1. 한 개의 코일에 흐르는 전류를 단속하면 코일에 유도 전압이 발생하는 작용은?

자동차 정비 기능사 1회 필기시험문제A형 (2005년 1월 30일시행)

가. 자력선의 변화작용    나. 상호유도 작용

다. 자기유도 작용        라. 배력유도 작용

2. 전자제어 자동변속기에서 클러치점(CLUCH POINT)이 0.8,터빈축의 회전속도가 1600 rpm 일 때 기관의 회전속도는?

가. 1000 rpm            나. 2000 rpm

다. 3000 rpm            라. 3500 rpm

3. 전자제어 가솔린 분사엔진의 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 연료계통의 구조가 간단하다.

나. 연료 소비율이 감소한다.

다. 가속 응답성이 좋다.

라. 배기가스 제어가 쉽다.

4. 축전지를 급속 충전할 때 주의사항이 아닌 것은?

가. 통풍이 잘되는 곳에서 충전한다.

나. 축전지의 +, - 케이블을 자동차에 연결한 상태로     충전한다.

다. 전해액의 온도가 45□가 넘지 않도록 한다.

라. 충전 중인 축전지에 충격을 가하지 않도록 한다.

5. 자동차용 AC 발전기의 정류기로 사용되는 것은?

가. 셀렌 정류기        나. 마그네틱 정류기

다. 실리콘 다이오드    라. 텅가 벌브 정류기

6. 크랭크축이 회전 중 받는 힘이 아닌 것은?

가. 휨(bending)         나. 비틀림(torsion)

다. 관통(penetration)    라. 전단(shearing)

7. 다음에서 동력 조향장치의 3주요부는 어느 것인가?

가. 작동부, 제어부, 링키지부

나. 작동부, 동력부, 링키지부

다. 작동부, 제어부, 동력부

라. 동력부, 링키지부, 조향부

8. 기관의 열효율을 측정하였더니 배기 및 복사에 의한 손실이 35%, 냉각수에 의한 손실이 35%, 기계 효율이 80%라면제동 열효율은?

가. 35%    나. 30%       다. 28%    라. 24%

9. 내연 기관의 기본 사이클에서 가솔린 기관의 표준 사이클은?

가. 정적 사이클          나. 정압 사이클

다. 복합 사이클          라. 사바테 사이클

10. 다음 중 크랭크축의 구조 명칭이 아닌 것은?

가. 핀 저널(pin Journal)     나. 아암(Arm)

다. 메인 저널(main Journal) 라. 플라이휠(Fly Wheel)

11. LPG차량에서 LPG를 충전하기 위한 고압 용기는?

가. 봄베                  나. 베이퍼라이저

다. 슬로우 컷 솔레노이드  라. 연료 유니온

12. 다음은 라디에이터의 구비 조건이다. 관계 없는 것  은?

가. 단위 면적당 발열량이 클 것

나. 공기의 흐름 저항이 클 것

다. 냉각수의 유통이 용이할 것

라. 가볍고 적으며 강도가 클 것

13. 다음 중 피스톤링의 이음간극을 측정할 때 측정도구로 알맞은 것은?

가. 마이크로미터       나. 버니어 캘리퍼스

다. 디크니스 게이지    라. 다이얼 게이지

14 .타이어의 높이가 180mm, 너비가 220mm인 타이어의 편평비는?

가. 1.22      나. 0.82   다. 0.75       라. 0.62

15. 플레밍의 오른손 법칙에서 엄지 손가락은 어느 방향을 가르키는가?

가. 자력선의 방향       나. 도선의 운동 방향

다. 기전력의 방향       라. 전류의 방향

16. 다음 중 전자제어 현가장치의 기능이 아닌 것은?

가. 급제동시 노스 다운을 방지한다.

나. 급선회시 구심력 발생을 방지한다.

다. 노면으로부터의 차량 높이를 조정한다.

라. 노면상태에 따라 승차감을 조절한다.

17. 연료의 연소에 의해서 얻은 전열량과 실제의 동력으로 바뀐 유효한 일을 한 열량의 비를 무엇이라 하는가?

가. 열감정          나. 열효율

다. 기계효율        라. 평균유효압력

18. 차동장치에서 하이포이드기어 시스템의 장점이 아닌 것은?

가. 운전이 정숙하다.

나. 하중 부담능력이 작다.

다. 추진축의 높이를 낮게 할 수 있다.

라. 설치공간을 작게 차지한다.

19. 주로 승용차에 사용되며 고속 주행에 알맞는 타이어의 트래드 패턴은?

가. 러그패턴        나. 리브패턴

다. 블록패턴        라. 오프더로드패턴

20. 최근에 전조등으로 많이 사용되고 있는 크세논(Xenon)가스방전등에 관한 설명이다. 틀린 것은?

가. 전구의 가스 방전실에는 크세논 가스가 봉입되어    있다.

나. 전원은 12.24V를 사용한다.

다. 크세논 가스등의 발광색은 황색이다.

라. 크세논 가스등은 기존의 전구에 비해 광도가 약    2배 정도이다.

21. 제작자동차 앞면 창유리 및 운전자 좌석 좌,우의 창유리또는 창의 가시광선투과율은 몇 %이상이어야 하는가?

가. 80      나. 90   다. 60     라. 70

22. 자동차기능종합진단시 자동변속기를 장착한 자동차의 스톨테스트(Stall test)를 하고자 한다. 그 목적은?

가. 토크컨버터, 프런트 및 리어브레이크밴드, 리어클러치,엔진등의 성능을 알아보기위한 시험

나. 주행 중 클러치 및 변속기의 조작 상태를 알아보기 위한 시험

다. 출발시의 토크비를 알아보기위한 시험

라. 펌프임펠러가 터빈런너에 전달하는 회전력을 알아보기 위한 시험

23. 속도제한장치를 설치하지 않아도 안전기준에 적합한 자동차는?

가. 최대적재량 8톤의 덤프형 화물자동차

나. 차량총중량 16톤인 소방차

다. 최재적재량 16000리터 휘발유 탱크트레일러의 견인자동차

라. 최대적재량 8000리터의 고압가스탱크로리 자동차

24. 자동차의 전조등은 공차상태에서 어느 범위의 높이에 설치해야 하는가?

가. 지상 50cm이상 120cm이내

나. 지상 50cm이상 150cm이내

다. 지상 60cm이상 120cm이내

라. 지상 60cm이상 150cm이내

25. 긴급자동차 중 경광등색이 적색 또는 황색이 아닌 것은?

가. 소방용 자동차

나. 수사기관의 자동차 중 범죄수사를 위하여 사용 되는 자동차

다. 교도소 또는 교도기관의 자동차 중 피수용자의 호송 및 경비를 위한 자동차

라. 구급자동차

26. 다이얼 게이지로 측정할 때 측정부의 위치는?

가. 보기좋은 위치에 놓는다.

나. 공작물에 수직으로 놓는다.

다. 공작물의 우측으로 기울이게 놓는다.

라. 공작물의 좌측으로 기울이게 놓는다.

27. 축전지 취급 사항이다. 맞는 것은?

가. 전해액 또는 황산은 인체에 무해하므로 접촉하여도 된다.

나. 전해액을 만들 때 한번에 많은 황산을 넣어야 한다.

다. 충전시 산소 가스 발생으로 폭발의 위험성이 있다.

라. 축전지는 (-)단자를 먼저 떼고, 나중에 접속한다.

28. 산소 아세틸렌 가스용접할 때 가장 적합한 복장은?

가. 장갑 및 헬멧

나. 장갑, 용접안경 및 헬멧

다. 모자, 장갑 및 헬멧

라. 용접안경, 모자 및 장갑

29. 휠 평형 잡기와 마멸변형도 검사방법 중 안전수칙에 위배되는 사항은?

가. 검사후 테스터 스위치를 끈다음 자연히 정지 하도록 한다.

나. 타이어의 회전방향에서 검사한다.

다. 과도하게 속도를 내지말고 검사한다.

라. 회전하는 휠에 손대지 말고 검사한다.

30. 기관정비시 안전 유의사항에 맞지 않는 것은?

가. TPS, ISC Servo등은 솔벤트로 세척하지 않는다.

나. 공기압축기를 사용하여 부품세척시 눈에 이물질이 튀지 않도록 한다.

다. 캐니스터 점검시 흔들어서 연료증발가스를 활성화 시킨 후 점검한다.

라. 배기가스 시험시 환기가 잘되는 곳에서 측정한다.

31. 그라인더 작업시 안전 및 주의사항으로 틀린 것은?

가. 숫돌의 교채 및 시험운전은 담당자만이 하여야 한다.

나. 그라인더 작업에는 반드시 보호안경을 착용 하여야 한다.

다. 숫돌의 받침대는 3mm이상 열렸을 때에는 사용하지 않는다.

라. 숫돌작업은 정면에서 작업한다.

32. 작업장 표준의 보통 작업과 정밀 작업에서 조명은 몇 LUX 이상이어야 하는가?

가. 보통 작업 : 75, 정밀 작업 : 150

나. 보통 작업 : 150, 정밀 작업 : 300

다. 보통 작업 : 300, 정밀 작업 : 500

라. 보통 작업 : 400, 정밀 작업 : 1,000

33. 해머 작업시 주의할 점이 아닌 것은?

가. 녹슨 것을 칠 때는 주의할 것

나. 해머는 장갑을 낀 채로 사용할 것

다. 해머는 처음부터 힘을 주어 치지 말 것

라. 해머 대용으로 다른 것을 사용하지 말 것

34. 연소의 3요소에 해당되지 않는 것은?

가. 물     나. 공기    다. 불     라. 가연물

35. 기중기로 물건을 운반할 때 주의할 사항이다. 잘못 설명 한 것은?

가. 경우에 따라서는 규정 무게보다 약간 초과 할 수도 있다.

나. 적재물이 떨어지지 않도록 한다.

다. 로프 등의 안전여부를 항상 점검한다.

라. 선회작업시에 사람이 다치지 않도록 한다.

36. 옥탄가 80이란 무엇을 말하는가?

가. 이소옥탄 20%에 노말헵탄 80%의 혼합물인 표준연료와같은 정도의 내폭성(antiknock property)이 있다는 것

나. 이소옥탄 80%에 노말헵탄 20%의 혼합물인 표준연료와같은 정도의 내폭성(antiknock property)이 있다는 것

다. 이소옥탄 80%에 세탄 20%의 혼합물로서 20% 정도의 노킹을 일으킨다는 연료

라. 노말헵탄 80%에 세탄 20%의 혼합물로서 내폭제   (antiknock dope)를 의미

37. 공기 브레이크에 해당하지 않는 부품은?

가. 릴레이 밸브       나. 브레이크 밸브

다. 브레이크 챔버     라. 하이드로 에어백

38. 과급기에서 공기의 속도 에너지를 압력 에너지로 바꾸는 장치는?

가. 디플렉터(Deflecter)

나. 터빈(Turbine)

다. 디퓨저(Defuser)

라. 루트 슈퍼 차져(loot super charger)

39.링 1개의 마찰력이 0.25kgf인 경우 4기통 기관에서 피스톤1개당 링의 수가 4라면 마찰손실 마력은? (단, 피스톤의 평균속도는 12m/sec)

가. 0.64 ps  나. 0.8 ps   다. 1 ps    라. 1.2 ps

40. 상시 치합식 변속기란 어떤 것인가?

가. 기어가 항상 물려 있으며 도그클러치로 변속하는 형식이다.

나. 전진 및 후진기어는 항상 물려있고 자동적으로 속도를 조절한다.

다. 선택식 변속기와 같이 변속레버의 조작에 따라 속도 변화가 된다.

라. 싱크로메쉬 기구가 있어 고속의 기어물림이 원활하다.

41. 직권 기동 전동기의 계자코일과 전기자 코일의 접속 방법은?

가. 직렬 접속       나. 병렬 접속

다. 직.병렬 접속     라. 각각 접속

42.디젤 노킹의 방지대책 설명으로 맞지 않는 것은?

가. 압축온도를 높인다.

나. 착화성이 좋은 연료를 사용하여 착화지연 기간이

단축되도록 한다.

다. 착화 지연 기간 중 연료의 분사량을 조절 한다.

라. 압축비를 낮게하여야 한다.

43. 탠덤매스터 실린더(tandemmaster cylinder)의 사용 목적은?

가. 앞,뒤바퀴의 제동 거리를 짧게 한다.

나. 뒤 바퀴의 제동효과를 증가 시킨다.

다. 보통 브레이크와 차이가 없다.

라. 앞,뒤브레이크를 분리시켜 제동안전을 유익하게 한다.

44.자동 변속기가 변속이 이루어질때 변속 충격을 흡수하는 작용을 하는 것은?

가. 오일 펌프        나. 밸브 보디

다. 거버너           라. 어큐물레이터

45. 우수식 크랭크축을 사용하는 6기통 가솔린엔진의 점화 순서가 1-5-3-6-2-4 이다. 3 실린더가 동력행정을 시작하려는 순간 5번 실린더는 어떤 행정을 하는가?

가. 동력행정     나. 배기행정

다. 압축행정     라. 흡기행정

46. 파워 TR을 통전시험시 가장 적합한 계기장치는?(단, 단품 점검시)

가. 아날로그 타입 멀티미터

나. 오실로스코프

다. 기관 자기진단기

라. 배선을 쇼트시키면서 점검

47. 전자제어 연료분사장치 차량에서 시동이 안걸리는 증세에 대한 원인들이다. 가장 거리가 먼 것은?

가. 타이밍 벨트가 끊어짐

나. 점화 1차코일의 단선

다. 연료펌프 배선의 단선

라. 차속센서 고장

48. 변속기 부축의 축방향 유격은 무엇으로 조정하는가?

가. 시임           나. 드러스트 와셔

다. 플레이트       라. 키이

49. 진공계로서 기관의 흡기다기관 진공도를 측정해 보니 진공계 바늘이 13□45cmHg에서 규칙적으로 강약이 있게 흔들린다. 어떤 고장인가?

가. 밸브가 소손되었다.

나. 실린더 개스킷이 파손되어 인접한 2개의 사이가 통해져 있다.

다. 공회전 조정이 좋지 않다.

라. 배기 장치가 막혔다.

50. 실린더 지름이 100mm이고 행정이 100mm일 때 연소실 용적을 157cc라 하면 압축비는 약 얼마인가?

가. 5 : 1      나. 6 : 1     다. 7 : 1    라. 8 : 1

51. 실린더의 압축 압력 측정시 각 실린더 간의 압력 차이는 몇 %이내이어야 하는가?

가. 5 % 이내이어야 한다.

나. 10 % 이내이어야 한다.

다. 15 % 이내이어야 한다.

라. 20 % 이내이어야 한다.

52. 브레이크를 밟았을 때 하이드로백 내의 작동이다. 틀린 것은?

가. 공기 밸브는 닫힌다.

나. 진공 밸브는 닫힌다.

다. 동력 피스톤이 하이드로릭 실린더쪽으로 움직인 다.

라. 동력 피스톤 앞쪽은 진공상태이다.

53. A.B.S(Antiskid Brake System) 장치에서 자동차가 급제동시 뒤 휠실린더 쪽으로 전달되는 유압을 지연시켜 차량의쏠림을 방지하는 장치는?

가. 하이드로릭 유니트(Hydraulic Unit)

나. 딜레이 밸브(Delay Valve)

다. 스피드 센서(Speed Sensor)

라. 솔레노이드 밸브

54. 변속기에서 주행중 기어가 빠졌다. 그 고장원인 중 직접적으로 영향을 미치지 않는 것은?

가. 기어 시프트 포크의 마멸

나. 각 기어의 지나친 마멸

다. 오일의 부족 또는 변질

라. 각 베어링 또는 부싱의 마멸

55. 충전전류가 부족하게 되는 요인으로 적합하지 않은 것은?

가. 발전기 기능 불량

나. 전압조정기 조정 불량

다. 팬(fan)벨트의 이완

라. 시동모터 기능 불량

56. 전조등의 배선 연결은?

가. 직렬이다.        나. 병렬이다.

다. 직병렬이다.      라. 단식배선이다.

57. 클러치 판의 점검 항목에 해당하지 않는 것은?

가. 페이싱의 리벳 깊이     나. 판의 비틀림

다. 토션 스프링의 장력     라. 페이싱의 폭

58. 디젤 엔진의 예열장치에서 연소실내의 압축공기를 직접 가열하게 되는 형식을 무엇이라 하는가?

가. 흡기 가열식      나. 흡기 히터식

다. 예열 플러그식    라. 히터 레인지식

59. 디젤 연소실의 구비조건 중 틀린 것은?

가. 연소시간이 짧을 것

나. 열효율이 높을 것

다. 평균유효 압력이 낮을 것

라. 디젤노크가 적을 것

60. 초기 점화시기를 점검할 때 기관의 회전속도는?

가. 공전 속도         나. 중속

다. 고속              라. 속도에 관계 없다.