1. 운전자가 위험 물체를 보고 브레이크를 밟아 차량이 정차할 때까지 거리는?

자동차 정비 기능사 2회 필기시험문제A형 (2005년 4월 3일시행)

가. 반사거리          나.공주거리

다. 제동거리          라. 정지거리

2. 축간거리가 3.5m이고 조향각이 30□이다. 최소회전반경은?

가. 7m      나.8m      다.9m        라. 10m

3. 다음 중 디젤기관의 연소과정에 속하지 않는 것은?

가. 전기연소기간        나.화염전파기간

다. 직접연소기간        라. 착화지연기간

4. v충전장치의 AC 발전기에서 DC 발전기의 전기자와 같은 역할을 하는 것은?

가. 스테이터           나.로터

다. 시일드             라. 다이오드

5. 다음 중 자동변속기 차량의 공회전 상태에서 작동하지않는 것은?

가. 토크컨버터의 펌프의 회전

나. 오일 펌프의 작동

다. 토크컨버터의 터빈의 회전

라. 토크컨버터의 댐퍼클러치의 작동

6. 전자제어 연료 분사장치에서 피드백(feed back) 제어에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 엔진이 냉각되어 있으면 피드백 제어는 작동되지      않는다.

나. 가속 또는 감속시에 피드백 제어는 작동되지 않      는다.

다. 산소센서에서 기전력이 발생되지 않으면 피드백      제어는 작동되지 않는다.

라. 엔진이 중속으로 회전할 때에는 피드백 제어는       작동되지 않는다.

7. 자동차 전기회로의 보호 장치로 맞는 것은?

가. 안전 밸브          나. 캠버

다. 퓨저블 링크        라. 턴시그널 램프

8. 다음 중 NOx가 가장 많이 배출되는 시기는?

가. 농후한 혼합비     나. 감속시

다. 고온 연소시       라. 저온 연소시

9.산소센서(O2 Sensor)의 기능은?

가. 기관이 흡입하는 혼합기 중의 산소 농도를 측정

나. 기관이 흡입하는 공기 중의 산소 농도를 측정

다. 배기가스 중의 산소 압력을 측정

라. 배기가스 중의 산소 농도를 측정

10. 가솔린 엔진에 적합한 연료의 조건으로 틀린 것은?

가. 발열량이 클 것     나. 불붙는 온도가 높을 것

다. 인체에 무해할 것   라.  취급이 용이할 것

11. 비중이 1.280 (20□)의 묽은 황산 1□속에 35%(중량)의 황산이 포함되어 있다면 물은 몇g 포함되어 있는가?

가. 932     나. 832      다. 719    라.  819

12. 차동기어 점검 중 광명단을 발라 검사하는 것은?

가. 백래시 측정

나. 링기어와 피니언의 접촉 점검

다. 사이드 기어의 스러스트 간극 점검

라. 구동피니언의 프리로드 점검

13. LP가스를 사용하는 자동차에서 베이퍼라이저 2차실의 구성에 해당되는 것은?

가. 압력 조정기구

나. 압력 밸런스 기구

다. 조정기구(start adjust screw)

라. 공연비 제어기구

14. 고무로 피복된 코드를 여러겹 겹친 층에 해당되며, 타이어에서 타이어 골격을 이루는 부분은?

가. 카커스(carcass)부      나. 트레드(tread)부

다. 숄더(should)부         라. 비드(bead)부

15. 윤활유의 역할 중 틀린 것은?

가. 밀봉 작용        나. 냉각 작용

다. 팽창 작용        라. 방청 작용

16. EGR밸브 설명 중 틀린 것은?

가. 배기가스의 일부를 흡입다기관에 유입시킨다.

나. NOx를 억제한다.

다. 증발가스 재순환장치이다.

라.  EGR율을 높이면 엔진출력이 감소한다.

17. 4행정 4기통 기관에서 점화순서가 1-3-4-2인데 2번 실린더가 배기행정을 하고 있다. 이 때 3번 실린더는 어떤 행정을 하고 있는가?

가.  흡입 행정          나. 압축 행정

다. 동력 행정          라.  배기 행정

18. 점화장치에서 폐자로 점화코일에 흐르는 1차 전류를 차단했을 때 생기는 2차 전압은 약 몇 V인가?

가. 1000015000    나. 2500030000

다. 4500050000    라. 5000065000

19. 고속디젤기관의 열역학적 기본 사이클은?

가. 브레이턴 사이클  나. 랭킨 사이클

다. 사바테 사이클    라. 오토 사이클

20. 마찰계수가 0.6인 도로면에서 주행속도 60km/h로 달리는자동차에 브레이크가 작용했을 때 제동정지 거리는?

가. 2.36m   나. 23.6m    다. 40.6m    라. 4.06m

21. 등록번호표의 부착위치로 옳은 것은?

가. 차체의 뒤쪽 끝으로부터 60 cm 이내

나. 차체의 뒤쪽 끝으로부터 65 cm 이내

다. 차체의 뒤쪽 끝으로부터 70 cm 이내

라. 차체의 뒤쪽 끝으로부터 75 cm 이내

22. 승객 좌석의 규격 기준 중 접이식 좌석은 승차정원 몇 인승이하인 승합자동차에 설치할 수 있는가?

가. 15인    나. 20인    다. 27인   라. 30인

23. 자동차 후퇴등 등화의 중심점은 공차상태에서 지상 25센티미터 이상 몇 센티미터 이하의 높이에 설치하여야 하는가?

가. 50     나. 75      다. 120      라. 150

24. 주시동장치, 가속제어장치, 제동장치, 등화점등장치 등의 조종장치는 조향핸들의 중심으로부터 좌우 각각 얼마이내에 배치되어야 하는가?

가. 30cm  나. 50cm   다. 60cm     라. 100cm

25. 후부반사기에 대한 안전기준으로 잘못된 것은?

가. 경형 및 소형자동차의 반사부는 10제곱센티미터       이상이어야 한다.

나. 반사부는 삼각형 형상이어야 한다.

다. 후부반사기의 반사광은 적색이어야 한다.

라. 옆면 앞부분의 보조반사기 반사광은 황색 또는        호박색이어야 한다.

26. 산소용접 작업시의 유의사항으로 틀린 것은?

가. 반드시 소화기를 준비한다.

나. 역화는 아세틸렌 순도가 낮으면 일어난다.

다. 아세틸렌 밸브를 열어 점화한 후 산소밸브를 연다.

라. 점화는 성냥불로 직접하지 않는다.

27. 부동액의 세기는 무엇으로 측정하는가?

가. 마이크로미터       나. 비중계

다. 온도계             라. 압력게이지

28. 축전지 취급시 주의해야 할 사항이 아닌 것은?

가. 중탄산소다수와 같은 중화제를 항상 준비하여 둘 것

나. 축전지의 충전실은 항상 환기장치가 잘되어 있을 것

다. 전해액 혼합시에는 황산에 물을 서서히 부어 넣을 것

라. 황산액이 담긴병을 옮길 때는 보호상자에 넣어 운      반할 것

29. 수공구 사용에 있어서의 안전사고 원인에 해당되지 않는 것은?

가. 사용방법이 미숙하다.

나. 수공구의 성능을 잘 알고 선택하였다.

다. 힘에 맞지 않는 공구를 사용하였다.

라. 사용공구의 점검, 정비를 잘하지 않았다.

30. 정비 공장에서 지켜야 할 안전수칙이 아닌 것은?

가. 작업중 입은 부상은 응급치료를 받고 즉시 보고한다.

나. 밀폐된 실내에서는 시동을 걸지 않는다.

다. 통로나 마루바닥에 공구나 부품을 방치하지 않는다.

라. 기름걸레나 인화물질은 나무상자에 보관한다.

31. 연 근로시간 1000시간 중에 발생한 재해로 인하여 손실된 일수로 나타내는 것을 무엇이라고 하는가?

가.  연 천인율       나. 강도율

다. 도수율           라. 손실률

32. 드릴 작업시의 안전대책 중 맞지 않는 것은?

가. 드릴은 사용 전에 균열이 있는가를 점검한다.

나. 드릴의 탈□부착은 회전이 멈춘 다음 행한다.

다. 가공물이 관통될 즈음에는 알맞게 힘을 가하여야

한다.

라. 드릴 끝이 가공물을 관통 하였는가 손으로 확인한다.

33. 작동기계의 정지 상태에서 점검할 부분으로 잘못된 것은?

가. 안전 장치 점검

나. 동력 전달 장치 점검

다. 기어의 이상음 점검

라. 볼트, 너트 풀림 점검

34. 가솔린 자동차의 연료 화재는 어느 화재에 속하는가?

가. A급 화재         나. B급 화재

다. C급 화재         라. D급 화재

35. 적재물이 차량의 적재함 밖으로 나올 때는 어떤 색으로 위험표시를 하는가?

가. 녹색   나. 청색    다. 황색     라.  적색

36. 오염으로 에어크리너 막힘이 발생하면 전자제어 엔진에서산소(O2)센서의 출력전압은?

가. 전압이 감소하다가 증가한다.

나. 순간적으로 감소한다.

다. 순간적으로 증가한다.

라. 전압 변동에는 관계없다.

37. 일반적으로 전부하 운전시 디젤분사펌프의 분사량 불균율 허용범위는 어느 정도인가?

가. □1.5%..            나. □2.0%

다. □3.0%..            라. □6%

38. 자동 변속기 장착 차량을 스톨 테스트(stall test)할 때 가속 페달을 밟는 시험시간은 얼마 이내이어야 하는가?

가. 5초    나. 10초     다. 15초    라. 20초

39. 행정의 길이가 250mm인 가솔린 기관에서 피스톤의 평균속도가 5m/s라면 크랭크 축의 1분간 회전수는?

가. 500 rpm        나. 600 rpm

다. 700 rpm        라. 800 rpm

40. 다음 중 플레밍의 왼손법칙을 이용한 것은?

가.  충전기        나. DC 발전기

다.  AC 발전기    라. 전동기

41. 전자제어 현가장치 차량에서 차량의 차고를 낮출 때의 방법으로 옳은 것은?

가. 공기압축기에 설치된 배기 솔레노이드밸브를 차       단시킨다.

나. 앞, 뒤 공기밸브를 차단시킨다.

다. 공기챔버 내의 공기를 방출시킨다.

라. 공기챔버 내의 공기를 증가시킨다.

42. 승용자동차의 운전좌석 및 운전자의 좌석옆으로 나란히 되어 있는 좌석에는 어떤 형태의 좌석안전띠를 설치하여야하는가?

가. 1점식    나. 2점식   다. 3점식   라. 4점식

43. 조향기어의 백래시가 너무 크면?

가. 조향각도가 크게 된다.

나. 조향기어 비가 크게 된다.

다. 조향핸들의 유격이 크게 된다.

라. 핸들의 축방향 유격이 크게 된다.

44. 축전지를 과방 전 상태로 오래두면 못쓰게 되는 이유는?

가. 극판에 수소가 형성된다.

나. 극판이 산화납이 되기 때문이다.

다. 극판이 영구 황산납이 되기 때문이다.

라. 황산이 증류수가 되기 때문이다.

45. 타이로드(tie rod)로 조정할 수 있는 것은?

가. 캠버    나. 캐스터    다. 킹핀 라. 토인

46. IC 조정기를 사용하는 발전기 내부 부품 중 사용하지 않는 것은?

가. 다이리스터        나. 제너 다이오드

다.트랜지스터         라. 다이오드

47. 점화지연의 3가지 중 해당 없는 것은?

가. 기계적 지연       나. 화학적 지연

다. 전기적 지연       라. 화염 전파지연

48. 게르마늄(Ge) 또는 실리콘(Si)에 어떤 불순물을 섞어야P형 반도체가 되는가?

가. 비소  나. 인      다. 안티몬    라. 인듐

49. 자동 변속기에서 킥 다운은 어느 때 작동하는가?

가. 가속 페달을 완전히 밟았을 때

나. 속 페달을 완전히 놓았을 때

다 .브레이크를 완전히 밟았을 때

라. 가속 페달을 서서히 밟았을 때

50. 다음 설명 중 틀린 것은 어느 것인가?

가. 추진축의 앞뒤 요크는 동일 평면에 있어야 한다.

나. 추진축의 토션 댐퍼는 충격을 흡수하는 일을 한다.

다. 슬립조인트 설치목적은 거리의 신축성을 제공해 준다

라. 자재이음은 각을 통한 회전력을 전달하는 것이다.

51. 종감속 기어 감속비가 4:1 일 때 드라이브 피니언이 4회전하면 링기어는 몇 회전 하는가?

가. 16회전  나. 12회전   다. 4회전   라. 1회전

52. 에어 백 진단기기 사용시 안전 및 유의사항이 아닌 것은?

가. 인플레이터에 직접적인 전원 공급을 삼가해야 한다.

나. 에어 백 모듈의 분해, 수리, 납땜 등의 작업을 하      지 않아야 한다.

다. 미 전개된 에어백은 모듈의 커버면을 바깥쪽으로      하여 운반하여야 한다.

라. 에어 백 장치에 대한 부품을 떼어 내든지 점검할      때에는 축전지 단자를 분리하지 않는다.

53. 실린더 지름 70mm, 피스톤 행정 70mm 인 4기통 기관의 총배기량은?

가. 1,077 cc  나. 1,177 cc  다. 977 cc  라. 1,000 cc

54. 트랜지스터가 사용되는 회로가 아닌 것은?

가. 논리 게이트         나. 증폭기

다. OP 앰프            라. 유압게이지

55. 엔진 회전수가 4800rpm 인 자동차에서 최고 출력을 낼 때 총 감속비가 4.8이고 바퀴의 반경이 320mm 이면 차속은?

가. 101 km/h          나. 121 km/h

다. 1000 km/h         라. 1200 km/h

56. 가솔린 연료분사 장치의 인젝터는 무엇에 의해 연료를 분사하는가?

가. ECU의 펄스 신호

나 .플런저의 작동

다. 다이어프램의 상하운동

라. 연료펌프의 연료압력

57. 4행정 4실린더 기관의 폭발순서가 1-2-4-3일 때 1번 피스톤이 폭발 행정시 3번 피스톤은 무슨 행정을 하는가?

가. 압축행정         나. 흡입행정

다. 폭발행정         라. 배기행정

58. 클러치 접속시 회전 충격을 흡수하는 스프링은?

가. 쿠션 스프링      나. 리테이닝 스프링

다. 댐퍼 스프링       라. 클러치 스프링

59. 엔진으로 흡입되는 공기 온도를 감지하여 인젝터 분사시간을 보정해 주는 센서는?

가. 맵(MAP) 센서

나. 대기압 센서

다. 흡기온도 센서

라. 스로틀(밸브)위치 센서

60. 교류발전기에서 축전지의 역류를 방지하는 컷아웃트 릴레이가 없는 이유로 가장 적합한 것은?

가. 트랜지스터가 있기 때문이다.

나. 점화스위치가 있기 때문이다.

다. 실리콘 다이오드가 있기 때문이다.

라. 전압릴레이가 있기 때문이다.

자동차정비기능사 - A형 정답표

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	가	가	가	라	라	다	다	라	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	나	라	가	다	다	나	나	다	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	라	다	나	나	나	나	다	나	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	다	나	라	다	다	가	나	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	다	다	다	라	가	나	라	가	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	라	가	라	나	가	라	다	다	다

자동차 정비 기능사 2회 필기시험문제A형 (2005년 4월 3일시행)