1. 압축비가 6인 사이클의 이론 열효율은 얼마인가?

정비기능사 필기시험문제 A형 (2006년 10월 1일 시행)

http://jwkang7.wo.to/

가. 48.2%   나. 50.2%   다. 51.2%   라. 53.2%

2. 디젤 기관의 노킹을 방지하는 대책으로 알맞은 것은?

가. 실린더벽의 온도를 낮춘다.

나. 착화지연 기간을 길게 유도한다.

다. 압축비를 낮게 한다.

라. 흡기 온도를 높인다.

3. 연소실의 체적이 48cc이고, 압축비가 9:1인 기관의 배기량은 얼마인가?

가. 432cc   나. 384cc   다. 336cc   라. 288cc

4. 고압축비, 고속회전기관에 사용되며 냉각효과가 좋은 점화플러그는?

가. 냉형    나. 열형    다. 초열형    라. 중간형

5. 윤활유가 연소실에 올라와서 연소 될 때 색으로 가장 적합한 것은?

가. 백색    나. 청색     다. 흑색     라. 적색

6. O2 센서의 부착위치로서 가장 적절한 곳은?

가. 흡입 다기관 부근     나. 배기 다기관 부근

다. 에어클리너 부근      라. 연료 여과기 부근

7. 동력전달장치의 드라이브 라인에 슬립 이음을 사용하는 이유로 맞는 것은?

가. 진동을 흡수하기 위해

나. 추진축의 길이 방향에 변화를 가능하게 하기 위해

다. 출발을 원활하게 하기 위해

라. 회전력을 직각으로 전달하기 위해

8. 튜브리스 타이어의 특징으로 틀린 것은?

가. 못에 찔려도 공기가 급격히 새지 않는다.

나. 유리조각 등에 의해 찢어지는 손상도 수리하기 쉽다.

다. 고속 주행 하여도 발열이 적다.

라. 림이 변형되면 공기가 새기 쉽다.

9. 수동 변속기 차량에서 클러치판은 어떤 축의 스플라인에 끼워져 있는가?

가. 변속기 입력축            나. 추진축

다. 차동 기어 장치           라. 크랭크축

10. 일반적으로 사용되는 축전지의 용량 표시방법이 아닌 것은?

가. 20시간율                 나. 25암페어율

다. 냉간율                   라. 50시간 방전율

11. 전자제어 엔진의 연료압력이 높아지는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 연료 리턴 라인의 막힘

나. 연료펌프의 첵 밸브 고장

다. 연료압력조절기의 진공 누설

라. 연료압력조절기의 고장

12. 산소 센서에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 공연비를 피드백 제어하기 위해 사용한다.

나. 공연비가 농후하면 출력전압은 0.45V 이하이다.

다. 공연비가 희박하면 출력전압은 0.45V 이상이다.

라. 300□ 이하에서도 작동한다.

13. 에어플로우미터(Air folw meter)의 흡입공기량 계측방법에서 공기의 체적 검출방식 인 것은?

가. 베인식(Vane)

나. 열선식(Hot wire)

다. 열막식(Hot film)

라. 스로틀 스피드방식(Throttle speed)

14. 실린더의 직경이 75mm, 행정이 80mm인 4 행정 사이클 4 실린더 기관의 SAE 마력은 약 몇 PS인가?

가. 12       나. 13       다. 14        라. 15

15. 토크컨버터 내에 록업 클러치의 작동 영역은?

가. 중립시                  나. 후진시

다. 저속고부하시            라. 고속저부하시

16. 디젤기관 연료의 구비조건으로 부적당한 것은?

가. 착화 온도가 높아야 한다.

나. 기화성이 작아야 한다.

다. 발열량이 커야 한다.

라. 점도가 적당해야 한다.

17. 클러치에 사용되는 릴리스 베어링의 종류가 아닌 것은?

가. 벤 조우형               나. 카본형

다. 볼 베어링형             라. 앵귤러 접촉형

18. 발전기의 3상 교류에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 3조의 코일에서 생기는 교류 파형이다.

나. Y결선을 스타 결선, □결선을 델타 결선이라 한다.

다. 각 코일에 발생하는 전압을 선간전압이라고 하며, 스테이터 발생전류는 직류전류가 발생된다.

라. □결선은 코일의 각 끝과 시작점을 서로 묶어서 각각의 접속점을 외부 단자로 한 결선 방식이다.

19. 교류발전기의 특징이 아닌 것은?

가. 소형 경량이다.

나. 저속에서도 출력이 크다.

다. 회전수의 제한을 받지 않는다.

라. 컷아웃 릴레이에 의해 전류의 역류를 방지한다.

20. 무단 자동변속기(CVT)에서는 다음 중 어느 것에 의해 변속비가 변화하는가?

가. 유성기어                나. V벨트와 풀리

다. 유체클러치              라. 하이포이드 기어

21. 자동차에서 인체에 유해한 가스를 최소화하기 위한 구성품이 아닌 것은?

가. EGR 밸브               나. 캐니스터

다. 머플러                   라. 촉매장치

22. 타이밍기어의 백래시가 클 때에 일어나는 사항은?

가. 밸브 개폐시기가 틀려 질 수 있다.

나. 윤활장치의 유압이 높아진다.

다. 기관의 공전속도가 빨라진다.

라. 점화전압이 낮아진다.

23. 크랭크핀과 축받이의 간극이 커졌을 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

가. 운전 중 심한 타음이 발생할 수 있다.

나. 흑색 연기를 뿜는다.

다. 윤활유 소비량이 많다.

라. 유압이 낮아 질 수 있다.

24. 윤활유 소비증대의 원인으로 가장 적합한 것은?

가. 비산과 누설              나. 비산과 압력

다. 희석과 혼합              라. 연소와 누설

25. 피스톤링을 교환하고 시운전을 하는 도중 피스톤링의 소결이 일어났다면 그 원인은 어느 것인가?

가. 피스톤링 이음이 전부 일직선상에 있었다.

나. 피스톤링 홈의 깊이가 너무 깊었다.

다. 피스톤링 이음의 간극이 너무 작았다.

라. 피스톤링 이음의 간극이 너무 컸다.

26. 전자제어 연료분사 장치 차량에서 시동이 안 걸리는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 점화 일차 코일의 단선

나. 타이밍 밸트가 끊어짐

다. 차속 센서 불량

라. 연료 펌프 배선의 단선

27. 클러치의 릴리스 베어링으로 사용되지 않는 것은?

가. 앵귤러 접촉형            나. 평면 베어링형

다. 볼 베어링형              라. 카아본형

28. 조향 핸들의 유격이 크게 되는 원인이다. 틀린 것은?

가. 볼 이음의 마멸

나. 타이로드의 휨

다. 조향 너클의 헐거움

라. 앞바퀴 베어링의 마멸

29. 자동차의 ABS는 자동으로 브레이크를 제어하는 장치로서 바퀴가 Lock-UP 되어 미끌림이나 미끄러짐을 방지하는 것이다. 바퀴의 Lock-UP 을 감지하는 것은?

가. 브레이크 드럼            나. 하이드로릭 유니트

다. 휠 속도 센서              라. E.C.U

30. 디스크 브레이크에 대한 설명 중 맞는 것은?

가. 드럼 브레이크에 비하여 브레이크의 평형이 좋다.

나. 드럼 브레이크에 비하여 한쪽만 브레이크 되는 일이 많다.

다. 드럼 브레이크에 비하여 베이퍼록 현상이 일어나기 쉽다.

라. 드럼 브레이크에 비하여 페이드 현상이 일어나기 쉽다.

31. 그림과 같이 기어 A, B, C 3개가 있다. A 기어의 토크 4m-kgf, 회전은 2500rpm로 돌아갈 때 기어 C의 rpm은 얼마인가?

가.2000rpm 나.1500rpm 다.1000rpm 라.2500rpm

32. 타이어 반경 0.7m인 자동차가 회전속도 480rpm으로 주행할 때 회전력이 12m-kgf 이라고 하면 이 자동차의 구동력은?

가. 약 8.6kgf            나. 약 7.5kgf

다. 약 4.3kgf            라. 약 17.1kgf

33. 앞바퀴 얼라인먼트의 역할이 아닌 것은?

가. 조향 핸들의 조작을 작은 힘으로 쉽게 한다.

나. 조향 핸들에 알맞은 유격을 준다.

다. 타이어의 마모를 최소화 한다.

라. 조향 핸들에 복원성을 준다.

34. A.C 발전기에서 스테이터는 D.C 발전기의 무엇에 해당 되는가?

가. 전기자  나. 로터  다. 정류기  라. 계자코일

35. 축전지 격리판의 요구조건이 아닌 것은?

가. 다공성 일 것

나. 기계적 강도가 있을 것

다. 전도성 일 것

라. 전해액 확산이 잦을 것

36. 점화플러그에서 불꽃이 발생하지 않는 원인 설명 중 틀린 것은?

가. 점화코일 불량       나. 파워 TR 불량

다. 고압 케이블 불량    라. 밸브간극 불량

37. 전자제어 엔진에서 점화장치의 1차 전류를 단속하는 기능을 갖고 있는 부품은?

가. 점화 스위치         나. 파워 TR

다. 점화 코일           라. 타이머

38. 전자제어 기관 인젝터의 연료 분사량과 관계없는 것은?

가. 분구의 면적         나. 연료의 압력

다. TDC 센서           라. 통전시간

39. 스로틀 위치센서(TPS)가 감지하는 상황이 아닌 것은?

가. 공회전              나. 가속

다. 감속                라. 크랭킹

40. 자동변속기를 고장진단 하기 전에 미리 행햐아여 할 점검사항이 아닌 것은?

가. 오일량 점검

나. 스로틀 밸브 케이블 점검 및 조종

다. 매뉴얼 링크의 외관 점검 및 조종

라. 오일 압력 점검

41. 자동변속기 유체 클러치의 구성품이 아닌 것은?

가. 터빈                나. 스테이터

다. 펌프                라. 가이드 링

42. 자동차 에어컨의 순환과정 중 맞는 것은?

가. 압축기 - 건조기 - 응축기 - 팽창밸브 - 증발기

나. 압축기 - 팽창밸브 - 건조기 - 응축기 - 증발기

다. 압축기 - 응축기 - 건조기 - 팽창밸브 - 증발기

라. 압축기 - 건조기 - 팽창밸브 - 응축기 - 증발기

43. 전자제어 연료분사 장치에서 연료펌프의 구동상태를 점검 하는 방법으로 틀린 것은?

가. 연료펌프 모터의 작동음을 확인한다.

나. 연료의 송출여부를 점검한다.

다. 연료압력을 측정한다.

라. 연료펌프를 분해하여 점검한다.

44. 얇은 P형 반도체를 중심으로 양쪽에 N형 반도체를 접한 트랜지스터를 무엇이라 하는가?

가. PNPN형 TR            나. NPNP형 TR

다. PNP형 TR             라. NPN형 TR

45. 다음 보기의 그림은 교류신호를 측정한 파형이다. 아날로그 멀티메터로 측정한 평균치가 80V라고 할 때 ECU에서 받아들이는 P-P 전압은 몇 V에 상당하는가?

가. 110V    나. 150V    다. 200V    라. 220V

46, 윤중에 대한 정의이다. 옳은 것은?

가. 자동차가 수평으로 있을 때, 1개의 바퀴가 수직으로 지면을 누르는 중량

나. 자동차가 수평으로 있을 때, 차량 중량이 1개의 바퀴에 수평으로 걸리는 중량

다. 자동차가 수평으로 있을 때, 차량 총 중량이 2개의 바퀴에 수직으로 걸리는 중량

라. 자동차가 수평으로 있을 때, 공차 중량이 4개의 바퀴에 수직으로 걸리는 중량

47. 화물자동차 및 특수자동차의 차량총중량은 몇 톤을 초과해서는 안되는가?

가. 20톤    나. 30톤    다. 40톤    라. 50톤

48. 제작자동차 등의 안전기준에서 2점식 또는 3점식 안전띠의 골반부분 부착장치는 몇 kgf의 하중에 10초 이상 겨뎌야 하는가?

가. 1270kgf  나. 2270kgf  다. 3870kgf  라.5670kgf

49, 자동차 제동등이 다른 등화와 겸용하는 제동등일 경우 조작시 그 광도가 몇 배 이상 증가하는 것이어야 하는가?

가. 1배     나. 2배     다. 3배     라. 4배

50. 최대적재량이 15톤인 일반형 화물자동차를 15000리터 휘발유 탱크로리로 구조변경승인을 얻은 후 구조변경검사를 시행할 경우 검사하여야 할 항목이 아닌 것은?

가. 제동장치            나. 물품적재장치

다. 조향장치            라. 제원측정

51. 안전장치에 관한 사항 중 틀린 것은?

가. 안전장치는 효과 있게 사용한다.

나. 안전장치는 작업 형편상 부득이한 경우는 일시 제거 해도 좋다.

다. 안전장치가 불량할 때는 즉시 수리한 후 작업한다.

라. 안전장치는 반드시 작업 전에 점검한다.

52. 다음 그림은 안전표지의 어떠한 내용을 나타내는가?

보안경 착용그림

보안경 착용

가. 지시표지              나. 금지표지

다. 경고표지              라. 안내표지

53. 선반작업에서 작업 전에 점검 하여야 할 것이 아닌 것은?

가. 급유 상태를 검사한다.

나. 양 센터 중심이 일치되는가 검사한다.

다. 회전속도 조정이 되어 있는가 검사한다.

라. 주축에 센터가 고정되어 있는가 검사한다.

54. 해머작업을 할 때 주의사항 중 틀린 것은?

가. 타격 면이 찌그러진 것은 사용치 않는다.

나. 손잡이가 튼튼한 것을 사용한다.

다. 반드시 장갑을 끼고 작업한다.

라. 손에 묻은 기름은 깨끗이 닦고 작업한다.

55. 전동공구를 사용하여 작업할 때의 준수사항이다. 올바른 것은?

가. 코드는 방수제로 되어 있기 때문에 물이나 기름이 있는 곳에 놓아도 좋다.

나. 무리하게 코드를 잡아당기지 않는다.

다. 드릴의 이동이나 교환시는 모터를 손으로 멈추게 한다.

라. 코드는 예리한 걸이에도 절단이나 파손이 안되므로 걸어도 좋다.

56. 가솔린기관을 시동하기 전 확인하지 않아도 무방한 것은?

가. 냉각수             나. 엔진 온도

다. 축전지(Battery)     라. 윤활유

57. 부품을 분해정비시 반드시 새것으로 교환해야 한다. 아닌 것은?

가. 오일실            나. 볼트, 너트

다. 개스킷            라. O 링

58. 차에 축전지를 설치할 때 안전하게 작업하려면?

가. 두 케이블을 함께 연결한다.

나. 접지 케이블을 나중에 연결한다.

다. 절연 케이블을 나중에 연결한다.

라. 접지 케이블을 프레임에 연결한다.

59. 드릴링머신의 사용에 있어서 안전상 옳지 못한 것은?

가. 드릴 회전 중 칩을 손으로 털거나 불어내지 말 것

나. 가공물에 구멍을 뚫을 때 가공물을 바이스에 물리고 작업할 것

다. 솔로 절삭유를 바를 경우에는 위에서 바를 것

라. 드릴을 회전시킨 후에 머신테이블을 조정할 것

60. 기계시설의 배치시 안전 유의사항에 맞지 않는 것은?

가. 회전부분(기어, 벨트, 체인)등은 위험하므로 반드시 커버를 씌워둔다.

나. 발전기, 아크 용접기, 엔진 등 소음이 발생하는 기계는 한곳에 모아서 배치한다.

다. 작업장의 통로는 근로자가 안전하게 다닐 수 있도록 정리정돈을 한다.

라. 작업장의 바닥이 미끄러워 보행에 지장을 주지 않도록 한다.