1. 실린더의 연소실 체적이 60cc, 행정 체적이 360cc인 기관의 압축비는?

자동차 정비기능사 필기시험문제 (2007년 4월 1일 시행)

http://jwkang7.wo.to/

가. 5 : 1               나. 6 : 1

다. 7 : 1               라. 8 : 1

2. 4행정 4기통 기관에서 점화순서가 1-3-4-2 인데 2번 실린더가 배기행정을 하고 있다. 이 때 3번 실린더는 어떤 행정을 하고 있는가?

가. 흡입 행정          나. 압축 행정

다. 동력 행정          라. 배기 행정

3. 실린더 블록이나 헤드의 평면도 측정에 알맞은 게이지는?

가. 마이크로미터       나. 다이얼 게이지

다. 버니어 캘리퍼스    라. 직각자와 필러 게이지

4. 150 kgf의 물체를 수직 방향으로 매초 1m의 속도로 올리려 면 몇 PS의 동력이 필요한가?

가. 1PS                나. 0.5PS

다. 2PS                라. 5PS

5.  디젤 노크를 방지하는 대책으로 적합하지 않은 것은?

가. 고세탄가 연료를 사용하여 착화지연 기간이 단축        되도록 한다.

나. 착화지연 기간 중 연료의 분사량을 적게한다.

다. 압축 온도를 높인다

라. 압축비를 낮게 한다.

6. 피스톤 옵셋(off set)을 두는 이유로 가장 올바른 것은?

가. 피스톤의 틈새를 크게 하기 위하여

나. 피스톤의 마멸을 방지하기 위하여

다. 피스톤의 측압을 작게 하기 위하여

라. 피스톤 스커트부에 열전달을 방지하기 위하여

7. 다음 중 기관이 과열되는 원인이 아닌 것은?

가. 온도조절기가 닫힌 상태로 고장 났을 때

나. 방열기의 용량이 클 때

다. 방열기의 코어가 막혔을 때

라. 벨트를 사용하는 형식에서 팬벨트 장력이 느슨할 때

8. TPS스로틀 포지션 센서)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 일반적으로 가변 저항식이 사용된다.

나. 운전자가 가속페달을 얼마나 밟았는지 감지한다.

다. 급가속을 감지하면 컴퓨터가 연료분사 시간을 늘       려 실행시킨다.

라. 분사시기를 결정해 주는 가장 중요한 센서이다.

9. 디젤기관에서 연료 분무형성의 3대 요건이 아닌 것은?

가. 노크                  나. 관통력

다. 분포                  라. 무화

10. 가솔린의 화합물로 맞는 것은?

가. 탄소와 수소           나. 수소와 질소

다. 탄소와 산소           라. 수소와 산소

11. 평균 유효 압력이 4kgf/cm2, 행정 체적이 300cc인 2행정 사이클 단기통 기관에서 1회의 폭발로 몇 kgf-m의 일을 하는가?

가. 6.       나. 8       다. 10.      라. 12

12. 다음 중 디젤기관에 사용되는 과급기의 역할은?

가. 윤활성의 증대         나. 출력의 증대

다. 냉각효율의 증대       라. 배기의 증대

13. 질코니아식 산소센서에서 발생되는 기전력의 변화의 범위는?

가. 0.1～ 0.1V              나. 0.1～1.0V

다. 1.0 ～ 2.0 V            다. 2.0 ～ 3.0V

14. 전자제어 엔진에서 컴퓨터는 무엇으로 연료 분사량을 조절 하는가?

가. 인젝터의 통전 시간

나. 인젝터의 공급 전압

다. 인젝터의 니들 밸브 행정

다. 인젝터의 공급 전류

15. 전자제어 가솔린분사장치에서 엔진의 각종 센서 중 입력 신호가 아니 것은?

가. 스로틀 포지션 센서     나. 냉각 수온 센서

다. 크랭크 각 센서         라. 인젝터

16. 전자제어 엔진에서 흡입 공기량을 계량할 때 질량 유량을 검출하는 방식은?

가. 열선시                 나. 칼만 와류식

다. 가동 베인식            라. 맵센서 방식

17. 다음중 기화기식과 비교한 MPI 연료분사 방식의 특징으로 잘못된 것은?

가. 저온 또는 고속에서 토크 영역의 변화가 가능하다.

나 온/냉 시에도 최적의 성능을 보장한다.

다. 설계시 체적효율의 최적화에 집중하여 흡기다기관       설계가 가능하다.

라. 월 웨이팅(wall wetting)에 따른 냉시동 특성은 큰      효과가 없다.

18. 윤활장치 내의 압력이 지나치게 올라가는 것을 방지하며, 회로 내의 유압을 일정하게 유지하는 기능을 하는 것은?

가. 오일 펌프               나. 유압조절밸브

다. 오일여과기              라. 오일냉각기

19. LPG 기관에서 연료공급 경로로 맞는 것은?

가. 연료탱크→솔레노이드 밸브→베이퍼라이저→믹서

나. 연료탱크→베이퍼라이저→솔레노이드 밸브→믹서

다. 연료탱크→베이퍼라이저→믹서→솔레노이드 밸브

라. 연료탱크→믹서→솔레노이드 밸브→베이퍼라이저

20. 다음 중 EGR(Exhaust Gas Recirculation)밸브의 구성 및 기능 설명으로 틀린 것은?

가. 배기가스 재순환 장치

나. EGR 파이프, EGR밸브 및 서모밸브로 구성

다. 질소화합물(NOX) 발생을 감소시키는 장치

라. 연료 증발가스(HC) 발생을 억제 시키는 장치

21. 전자제어 엔진의 연료펌프에서 첵밸브가 하는 역할은?

가. 잔압 유지와 고온 재시동을 용이 하게 하다.

나. 연료 압력의 맥동을 감소시킨다.

다. 연료가 막혔을 때 압력을 조절한다.

라. 연료를 분사한다.

22. 밸브개폐시기선도에서 밸브오버랩(Valve over lap)이란?

가. 흡기 밸브만 열려있는 기간

나. 배기 밸브만 열려있는 기간

다. 배기 밸브와 흡기 밸브가 동시에 열려 있는 기간

라. 배기 밸브와 흡기 밸브가 동시에 닫혀 있는 기간

23. 승합자동차의 승객 좌석의 설치높이는?

가. 34cm 이상 40cm 이하

나. 40cm 이상 45cm 이하

다. 45cm 이상 50cm 이하

라. 50cm 이상 67cm 이하

24. 주행상태에서 변속할 대 변속기 충돌음이 발생하는 원인으로 가장 적당한 것은?

가. 바르지 못한 엔진과의 언라인먼트

나. 드라이브 기어의 마모

다. 싱크로 나이저링의 고장

라. 변속 링키지의 헐거움

25. 조향장치에서 조향기어의 백래시가 너무 크면 어떻게 되가는?

가. 조향각도가 크게 된다.

나. 조향기어 비가 크게 된다.

다. 조향핸들의 유격이 크게 된다.

라. 핸들의 축방형 유격이 크게 된다.

26. 브레이크 페달을 밟아도 브레이크 효과가 나쁘다. 그 원인이 아닌 것은?

가. 브레이크 오일의 부족

나. 라이닝에 오일부착

다. 브레이크액에 공기 혼입

라. 브레이크 간격 조정이 지나치게 적을 때

27. 차동장치 링기어의 흔들림을 측정하는데 사용되는 것은?

가. 디그니스 게이지         나. 다이얼 게이지

다. 마이크로미터            라. 실린더 게이지

28. 자동변속기의 전자제어 장치 중 T.C.U에 입력 되는 신호가 아닌 것은?

가. 스로틀 포지션 센서 신호

나. 엔진회전 신호

다. 엑셀레이터 신호

라. 흡입공기 온도의 신호

29. 동력 조향장치를 동력실린더와 제어밸브의 형태 및 배치에 따라 분류한 형식이다. 이에 해당 되지 않는 것은?

가. 인테그럴형          나. 분리형

다. 일체형              라. 콘티형

30. 전부동식 차축에서는 뒤 차축을 어떻게 작업하는가?

가. 허브를 떼어낸다.

나. 허브를 떼어내지 않고 작업한다.

다. 바퀴를 떼어낸 다음에 작업한다.

라. 바퀴를 꽉 조인 다음에 떼어낸다.

31. 다음 중 가속 페달에 의해 저항 변화가 일어나는 센서는?

가. 공기온도센서         나. 수온센서

다. 크랭크포지션센서     라. 스로틀 포지션센서

32. 자동차의 앞차륜 정열에서 킹핀의 연장선과 캠버의 연장선이 지면 위에서 만나게 되는 것을 무엇이라고 하는가?

가. 캐스터               나 스크러브 레디어스

다. 오버스티어링         라. 코너링 포스

33. 자동차 클러치의 구비조건이 아닌 것은?

가. 회전부분의 평형이 좋을 것

나. 회전 관성이 클 것

다. 회전력 단속이 확실할 것

라. 과열되지 않을 것

34. 변속기의 제 1 감속비가 4.5 : 1 이고 종 감속비는 6 : 1 일 때 총 감속비는?

가. 27 : 1              나. 10.5 : 1

다. 1.33 : 1            라. 0.75 : 1

35. 다음 중 스팬의 길이 변화를 가능하게 하는 것은?

가. 섀클    나. 스팬      다. 행거     라 U볼트

36. ECS 장착 차량에서 차량의 높이를 감지하는 센서는?

가. 차고 센서               나 차속 센서

다. 스티어링 휠 각도 센서   라. 스트러트 유니트

37. 자동변속기에서 토크컨버터의 슬립에 의한 손실을 최소화 하기 위한 작동기구는?

가. 댐퍼 클러치             나. 다판 클러치

다. 일방향 클러치           라. 롤러 크러치

38. 마스터 백은 무엇을 이용하여 브레이크에 배력작용을 하는가?

가. 배기가스 압력을 이용한다.

나. 대기 압력만을 이용한다.

다 흡기 다기관의 압력만을 이용한다.

라. 대기압과 흡기 다기관의 압력차를 이용한다.

39. 다음 중 ABS(Anti-Lock Brake System)의 구성요소가 아닌 것은?

가. 스피드 센서         나. 프로포셔닝 밸브

다. 감쇠력 변환 액추에이터   라. 하이드롤릭 유닛

40. 타이어의 높dl가 180mm, 너비가 220mm인 타이어의 편평비는?

가. 1.22       나. 0.82       다. 0.75      라. 0.62

41. 일반적으로 에어 백(Air Bag)에 가장 많이 사용되는 가스(gas)는?

가. 수소                  나. 이산화탄소

다. 질소                  라. 산소

42. 그림에서 2Ω과 4Ω 사이의 전선에 걸리는 전압은 얼마인가.

가. 2v       나. 4v      다. 8v        라.  12v

43. 트랜지스터의 대표적 기능으로 릴레이와 같은 작용을 하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 스위칭 작용               나. 채터링 작용

다. 장류 작용                 라. 상호 유도 작용

44. 1V용 배터리를 급속충전 하는데 전압이 얼마 이상 초과 되어서는 안되는가?

가. 10.5V     나. 12V     다. 13.5V   라. 15.5V

45. 트랜지스터(NPN형)에서 점화코일의 1차 젼류는 어느 쪽으로 흐르게 하는가?

가. 이미터에서 컬렉터로

나. 베이스테엇 컬렉터로

다. 컬렉터에서 베이스로

라. 컬렉터에서 이미터로

46. 전동기의 기본 원리는 어느 법칙에 해당 되는가?

가. 플레밍의 왼손 법칙       나. 렌쯔의 법칙

다. 오른나사의 법칙          라. 키르히호프의 법칙

47. 발전기 출력이 낮고 축전지 전압이 낮을 때, 원인으로 해당 되지 않는 것은?

가. 충전회로에 높은 저항이 걸려있을 때

나. 발전기 조정전압이 낮을 때

다. 다이오드의 단락 및 단선이 되었을 때

라. 축전지 터미널에 접촉이 불량할 때

48. 연료 탱크의 연료량을 표시하는 연료계의 형식 중 계기식의 형식에 속하지 않는 것은?

가. 밸런식 코일식             나. 연료면 표시기식

다. 서미스터식                라. 바이메탈 저항식

49. 다음 중 헤드램프가 작동되지 않는 원인으로 가장 적합한 것은?

가. 미등퓨즈 소손

나. 바상경고등 스위치 소손

다. 외이어링 혹은 접지 불량

라. 방향지시등 퓨즈가 끊어짐

50. 자동차에 사용되는 냉매 중 오존을 파괴하지 않는 냉매는?

가. R-11                  나. R-12

다. R-113                  라. R134a

51. 작업시작 전의 안전점검에 관한 사항 중 잘못 짝지워진 것은?

가. 인적인면 - 건강상태, 기능상태

나. 물질적인면 - 기계기구설비, 공구

다. 관리적인면 - 작업내용, 작업순서

라. 환경적인면 - 작업방법, 안전수칙

52, 다움 중 안전 표시 색채의 연결이 맞는 것은?

가. 주황색 - 화재의 방지에 관계되는 물건에 표시

나. 흑색 - 방사능 표시

다. 노란색 - 충돌, 추락 주의 표시

ㄹ. 청색 - 위험, 구급장소 표시

53. 선반 주축의 변속은 기계를 어떠한 상태에서 하는 것이 가장 좋은가?

가. 저속으로 회전시킨 후 한다.

나. 기계를 정지시킨 후 한다.

다. 필요에 따라 운전중에 할 수 있다.

라. 어느 때이든 변속 시킬 수 있다.

54. 줄 작업시 주의사항이 아닌 것은?

가. 뒤로 당길 때만 힘을 가한다.

나 공작물은 바이스에 확실히 고정한다.

다. 날이 메꾸어 지면 와이어 브러시로 털어낸다.

라. 절삭가루는 솔로 쓸어낸다.

55. 다음은 공기공구에 사용에 대한 설명이다. 틀린 것은?

가. 공구의 교체시에는 반드시 밸브를 꼭 잠그고 하여        야 한다.

나. 활동 부분은 항상 윤활유 또는 그리스를 급유한다.

다. 사용시에는 반드시 보호구를 착용해야 한다.

라. 공기구를 사용할 때에는 밸브를 일시에 열고 닫는        다.

56. 다음은 사이드슬립 시험기 사용시 주위할 사항이다. 틀린 것은?

가. 시험기의 운동부분은 한상 쳥결하여야 한다.

나. 시험기의 답판 및 타이어에 부착된 수분, 기름, 흙       등을 제거한다.

다. 시험기에 대하여 직각방향으로 진입시킨다.

라. 답판 위에서 차속이 빠르면 브레이크를 사용하여       차속을 맞춘다.

57. LPG자동차 관리에 대한 주의 사항 중 맞지 않는 것은?

가. LPG는 고압이고, 누설이 쉬우며 공기보다 무겁다.

나. 가스 충전시에는 합격 용기인가를 확인하고, 과충       전 되지 않도록 해야 한다.

다. 엔진실이나 트렁크 실 내부 등을 점검할 때 라이       터나 성냥 등을 켜고 확인한다.

라. LPG는 온도상승에 의한 압력상승이 있기 때문에       용기는 직사광선등을 피하는 곳에 설치하고 과열되       지 않아야 한다.

58. 엔진을 보링한 절삭면을 연마하는 기계로 적당한 것은?

가. 보링머신               나. 호닝버신

다. 리머                   라. 평면 연삭기

59. 축전지의 점검과 전해액 비중 측정시의 지켜야 할 사항에 해당 되지 않는 것은?

가. 전해액이 옷이나 피부에 닿지 않오록 한다.

나. 충전기로 충전할 때에는 극성에 주의 한다.

다. 축전지의 단자 전압은 교류전압계로 측정한다.

라. 전해액 비중 점검결과 방전되면 보충전 한다.

60. 정비 공장에서 지켜야 할 안전수칙이 아닌 것은?
가. 작업중 입은 부상은 응급치료를 받고 직시 보고한       다.

나. 밀폐된 실내에서는 시동을 걸지 않는다.

다. 통로나 마루 바닥에 공구나 부품을 방치 하지 않       는다.

라. 기름걸레나 인화물질은 나무상자에 보관한다.