1. 스로틀 보디(Throtlle body)에 설치된 대시포트(Dash pot)의 기능으로 맞는 것은?

정비기능사 필기시험문제 A형 (2007년 9월 16일 시행)

http://jwkang7.wo.to/

가. 감속시 스로틀 밸브가 급격히 닫히는 것을 방지한      다.

나. 가속시 스로틀 밸브가 과도하게 열리는 것을 방지      한다.

다. 고속 주행시 스로틀 밸브가 과도하게 열리는 것을      방지한다.

라. 엔진 아이들링시 스로틀 밸브가 완전히 닫히는 것      을 방지한다.

2. 디젤 연료의 세탄가를 바르게 나타낸 것은?

가. [eqn: {세탄} over {세탄+이소옥탄`} TIMES 100(%)]

나. [eqn: {세탄} over {세탄+노말헵탄`} TIMES 100(%)]

다. [eqn: {세탄} over {세탄+ alpha -메틸나프탈린`} TIMES 100(%)]

라. [eqn: {세탄} over {세탄+알콜`} TIMES 100(%)]

3. 작용면적이 30 cm²인 피스톤에 20 kgf/cm²의 압력이 작용하면 작동력은 얼마인가?

가. 300 kgf       나. 600kgf

다. 150 kgf       라, 6 kgf

4. 흡 ․ 배기 밸브가 실린더 헤드에 있고 캠 축도 헤드에 설치된 기관은?

가. L형 기관        나. I형기관

다. T형 기관        라. OHC기관

5. 전자제어 기관의 인젝터 회로 접촉불량은 물론 인젝    터 자체 저항불량까지 한 번에 측정이 가능한 점검     요령을 기술한 것 중 가장 올바른 것은?

가. 인젝터 전류 파형의 측정하여 점검

나. 인젝터 작동소리로 점검

다. 인젝터 저항을 측정하여 점검

라. 인젝터 분사량을 측정하여 점검

6. 압축비가 8인 오토사이클의 이론효율은 몇 %인가?     (단, 비열비는 1.4이다.)

가. 약 45.4        나. 약 56.5

다. 약 65.6        라. 약 72.2

7.엔진이 과열되는 원인이 아닌 것은?

가. 점화시기 조정불량

나. 물펌프 용량과대

다. 수온조절기 과소개방

라. 라디에이터 핀에 다량의 이물질 부착

8. 흡기온도 센서에 대하여 바르게 설명 된 것은?

가. 흡입 공기의 밀도를 계측하여 분사량을 보정한다.

나. 점화 스위치를 OFF 시킨 후 측정한다.

다. 흡기 온도가 높을 수록 저항 값이 높아진다.

라. 저항이 규정치를 벗어나거나 불변이면 저항값을

재조정하여 사용한다.

9. 전자제어 가솔린기관에서 에어플로우센서(AFS)의       기능에 의한제어 흐름 설명 중 틀린 것은?

가. 실린더로 유입되는 공기량을 검출한다.

나. 검출된 신호를 기초로 기본연료 분사량을 산출한       다.

다. 검출된 공기량에 따라 인젝터에서 분사되는 연료량      도 변화한다.

라. 검출된 공기량에 따라 컴퓨터는 각 센서의 신호를      조합하여 연료압력을 제어한다.

10. 전자제어 차량에서 배출되는 유해가스를 제어하는      구성 부품이 아닌것은?

가. 삼원촉매(CATALYTIC CONVERTER)

나. EGR밸브

다. 캐니스터

라. 터보차저

11. 자동차용 LPG 연료의 특성이 아닌 것은?

가. 연소효율이 좋고, 엔진이 정숙하다.

나. 엔진 수명이 길고, 오일의 오염이 적다,

다. 대기오엄이 적고, 위생적이다.

라. 옥탄가가 낮으므로 연소 속도가 빠르다.

12.다음 그림은 무슨 사이클인가?

가. 오토 사이클      나. 디젤 사이클

다. 복합 사이클      라, 카르노사이클

13. 디젤기관의 인터쿨러 터보(inter cooler turbo) 장치는 어떤 효과를 이용한 것인가?

가. 압축된 공기의 밀도를 증가시키는 효과

나. 압축된 공기의 온도를 증가시키는 효과

다. 압축된 공기의 수분을 증가시키는 효과

라. 배기 가스를 압축시키는 효과

14. 어떤 기관이 2500rpm에서 30 PS의 출력을 얻었다면 이 기관의 회전력은 약 얼마인가?

가. 2.5 m․kgf         나. 3.0 m․kgf

다. 5.6 m․kgf         라. 8.6 m․kgf

15. 전자제어 연료분사장치 엔진에서 아날로그 멀티메터를 사용함으로써 손상을 일으킬 수 있는 부품은?

가. 스로틀 포지션 센서  나. 수온 센서

다. 크랭크 각 센서      라. 산소(O₂) 센서

16. 전자제어 기관에서 연료펌프가 작동되지 않을 때       는?

가. 점화 스위치가 ST위치에 있을 때

나. 점화 스위치가 ON 위치에 있고 엔진이 정지되어       있을때

다. 점화 스위치가 ON 위치에 있고 엔진이 규정 이상      으로 회전될때

라. 점화 스위치가 ON 위치에 있고 공기흡입이 감지될      때

17. 어린이 운송용 승합자동차의 표시등에 대한설명으로     틀린 것은?

가. 각 표시등의 발광면적은 120제곱센티미터 이상일       것

나. 정지하거나 출발할 경우에는 적생표시등과 황색표      시등이 동시에 점멸되는 구조일것

다. 앞면과 뒷면에는 분당 60회 이상 120회 이하로 점      멸되는 각각 적색표시등 2개와 황색표시등 2개를      설치할 것

라. 바깥쪽에는 적색표시등을 설치하고 안쪽에는 황색      표시등을 설치하되, 좌 ․ 우 대칭 되도록 설치할 것

18. 전자식 기관제어 장치의 구성에 해당하지 않는 것은?

가. 연료 분사 제어

나. 배기 재순환(EGR)

다. 공회전 제어(ISC)

라. 전자식 제동 제어 장치(ABS)

19. 피스톤핀의 고정방법이 아닌 것은?

가. 반부동식    나. 고정식

다. 전류식      라. 전부동식

20. 실린더 헤드를 떼어낼 때 볼트를 바르게 푸는 방법      은?

가. 중앙에서 바깥을 향하여 대각선으로 푼다.

나. 풀기 쉬운 곳부터 푼다.

다. 바깥에서 안쪽으로 향하여 대각선으로 푼다.

라. 실린더 보어를 먼저 제거하고 실린더헤드를 떼어낸      다.

21. 가솔린기관의 노킹을 방지하는 방법 중 틀린 것은?

가. 화염 진행거리를 단축시키낟.

나. 자연착화 온도가 높은 연료를 사용한다.

다. 화염전파 속도를 빠르게 하고, 가스의 와류를 증가      시킨다,

라.냉각수의 온도를 높여 주고 혼합기 및 화염의 온도      를 높인다.

22. 윤활유의 윤활작용 이점과 가장 거리가 먼 것은?

가. 동력손실을 적게 한다.

나. 노킹현상을 방지한다.

다. 기계적 손실을 적게 하며, 냉각작용도 한다.

라. 부식과 침식을 예방한다.

23. 디젤기관의 기계식 연료분사 펌프의 분사시기는 다 음 중 어떤방법으로 조정하는가?

가. 거버너의 스프링을 조정

나. 래크와 피니언으로 조정

다. 피니언과 슬라이브로 조정

라. 펌프와 타이밍 기어의 커플링으로 조정

24. 다음은 전자제어 현가장치의 한 예를 든 것이다. 차량높이를 높이는 방법으로 옳은 것은?

가. 배기 솔레노이드 밸브를 작동시킨다.

나. 앞 ․ 뒤 솔레노이드 공기밸브의 배기구를 개방시킨      다.

다. 공기챔버의 체적과 쇽업소버의 길이를 증가시킨다.

라. 공기챔버의 체적과 쇽업소버의 길이를 감소시킨다.

25. 종감속기어 감속비가 4:1 일 때 구동 피니언이 4      회전 하면 링 기어는 몇 회전하는가?

가. 4회전        나. 3회전

다. 2회전        다, 1회전

26. 고무로 피복된 코드를 여러 겹 겹친 층에 해당 되며, 타이어에서 타이어 골격을 이루는 부분은?

가. 카커스(carcass)부     나. 트레드(tread)부

다. 숄더(should)부        라. 비드(bead)부

27. 스피드 센서의 풀피스에 이물질이 붙어 있으면 어      떤 현상이 발생하는가?

가. 회전속도 검출기능과 관계없다.

나. 바퀴의 회전속도 감지능력이 저하된다.

다. 바퀴의 회전속도 감지능력이 증가된다.

라. 자화가 되지 않는다.

28. 독립현가식 자동차에서 주행 중 롤링(rolling)현상      을 감소시키고 차의 평형을 유지시켜주는 장치는       무엇인가?

가. 쇽업소버        나. 스테빌라이저

다. 스트럿바아      다. 토크컨버터

29. 자동차에서 브레이크 작동시 조향 핸들이 한쪽으로      쏠리는 원인이 아닌 것은?

가. 얼라이먼트의 조정이 불량하다.

나. 좌우 타이어의 공기압이 같지 않다.

다. 브레이크 라이닝의 간극이 불량하다.

라. 마스터 실린더의 첵밸브의 작동이 불량하다.

30. 자동변속기의 터빈에서 돌아오는 유체의 방향을 바꾸어 주는 것은?

가. 토크 변환기      나. 스테이터

다. 펌프             라. 유성기어

31. 토크 컨버터(Torque Converter)의 구성품은?

가. 펌프, 터빈, 스테이터

나. 런너, 오일펌프, 스테이터

다. 유성기어, 펌프, 터빈

라. 클러치, 브레이크, 댐퍼

32. 구동력 조절장치(TCS)의 조절방식의 종류에 속하지     않는 것은?

가. 기관의 회전력 조절방식

나. 구동력 브레이크 조절방식

다. 기관과 브레이크 병용조절방식

라. 기관회전수와 동력전달 조절방식

33. 다음에서 ABS(Anti-lock Break Ststem)의 구성부품이 아닌 것은?

가. 휠 스피드 센서(wheel speed sensor)

나. 일렉트로닉 콘트롤 유닛(electronic control unit)

다. 하이드로닉 유닛(hydraulic unit)

라. 크랭크 앵글 센서(crank angle sensor)

34. 전자제어 파워 스티어링의 특징 중 틀린 것은?

가. 정차 시 조향력 감소

나. 저속 주행시 조향력 감소

다. 고속 주행 시 큰 조향시는 수동과 동일

라. 험한 길 주행 시 핸들을 놓치기 쉽다.

35. 후륜 구동 자동차에서 주행중 핸들이 쏠리는 원인이 아닌 것은?

가. 타이어 공기압의 불균형

나. 바퀴얼라이먼트의 조정 불량

다. 쇽업쇼버의 작동 불량

라. 조향기어 하우징의 풀림

36. 클러치 압력판의 역할로 다음중 가장 적당한 것은?

가. 기관의 동력을 받아 속도를 조절한다.

나. 제동거리를 짧게 한다./

다. 견인력을 증가시킨다.

라. 클러치 판을 밀어서 플라이 휠에 압착시키는 역할      을 한다.

37. 승용 자동차로 서울에서 대전까지(187.2km) 주행하였다. 출발시간은 오후 1시 20분, 도착시간은 오후   3시 8분이었다면 평균 주행속도는?

가. 126.5km/h       나. 104km/h

다. 156km/h         라. 60.78km/h

38. 다음 중 기어가 잘 빠지는 원인으로 맞는 것은?

가. 싱크로나이저 콘부 마멸

나. 클러치의 미끄러짐

다. 인터록 파손

라. 록킹볼 마멸

39. 조향장치가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

가. 조향 조작이 주행 중의 충격에 영향을 받지 않을       것

나. 조작하기 쉽고 방향 전환이 원활하게 행하여 질 것

다. 조향핸들의 회전과 바퀴 선회의 차가 크지 않을 것

라. 회전반경이 커서 좁은 곳에서도 방향전환을 할 수      있을 것

40. 일반적인 브레이크 오일의 주성분은?

가. 윤활유와 경유       나. 알콜과 피마자 기름

다. 알콜과 윤활유       라. 경우와 피마자 기름

41. 다이오드에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 다이오드는 P형 반도체와 N형 반도체를 접합시킨      것이다.

나. P형 반도체와 N형 반도체의 접합부를 공핍층이라     한다.

다. 발광 다이오드는 PN 접합면에 역방향 전압을 걸면      에너지의 일부가 빛으로 되어 외부에 발산한다.

라. 제너현상은 역방향 전압을 작용시키면 공핍층의 가      전자는 역방향 전압의 힘에 전류가 흐르는 현상을      말한다.

42. 자동차에 사용되는 라디오 글래스 안테나에 대한 내용 중 틀린것은?

가. 유리 중간층에 0.3mm이하의 도선 안테나를 삽입      하는 방식도 사용된다.

나. 유리 안쪽 면에 도체선을 프린트 한 것도 사용된       다.

다. 디포거용 발열 도체선을 병용하여 AM수신 감도를      향상 시킨다.

라. 풀형 안테나에 비해 간단하고, 수신감도도 떨어지      지만 가격이 싸서 많이 사용한다.

43. 에어컨의 구성부품 중 고압의 기체 냉매를 냉각시켜 액화시키는 작용을 하는 것은?

가. 압축기         나. 응축기

다. 팽창밸브       라. 증발기

44, 자동차용 일반 축전지에 관한 설명으로 맞는 것은?

가. 일반적으로 축전지의 음극 단자는 양극단자 보다       크다.

나. 정전류 충전이란 일정한 충전 전압으로 충전하는       것을 말한다.

다. 일반적으로 충전시킬때는 + 단자는 수소가, -

단자는 산소가 발생한다.

라. 전해액의 황산 비율이 증가하면 비중은 높아진다.

45. 응축기(condenser)의 용량에 대한 사항으로 틀린      것은?

가. 가한 전압에 정비례한다.

나. 마주보는 금속판의 면적에 정비례한다.

다. 금속판 사이의 절연물의 절연도에 반비례한다.

46. 전자제어 엔진 시동 시 라디오가 작동되지 않도록       한 이유는?

가. 시동모터 작동을 원활하게 하기 위하여

나. 발전기 작동을 원활하게 시키기 위하여

다. 에어콘 작동을 원활하게 시키기 위하여

라. 고장 발생 원인이 되기 때문에

47. 점화코일의 절연 저항을 시험할 때 가장 적당한        것은?

가. 진공 시험기             나. 회로 시험기

다. 메가옴 시험기           라. 축전지 용량 시험기

48. 정조등의 광도가 광원에서 2500cd의 밝기일 경우       전방 100m 지점에서 조도는?

가. 250Lux                 나. 50Lux

다. 12.5Lux                라. 2.5Lux

49. 다음 중 가속도(G) 센서가 사용되는 전자제어 장       치는?

가. 에어백

나. 배기장치

다. 정속도 주행장치

라. 속도감응형 파워스티어링

50. 플레밍의 오른손 법칙에서 엄지손가락은 어느 방       향을 가리키는가?

가. 자력선의 방향            나. 도선의 운동 방향

다. 기정력의 방향            라. 전류의 방향

51. 소화작업시 적당하지 않은 것은?

가. 화재가 일어나면 먼저 인명구조를 해야 한다.

나. 전기배선이 있는 곳을 소화 할 때는 전기가 흐르       는지 먼저 확인해야 한다.

다. 가스 밸브를 잠그고 전기 스위치를 끈다.

라. 카바이트 및 유류에는 물을 끼얹는다.

52. 줄(file)을 사용할 때의 주의사항들이다. 안전에 어      긋나는 점은?

가. 줄 작업의 높이는 작업자의 팔꿈치 높이로 하거        나 조금 낮춘다.

나. 작업자세는 허리를 낮추고, 전신을 이용할 수 있       게 한다.

다. 절삭가루가 많이 쌓일 때는 불어가면 작업한다.

라. 줄을 잡을 때는 한손으로 줄을 확실히 잡고, 다른       한 손으로 끝을 가볍게 쥐고 앞으로 가볍게 민다.

53. 방독마스크를 착용하지 않아도 되는 곳은?

가. 일산화탄소 발생 장소

나. 아황산가스 발생장소

다. 암모니아 발생장소

라. 산소 발생 장소

54. 다이얼 게이지 사용시 유의사항을 설명하였다. 틀      린것은?

가. 스핀들에 주유하거나 그리스를 발라서 보관하는        것이 좋다.

나. 분해 청소나 조절을 함부로 하지 않는다.

다. 게이지에 어떤 충격도 가해서는 안된다.

라. 게이지를 설치할 때에는 지지대의 팔을 될 수 잇       는 대로 짧게 하고 확실하게 고정해야 한다.

55. 드릴로 큰 구멍을 뚫으려고 할 때에 먼저 할 일은?

가. 금속을 무르게 한다.

나. 작은 구멍을 뚫는다.

다. 스핀들의 속도를 빠르게 한다.

라. 드릴 커팅 앵글을 증가 시킨다.

56. 자동차의 공기 브레이크 장치 취급시 유의사항 중      틀린 것은?

가. 라이닝의 교환은 반드시 세트(조)로 한다.

나. 매일 공기 압축기의 물을 빼낸다.

다. 규정 공기압을 확인한 다음 출발해야 한다.

라. 길고 급한 내리막 길을 내려갈 때 반브레이크를        사용한다.

57. 가솔린 엔진의 조작불량으로 불완전 연소를 했을       때 인체에 해로운 배기가스로 가장 많이 발생하는      가스는?

가. H2가스               나. SO2가스

다. CO가스               라. CO2가스

58. 무거운 짐을 이동할 때 적당하지 않은 것은?

가. 힘겨우면 기계를 이용한다.

나. 기름이 묻ㄷ은 장갑을 끼고 한다.

다. 지렛대를 이용한다.

라. 힘센 사람과 약한 사람과의 균형을 잡는다.

59. 자동차 전기장치 취급시 안전 유의사항이 아닌 것      은?

가. 축전지 단자 연결시 스파크가 발생하지 않도록 한       다.

나. 점화코일 극성시험시 감전되지 않도록 한다.

다. 고압케이블을 탈거 할 때는 절연 집게를 이용하여       안전하게 뽑아낸다.

라. 회로시험기는 정확하게 측정하기 위하여 자석을        연결한다.

60. 옷에 묻은 먼지를 털 때 사용하여서는 안되는 것   은?

가. 털이개                    나. 손수건

다. 솔                        라. 압축공기