1. 과급기(turbo charger)가 부착된 기관에 대한 설  명으로 옮은 것은?

자동차 정비 기능사 3회 필기시험문제 B형 (2009년 7월 12일 시행)

가. 배기에 속도에너지를 주는 기관이다.

나. 공기와 연료와의 혼합을 효율적으로 하는 기관이다

다. 실린더에 공급되는 흡입공기 효율을 향상시키는 기관이다.

라. 피스톤의 펌프 운동에 의해 공기를 흡입하는 기  관이다.

2. 가솔린기관에서 연료펌프 내의 첵밸브가 열린 채  로 고장이 났을 때를 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 시동이 걸리지 않는다.

나. 주행성능에 영향은 없다.

다. 연료탱크 내에 설치되어 있다.

라. 연료펌프에 무리가 가지 않는다.

3. 유압식 밸브 리프터의 유압은 어떤 유압을 이용  하는가?

가. 흡기다기관의 진공압을 이용한다.

나. 배기다기관의 배기압을 이용한다.

다. 별도의 유압장치를 사용한다.

라. 윤활장치의 유압을 이용한다.

4. 기관에 흡입되는 공기를 여과하고 흡입시 강한   소음을 감소시키는 기능을 하는 것은?

가. 공기 닥터             나. 오일 여과기

다. 공기 여과기           라. 공기 챔버

5. 연료는 그 온도가 높아지면 외부로부터 불꽃을   가까이 하지 않아도 발화하여 연소된다. 이때의     최저온도를 무엇이라 하는가?

가. 인화점               나. 착화점

다. 연소점               라. 응고점

6. 기관에서 온도센서는 어떤 역할을 하는가?

가. 기관의 냉각수 온도를 측정하여 이를 정기적 신  호로 바꾸어 ECU에 보낸다.

나. 외부온도를 측정하여 이를 전기적 신호로 바꾸  어 ECU에 보낸다.

다. 냉각수 온도를 측정하여 직접 시동 밸브로 신호  를 보낸다.

라. 기관온도를 측정하여 공기센서에 신호를 보내어  혼합기를 조정한다.

7. 자동차 제동등이 다른 등화와 겸용하는 제동등일  경우 조작시 그 광도가 몇 배 이상 증가하여야      하는가?

가. 2배      나. 3배       다. 4배       라. 5배

8. 전자제어 엔진에서 인젝터의 점검 방법이 아닌   것은?

가. 인젝터 코일 저항 측정

나. 인젝터 작동음 확인

다. 인젝터 분사상태 확인

라. 인젝터 작동온도 측정

9. 자동차 센서 중 압전소자를 이용하는 것은?

가. 스로틀포지션센서       나. 조향각센서

다. 맵센서                 라. 차고센서

10. 행정 길이 200mm 인 가솔린 기관에서 피스톤의  평균속도가 5m/s 이면, 크랭크축의 1분간 회전  수는?

가. 75rpm                 나. 150rpm

다. 750rpm                라. 1500rpm

11. 크랭크축이 회전 중 받는 힘이 아닌 것은?

가. 휨(bending)           나. 비틀림(torsion)

다. 관통(penetration)      라. 전단(shearing)

12. LPG 차량의 연료 계통에서 가솔린 엔진의 기화  기 역할을 하며 감압, 기화 및 압력조절 작용을     하는 것은?

가. 솔레노이드밸브(solenoid valve)

나. 믹서(mixe)

다. 베이퍼라이저(vaporizer)

라. 봄베(bombe)

13. 일반적인 오일의 양부 판단 방법이다. 틀리게 설명한 것은?

가. 오일의 색깔이 우유색에 가까운 것은 물이 혼입  되어 있는 것이다.

나. 오일의 색깔이 회색에 가까운 것은 가솔인이 혼  입되어 있는 것이다.

라. 오일의 색깔이 검은색에 가까운 것은 너무 오랫  동안 사용했기 때문이다.

14. 전자제어 가솔린 기관의 인젝터 분사시간에 대  한 설명으로 틀린 것은?

가. 급 가속기에는 순간적으로 분사시간이 길어진다.

나. 축전지 전압이 낮으면 무효 분사시간이 길어    진다.

다. 급 감속시에는 경우에 따라 연료공급이 차단된  다.

라. 산소센서의 전압이 높으면 분사시간이 길어진다.

15. 전자제어 엔진의 삼원 촉매 컨버터에서 질소산  화물(NOx)은 다음 중 무엇으로 환원되는가?

가. N₂CO                 나. N₂H₂

다. N₂O₂                라. N₂CO₂H₂O

16. 실린더 안지름 80mm, 행정이 70mm 인 4실린더 4행정기관에서 회전수가 2000rpm 이라면 분당   총 배기량은 약 몇 ℓ인가?

가. 약 1600                나. 약 1942

다. 약 1500                라. 약 1407

17. 다음 중 가솔린 분사방법으로 기관의 각 실린더  마다 독립적으로 분사하는 방식은?

가. 듀얼 포인트 인젝션    나. 싱글 포인트 인젝션

다. 연속 포인트 인젝션    다. 멀티 포인트 인젝션

18.다음 중 기관이 과열되는 원인이 아닌 것은?

가. 온도조절기가 닫힌 상태로 고장 났을 때

나. 방열기의 용량이 클 때

다. 방열기의 코어가 막혔을 때

라. 벨트를 사용하는 형식에서 팬벨트 장력이 느슨  할　때

19. 가솔린의 안티노크성을 표시하는 것은?

가. 세탄가               나. 헵탄가

다. 옥탄가               라. 프로판가

20.전자제어 연료분사 장치의 인젝터는 무엇에 의해

서 연료를 분사하는가?

가. 연료 펌프의 송출압력  나. ECU의 분사신호

다. 플런저의 상승        라. 프로판가

20.전자제어 연료분사 장치의 인젝터는 무엇에 의해     서 연료를 분사하는가?

가. 연료 펌프의 송출압력  나. ECU의 분사신호

다. 플런저의 상승        라. 냉각 수온센서의 신호

21. 총 배기량이 2209cc 인 디젤기관이 2800rpm 일  경우 기관의 출력이 69PS 라면, 엔진의 회전력  은 몇 kgf·m인가?  (단, 4행정 4기통 기관이다.)

가. 17.6    나. 20.3     다. 22.4     라. 40.6

22. 디젤 기관의 연료 분무형성과 관계있는 것은?

가. 관통력과 무화          나. 직진성과 노크

다. 착화성과 무화          라. 분포성과 직진성

23. 가스 흐름의 관성을 유효하게 이용하기 위하여

흡·배기 밸브를 동시에 열어주는 작용을 무엇이     라 하는가?

가. 블로 다운(blow-down)

나. 블로 바이(blow-by)

다. 밸브 바운드(valve bound)

라. 밸브 오버랩(valve overlap)

24. 20km/h로 주행하는 자동차가 10초 후에 가속하  여 56km/h 속도가 되었다. 이 때의 가속도는?

가. 1m/s²          나. 20m/s²

다. 30m/s²         라. 36m/s²

25. 주로 승용차에 사용되며 고속주행에 알맞은 타  이어의 트래드 패턴은?

가. 러그패턴              나. 리브패턴

다. 블록패턴              라. 오프 더 로드패턴

(     )은 상시물림식을 개선하고 기어변속이 쉽도록 한것이며, 변속할 때에는 변속레버에 의해 (   )가 움직이면 원추 클러치가 작용하고, 그 마찰력에 의해 (    )과 속도기어를 즉시 동일  속도로 만들어 준다.

26. 수동변속기에 대한 내용 중(  )안에 들어갈 내용  으로 맞는 것은?

가. 동기 물림식, 슬리브, 주축

나. 동기 물림식, 허브, 부축

다. 섭동물림식, 허브, 출력축

라. 섭동물림식, 슬리브, 주축

27. 동력 조향 유압 계통에 고장이 발생한 경우 핸  들을 수동으로 조작할 수 있도록 하는 부품은?

가. 릴리프 밸브(relif valve)

나. 안전 첵 밸브(safety check valve)

다. 유량 제어 밸브(flow control valve)

라. 더블 밸런싱 밸브(double balancing valve)

28. 일반적으로 수동변속기의 고장 유무를 점검하는  방법으로 적합하지 않은 것은?

가. 오일이 새는 곳은 없는지 점검한다.

나. 조작기구의 헐거움이 있는지 점검한다.

다. 소음발생과 기어의 물림이 빠지는지 점검한다.

라. 헤리컬 기어보다 측압을 많이 받는 스퍼기어는      측압와셔마모를 점검한다.

29. 브레이크 마스터 실린더의 푸시로드 길이를 길  게 하였을 때 발생할 수 있는 현상은?

가. 라이닝 작용이 원활하다.

나. 라이닝이 팽창하여 풀리지 않을 수 있다.

다. 브레이크 페달 높이가 낮아진다.

라. 라이닝 팽창이 풀린다.

30. 전자제어 현가장치(ECS)에서 차고조정이 정지되  는 조건이 아닌 것은?

가. 커브길 급회전시         나. 급 가속시

다. 고속 주행시             라. 급 정지시

31. 엔진의 회전수가 3500rpm, 제2속의 감속비 1.5, 최종감속비 4.8, 바퀴의 반경이 0.3m일 때 차속은? (단, 바퀴의 지면과 미끄럼은 무시한다.)

가. 약 35km/h             나. 약 45km/h

다. 약 55km/h             라. 약 65km/h

32. 자동차의 앞바귀 정렬에서 토인 조정은 무엇으  로 하는가?

가. 드래그 링크의 길이   나. 타이로드의 길이

다. 시임의 두께          라. 와셔의 두께

33. 자동변속기 오일의 요구 조건으로 틀린 것은?

가. 기포가 생기지 않을 것

나. 마찰계수가 “0”을 유지할 것

다. 저온 유동성이 좋은 것

라. 점도지수 변화가 적을 것

34. 브레이크를 밟았을 때 하이드로백 내의 작동으  로 틀린 것은?

가. 공기 밸브는 닫힌다.

나. 진공 밸브는 닫힌다.

다. 동력 피스톤이 하이드로릭 실린더 쪽으로 움직      인다.

라. 동력 피스톤 앞쪽은 진공상태이다.

35. 축거 3m, 바깥쪽 앞바퀴의 최대 회전각 30°, 안  쪽 앞바퀴의 최대회전각은 45° 일 때의 최소회      전 반경은?(단, 바퀴의 접지면과 킹핀 중심과의 거리는 무시)

가. 15m     나. 12m      다. 10m     라. 6m

36. 독립현가식 자동차에서 주행 중 롤링(rolling)현  상을 감소 시키고 차의 평형을 유지시켜 주는       주된 장치는?

가. 쇽업소버             나. 스태빌라이저

다. 스트럿바아           라. 토크컨버터

37. 자동변속기에서 댐퍼클러치의 작동을 제어하는  요소는 가장 거리가 먼 것은?

가. 엔진 회전수         나. 스로틀 포지션 센서

다. 유온 센서           라. 흡입 공기량 센서

38. 유압식 클러치에서 차단이 불량한 원인이 아닌  것은?

가. 페달의 자유간극이 없음

나. 유압계통에 공기가 유입

다. 클러치 릴리스 실린더 불량

라. 클러치 마스터 실린더 불량

39. 종 감속비를 결정하는데 필요한 요소가 아는 것  은?

가. 엔진출력           나. 차량중량

다. 가속성능           라. 제동성능

40. ABS의 구성품 중 휠 스피드 센서의 역할은?

가. 바퀴의 록(lock) 상태 감지

나. 차량의 과속을 억제

다. 브레이크 유압 조정

라. 라이닝의 마찰 상태 감지

41. 전조등의 광도가 광원에서 2500cd의 밝기일 경  우 전방 100m 지점에서의 조도는?

가. 250Lux                 나. 50Lux

다. 12.5Luk                라. 2.5Lux

42. 에이컨 매니폴드 게이지(압력게이지) 접속시 주  의사항이 아닌 것은?

가. 매니폴드 게이지를 연결할 때에는 모든 밸브를      잠근 후 실시한다.

나. 밸브를 열어 놓은 상태로 에어컨 사이클에 접속      한다.

다. 황색 호스를 진공펌프나 냉매회수기 또는 냉매      충전기에 연결한다.

라. 냉매가 에어컨 사이클에 충전되어 있을 때에는      충전호스, 매니폴드 게이지의 밸브를 전부 잠근      후 분리한다.

43. 계기판의 속도계가 작동하지 않는 결함에 대한  고장원인으로 적합한 것은?

가. 차량 속도센서 결함

나. 크랭크각 센서결함

다. 흡기매니폴드 압력센서결함

라. 냉각수온센서 결함

44. 사이드미러(후사경) 열선 타이머 제어시 입·출력   요소가 아닌 것은?

가. 전조등 스위치 신호      나. IG 스위치 신호

다. 열선 스위치 신호        라. 열선 전류

45. 다음 중 자동차의 조향휠 각도센서, 차고센서 등에 의해 사용되는 반도체는?

가. 포토 다이오드          나. 발광 다이오드

다. 포토 트랜지스터        라. 사이리스트

46. 발전기 자체의 고장이 아닌 것은?

가. 발전기 정류자의 고장

나. 브러시의 소손에 의한 고장

다. 슬립 링의 오손에 의한 고장

라. 릴레이의 오손과 소손에 의한 고장

47. 기동전동기에 흐르는 전류값과 회전수를 측정하  여 기동전동기의 고장 여부를 판단하는 시험은?

가. 단선시험              나. 단락시험

다. 접지시험              라. 부하시험

48. 축전지 충·방전 작용에 해당되는 것은?

가. 발열 작용             나. 화학 작용

다. 자기 작용             라. 발광 작용

49. 자동차 전기장치에 흐르는 전압과 전류 그리고  저항에 관한 사항 중 틀린 것은?

가. 부특성 써미스터는 온도가 높아지면 저항이 커      진다.

나. 저항이 크고 전압이 낮을수록 전류는 적게 흐른      다.

다. 도체의 단면적이 큰 경우 저항이 적다.

라. 도체의 경우 온도가 높아지면 저항이 커진다.

50. 점화장치의 파워트랜지스터가 비정상시 발생 되  는 현상이 아닌 것은?

가. 엔진시동이 어렵다.

나. 연료소모가 많다.

다. 주행시 가속력이 떨어진다.

라. 크랭킹이 안된다.

51. 다이얼 게이지로 휨을 측정할 때 게이지를 놓는  방법은?

가. 스핀들의 앞 끝을 보기 좋은 위치에 놓는다.

나. 스핀들의 앞 끝을 기준면인 축(shaff)에 수직으로 놓은다.

다. 스핀들의 앞 끝을 공작물의 우측으로 기울이게  놓는다.

라. 스핀들의 앞 끝을 공작물의 좌측으로 기울이게  놓는다.

52. 다음 중 탁상드릴로 둥근 공작물에 구명을 뚫을  때 공작물 고정 방법으로 가장 적합한 것은?

가. 손으로 잡는다.

나. 바이스 플라이어로 잡는다.

다. V블록과 클램프로 잡는다.

라. 헝겊에 싸서 바이스로 고정한다.

53. 자동차에 사용되는 가솔린 연료 화제는 어느 화  제에 속하는가?

가. A급 화제               나. B급 화제

다. C급 화제               라. D급 화제

54. 안전·보건표지의 종류와 형태에서 그림이 나타      내는 것은?

가. 직진금지               나. 출입금지

다. 보행금지               라. 차량통행금지

55. 다음 중 산업재해에서 (재해건수/연근로시간수)

×1.000.000을 나타내는 것은?

가. 강도율   나. 만인율   다. 도수율   라. 천인율

56. 다음 중 부동액의 주성분이 아닌 것은?

가. 벤젠                 나. 에틸렌글리콜

다. 메탄올               라. 글리세린

57. 다음 중 사고로 인한 재해가 가장 많이 발생하  는 가계장치는?

가. 타이어              나. 벨트와 풀리

다. 종감속기어          라. 기동전동기

58. 안전한 작업을 하기 위하여 작업복장을 선정할  때, 유의사항과 가장 거리가 먼 것은?

가. 화기사용 직장에서는 방염성, 불연성의 것을 사  용하도록 한다.

나. 착용자의 취미, 기호 등을 감안하여 적절한 스타  일을 선정한다.

다. 작업복은 몸에 맞고 동작이 작업하기 편하도록

제작한다.

라. 상의의 끝이나 바지 자락등이 기계에 말려 들어  갈 위험이 없도록 한다.

59. 휠 밸런스 시험기 사용시 적합하지 않은 것은?

가. 휠 탈·부착시에는 무리한 힘을 가하지 않는다.

나. 균형추를 정확히 부착한다.

다. 계기판은 회전이 시작되면 즉시 판독한다.

라. 시험기 사용 순서를 숙지 후 사용한다.

60. 축전지 취급시의 안전 수칙으로 올바른 것은?

가. 축전지 표면에 있는 침식물이나 먼지 등은 압축  공기를 이용하여 청소한다.

나. 황산을 엎지르거나 흐르지 않도록 맨 손으로 취  급한다.

다. 축전지 취급시 전해액이 신체에 닿지 않도록 한  다.

라. 축전지 취급시 반지를 끼고 작업하면 안전하다.