1. 고속 디젤기관의 사이클은?

자동차 검사 기능사 3회 필기시험문제A형 (2001년 7월 22일 시행)

자동차 정비 기능사 2회 필기시험문제 (2010년 3월 28일 시행)

가. 오토 사이클       나. 디젤 사이클

다. 카르노 사이클     라. 사바테 사이클

2. 전자제어 기관에서 연료펌프가 작동되지 않을 때는?

가. 점화 스위치가 ST위치에 있을 때

나. 점화 스위치가 ON 위치에 있고 엔진이 정지되어 있을 때

다. 점화 스위치가 ON 위치에 있고 엔진이 규정 이상으로 회전될 때

라. 점화 스위치가 ON위치에 있고 공기흡입이 감지될 때

3. 공연비의 피드백 제어가 가능하도록 하는 주요 센서는?

가. 공기흐름센서	나. 대기압센서

다. O₂센서	라. 트로틀포지션센서

4. 그림에서 A점에 작용하는 토크는?

가. 64m·kgf	나. 80m·kgf

다. 160m·kgf	다. 640m·kgf

5. 디젤기관과 비교한 가솔린 기관의 장점이라고 할 수 있는 것은?

가. 기관의 단위 출력당 중량이 가볍다.

나. 열효율이 높다

다. 대형화 할 수 있다.

라. 연료소비량이 적다.

6. 다음 중 냉각장치에서 과열의 원인이 아닌 것은?

가. 벨트 장력 과대	나. 냉각수의 부족

다. 팬 벨트 장력 헐거움	라. 냉각수 통로의 막힘

7. LPG기관에서 연료가 기체 상태로 존재하는 부품은?

가. LPG용기                 나. 믹서

다. 베이퍼라이저 연료입구    라. 고압파이프

8. 실린더의 윗부분이 아래 부분보다 마멸이 큰 이유는?

가. 오일이 상단까지 밀어주지 못하기 때문이다.

나. 냉각의 영향을 받기 때문이다.

다. 피스톤링의 호흡작용이 있기 때문이다.

라. 압력이 적게 작용하기 때문이다.

9. TPS(Throttle Position Sensor)의 기능과 관계가 먼 것은?

가. TPS는 스로틀 보디(Throttle body)의 밸브 축과 함께 회전한다.

나. TPS는 배기량을 감지하는 회전식 가변저항이다.

다. 스로틀밸브의 회전에 따라 출력전압이 변화한다.

라. TPS의 결함이 있으면 변속 충격 또는 다른 고장이 발생한다.

10. 활성탄 캐니스터(charcoal canister)는 무엇을 제어하기 위해 설치하는가?

가. CO₂증발가스	나. HC 증발가스

다. NOx 증발가스	라. CO 증발가스

11.디젤기관에서 연료분사 펌프의 조속기는 어떤 작용을 하는가?

가. 분사시기 조정	나. 분사량 조정

다. 분사 압력 조정	라. 착화성 조정

12. 제작자동차 등의 안전기준에서 2점식 또는 3점식 안전띠의 골반부분 부착장치는 몇 kgf의 하중을 10초 이상 견뎌야 하는가?

가. 1270kgf	나. 2270kgf

다. 3870kgf	라. 5670kgf

13. 디젤기관에서 냉각장치로 흡수되는 열은 연료 전 발열량의 약 몇 % 정도인가?

가. 30 ~ 35	나. 40 ~ 50

다. 55 ~ 65	라. 70 ~ 80

14.윤활유의 역할이 아닌 것은?

가. 밀봉 작용	나. 냉각 작용

다. 팽창 작용	라. 방청 작용

15. 전자제어 기관에서 노킹센서의 고장으로 노킹이 발생되는 경우 엔진에 미치는 영향으로 옳은 것은?

가. 오일이 냉각된다

나. 가속 시 출력이 증가한다.

다. 엔진 냉각수가 줄어든다.

라. 엔진이 과열된다.

16. 전자 제어 엔진에서 스로틀 바디의 역할을 가장적절하게 설명한 것은 ?

가. 공연비 조절	나. 공기량 조절

다. 혼합기 조절	라. 회전수 조절

17. 4행정 기관의 밸브 개폐시기가 다음과 같다. 흡기 행정기관은 몇 도 인가?

[보기] 흡기밸브 열림 : 상사점 전 15°

흡기밸브 닫힘 : 하사점 후 50°

배기밸브 열림 : 하사점 전 45°

배기밸브 닫힘 : 상사점 후 10°

가. 180°    나. 230°     다. 235°     라.245°

18. 자동차용 LPG 연료의 특성이 아닌 것은?

가. 연소효율이 좋고, 엔진이 정숙하다.

나. 엔진 수명이 길고, 오일의 오염이 적다.

다. 대기오염이 적고, 위생적이다.

라. 옥탄가가 낮으므로 연소속도가 빠르다.

19. 전자제어 연료 분사장치에서 인젝터의 상태를 점검하는 방법에 속하지 않은 것은?

가. 분해하여 점검한다.

나. 인젝터의 작동음을 듣는다.

다. 인젝터의 작동시간을 측정한다.

라. 인젝터의 분사량을 측정한다.

20. 디젤기관에서 행정의 길이가 300mm, 피스톤의 평균속도가 5m/s라면 크랭크축은 매 분당 몇 회전 하는가?

가. 500rpm	나. 1000rpm

다. 1500rpm	라. 2000rpm

21. 전자제어 가솔린 분사기간에서 흡입공기량을 계량하는 방식 중에서 흡기 다기관의 절대압력과 기관의 회전속도로부터 1 사이클당 흡입공기량을 추정할 수 있는 방식은?

가. 칼만 와류식	나. MAP센서 방식

다. 베인식	라. 열선식

22. 다음 중 디젤기관의 착화지연 기간에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 착화 지연기간은 제어 연소기간과 같은 뜻이다.

나. 착화 지연기간이 길어지면 디젤 노크가 일어난다.

다. 착화 지연기간이 길어지면 후기 연소기간이 없어진다.

라. 착화 지연기간은 연료의 성분과 관계가 없다.

23. 실린더 헤드를 떼어낼 때 볼트를 바르게 푸는 방법은?

가. 중앙에서 바깥을 향하여 대각선으로푼다.

나. 풀기 쉬운 곳부터 푼다.

다. 바깥에서 안쪽으로 향하여 대각선으로 푼다.

라. 실린더 보어를 먼저 제거하고 실린더헤드를 떼어낸다.

24. 차륜 정렬 측정 및 조정을 해야 할 이유와 거리가 먼 것은?

가. 브레이크의 제동력이 약할 때.

나. 현가장치를 분해, 조립 후에

다. 핸들이 흔들리거나 조작이 불량할 때

라. 충돌 사고로 인해 차체에 변형이 생겼을 때

25. 현가장치에서 스프링에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 스프링은 훅의 법칙에 따라 가해지는 힘에 의해 변형량은 비례한다.

나. 스프링의 상수는 스프링의 세기를 표시한다.

다. 스프링상수를 일정하게하고 하중을 증가시키면 진동수는 증가한다.

라. 스프링의 진동수는 스프링 상수에 비례하고 하중에 반비례한다.

26. 파워 스티어링에서 오일 압력 스위치의 역할은?

가. 공연비 조절	나. 점화시기 조절

다. 공회전 속도조절 라. 연료펌프 구동 조절

27. 브레이크장치에서 디스크 브레이크의 특징이 아닌 것은?

가. 제동시 한쪽으로 쏠리는 현상이 적다.

나. 패드 면적이 크기 때문에 높은 유압이 필요하다.

다. 브레이크 페달의 행정이 일정하다.

라. 수분에 대한 건조성이 빠르다.

28. 클러치페달을 밟을 때 무겁고, 자유간극이 없다면 나타나는 현상으로 거리가 먼 것은?

가. 연료 소비량이 증대된다.

나. 기관이 과냉된다.

다. 주행 중 가속 페달을 밟아도 차가 가속되지 않는다.

라. 등판 성능이 저하된다.

29. 자동차로 길이 400m의 비탈길을 왕복하여 올라가는데 3분 내려오는데 1분 걸렸다고 하면 왕복 평균속도는?

가. 10km/h	나. 11km/h

다. 12km/h	라. 13km/h

30. 자도변속기차량에서 중립과 주차위치에서만 시동이 걸리도록 해주는 부품은?

가. 펄스제너레이터	나. 유온센서

다. 스로틀위치센서	라. 인히비터스위치

31. 기관의 회전수가 2400rpm, 변속비는 1.5, 종감속비가 4.0일 때 링기어는 몇 회전하는가?

가. 400rpm	나. 600rpm

다. 800rpm	라. 1000rpm

32. 자동변속기차량에서 토크컨버터 내에 있는 스테이터의 기능은?

가. 터빈의 회전력을 증대시킨다.

나. 바퀴의 회전력을 감소시킨다.

다. 펌프의 회전력을 증대시킨다.

라. 터빈의 회전력을 감소시킨다.

33. 조향기어비가 15:1 인 조향 기어에서 피트먼 암을 20° 회전시키기 위한 핸들의 회전 각도는?

가. 30°	나. 270°     다. 300°     라. 370°

34. 전자제어 자동변속기에서 변속단 결정에 가장 중요한 역할을 하는 센서는?

가. 스로틀 포지션 센서	나. 공기유량센서

다. 레인센서	라. 산소센서

35. 등속도 자재이용의 종류가 아닌 것은?

가. 훅 조인트 형(Hook Joint type)

나. 트랙터형(Tractor type)

다. 제파형(Rzeppa type)

라. 버필드형(Birfield type)

36. ABS가 장착된 차량에서 휠 스피드 센서의 역할은?

가. 휠의 회전속도를 감지하여 이를 전기적 신호로 바꾸어 ABS 컨트롤 유닛으로보낸다.

나. 휠의 회전속도를 감지하여 이를 기계적 신호로 바꾸어 ABS컨트롤 유닛으로 보낸다.

다. 휠의 회전속도를 감지하여 이를 전기적 신호로 바꾸어 계기판으로 보낸다.

라. 휠의 회전속도를 감지하여 이를 기계적 신호로 바꾸어 계기판으로 보낸다.

37. 제동 배력장치 중에서 진공을 이용한 것이 아닌 것은?

가. 하이드로 마스터	나. 마스터백

다. 뉴 바이커	라. 에어마스터

38.전자제어 현가장치에서 롤(roll)제어를 할 때 가장 직접적인 관계가 있는 것은?

가. 차속센서, 브레이크 스위치

나. 차속 센서, 인히비터 스위치

다. 차속 센서, 조향 휠 센서

라. 차속 센서, 스로틀포지션 센서

40. 수동변속기에서 싱크로 메시 기구는 어떤 작용을 하는가?

가. 가속 작용	나. 감속 작용

다. 동기 작용	라. 배력 작용

41. 납산축전지 격리판의 필요조건으로 틀린 것은?

가. 비전도성일 것

나. 다공성일 것

다. 기계적 강도가 있을 것

라. 전해액의 확산이 차단될 것

42. 자동차용 납산배터리의 기능으로 틀린 것은?

가. 기관시동에 필요한 전기에너지를 공급한다.

나. 발전기 고장 시에는 자동차 전기장치에 전기에너지를 공급한다.

다. 발전기의 출력과 부하사이의 시간적 불균형을 조절한다.

라. 시동 후에도 자동차 전기장치에 전기에너지를 공급한다.

43. 전기회로 중 그림과 같은 병렬 회로에 흐르는 전체 전류 I를 계산하는 식은?

가.

나. I = I₂+ i3 +( i₄+i5 )

다. I = I₂+ i3 = i₁+( i₄+i5 )

라. I = I₁+ i₂+i3 = i₁+i₂+( i₄+i5 )

44. 자동차의 IMS(Intergrated Memory System)에  대한 설명으로 옳은 것은?

가. 자동차의 도난을 예방하기위한 시스템이다.

나. 자동차의 편의 장치로서 장거리 운행 시 자동운행시스템을 말한다.

다. 배터리의 교환주기를 알려주는 시스템이다.

라. 1회의 스위치 조작으로 운전자가 설정해둔 시트위치로 재생시킬 수 있는 기능을 가지고 있는 시트제어 시스템을 말한다.

45. 바이메탈을 이용한 것으로 과도한 전류가 흐르면 바이메탈이 열을 받아 휨으로써 접점이 떨어지고 온도가 낮아지면 접촉부가 붙게 되어 전류가 흐르게 하는 것은?

가. 퓨즈	나. 퓨저 블링크

다. 서키트 브레이커	라. 전기브레이크

46. 반도체에서 사이리스터의 구성부가 아닌 것은?

가. 캐소드  나. 게이트   다. 애노드   라. 컬렉터

47. 배선에 있어서 기호와 색의 연결이 틀린 것은?

가. Gr : 보라	나. G : 녹색

다. R : 적색	라. Y : 노랑

48. 에어컨(air conditioner) 시스템에서 냉매라인을 고압라인과 저압라인으로 나누었을 때 저압라인의 부품으로 옳은 것은?

가. 응축기(condenser)

나. 리시버 드라이어(receiver drier)

다. 어큐뮬레이터(accumulator)

라. 송풍기(blower motor)

49. D.C 발전기의 계자코일과 계자철심에 상당하며 자속을 만드는 것을 A.C 발전기에서는 무엇이라 하는가?

가. 정류기	나. 전기자

다. 로터	라. 스테이터

50. 3300V를 110V로 전압을 강하시킬 때 변압기의 권선비는?

가. 10:1     나. 11:1     다. 30:1      라. 33:1

51. 전기로 작동되는 기계운전 중 기계에서 이상한 소음, 진동, 냄새 등이 날 경우 가장 먼저 취해야 할 조치는?

가. 즉시 전원을 내린다.

나. 상급자에게 보고한다.

다. 기계를 가동하면서 고장여부를 파악한다.

라. 기계 수리공이 올 때 까지 기다린다.

52. 산업체에서 안전을 지킴으로서 얻을 수 있는 이점으로 틀린 것은?

가. 직장의 신뢰도를 높여준다.

나. 상하 동료 간에 인간관계가 개선된다.

다. 기업의 투자 경비가 늘어난다.

라. 회사 내 규율과 안전수칙이 준수되어 질서유지가 실현된다.

53. 유류 화재 시 불을 끄기 위한 방법으로 틀린 것은?

가. 물을 사용한다.

나. 소화탄을 사용한다.

다. 모래를 사용한다.

라. 탄산가스를 사용한다.

54. 제동력시험기 사용시 주의할 사항으로 틀린 것은?

가. 타이어 트레드의 표면에 습기를 제거한다.

나. 롤러 표면은 항상 그리스로 충분히 윤활 시킨다.

다. 브레이크 페달을 확실히 밟은상태에서 측정한다.

라. 시험 중 타이어와 가이드롤러와의 접촉이 없도록 한다.

55. 자동차정비 작업시 압축공기를 이용한 공구를 사용할 필요가 없는 작업은?

가. 타이어 교환 작업

나. 클러치 탈거 작업

다. 축전지 단자 케이블 연결

라. 엔진 분해, 조립

56. 헤드 볼트를 조일 때 토크 렌치를 사용하는 이유로 가장 옳은 것은?

가. 신속하게 조이기 위해서

나. 작업상 편리하기 위해서

다. 강하게 조이기 위해서

라. 규정 값으로 조이기 위해서

57. 기관의 크랭크축 분해 정비시 주의사항으로 부적합한 것은?

가. 축받이 캡을 탈거 후 조립 시에는 제자리 방향으로 끼워야 한다.

나. 뒤 축받이 캡에는 오일 실이 있으므로 주의를 요한다.

다. 스러스트 판이 있을 때에는 변형이나 손상이 없도록 한다.

라. 분해 시에는 반드시 규정된 토크렌치를 사용해야 한다.

58. 연삭기 중 안전커버의 노출각도가 가장 큰 것은?

가. 평면연삭기	나. 탁상연삭기

다. 휴대용연삭기	라. 공구연삭기

59. 납산 축전지의 전해액이 흘렀을 때 중화용액으로 가장 알맞은 것은?

가. 중탄산소다	나. 황산

다. 증류수	라. 수돗물

60. 크레인으로 중량물을 달아 올리려고 할 때 적합하지 않은 것은?

가. 수직으로 달아 올린다.

나. 제한용량 이상을 달지 않는다.

다. 옆으로 달아 올린다.

라. 신호에 따라 움직인다.