1. 1. 압축비가 동일할 때 이론 열효율이 가장 높은 사이클은?

자동차 정비기능사 필기시험문제 (2011년 02월 13일 시행)

http://jwkang7.wo.to/

가. 오토사이클         다. 디젤 사이클

나. 사바테 사이클      라. 블이튼 사이클

2. 가솔린 기관의 배출가스 중 인체에 가장 해로운 가스는?

가. CO    나. N₂    디. H₂   라. NOx

3. LPG기관에서 냉각수 온도 스위치의 신호에 의하여 기체 또는 액체 연료의 유동을 차단하거나 공급하는 역할을 하는 것은?

가. 과류장지밸브     나. 유동밸브

다. 안전밸브         라. 액기상 솔레노이드 밸브

4. 피스톤의 평균속도를 올리지 않고 회전수를 높일 수 있으며 단위 체적당 출력을 크게 할 수 있는 기관은?

가. 장행정 기관           나. 정방형 기관

다. 단행정 기관           라. 고속형 기관

5. 전자제어 연료분사 가솔린 기관에서 ECU로 입력되지 않는 것은?

가. 흡기온도          나. 외기온도

다. 냉각수 온도       라. 흡입 공기유량

6. 윤활유 소비 증대의 가장 큰 원인이 되는 것은?

가. 비산과 누설       나. 비산과 압력

다. 희석과 혼합       라. 연소와 누설

7. DOHC엔진의 장정이라고 할 수 없는 것은?

가. 흡입효율이 향상

나. 허용최고 회전수의 향상

다. 높은 연소 효율

라. 구조가 간단하고 생산단가가 낮다.

8. 전자제어 연료분사 엔진에서 연료펌프 내에 cpr 밸브를 두는 중요한 이유는?

가. 베이퍼록을 방지하기 위하여

나. 가속성을 향상시키기 위하여

다. 연비를 좋게 하기 위하여

라. 연료펌프 작동에 있어서 저항을 적게 받기 위하여

9. 기관의 회전속도 4500rpm이다. 연소지연시간은 1/500초라고 하면 연소지연시간 동안에 크랭크축의 회전각은?

가. 45도   나. 50도   다. 52도   라. 54도

10. 디젤기관의 연료분무 형성의 조건이 아닌 것은?

가. 무화     나. 관통    다. 분포     라. 분리

11. 기관의 압축압력을 측정할 때 사전 준비 작업이 아닌 것은?

가. 엔진은 작동온도로 할 것

나. 모든 점화 플러그를 뺄 것

다. 공기청정기를 뗄 것

라. 스로틀보디를 뗄 것

12. 흡입공기 유량을 측정하는 센서는?

가. 에어플로우 센서    나. 산소 센서

다. 흡기온도 센서      라. 대기압 센서

13. 기관이 과열되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 엔진오일 과다         나. 냉각수 부족

다. 수온조절기작동불량    라. 라디에이터의 막힘

14. 제동출력22ps. 회전수 5500rpm인 기관의 축 토크는 약 얼마인가?

가. 8.36kgf.m        나. 6.42kgfm

다. 3.84kgfm         라. 2.86kgfm

15. 가솔린 기관의 노킹을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?

가. 화염전화속도를 빠르게 한다.

나. 냉각수 온도를 낮춘다.

다. 옥탄가가 높은 연료를 사용한다.

라. 혼합가스의 와류를 방지한다.

16. 피스톤과 관련된 점검사항으로 틀린 것은?

가. 피스톤중량

나. 피스톤의 마모 및 균열

다. 피스톤과 실린더간극

라. 피스톤 오일링 홈의 구멍크기

17. 승합자동차의 승객 좌석의 설치 높이는?

가. 35cm 이상 40cm 이하

나. 40cm 이상 45cm 이하

다. 45cm 이상 50cm 이하

라. 50cm 이상 65cm 이하

18. 노크센서는 무엇으로 노킹을 판단하는가?

가. 배기 소음           나. 배출 가스 압력

다. 엔진블럭의 진동     라. 흡기 다기관의 진공

19. 가솔린 연료의 구비조건으로 맞지 않은 것은?

가. 단위 중량당 발열량이 적을 것

나. 빠른 속도로 연소 되며 완전 연소 될 것

다. 인호 및 폭발의 위험이 적고 가격이 저렴할 것

라. 연소 후에 탄소 및 유해 화합물이 남지 않을 것

20. 가솔린 기관에서 연료펌프 내의 첵밸브가 열린 채로 고장이 났을 때 나타나는 현상이 아닌 것은 ?

가. 시동이 걸리지 않는다.

나. 주행성능에는 영향은 없다.

다. 베이퍼록이 발생할 수 있다.

라. 연료펌프에 무리가 가지 않는다.

21. 4행정 디젤기관의 실린더 직경이 100mm행정이 120mm인 6기통 기관이 1200rpm으로 회전할 때 지시마력은? (단. 지시평균 유효압력은 8kgf/cm²)

가. 12.2PS      나. 60.3PS

다. 72.4PS      라. 124.5PS

22. 진공계로서 판단할 수 없는 것은?

가. 점화시기기의 불량

나. 밸브의 정밀 밀착 불량

다. 점화플러그의 실화상태

라. 인젝터의 연료분사상태

23. 배기가스 재순환장치는 주로 어떤 물질의 생성을 억제하기 위한 것인가?

가. 탄소                  나. 이산화탄소

다. 일산화탄소            라. 질소산화물

24. 앞바퀴 정렬에서 토인은 어는 것으로 조정하는가?

가. 피트먼 암           나. 타이로드

다. 드래그 링크         라. 조향기어

25. 자동변속기 장치의 주요 구성요소로 거리가 먼 것은?

가. 토크컨버터          나. 유성기어 세트

다. 액슬 사프트         라. 유압제어 유닛

26. 변속기의 내부에 설치된 증속 구동 장치 특징으로 틀린 것은?

가. 기관의 회전속도를 일정수준 낮추어도 주행 속도를 그대로 유지한다.

나. 출력과 회전수의 증대로 윤활유 및 연료 소비량이 증가 한다.

다. 기관의 회전속도가 같으면 증속장치가 설치된 자동차속도가 더 빠르다.

라. 기관의 수명이 길어지고 운전이 정숙하게 된다.

27. 공기식 브레이크 장치에서 공기의 압력을 기계적

운동으로 바꾸어 주는 장치는?

가. 릴레이밸브         나. 브레이크 챔버

나. 브레이크밸브       라. 브레이크 슈

28. 자동변속기에서 토크컨버터와 유체클러치의 토크비가 같아지는 시기는?

가. 스톨 포인트       나. 출발할 때

나. 후진 할 때        라. 클러치 포인트

29. 동력조향자치에서 조향 휠의 회전에 따라 동력 실린더에 공급되는 유량을 조절하는 것은?

가. 분류밸브           나. 동력 피스톤

다. 제어밸브           라. 조향각 센서

30. 유압식 제동장치에서 유압회로 내에 잔압을 두는 이유와 거리가 먼 것은?

가. 제동의 늦음을 방지하기 위해

나. 베이퍼록 현상을 방지하기 위해

다. 휠  실린더 냉의 오일 누설을 방지하기 위해

라. 브레이크 오일의 증발을 방지하기 위해

31. 변속기의 제1감속비가 4.5:1 이고 종 감속비는 6:1일 때 총 감속비는?

가. 27:1           나. 10.5:1

다. 1.33:1         라. 0.75:1

32. 전자제어 스로틀 장치의 기능으로 틀린 것은?

가. 정속주행 제어기능    나. 구동력제어기능

다. 제동력 제어기능      라. 공회전속도 제어기능

33. 전자제어 현가장치의 주요기능으로 틀린 것은?

가. 스프링상수와 감쇠력 제어 기능

나. 자세제어 기능

다. 정속주행 제어 기능

라. 차고조정 기능

34. 스프링 상수가 4kgf/mm인 코일 스프링을 2cm 압축하는데 필요한 힘은?

가. 2kgf    나. 8kgf    다. 80kgf    라. 160kgf

35. 종감속장치의 종류에서 하이포이드 기어의 장점으로 틀린 것은?

가. 기어 이의 물림율이 크기 때문에 회전이 정숙하다.

나. 기어의 편심으로 차체의 전고가 높아진다.

다. 추진축의 높이를 낮게 할 수 있어 거주성이 향상된다.

라. 동일한 조건에서 스파이럴 베벨기어에 비해 구동피니언을 크게 할 수 있어 강도가 증가 한다.

36. 자동차용 타이어 종류 중에서 튜브리스 타이어의 특징으로 거리가 먼 것은?

가. 못에 찔려도 공기가 급격히 누설되지 않는다.

나. 유리조각 등에 의해 찢어지는 손상도 수리가 쉽다.

다. 고속 주행시 발열이 비교적 적다.

라. 림이 변형되면 공기가 누설되기 쉽다.

37. 자동변속기에 토크컨버터의 구성요소가 아닌 것은?

가. 펌프           나. 터빈

다. 스테이터       라. 가이드링

38. ABS의 구성 요소 중 휠의 회전속도를 감지하여 컨트롤 유닛으로 보내는 역할을 하는 것은?

가. 휠스피드 센서         나. 하이드로릭 센서

다. 솔레노이드 밸브       라. 어큐뮬레이터

39. 유압식 전자제어 동력 조향장치에서 컨트롤 유닛(ECU)의 입력 요소는?

가. 브레이크 스위치       나. 차속 센서

다. 흡기온도 센서         라. 휠 스피드 센서

40. 수동변속기 차량에서 마찰클러치의 디스크가 마모되어 미끄러지는 원인으로 가장 적합한 것은?

가. 클러치 유격이 너무 적음

나. 마스터 실린더의 누유

다. 클러치 작동기구의 유압시스템에 공기 유입

라. 센터베어링의 결함

41. 다음 중 커먼레일 디젤엔진 차량의 계기판에서 경고등 및 지시등의 종류가 아닌 것은?

가. 예열플러그 작동지시등   나. DPF 경고등

다. 연료수분감지 경고등     라. 연료 차단 지시등

42. 자동차용 교류 발전기에 응용한 것은?

가. 플레이밍의 왼손법칙

나. 플레이밍의 오른손 법칙

다. 옴의 법칙

라. 자기포와의 법칙

43. 코일에 흐르는 전류를 단속하면 코일에 유도전압이 발생한다. 이러한 작용을 무엇이라고 하는가?

가. 자력선 작용      나. 전류작용

다. 관성작용         라. 자기유도작용

44. 반도체 소자에서 역방향의 전압이 어떤 값에 도달하면 역방향 전류가 급격히 흐르게 되는 전압을 무엇이라고 하는가?

가. 컷인 전압            나. 자기유도 전압

다. 사이리스터 전압      라. 브레이크다운 전압

45. 트랜지스터의 대표적인 기능으로 릴레이와 같은 작용은?

가. 스위칭 작용       나. 채터링 작용

다. 정류작용          라. 상호 유도 작용

46. 부특성(NTC) 가변저항을 이용한 센서는?

가. 산소센서          나. 수온센서

다. 조향각센서        라. TDC센서

47. 디젤 승용차의 기동장치 회로 구성요소로 틀린 것은?

가. 축전지            나. 기동전동기

다. 밸러스트 저항     라. 예열 시동스위치

48. 도어 록 제어 에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 차속 40km/h 이상의 속도에서 운전석 도어가

록인 경우는 록 제어를 하지 않는다.

나. 점화스위치를 off로 하면 모든 도어 중 하나

라도록 상태일 경우 전 도어를 록 시킨다.

다. 도어록 상태에서 주행 중 충돌 시 에어백 ECU

로부터 에어백 전개신호를 입력받아 모든 도어

를 해제 시킨다.

라. 도어 언록 상태에서 주행 중 차량 충돌시 충돌

센서로부터 충졸전보를 입력받아 승객의 안전

을 위해 모든 도어를 잠김 출력을 행한다.

49. 완전히 증발하지 못한 냉매를 기체 상태의 냉매만으로 압축기에 보내기 위한 부품은?

가. 응축기          나. 어큐뮬레이터

다. 팽창밸브        라. 리시버 드라이어

50. 축전지 전해액 온도가 40도 이고 비중이 1.270일 때 기준온도 20도시 에서의 비중은 얼마인가?

가. 1.256          나. 1.274

다. 1.284          라. 1.295

51. 드릴링 머신 가공작업을 할 때 주의 사항으로 틀린 것은?

가. 일감은 정확히 고정한다.

나. 작은 일감은 손으로 잡고 작업한다.

다. 작업복을 입고 작업한다.

라. 테이블 위에 가공물을 고정 시켜서 작업한다.

52. 수공구 종류 중 “정” 작업시 유의사항으로 틀린 것은?

가. 청음에는 약하게 타격하고 차차 강하게 때린다.

나. 정 머리에 기름을 묻혀 사용한다.

다. 머리가 찌그러진 것은 수정하여 사용하여야 한다.

라. 공작물 재질에 따라 날 끝의 각도를 바꾼다.

53. 드릴머신으로 탭 작업을 할 때 탭이 부러지는 원인이 아닌 것은?

가. 탭의 경도가 소재보다 높을 때

나. 구멍이 똑 바르지 아니할 때

다. 구멍 밑바닥에 탭 끝이 닿을 때

라. 레버에 과도한 힘을 주어 이동할 때

54. 안전 보건표지의 종류 별 용도 사용 장소 형태 및 색채에서 인화성물질 경고를 나타내는 것은?

가. 바탕은 파란색 그림은 흰색(흑생도 가능함)

나. 바탕은 흰색, 그림은 파란색(노란색도 가능)

다. 바탕은 검정색, 기본모형은 노랑색(청색도가능)

라. 바탕은 무색 기본모형은 적색(흑색도 가능)

55. 산업재해의 원인별 분류 중 직접적인 원인은?

가. 인적 원인         나. 기술적인 원인

다. 교육적인 원인     라. 정신적인 원인

56. 무거운 짐을 이동할 때 안전사항으로 틀린 것은?

가. 힘겨운 것은 가능한 장비를 이용한다.

나. 기름이 묻은 장갑을 끼고 한다.

다. 지렛대를 이용한다.

라. 힘센 사람과 약한 사람과의 균형을 잡는다.

57. 전기회로 내에 전류계를 사용할 때 사항으로

맞는 것은?

가. 전류계는 직렬로 연결하여 사용한다.

나. 전류계는 병렬로 연결하여 사용한다.

다. 전류계는 직렬 병렬연결을 모두 사용한다.

라. 전류계의 사용시 극성에는 무관하다.

58. 안전한 작업을 하기 위해 반드시 보호안경을 착용해야 하는 작업은?

가. 배전기 탈부착 작업

나. 오일펌프 정비작업

다. 기관분해 조립 작업

라. 그라인더를 사용하는 작업

59. 자동차 하체를 들어올리기 위해 잭을 설치할 때 작업 주의 사항으로 틀린 것은?

가. 잭은 중앙 밑 부분에 놓아야 한다.

나. 잭은 자동차를 작업 할 수 있게 오린 다음에도 잭 손잡이는 그대로 둔다.

다. 잭은 받쳐진 중앙 밑 부분에는 들어가지 않는 것이 좋다.

라. 잭은 밑바닥이 견고하면서 수평이 도는 곳에 놓고 작업 하여야 한다.

60. 가솔린기관의 점화 1차 2차 파형을 종합시험기로 점검할 때 주의사항으로 틀린 내용은?

가. 1차 전압은 점화코일 (-)단자에서 측정한다.

나. 각종 등화장치 및 전장부품은 off 시킨다.

다. 2차 전압은 고압이므로 취급에 주의한다.

라. 2차 전압은 점화코일 (+)단자에서 측정한다.