1. 1. 압축비가 8인 오토사이클의 이론효율은 몇 %인가? (단, 비열비는 1.4이다.)

자동차 정비기능사 필기시험문제 (2011년 04 07일 시행)

http://jwkang7.wo.to/

가. 약 45.4               나. 약 56.5

다. 약 65.6               라. 약 72.7

2. 전자제어 가솔린 분사 장치에 사용되는 연료 압력      조절기에서 인젝터의 연료 분사압력을 항상 일정하     게 유지하도록 조절하는 것과 직접 관계되는 것은?

가. 엔진의 회전속도        나. 흡기다기관 진공도

다. 배기가스중의 산소농도  라. 실린더내의 압축압력

3. LPG를 충전하는 고압용기에 설치된 밸브와 색상의      연결이 틀린 것은?

가. 기상밸브 - 황색       나. 액상밸브 - 적색

다. 기체밸브 - 청색       라. 충전밸브 - 녹색

4. 전자제어 가솔린 기관에서 ECU에 입력되는 신호를      아날로그와 디지털 신호로 나누었을 때 디지털 신호     는?

가. 열막식 공기유량 센서

나. 인덕티브 방식의 크랭크각 센서

다. 옵티컬 방식의 크랭크각 센서

라. 포텐쇼미터 방식의 스로틀포지션 센서

5. 공기 청정기가 막혔을 때의 배기가스 색깔로 가장      알맞은 것은?

가. 무색      나. 백색      다. 흑색      라. 청색

6. 윤활방식 중, 오일펌프에서 나온 윤활유 전부를 여     과기를 통해서 윤활부로 보내는 방식은?

가. 분기식                나. 분류식

다. 샨트식                라. 전류식

7. 가솔린 연료 분사장치에서 연료의 기본 분사량을 결     정하는 요소는?

가. 흡입 공기량, 기관 회전수

나. 흡입 공기량, 산소센서

다. 산소센서, 기관 회전수

라. 기관 회전수, 냉각수 온도

8. 150 kgf 의 물체를 수직 방향으로 매초 1m의 속도로    올리려면 몇 PS의 동력이 필요한가?

가. 1 PS               나. 0.5 PS

다. 2 PS               라. 5 PS

9. 4행정 6실린더 기관에서 6실린더가 한번 씩 폭발하     려면 크랭크축은 몇 회전하는가?

가. 2 회전   나. 4 회전    다. 6 회전    라. 12 회전

10. 기관의 실린더 직경을 측정할 때 사용되는 측정 기      기는?

가. 간극 게이지        나. 버니어캘리퍼스

다. 다이얼 게이지      라. 내측용 마이크로미터

11. 전자제어 연료분사 장치에는 각종 센서가 사용 되      는데 엔진의 온도를 감지하여 컴퓨터에 보내주는       센서는 무엇인가?

가. 포토센서           나. 사이리스터

다. 서모센서           라. 다이오드

12. 캐니스터는 자동차에서 배출되는 유해가스 중 주로      어떤가스를 제어하기 위한 장치인가?

가. 증발가스(HC)       나. 블로바이 가스(CO)

다. 배기가스(NOx)      라. 배기사스(CO, N2)

13. 다음 식의 (  )에 알맞은 말은?

[eqn: 옥탄가`=` {이소옥탄} over {이소옥탄`+`(```````````````````````````````)} `` TIMES ``100(%)]

가. 노말헵탄           나. 알파(α)메틸나프타린

다. 톨루엔             라. 세탄

14. 배기행정 초기에 배기밸브가 열려 연소가스 자체       압력으로 배출되는 현상을 무엇이라고 하는가?

가. 블로다운            나. 블로바이

다. 블로백              라. 오버랩

15. 실린더의 연소실 체적이 60cc, 행정 체적이 360cc      인 기관의 압축비는?

가. 5 : 1    나. 6 : 1     다. 7 : 1     라. 8 : 1

16. 가솔린기관의 삼원촉매장치(Catalytic Converter)      에서 정화되는 가스가 아닌 것은?

가. Nox     나. CO      다. HC      라. O2

17. 엔진은 과열하지 않고 있는데 방열기 내에 기포가      생긴다. 그 원인으로 다음 중 가장 적합한 것은?

가. 서모스탯 기능불량

나. 실린더 헤드 개스킷의 불량

다. 크랭크 케이스에 압축 누설

라. 냉각수량 과다

18. 다음 중 디젤기관의 연소과정에 속하지 않는 것은?

가. 전기 연소 기간

나. 화염 전파 기간

다. 직접 연소 기간

라. 착화 지연 기간

19. 자동차 높이의 최대허용 기준으로 맞는 것은?

가. 3.5m   나. 3.8m   다. 4.0m   라. 4.5m

20. 디젤기관에서 직렬형 분사펌프의 연료 분사량 조정      방법은?

가. 슬리브와 피니언의 관계위치를 변경하면서 조정

나. 태핏의 간극을 조정

다. 플런저 스프링의 장력을 강하게

라. 딜리버리 밸브로 조정

21. 가솔린 연료 분사기(Injector)의 분사형태에서 순      차분사는 어떤센서의 신로에 동기되어 분사하는가?

가. 산소 센서

나. 에어플로워 센서

다. 크랭크각 센서

라. 맵 센서

22. 실린더 행정 내경 비(행정/내경)의 값이 1.0 이상      인 기관을 어떤 기관이라 하는가?

가. 장행정 기관(Iong stroke engine)

나. 정방행정 기관(square engine)

다. 단행정 기관(short stroke engine)

라. 터보 기관(turbo engine)

23. 피스톤간극(piston clearance) 측정은 어느 부분에      시크니스 게이지(thinckess gauge)를 넣고 하는가?

가. 피스톤 링 지대     나. 피스톤 스커트부

다. 피스톤 보스부      라. 피스톤 링 지대 윗부분

24. 전자제어 현가장치(ECS)의 기능이 아닌 것은?

가. 급 제동시 앤티 다이브 제어

나. 급 선회시 원심력에 의한 차량의 기울어짐 현          상 방지

다. 노면으로부터 차의 높이 조정

라. 차량 주행 중 일정한 속도로 주행

25. 어떤 자동차로 마찰계수가 0.3인 도로에서 제동했      을 때 제동 초속도가 10m/s라면 제동거리는?

가. 약 12m               나. 약 15m

다. 약 16m               라. 약 17m

26. 축거가 3,5m, 외측 바퀴의 최대 회전각이 30°, 내      측 바퀴의 최대 회전각은 45°일 때, 최소 회전반        경은?

가. 6.3m     나. 7.3m     다. 8.3m     라. 9.3m

27. 수동변속기 차량에서 싱크로 메시(synchro mesh)       기구의 기능이 필요한 시기는?

가. 기어가 빠질 때

나. 차량이 정지할 때

다. 기어가 물릴 때

라. 고속일 때

28. 종감속 기어의 구동 피니언 잇수가 6, 링기어 잇수      가 42인 자동차가 평탄한 도로를 직진할 때 추진축      의 회전수가 2100rpm이면 오른쪽 뒷바퀴의 회전수      는?

가. 150rpm                나. 300rpm

다. 450rpm                라. 600rpm

29. 주행 중 브레이크 작동시 조향 핸들이 한쪽으로 쏠      리는 원인으로 거리가 먼 것은?

가. 휠 얼라이먼트 조정이 불량하다.

나. 좌우 타이어의 공기압이 다른다.

다. 브레이크 라이닝의 좌 우 간극이 불량하다.

라. 마스터 실린더의 첵밸브의 작동이 불량하다.

30. 토크컨버터 내에 있는 스테이터가 회전하기 시작하      여 펌프 및 터빈과 함께 회전할 때 설명으로 맞는      것은?

가. 오일 흐름의 방향을 바꾼다.

나. 터빈의 회전속도가 펌프보다 증가한다.

다. 토크변환이 증가한다.

라. 유체클러치의 기능이 된다.

31. 전자제어식 제동장치(ABS)에서 제동시 타이어 슬립      율이란?

가. [eqn: {차륜속도`-`차체속도} over {차체속도} ` TIMES `100(%)]

나. [eqn: {차체속도`-`차륜속도} over {차체속도} ` TIMES `100(%)]

다. [eqn: {차체속도`-`차륜속도} over {차륜속도} ` TIMES `100(%)]

라. [eqn: {차륜속도`-`차체속도} over {차륜속도} ` TIMES `100(%)]

32. 전자제어 현가장치에서 조향휠의 좌우 회전방향을      검출하여 차체의 롤링(rolling)을 예측하기 위한         센서는?

가. 차속센서                나. 조향각 센서

다. G 센서                  라. 차고 센서

33. 동력 조향장치의 장점으로 틀린 것은?

가. 조향 조작력을 작게 할 수 있다.

나. 조향 기어비를 자유로이 선정할 수 있다.

다. 조향 조작이 경쾌하고 신속하다.

라. 고속에서 조향력이 가볍다.

34. 추진축에서 진동이 생기는 원인으로 거리가 먼 것      은?

가. 요크 방향이 다르다.

나. 밸런스 웨이트가 떨어졌다.

다. 중간 베어링이 마모 되었다.

라. 중공축을 사용하였다.

35. 전자제어식 자동변속기 차량에서 변속시점을 기본      적으로 무엇에 의해 결정 되는가?

가. 엔진 회전속도와 크랭크 각도

나. 엔진 스로틀 밸브의 개도와 변속기 오일온도

다. 차량의 주행속도와 엔진 스로틀 밸브의 개도

라. 차량의 주행속도와 크랭크 각도

36. 진공식 제동 배력장치에 관한 설명으로 맞는 것은?

가. 공기 빼기 작업은 시동을 끈 상태에서 한다.

나. 마스터백은 싱글형 마스터 실린더를 사용한다.

다. 배력장치에 고장이 발생하면 보통의 마스터 실          린더와 같은 압력으로 제동장치가 작동된다.

라. 릴리스 베어링이 마모 되었다.

37. 클러치 페달을 밟아 동력이 차단될 때 소음이 나타      나는 원인으로 가장 적합한 것은?

가. 클러치 디스크가 마모되었다.

나. 변속기어의 백래시가 작다

다. 클러치스프링 장력이 부족하다.

라. 릴리스 베어링이 마모 되었다.

38. 유압식 제동장치의 작동에 대한 내용으로 맞는          것은?

가. 브레이크 오일 파이프 내에 공기가 들어가면           페달의 유격이 작아진다.

나. 마스터 실린더 푸시로드 길이가 길면 브레이크          작동 후 복원이 잘된다.

다. 브레이크 회로내의 잔압은 작동 지연과 베이퍼          록을 방지한다.

라. 마스터 실린더의 첵밸브가 불량하면 한쪽만 브          레이크가 작동한다.

39. 타이어 호칭기호 215 60 R 17 에서 17이 나타내는      것은?

가. 림 직경(인치)

나. 타이어 직경(mm)

다. 편평비(%)

라. 허용하중(kgf)

40. 현가장치의 평행 판스프링 형식에서 스프링이 완충      작용할 때 스팬(span)의 변화를 조절해주는 것은?

가. 캐스터 판             나. 섀클

다. 센터 볼트             라. U 볼트

41. 계기판의 엔진 회전계가 작동하지 않는 결함의 원      인에 해당 되는 것은?

가. VSS(Vehicle Speed Sensor) 결함

나. CPS(Crankshaft Position Sensor) 결함

다. MAP(Manifold Absolute Pressure Sensor) 결함

라. CTS(Coolant Temperature Sensor) 결함

42. 다음 중 축전지용 전해액(묽은 황산)을 표현하는       화학 기호는?

가.H2O    나. PbSO4    다. 2H2SO4    라. 2H2O

43. 다링톤 트랜지스터를 설명한 것으로 옳은 것은?

가. 트랜지스터보다 컬렉터 전류가 작다.

나. 2개의 트랜지스터를 하나로 결합하여 전류 증폭도가 높다.

다. 전류 증폭도가 낮다.

라. 2개의 트랜지스터처럼 취급해야 한다.

44. 다음 그림의 회로에서 전류계에 흐르는 전류(A)는      얼마인가?

가. 1A       나. 2A       다. 3A       라. 4A

45. 광전식 크랭크각 센서나 조향각 센서 등에 사용되며

입사광선을 받으면 전류가 흐르게 되는 반도체는?

가. 포토 다이오드           나. 발광 다이오드

다. 제너 다이오드           라. 트랜지스터

46. 퓨즈(fuse)가 녹아 끊어지는 원인이 아닌 것은?

가. 회로의 합선으로 의해 과도전류가 흐를 때

나. 잦은 ON/OFF 반복으로 피로가 누적되었을 때

다. 퓨즈 홀더의 접촉 저항 발생에 의한 발열 때

라. 전원부의 접촉 저항 과대로 인한 전압강하가 클 때

47. 사이드미러(후사경) 열선 타이머 제어시 입․출력 요소가

아닌 것은?

가. 전조등 스위치 신호     나. IG 스위치 신호

다. 열선 스위치 신호      라. 열선 릴레이 신호

48. 자동차가 주행 중 충전램프의 경고등이 켜졌다.

그 원인과 가장 거리가 먼 것은?

가. 팬벨트가 미끄러지고 있다.

나. 발전기 뒷부분에 소켓이 빠졌다.

다. 축전지의 접지케이블이 이완되었다.

라. 전압계의 메터가 깨졌다.

49. 에어컨 매니폴드 게이지(압력게이지) 접속 시 주의      할 사항이다. 맞지 않는 것은?

가. 매니폴드 게이지를 연결할 때에는 모든 밸브를 잠근 후 실시한다.

나. 밸브를 열어 놓은 상태로 에어컨 사이클에 접속    한다.

다. 황색 호스를 진공펌프나 냉매회수기 또는 냉매          충전기에 연결한다.

라. 냉매가 에어컨 사이클에 충전되어 있을 때에는 충전호스, 매니폴드 게이지의 밸브를 전부 잠근 후 분리한다.

50. DLI(Distributer Less Ignition) 점화장치의 구성요소 중 해당되지 않는 것은?

가. 파워TR            나. ECU

다. 로터              라. 이그니션코일

51. 화재 발생시 소화 작업 방법으로 틀린 것은?

가. 산소의 공급을 차단한다.

나. 유류 화재시 표면에 물을 붓는다.

다. 가열물질의 공급을 차단한다.

라. 점화원을 발화점 이하의 온도로 낮춘다.

52. 선반 작업시 주축의 변속은 기계를 어떠한 상태에서      하는 것이 가장 안전한가?

가. 저속으로 회전시킨 후 한다.

나. 기계를 정지시킨 후 한다.

다. 필요에 따라 운전 중에 할 수 있다.

라. 어떠한 상태든 항상 변속 시킬 수 있다.

53. 스패너 작업시의 안전수칙으로 틀린 것은?

가. 주위를 살펴보고 조심성 있게 조일 것

나. 스패너를 밀지 말고, 몸 앞쪽으로 당길 것

다. 스패너는 조금씩 돌리며 사용할 것

라. 힘들 때는 스패너 자루에 파이프를 끼워서 작업 할 것

54. 건설기계 및 자동차 정비 작업장에 산업안전 보건       상 준비해야 될 것과 거리가 먼 것은?

가. 응급용 의약품           나. 소화용구

다. 소화기                  라. 방청용 오일

55. 전격방지기를 부착한 용접기의 적합한 설치장소로

거리가 먼 것은?

가. 습기가 많지 않은 장소

나. 분진, 유해가스 또는 폭발성 가스가 없는 장소

다. 주위 온도가 항상 영상 이상의 온도가 유지되는 장소

라. 비나 강풍에 노출되지 않는 장소

56. 축전지의 전해액이 옷에 많이 묻었을 경우에는 조치방법으로 가장 적합한 것은?

가. 수돗물로 빨리 씻어 낸다.

나. 헝겊에 알콜을 적셔 닦아 낸다.

다. 걸레에 경유를 묻혀 닦아 낸다.

라. 옷을 벗고 몸에 묻은 전해액을 물로 씻는다.

57. 차량 속도계 시험시 유의사항으로 틀린 것은?

가. 롤러에 묻은 기름, 흙을 닦아낸다.

나. 시험차량의 타이어 공기압이 정상인가 확인한다.

다. 시험차량은 공차상태로 하고 운전자 1인이 탑승한다.

라. 리프트를 하강 상태에서 차량을 중앙으로 진입          시킨다.

58. 기관의 오일교환 작업시 주의사항으로 틀린 것은?

가. 새 오일 필터로 교환시‘O’링에 오일을 바르고 조립한다.

나. 시동 중에 엔진 오일량을 수시로 점검한다.

다. 기관이 워밍업 후 시동을 끄고 오일을 배출한다.

라. 작업이 끝나면 시동을 걸고 오일 누출여부를 검사한다.

59. 일반적인 기계공작 작업시 장갑을 사용해도 좋은

작업은?

가. 판금 작업             나. 선반 작업

다. 드릴 작업             라. 해머 작업

60. 기관을 운반하기 위해 체인블록을 사용할 때의

안전사항 중 가장 적합한 것은?

가. 기관은 반드시 체인으로만 묶어야 한다.

나. 노끈 및 밧줄은 무조건 굵은 것을 사용한다.

다. 가는 철선이나 체인으로 기관을 묶어도 좋다.

라. 체인 및 리프팅은 중심부에 튼튼히 줄걸이가 되어야 한다.