1. 전자제어 연료분사장치에서 시동시에 이루어지는 분사는?

http://jwkang7.wo.to

자동차 차체수리 기능사 5회 필기시험문제A형 (2005년 10월2일 시행)

□ 순차 분사            □ 동시 분사

□ 그룹 분사            □ 독립 분사

2. 사이리스터의 구성부가 아닌 것은?

□ 캐소드  □ 게이트   □ 애노드  □ 컬렉터

3. 전자제어식 자동변속기에서 컴퓨터로 입력되는 센서가 아닌 것은?

□ 차속 센서           □ 스로틀 포지션 센서

□ 유온 센서           □ 대기압 센서

4. 스퀘어 엔진이란?

□ 행정과 커넥팅 로드의 길이가 같은 기관

□ 실린더의 지름이 행정의 제곱에 해당하는 기관

□ 행정과 크랭크 저널의 지름이 같은 기관

□ 행정과 실린더 내경이 같은 기관

5. 조향장치에서 많이 사용되는 조향기어의 종류가 아

닌 것은?

□ 래크-피니언(rack and pinion)형식

□ 웜-섹터 롤러(worm and sector roller)형식

□ 롤러-베어링(roller and bearing)형식

□ 볼-너트(ball and nut)형식

6. 자동변속기의 오일펌프 종류가 아닌 것은?(단, 토크

컨버터는 제어)

□ 내접기어 펌프       □ 베인 펌프

□ 로터리 펌프         □ 원심 펌프

7. 자동차에서 제동시의 슬립비로 표시한 것으로 맞는

것은?

□  [eqn: { 자동차속도-바퀴속도} over { 자동차속도} TIMES100]

□.  [eqn: {자동차속도-바퀴속도} over {바퀴속도} TIMES 100]

□  [eqn: { 바퀴속도-자동차속도} over { 자동차속도} TIMES100]

□  [eqn: { 바퀴속도-자동차속도} over { 바퀴속도} TIMES100]

8. 비중 0.75, 발열량 10000kcal/kg인 연료를 30분간 시험 했을 때의 소비량이 4□이다. 연료마력(PHP) 은?

□ 83.4       □ 95.2     □ 103.4    □ 109.7

9. 전자제어 엔진 시동시 라디오가 작동되지 않도록 한 이유는?

□ 시동모터 작동을 원활하게 하기 위하여

□ 발전기 작동을 원활하게 시키기 위하여

□ 에어컨 작동을 원활하게 시키기 위하여

□ 고장 발생 원인이다.

10. 전자 점화시기 조정 차량들은 점화시기 조정시 점

검 단자를 접지시킨다. 이러한 이유로 적당한 것은?

□ 자기진단 내용을 보면서 점화시기를 조정하기 위해

□ 컴퓨터의 점화시기 진각 보정을 차단하기 위해

□ 엔진을 공회전 상태로 유지하기 위해

□ 연료 압력을 규정값으로 하기 위해

11. 2륜자동차의 총질량은 운전자와 동승자를 포함해 서(370kg)이다. 이 2륜자동차가 3,5m/s□의 가속도 로 가속하려면 구동륜에 적용하는 여유 구동력의 크기는 얼마 이상이어야 하는가?

□ 105.7N   □ 1295N    □ 1057N   □ 12950N

12. 삼원 촉매장치에서 삼원 물질에 들지 않는 가스는?

□ CO      □ HC       □ CO□  □ NOx

13. 다음은 디젤 연료의 발화 촉진제로 적당치 않은 것 은?

□ 질산 에틸 ( C 2 H 6NO 3 )

□ 아질산 아밀 ( C 6 H 11NO 2 )

□ 이황산 에틸 ( C 2 H 6SO 3 )

□ 질산 아밀 ( C 6 H 11NO 3 )

14. 자동차용 납산 축전지에서 기전력을 발생시킬 때

어떤 화학반응을 통해 발생시키는가?

□ 전자결합을 통해서   □ 이온결합을 통해서

□ 원자결합을 통해서   □ 전해결합을 통해서

15. AC(교류 발전기에서 전류가 발생하는 곳은?

□ 전기자    □ 스테이터   □ 로터   □ 브러시

16. 전차륜 정렬 중 앞 차축의 처짐을 적게 하기 위하여 둔 것은?

□ 캠버    □ 캐스터    □ 토인    □ 토아웃

17. 4실린더 기관에서 실린더당 3개의 링이 있고 링 1개 당 마찰력이 0.25kgf이라면 총 마찰력은?

□ 1kgf     □ 3kgf      □ 6kgf     □ 8kgf

18. 고속 기관에서 오버 스퀘어 기관(over square

engine)의 장점이 아닌 것은?

□ 흡.배기 밸브의 지름을 크게 하여 효율을 증대할 수 있다.

□ 기관의 높이를 낮게 할 수 있다.

□ 피스톤이 과열되지 않는다.

□ 피스톤의 평균속도를 높이지 않고 기관의 회전속도를 높일 수 있다.

19. 점화장치의 고전압을 구성하는 것이 아닌 것은?

□ 배전기            □ 점화 코일

□ 고압 케이블       □ 다이오드

20. ABS에 대한 설명이다. 옳은 것은?

□ 모든 차륜에 동시에 최대 제동력을 작용시킨다.

□ 페달 답력에 따라 각 차륜에 작용하는 브레이크 압력을 제어한다.

□ 차륜이 블로킹되지 않고 회전을 계속하도록각 차륜에 작용하는 브레이크 압력을 제어한다.

□ 차륜과 노면 사이에 미끄럼 마찰이 발생되도록 브레이크 압력을 제어한다.

21. 용접 작업시간 50분 중 아크 시간이 35분이고 휴식 시간이 15분일 경우 이 용접기의 사용률은 얼마인가?

□ 15%     □ 35%       □ 50%     □ 70%

22. 공기 압축기에서 생산된 공기 중의 수분과 유분을

제거하고 희망하는 압력의 조절 기능을 가진 기기는?

□ 스프레이 부스        □ 에어 트랜스 포머

□ 에어 필터            □ 에어 컴프레서

23. 타격이나 압연에 의해 얇은 판으로 넓게 펴지는 성질은?

□ 전성    □ 인성     □ 취성        □ 연성

24. 0.7mm의 철판을 자를 때 사용하는 가위 날 끝의 각도로 가장 적당한 것은?

□ 60□□85□  □ 30□□35□   □ 5□□10□   □ 2□□3□

25. 양쪽 끝을 고정시킨 보는 무엇인가?

□ 단순보   □ 고정보  □ 튕겨나온 보  □ 외팔보

26. 지방족 탄화수소를 주제로 한 용제를 이용한 것으

로 유성도료 등에 사용되는 희석제는 어느 것인가?

□ 래커 시너          □ 에나멜 시너

□ 페인트 시너        □ 우레탄 시너

27. 그림과 같은 양단 지지보에 300kgf의 집중하중이

작용할 때 A점에서의 반력은?

□ 600kgf   □ 300kgf   □ 200kgf    □ 100kgf

28. 아래와 같은 하중을 받을 때 나타나는 굽힘모멘트

선도(B.M.D)는?

29. 다음에 열거한 것은 보디 프레임의 수정기기들이 다.  보디 프레임 수정기 종류에 들지 않는 것은?

□ 바닥식 보디 프레임 수정기

□ 이동식 보디 프레임 수정기

□ 정치식 보디 프레임 수정기

□ 만능식 보디 프레임 수정기

30. 보기와 같은 단면도는 어떤 물체의 단면도인가?

31. 자동차 보디 도장시 연마 방법의 설명 중 틀린 것은?

□ 건식방법이 습식방법보다 연마속도가 빠르다.

□ 건식방법이 습식방법보다 연마지 사용량이적다.

□ 연마된 상태가 습식방법이 건십방법보다 곱다.

□ 먼지 발생은 습식방법이 매우 적다.

32. 차체 손상진단에서 착안해야 할 점과 관계가 깊지

않은 것은?

□ 장치의 관성부분       □ 형상의 변화부분

□ 단면 형상의 변화부분   □ 지점 부분

33. 플라스틱과 같은 비금속 재료는 일반적으로 내열온도가 낮은데 열변형 개시온도가 어느 범위의 것이

가장 많은가?

□ 30□60□           □ 40□100□

□ 50□100□          □ 60□120□

34. 보디 프레임 수정용 기기가 갖추어야 할 조건 중 아닌 것은?

□ 인장장치           □ 고정장치

□ 계측장치           □ 엔진 상승장치

35. 금속의 열에 대한 설명 중 틀린 것은?

□ 금속은 온도차에 의하여 조직의 변화가 일어난다.

□ 금속은 일반적으로 온도가 높으면 당기는 힘은 적으나 늘어나서 부드러워진다.

□ 자동차에 사용되고 있는 대부분의 금속재료 는 열처리된 재료이다.

□ 강재는 가열하면 강도가 올라간다.

36. 트램, 트래킹 게이지의 용도 중 틀린 것은?

□ 대각 비교나 포인트 간의 거리를 측정한다.

□ 차체 하부의 중심선을 판독한다.

□ 장애물이 있는 부위의 거리를 측정한다.

□ 트램 길이를 측정할 수 있다.

37. 힘 W=2.5톤이고 거리 □=4m인 점에 대한 휨 모멘트의 값은 얼마인가?

□ 2500kgf-m □ 5000kgf-m

□ 10000kgf-m □ 20000kgf-m

38. 모노코크 보디의 구조 설명으로 사장 적합한 것은?

□ 각 부위가 상자형의 조립으로 되어 있어 전체의 연결된 힘으로 강성이 유지된다.

□ 프레임 붙임 구조와 다르며, 튼튼하고 긴 골격형이다.

□ 각부의 강도에 큰 차이가 없고 전체 부위로 충격력을 흡수한다.

□ 강성 및 휨성이 대단히 양호하고 좌굴 변형이 생기지 않는다.

39. 보디용 연강판 두께 1mm와 1mm짜리를 저항 용접 하려면 어느 정도의 용접전류를 필요로 하는가?

□ 6500A 이상        □ 3000A 이상

□ 8000A 이상        □ 5000A 이상

40. 산소에 대한 설명이다. 틀린 것은?

□ 산소는 그 비중이 공기보다 크며, 대개의 원소와 직접 화학반응을 일으켜 산화한다.

□ 산소는 다른 원소와 급격히 산화하면 빛과 열을 발하여 연소상태가 된다.

□ 산소는 다른 원소와 화합하지 않아도 자체의 폭발력을 가지고 있다.

□ 산소는 무색, 무취, 무미의 기체이다.

41. 쇠 톱날의 크기는 무엇으로 표시하는가?

□ 양단 구멍의 중심거리  □ 전체의 길이

□ 톱날의 두께           □ 양단 구멍의 크기

42. 파워 툴의 적용이 아닌 것은?

□ 도어를 여는 부위

□ 센터 필러의 밀어내기

□ 로커 패널의 절개 수정

□ 프런트 윈도우 실과 테두리 수정

43. 프레임의 중심부를 측정함으로서 프레임의 이상 상태를 진단하는 게이지로서 수평바 센터 사이드 핀

신축성이 바늘과 행거로드의 구조로 되어 있는 게

이지는?

□ 서피스 게이지         □ 다이얼 게이지

□ 프레임 센터링 게이지  □ 하이트 게이지

44, 패널 부위를 스포트 용접으로 누른 흔적이 표면에

남지 않게 하기 위해 무엇을 사용하는가?

□ 와이어 스플           □ 스위블 팁

□ 콘택트 팁             □ 어스 클램프

45. 자동차의 화물실과 객실이 한 공간으로 된 승용차

를 어떻게 부르는가?

□ 노치백   □ 리어백   □ 해치백  □ 컨버터블

46. 도어 또는 후드 등의 아웃 패널과 이너패널을 조립하기 위한 프레스 가공법을 무엇이라고 하는가?

□ 프렌징   □ 비이딩   □ 바아링   □ 해밍

47. 프레임의 이상 부위를 수정하기 위하여 측정하는 4가지 이상 상태에 들지 않는 것은?

□ 상하 굽음             □ 좌우 굽음

□ 비틀림                □ 균열

48. 알루미늄 합금 중에서 열팽창계수가 가장 작은 것은?

□ 실루민   □ 두랄루민   □ Y합금  □ 로우엑스

49. 다음 그림과 같은 용접기호에 대한 설명으로 틀린

것은?

□ 홈 깊이 25mm     □ 홈 각도 25□

□ 루트 간격 6mm    □ H형 용접

50. 다음 합성수지 중 열경화성 수지는 어느 것인가?

□ 폴리 에틸렌       □ 폴리 프로필렌

□ 폴리 카보네이트   □ 폴리 에스텔

51. 안전 표식에서 주의 표식은 다음 중 어느 것인가?

□ 녹색   □ 황색    □ 오렌지색    □ 흑색

52. 정 작업의 설명 중 틀린 것은?

□ 처음보다 잘 맞게 하여 차차 강하게 때린다.

□ 정 머리에 기름을 묻혀 사용한다.

□ 머리가 찌그러진 것은 수정하여 사용하여야 한다.

□ 공작물 재질에 따라 날 끝의 각도를 바꾼다.

53. 운반차를 이용하여 긴 물건을 이동할 때 무슨 색으로 위험을 표시하는가?

□ 황색     □ 적색     □ 녹색      □ 청색

54. 토크렌치를 사용할 때 안전하지 못한 것은?

□ 볼트나 너트를 조일 때 조임력을 측정한다.

□ 핸들을 잡고 몸 바깥쪽으로 밀어낸다.

□ 조임력은 규정 값에 정확히 맞도록 한다.

□ 손잡이에 파이프를 끼우고 돌리지 않도록 한다.

55. 기관 오일의 점검과 교환에 대한 설명 중 가장 적합 한 것은?

□ 기관이 공회전일 때 오일의 양을 점검한다.

□ 가급적 오래 사용하는 편이 유리하다.

□ 운전 조건에 관계없이 일정시기마다 교환한다.

□ 정상 작동온도에서 교환한다.

56. 용접 작업시 유해 광선으로 눈에 이상이 생겼을 때 응급처치 요령으로 적당한 것은?

□ 온수 찜질 후 치료한다.

□ 냉수 찜질 후 치료한다.

□ 바람을 마주보고 눈을 깜박거린다.

□ 안약을 넣고 안대를 한다.

57. 전조등의 조정 및 점검 시험시 유의사항이 아닌 것은?

□ 광도는 안전기준에 맞아야 한다.

□ 광도를 측정할 때는 헤드라이트를 깨끗이 닦아야 한다.

□ 타이어 공기압과는 관계가 없다.

□ 퓨즈는 항상 정격용량의 것을 사용해야 한다.

58. 다음 중 기계를 운전할 때 운전상태에서 점검해야

할 사항이 아닌 것은?

□ 클러치의 상태

□ 기어 부분의 이상음

□ 기어의 급유 상태

□ 베어링 마찰부 온도상승 여부

59. 재해사고 발생원인 중 직접원인에 해당되는 것은?

□ 사회적 환경          □ 유전적 요소

□ 안전교육의 불충분    □ 불안전한 행동

60. 다음은 공기공구에 사용에 대한 설명이다. 틀린 것은?

□ 공구의 교체시에는 반드시 밸브를 꼭 잠그고 하여야 한다.

□ 활동 부분은 항상 윤활유 또는 그리스를 급유한다.

□ 사용시에는 반드시 방진마스크나 안경을 착용해야 한다.

□ 공기구를 사용할 때에는 밸브를 일시에 열고 닫는다.