1. 충격량의 크기와 물체의 운동량 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

자동차 검사 기능사 3회 필기시험문제A형 (2001년 7월 22일 시행)

자동차 차체수리 기능사 필기시험 문제 (2015년 10월 10일)

http://www.jwkang7.wo.to/

① 충격량과 운동량은 모두 벡터량 이다.

② 시간을 길게 해도 충격량의 크기는 항상 같다.

③ 충격량은 운동량의 변화와 같다.

④ 충격량의 방향은 운동량 변화의 방향과 같다.

2. 편평 타이어의 특성으로 틀린 것은?

① 눈길에서 체인을 사용하지 않는다.

② 숄더부까지 트레드 패턴이 배열되어 있다.

③ 타이어 폭이 넓어 접지성이 좋다.

④ 코너링 성능이 향상되어 일반타이어 보다 안전하다.

3. 배기관의 배압이 상승하는 원인으로 맞는 것은?

① 배기관이 막힘

② 오버사이즈 소음기

③ 2개로 설치된 테일 파이프

④ 새로 장착한 정품의 머플러

4. 자동차 방향지시등에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 작동상태를 운전석에서 확인하지 못하는 구조로 되어있다.

② 방향지시등은 옆면에 설치되면 안된다.

③ 방향지시등은 자동차의 진로 변경을 다른 자동차나 보행자에게 알려주기 위한 것이다.

④ 등색은 녹색이어야만 한다.

5. 에너지 보존 법칙이라고도 하며 에너지는 형태가 변할 수 있을 뿐 새로 만들어지거나 없어질 수 없다고 정의한 법칙을 무엇이라고 하는가?

① 열역학 제 1 법칙	② 옴의 법칙

③ 키르히호프의 법칙	④ 보일-샤를의 법칙

6. 바퀴 정렬에서 토인 조정은 무엇으로 하는가?

① 타이로드	② 스트러트 바

③ 컨트롤 암	④ 스태빌라이저 바

7. 자동차의 차체 모양에 따른 분류로 해치백-세단(Hatch Back Sedan）의 형상은 어떤 것 인가?

①	②

③	④

8. 차체 재료에서 인장강도를 허용응력으로 나눈비를 무엇이라 하는가?

① 변형률	② 반력

③ 안전율	④ 전단력

9. 다음 중 온도단위가 절대온도, 섭씨온도, 화씨온도, 랭킨온도 순서대로 나열된 것은?

① ℃, R, K, °F	② K, ℃, °F, R

③ R, K, ℃, °F	④ °F, K, ℃, R

10. 모노코크 바디(monocoque body)의 각부 구조중 리어 바디(rear body)에 속하는 것은?

① 라디에이터 서포트(radiatot support)

② 프론트 휀더(front fender)

③ 휀더 에이프런(fender apron)

④ 트렁크 리드(trunk lid)

11. 도면에서 치수를 표기할 때 사용되는 보조 기호를 설명한 것으로 잘못된것은?

① ø 지름	② t : 작업시간

③ (12) : 참고치수	④ SR : 구의 반지름

12. 아연에 대한 설명중 틀린 것은?

① 산, 알칼리에서 부식을 촉진한다.

② 재결정은 가공도가 크면 실온에서 일어난다.

③ 격자 상수는 조밀육방격자이다.

④ 비중은 9.8이며 용융점은 320℃ 이다.

13. 인장강도가 낮은 재료인 주철, 석재 등을 연삭 할 때 사용하는 연삭 숫돌의 입자 기호는?

① A	② WA

③ C	④ GC

14. 열경화성 수지의 종류가 아닌 것은?

① 페놀	② 멜라닌

③ 폴리에스테르	④ 아크릴

15. 가스 용접 시 모재의 두께가 얼마 이하이면 용접이음에 개선면(beveling)이 필요 없는가?

① 1.2mm	② 2.2mm

③ 3.2mm	④ 4.2mm

16. 피복 아크 용접에서 용접 속도에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

① 용접봉의 종류	② 모재의 재질

③ 용접 전압 값	④ 이음의 모양

17. 자동차 타이어에 사용되지 않는 고무는?

① 합성고무	② 연질고무

③ 천연고무	④ 경질고무

18. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 취성 : 와이어와 같이 늘어나기 쉬운 성질

② 인성 : 질기고 강인한 성질

③ 전성 : 얇은 판으로 넓게 퍼지는 성질

④ 연성 : 가늘게 늘어나기 쉬운 성질

19. 탄소강에서 냉간압연강판 표시기호는?

① SCP	② SHP

③ SS	④ SBB

20. 용접의 단점이 아닌 것은?

① 기계적인 성질이 변화하기 쉽다.

② 내부 응력이 발생되어 균열이 발생되기 쉽다.

③ 리벳이음에 비해 기밀성과 수밀성이 우수하다.

④ 작업자의 기능에 의해 영향을 받기 쉽다.

21. 일반적인 금속의 특징 중 맞지 않는 것은?

① 최저 용융 온도의 금속은 Hg(-38.4℃), 최고 용융온도의 금속은 W(3410℃) 이다.

② 최소의 비중은 Li(0.53), 최대 비중은 Ir(22.5)이다.

③ 일반적으로 용융 온도가 높으면 금속의 비중이 크다.

④ 내열성과 경량성을 동시에 만족하는 재료를 얻기 쉽다.

22. 자동차에 사용하는 몰드의 역할로 적당하지 않은 것은?

① 차체 이음새 부분의 숨김	② 차체의 손상방지

③ 물의 안내	④ 차체 강도 증가

23. 도면에서  나타내는 것은?

① 현의 길이	② 원호의 길이

③ 기울기	④ 대칭

24. 탄산가스 아크 용접은 바람으로 인해 작업에 영향을 받는다. 바람의 속도가 얼마 이내 일 때 방풍장치 없이 작업이 가능한가?

① 1~2m/sec	② 3~4m/sec

③ 5~6m/sec	④ 7~8m/sec.

25. 주조용 알루미늄 합금 중에서 Al-Si계 합금은?

① 실루민	② Y합금

③ 로엑스 합금	④ 라우탈

26. 차체 수정 장비를 사용하는 인장 작업에서 차체를 고정하는 데 사용되는 공구는?

① 앵커	② 체인

③ 클램프	④ 프레임

27. 스프레이 부스의 설명 중 틀린 것은?

① 도막의 연마 분진을 필터로 여과하여 대기오염을 방지

② 도장작업 시 작업자의 안전을 위한 환기시설 설치

③ 도장작업 시 비산된 도료를 필터로 여과하여 대기오염을 방지

④ 도장작업에 적합한 온도 조절

28. 차체수리에서 바디 수정의 3요소에 해당되지 않는 것은?

① 고정	② 판넬 수정

③ 인장	④ 계측

29. 전면 충돌 사고로 사이드 멤버(side member), 펜더 에이프런(fender apron) 및 프론트 필러(front pillar)까지 손상된 승용자동차를 수리하기 위한 방법으로 올바른 것은?

① 바디프레임 수정기로 프런트 필러 변형부터 우선 수정 한 다음, 사이드 멤버를 수정한다.

② 차체를 고정하고 산소 용접기로 손상 부위를 가열한 후 타출 및 인장 작업을 하여 수정한다.

③ 손상된 사이드 멤버와 펜더 에이프런을 절단한 후 프론트 필러를 당긴다.

④ 바디프레임 수정기의 견인 장치로 펜더 에이프런과 사이드 멤버를 동시에 당긴다.

30. 프레임 기준선에 의하여 센터링 게이지로 변형 상태를 점검할 때 주의할 사항이 아닌 것은?

① 바디(body) 치수도를 활용할 것

② 계측기기의 손상이 없을 것

③ 차체를 회전시키면서 점검할 것

④ 수평으로 확실하게 고정할 것

31. 점용접의 3대 요소에 해당하지 않는 것은?

① 통전시간	② 전극의 가압력

③ 용접전류	④ 모재의 두께

32. 해머 머리에 까칠한 이가 붙어 있으며, 늘어난 철판을 수축 시키는 데 사용하는 해머는?

① 조르기 해머

② 고르기 해머

③ 딘킹(dinking) 해머

④ 리버스 커브(reverse curve) 해머

33. 판금가위중 비틀림 가위의 사용 용도는?

① 직선으로 자를 때	② 둥글게 자를 때

③ 지그재그로 자를 때	④ 직각으로 자를 때

34. 바디 프레임(body frame) 수정기의 종류에 속하지 않는 것은?

① 바닥형	② 이동식 벤치형

③ 고정식 벤치형	④ 슬라이드 해머식

35. 외부패널의 변형을 확인하는 방법 중 틀린 것은?

① 육안으로 확인한다.

② 가스 용접기로 예열해 본다.

③ 손으로 직접 만져본다.

④ 줄로 연마해 표면 상태를 본다.

36. 트램 트랙킹 게이지의 용도와 거리가 먼 것은?

① 대각선이나 특정 부위의 길이 측정

② 엔진 룸, 윈도우 부분의 개구부 변형 측정

③ 좌우 비대칭 바디의 변형 측정

④ 사이드멤버의 길이 측정

37. 판금의 전단가공 중에서 블랭킹(blanking) 작업과 반대되는 것은?

① 파팅(parting)	② 노칭(notching)

③ 펀칭(punching)	④ 트리밍(trimming)

38. 용제의 용해력에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?

① 진용제	② 조용제

③ 복합제	④ 희석제

39. 모노코크 바디(monocoque body) 차량이 충격을 받았을 경우, 차실에 영향을 적게 미치도록 프레임에 부분적으로 굴곡을 두는 것은?

① 쿠션(cushion)	② 킥업(kick up)

③ 댐퍼(damper .	④ 스토퍼(stopper)

40. 자동차에서 도어의 구성요소가 아닌 것은?

① 후드	② 힌지

③ 첵	④ 로크

41. 차체 각부 높이의 이상상태를 점검하기 위한 기준면을 무엇이라고 하는가?

① 데이텀라인	② 레벨

③ 센터라인	④ 프레임

42. 차체 박판의 맞대기 용접 방법으로 옳은 것은?

① 단속적으로 용접한다.

② 스폿 용접으로 작업한다.

③ 플러그 용접으로 작업한다.

④ 패널 앞·뒤 모두 용접 한다.

43. 프레임의 중심부를 측정함으로써 프레임 상하, 좌우, 비틀림 변형 등의 이상 상태를 진단하는 게이지는?

① 프레임 체킹 게이지	② 프레임 프로 게이지

③ 프레임 밴딩 게이지	④ 프레임 센터링 게이지

44. 퍼티의 두께를 약 0.1~0.5mm 정도로 사용할 수 있으며 퍼티나 프라이머 서페이서 면의 기공 및 작은 상처를 수정하는 데 사용하는 퍼티는?

① 판금퍼티	② 폴리퍼티

③ 아연퍼티	④ 래커퍼티

45. 가스 절단 작업을 할 때 산소의 순도가 미치는 영향이 아닌 것은?

① 순도가 저하되면 절단 개시 시간이 짧아진다.

② 순도가 저하되면 절단 속도가 저하된다.

③ 순도가 저하되면 산소 소비량이 많아진다.

④ 순도가 높아지면 토치가 쉽게 막힌다.

46. 엔진 룸 사고수리 마무리 단계에서 외형 패널의 단차를 수정하기 위해 조절해야 할 부품이 아닌 것은?

① 프런트 휀더	② 후드 패널

③ 범퍼	④ 휠 하우스

47. 해머(hammer) 와 돌리(dolly)로 늘이기, 굽히기, 두들기기 작업을 하여 차량의 손상된 패널을 수정하는 것을 무엇이라 하는가?

① 성형 작업(forming)	② 타출 작업(beating)

③ 밴딩 작업(bending)	④ 시밍 작업(seaming)

48. 스프레이건과 피도물 사이의 거리로 가장 적당한 것은?

① 1~5cm	② 5~15cm

③ 15~25cm	④ 25~50cm

49. 광택 작업 시 유의사항 중 옳지 않은 것은?

① 각진 부위 및 모서리 부위를 작업할 때 다른 부위에 비해 힘을 더 가해야 한다.

② 광택제와 왁스의 흔적이 없도록 처리한다.

③ 도막에 상처가 나지 않도록 주의한다.

④ 요철이나 굴곡 부위에 도막의 벗겨짐이 없도록 한다.

50. 압축된 공기의 수분을 제거시키는 방법이 아닌 것은?

① 볼트를 조이는 방법

② 충돌판을 이용하는 방법

③ 원심력을 이용하는 방법

④ 필터 또는 약제를 사용하는 방법

51. 적외선 전구에 의한 화재 및 폭발할 위험성이 있는 경우와 거리가 먼 것은?

① 용제가 묻은 헝겊이나 마스킹 용지가 접촉한 경우

② 적외선 전구와 도장면이 필요이상으로 가까운 경우

③ 상당한 고온으로 열량이 커진 경우

④ 상온의 온도가 유지되는 장소에서 사용하는 경우

52. 탁상그라인더에서 공작물은 숫돌바퀴의 어느곳을 이용하여 연삭작업을 하는 것이 안전한가?

① 숫돌바퀴 측면

② 숫돌바퀴의 원주면

③ 어느 면이나 연삭작업은 상관없다.

④ 경우에 따라서 측면과 원주면을 사용한다.

53. 정 작업 시 주의 할 사항으로 틀린 것은?

① 금속 깎기를 할 때는 보안경을 착용한다.

② 정의 날을 몸 안쪽으로 하고 해머로 타격한다.

③ 정의 생크나 해머에 오일이 묻지 않도록 한다.

④ 보관 시는 날이 부딪쳐서 무디어지지 않도록 한다.

54. 절삭기계 테이블이 T홈 위에 있는 칩 제거 시 가장 적합 한 것은?

① 걸레	② 맨손

③ 솔	④ 장갑 낀 손

55. 재해 발생 원인으로 가장 높은 비율을 차지하는 것은?

① 작업자의 불안전한 행동

② 불안전한 작업환경

③ 작업자의 성격적 결함

④ 사회적 환경

56. 차체 작업 시 필요한 안전장비로 가장 거리가 먼 것은?

① 용접모, 용접장갑	② 페이스 커버

③ 라텍스 장갑	④ 방진마스크

57. 차체에서 용접을 할 때 차광도가 없는 보안경을 사용하여도 되는 용접작업은?

① 가스 절단	② 가스 용접

③ CO2 용접	④ 저항 용접

58. 자동차에 액체연료 주입 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 연료 주입구가 얼어서 열리지 않을 때는 주변의 얼음을 제거하고 빙점이 낮은 브레이크액을 부어 녹인다.

② 자동차의 외부 표면에 연료가 떨어지면 도장이 손상될 수 있으니 주의한다.

③ 연료 주입구 캡을 닫을 때는 항상 안전하게 잠겼는지 확인해야 한다.

④ 연료 주입구 주변에 화기를 가까이 하지 않는다.

59. 공구의 취급에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 해머 작업 : 타격하는 곳을 보며 처음에는 빠르게 타격

② 스패너 작업 : 너트와 맞는 것을 사용하며 파이프를 장착하여 사용 금지

③ 줄, 드라이버 작업 : 용도 이외의 곳에 사용 금지

④ 정 작업 : 보호안경을 착용하여 작업

60. 재해발생의 물리적 요인으로 작업환경의 부적합 요인과 관계없는 것은?

① 온도	② 조명

③ 소음	④ 피로

정 답 표

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	③	①	①	②	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	④	③	③	②	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	①	①	③	①	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	④	②	③	③	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	④	④	④	②	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	③	①	③	④	①	①	④