1. 자동차보수도장기능사 검정기준

자동차보수도장기능사 검정기준, 실기채점방법, 이론-실기 예상문제

가. 자동차보수도장기능사의 직무분야

자동차차체의 손상된 표면을 원상회복시키기 위해 작업공정을 결정하고 소재 종류와 도장특성에 따라 현장 조색작업과 함께 부분도장, 플라스틱부품도장, 도안도장 및 광택작업 등과 같은 보수관련 응용작업을 실시하며 보수도장작업 관련설비와 장비의 점검 및 유지·보수업무 등과 같은 전반적인 업무를 담당하는 기능분야이다.

나. 자격종목 및 등급

국가기술자격 종목명은 자동차보수도장기능사로 한다.

다. 검정기준

자동차 보수도장기능사는 자동차의 보수도장작업과 관련하여 작업공정결정에 의한 표준보수도장, 부분도장, 플라스틱부품도장, 도안도장 및 광택작업 등과 같은 업무에 관한 숙련기능을 갖고 소재별 작업관리와 함께 보수도장 시설·장비 등의 유지·보수 업무를 수행할 수 있는 능력의 유무를 검정한다.

라. 시험과목 및 출제기준

1) 시험과목

자동차 보수도장기능사의 검정방법은 1차 필기시험과 2차 실기시험으로 구성된다.

현행 국가기술자격법상에 2차 실기시험은 1차 필기시험에 합격한 자에 한하여 응시할 수 있다고 되어 있으므로 자동차보수도장기능사도 이에 준하여 시행한다.

표 4.1 자동차 보수도장기능사 검정과목 및 검정방법

구 분	시험 과목	검정 방법
필기시험	자동차구조	·전과목 혼합 ·객관식 ·60문항(60분)
	색채
	자동차보수도장
	안전관리
실기시험	자동차 보수도장작업	작업형 : 6시간 30분 정도
합격기준	필기 ·실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상

필기시험 과목은 자동차구조, 색채, 자동차보수도장, 안전관리 등의 4과목이며, 실기시험은 자동차 보수도장작업으로서 자동차차체 손상부위의 복원능력의 유무를 평가하기 위해 표준보수도장 작업 및 조색작업과 함께 부분도장 작업, 플라스틱부품 도장 작업, 도안도장 작업, 광택 작업 등과 같은 작업을 수행할 수 있는 능력과 숙련도의 유무를 평가한다.

2) 출제기준

① 필기시험

자동차 보수도장 기능사 자격의 필기시험은 보수도장 작업을 수행하는데 있어 필수적인 과목으로 구성하는데 초점을 맞추었다.

이에 따라 직무분석 결과를 토대로 자동차구조, 색채, 자동차보수도장, 및 안전관리 등과 같이 검정과목을 4가지로 분류하였으며 전 과목을 혼합하여 객관식 60문항(60분)을 출제한다.

각 과목당 문제수는 자동차구조 10문제, 색채 12문제, 자동차보수도장 28문제, 안전관리 10문제로 배분하였다.

자동차구조 문제수준은 자동차보수도장 작업에서 기본적으로 필요로 하는 자동차의 구조 및 작동원리 및 차체구조에 대해 기초적인 지식을 평가하였으며 색채는 도장관련 기능사와 공통으로 출제, 평가될 수 있도록 문제의 수준을 동일하게 출제한다,

안전관리는 자동차관련 분야와 직업행렬이 같으므로 동일한 방향과 수준에서 출제하였으며 자동차보수도장에서는 현장 조색작업의 중요성을 증대시키고 보수도장작업공정에 대해 중점적인 출제를 하였다. 이에 대한 과목별 구체적인 출제기준은(표 4.2  4.4) 와 같다.

② 실기시험

자동차 보수도장기능사의 2차 실기시험은 자동차 소재의 다양화와 자동차 보수도장 직무의 특성화를 고려하여 검정과목에 표준보수도장작업과 조색작업 및 부분도장작업을 기본으로 하여 실기과제를 작업형으로 출제하고 실기시험 과제유형에 따라서 부분도장 작업 항목을 대신하여 플라스틱부품도장 작업, 도안도장 작업 및 광택 작업 등과 같은 각각의 과제를 선정하여 변화시켜 출제함으로서 총 3가지의 작업과제의 유형을 1회씩 변화시켜 실시하는 문제유형으로 한다.

실기검정 소요시간은  6시간 30분 정도로 하며 각 실기 과제별 시험시간은 표준보수도장작업 2시간 30분, 조색작업 1시간, 부분도장 3시간(교체되는 실기과제 유형인 플라스틱부품 도장작업, 도안도장 작업, 광택 작업 등도 동일시간 적용 원칙)으로 배정한다.

작업시 가공범위는 자동차용 도어(좌, 우), 휀더(좌, 우), 후드, 트렁크 리드 등과 같은 패널들을 실기과제 유형별 변화시켜 출제하며 수검자는 지급된 패널에 표준보수도장 작업을 실시한 후 현장조색한 도료를 사용하여 소재별 보수도장 작업한다.

실기과제에 사용되는 도료의 종류를 솔리드, 메탈릭, 펄 색상 등과 같이 문제유형별 다양하게 변화시켜 출제함으로서 산업현장에서 직접 실무에 응용할 수 있는 작업능력을 극대화 할 수 있게 한다.

마. 채점방법

필기시험은 100점을 만점으로 하여 60점 이상이면 합격이며 컴퓨터에 의한 OMR(Optical Marker Reader)방식 자동채점을 원칙으로 한다.

실기시험 채점은 각 과목별 실기능력의 유무를 검정할 수 있도록 공정별 채점으로 실시하며 각 작업별 총점을 100점을 만점으로 하고 60점 이상이면 합격으로 한다.

실기시험의 검정위원은 4명으로 구성하고 각 작업공정별로 채점하며 현지채점 방식을 따른다.

채점항목 중에서 조색작업에 대한 평가는 육안채점하며 미리 제작된 마스터 칩의 표준색상과 수검자가 현장 조색 작업하여 도장한 과제물의 도장표면을 색상, 명도, 채도 순으로 동일성 여부를 4명의 검정위원이 공정하게 상대평가한 후 합의 채점한다.

또한 마스터 칩과 비교하여 4등급으로 분류한 것을 색상이 70% 이상 유사한 작품을 평가 대상으로 하며 도장표면의 각종 결함발생 여부를 위주로 측정한다.

기타 채점방법은 타 국가기술자격종목 실기시험 채점에 준하여 실시한다.

표 4.2 자동차구조 출제기준

자격종목 : 자동차보수도장기능사                   직무분야 : 기   계

검정방법 : 필    기                                적용시점 : 0000.00.00.

시험과목	출 제 문제수	주요항목	세 부 항 목
자동차 구조	10	1.기본사항	1. 힘과 운동의 관계 2. 열과 일 및 에너지와의 관계 3. 자동차공학에 쓰이는 단위 4. 자동차용 소재
		2. 기본구조 및 원리	1. 자동차의 분류 2, 자동차기관의 구조 및 작용원리 3. 자동차새시의 구조와 작용원리 4. 자동차전기장치의 종류와 작용원리 5. 자동차 차체구조 6. 기타 자동차에 관한 기초적인 사항

표 4.3 색채 출제기준

자격종목: 자동차보수도장                           직무분야: 기계

검정방법: 필    기                                 적용시점:2004. 00. 00

시험과목	출 제 문제수	주요항목	세 부 항 목
색채	12	1. 색의 기본원리	1. 색을 지각하는 기본원리에 관한 일반지식 2. 색의 분류 및 색의 3속성
		2. 색의 혼합	1. 색의 혼합(감산혼합, 가산혼합, 중간혼합, 병치혼합 등)
		3. 색의 표시	1. 관용색명, 일반색명 2. 먼셀의 표색계
		4. 색의 지각적인 효과	1. 색의 대비 2. 색의 동화, 잔상, 명시도와 주목 성, 진출, 후퇴, 수축, 팽창 등)
		5. 색의 감정적인 효과	1. 온도감, 중량감, 흥분과 침정, 색 의 경연감 등 색의 수반감정에 관한 사항 2. 색의 연상과 상징에 관한 사항
		6. 색채응용	1. 색채의 조화와 배색이론에 관한 일반 지식 2. 조색방법(목측방법, 계기측정방 법, 조색요령 및 주의사항 등)에 관한 사항

표 4.4 자동차보수도장 출제기준

자격종목 : 자동차보수도장기능사                   직무분야 : 기   계

검정방법 : 필    기                                적용시점 : 0000.00.00.

시험과목	출 제 문제수	주요항목	세 부 항 목
자동차 보수도장	28	1. 자동차 보수도료	1. 도료관한 일반지식 2. 보수도료의 종류 및 특성 3. 도막시험에 관한 일반지식 4. 도장보조재료
		2. 조색이론	1. 조색의 규칙 2. 색상의 이색원인 3. 색상의 비교 4. 솔리드도료의 조색 5. 메탈릭 도료의 조색 6. 펄 도료의 조색 7. 계량조색법 및 목측조색법
		3. 보수도장공정	1.각종 보수도장공정별 작업방법에 관 한 지식 1) 표준보수도장 공정 2) 부분도장 공정 3) 플라스틱부품도장 공정 4) 도안도장 공정 5) 광택작업 공정 2. 도막결함의 원인과 대책방법에 관 한 지식 3. 도장작업안전에 관한 지식
		4. 보수도장 실무에 관한 일반지식	1.도장시설의 취급과 유지보수에 관한 지식 2.도장장비의 취급과 유지보수에 관한 지식 3.도장용 수공구의 취급에 관 한 지식

표 4.5 안전관리 출제기준

자격종목 : 자동차보수도장기능사                  직무분야 : 기   계

검정방법 : 필    기                               적용시점 : 0000.00.00.

시험과목	출 제 문제수	주요항목	세 부 항 목
안전관리	10	1.산업안전일반	1. 안전기준 2. 안전진단 3. 안전보건표지
		2.기계 및 기기에 대한 안전	1. 도장설비취급 2. 도장장비취급 3. 기계 및 기기 취급
		3.공구에 대한 안전	1.전동공구 2.공기기구 3.수공구
		4.작업상의 안전	1. 도장작업시 안전 2. 분진 3. 유기용제 중독 4. 위험물 취급 5. 폐기물 처리 6. 도장작업환경 및 위생 7. 안전 보호구

표 4.6 자동차보수도장 작업 출제기준

자격종목 : 자동차보수도장기능사                   직무분야 : 기   계

검정방법 : 실    기                                적용시점 : 0000.00.00.

시험과목	출 제 문제수	주요항목
자동차 보수 도장 작업	1. 표준보수도장 작업	1 소지조정 작업 2. 하도도장 작업 3. 중도도장 작업 4. 상도도장 작업
	2. 조색작업	1. 솔리드색상 조색 2. 메탈릭 색상 조색
	3. 부분도장 작업	1. 퍼티 작업 2. 중도 작업 3. 상도 작업 4. 블랜딩 작업

표 4.7 문제유형별 교체되는 실기과제의 세부항목

실기과제의 종류	세부항목
1.플라스틱 부품 도장작업	1) 플라스틱 소재의 보수 작업 2) 플라스틱 부품의 보수도장 작업
2. 도안도장 작업	1) 도안도장의 정확도 2) 문양 또는 문자의 도안상태
3. 광택 작업	1) 컴파운딩 작업 2) 폴리싱 작업

Ⅱ. 모의시험문제

국가기술자격검정 필기시험 모의 문제
년도 기능사 일반검정 제 회				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별
자동차보수도장	0000	1시간	A

□시험문제지는 답안카드와 같이 반드시 제출하여야 합니다.

1.  색료의 혼합을 무엇이라고 하는가?

가. 중간혼합	나. 감법혼합

다. 가법혼합	라. 회전혼합

2. 먼셀의 색상계에서 색채에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 명도 10은 검은색을 말한다.          나. 채도는 낮을수록 탁한 색이다.

다. 노란색의 보색은 남색이다.           라. 표기순서는 HV/C로 정하였다.

3. 맑은 날의 광을 함유한 청광은 무엇인가?

가. A광원	나. B광원

다. C 광원	라. D광원

4. 시각의 3요소가 아닌 것은 무엇인가?

가. 광선	나. 물체

다. 색상	라. 관찰자

5. 색광의 혼합에 있어 3가지색 모두를 합치면 어떤 색이 되는가?

가. 검정	나. 갈색

다. 백색	라. 청녹

6. 조색의 기본 원칙을 잘못 설명 한 것은?

가. 보색관계의 색을 혼합하면 회색이 된다.        나. 도료를 혼합하면 명도와 채도가 낮아진다.

다. 혼합하는 색이 많을수록 채도는 높아진다.      라. 가까운 색상을 혼합하면 채도가 높다.

7. 자동차의 색상 이색요인 중  도료에 의한 요인은?

가. 래커와 우레탄계 도료의 차이        나. 자동차 생산 일자별 표준색의 변화

다. 차량관리 상태에 의한 차이          라. 작업장 조건에 의한 차이

8. 메탈릭 도료의 조색시 명도를 밝게 하려고 한다. 필요한 조색제는?

가. 백색	나. 알루미늄

다. 노란색	라. 회색

9. 조색카드 색상 조색시 창가에서의 적합한  밝기는?

가. 100 Lux	나. 500 Lux

다. 1,000 Lux	라. 3,000 Lux

10. 마이카 입자에 산화철을 코팅한 것으로 밤색, 적색, 브라운계열의

마이카는 무엇인가?

가. 실버마이카	나. 간섭마이카

다. 착색마이카	라. 콤비네이션 마이카

11. 다음 중 자동차 도장의 목적으로 바르지 못한 것은?

가. 녹 방지	나. 상품의 가치 향상

다. 자동차의 가격구분	라. 물체의 미관 향상

12. 도료의 구성 중 색채 및 은폐력을 부여하는 것은?

가. 안료	나. 수지

다. 용제	라. 첨가제

13. 액상도료가 경화되어 도막을 형성하는 것으로 건조 후에 □고체화□되는 요소는?

가. 안료	나. 수지

다. 용제	라. 첨가제

14. 다음 중 용제 증발형 도료는 무엇인가?

가. 아크릭 우레탄	나. NC래커

다. 소부형아미노알키드	라. 폴리우레탄

15. 다음 중 자동차용 중도 도료로 분류되는 것은?

가. 인산아연 피막제	나. 프라이머-서피서

다. 프라이머	라. 퍼티

16. 다음 중 천연 수지는 무엇인가?

가. 역청질	나  NC

다. 알키드수지	라. 아크릴수지

17. 진주와 같은 독특한 색상을 발하는 안료는?

가. 메탈릭	나. 펄

다. 유기안료	라. 체질안료

18. □톨루엔, 크실렌□은 용제의 분류 중 어디에 속하는가?

가. 탄화수소계	나. 에스테르계

다. 케톤계	라. 알코올계

19. 폴리비닐부치락 수지와 방청안료인 징크로메이트가 함유된 2액형 프라이머는?

가. 오일 프라이머	나. 래커 프라이머

다. 워시 프라이머	라. 우레탄 프라이머

20. 폴리에스테르 퍼티의 주제 : 경화제의 적정 비율은?

가. 2:1	나. 4:1

다. 10:1	라. 100:1

21. 에어 콤프레서로 부터 보내는 압축공기의 불순물을 제거하고 공기의 압력을 조정하기 위한 장치는?

가. 에어 트랜스포머	나. 적외선 건조기

다. 스크레이퍼	라. 헤라

22. 연마기 중 편심운동을 하는 연마기는?

가. 싱글액션 연마기	나. 더블액션 연마기

다. 오비탈 연마기	라. 밸트 연마기

23. 다음 연마지 중 가장 고운 연마지는?

가. #100	나. #300

다. #500	라. #700

24. 상도 작업 중 크리어 도료에 적합한 스프레이건의 노즐을 고시오.

가. 0.5	나. 1.0

다. 1.5	라. 2.0

25. 손가락 끝을 도막에 대었을 때 점착성은 있으나 도료가 손에 묻어나지 않는 상태의 건조는 무엇인가?

가. 지촉건조	나. 점착건조

다. 고착건조	라. 경화건조

26. 표면조정 작업의 목적으로 잘못 설명한 것은?

가. 내식성 증대	나. 내구성 향상

다. 밀착성 향상	라. 산화물 증대

27. 퍼티작업 전 퍼티의 부착력을 위해 손상부위의 구도막을 제거하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 단낮추기	나. 조착 연마

다. 피막처리	라. 탐침법

28. 퍼티도포 3단계를 잘못 설명한 것은?

가. 붙이기	나. 나누기

다. 고르기	라. 혼합하기

29. 퍼티 연마시 구도막 경계면과 퍼티면을 패널의 형상에 맞추어 정형하는 연마는?

가. 기초연마	나. 정형연마

다. 조착연마	라. 단낮추기연마

30. 퍼티 작업시 주의 사항으로 바른 것은?

가. 작업면의 온도는 20□, 습도는 75%이하 유지     나. 원활한 연마를 위해 퍼티의 기공을 유지

다. 적당한 점도 유지를 위해 신너를 희석            라. 아름다운 색상을 위해 은분과 조색제를 첨가

31. 마스킹 제거 시간으로 적합한 것은?

가. 스프레이 직후	나. 열처리 직전

다. 열처리 직후	라  완전 건조후

32. 리버스 마스킹이 적용되는 자동차의 패널부분은?

가. 패널과 패널사이	나. 평평한 부위의 경계

다. 굴곡진 부분의 경계	라. 요철부위의 경계

33. 프라이머-서피서의 올바른 도장법은?

가. 퍼티부를 중심으로 도장면을 길들 인다        나. 스프레이 각도는 작업자에 편리하게 맞춘다

다. 분사거리를 50cm로 유지한다.                 라. 패턴폭은 고려하지 않아도 된다.

34. 우레탄계 프라이머-서피서의 적합한 건조 조건은?

가. 자연건조	나. 강제건조

다. 지촉건조	라. 고착건조

35. 프라이머-서피서의 적정 도막 두께는 몇 □인가?

가. 510	나. 1020

다. 3050	라. 8090

36. 상도작업을 위한 점도측정을 위한 포드컵 규격은?

가. #1                                  나. #2

다. #3	라. #4

37. 상도용 우레탄 도료의 강제건조 조건은?

가. 20□□30분	나. 60□□30분

다. 120□□30분	라. 180□□30분

38. 메탈릭 도료의 상도 작업형태로 바른 것은?

가. 1C-1B	나. 2C-1B

다. 3C-1B	라. 4C-1B

39. 솔리드 도료의 여과지로 적합한 것은?

가. #220	나. #320

다. #420	라. #520

40. 보수도장 부위에 색상과 원 차체의 색상 차이가 육안으로 나타나지 않도록 하기위한 스프레이 작업은?

가. 터치업	나. 부분도장

다. 패널도장	라. 전도장

41. 스프레이건의 패턴이 좌우 불균형의 초승달처럼 발생되었다. 그 원인은 무엇인가?

가. 노즐 구멍이 막혀 공기 흐름이 다르다.       나. 노즐을 꽉 조이지 않았다.

다. 도료의 점도가 낮다.                        라. 분무 압력이 과소하다.

42. 광택작업의 필요성을 잘못 설명한 것은?

가. 도장면의 오렌지 필 제거	나. 먼지나 이물질 제거

다. 메탈릭 얼룩 제거	라. 흐름 제거

43. 광택 작업을 위한 칼라샌딩으로 적합한 연마지는?

가. #320	나 #400

다. #600	라. #1200

44. 컴파운드 작업 범위로 적당한 것은?

가. 20cm□20cm	나. 50cm□50cm

다. 80cm□80cm	라. 100cm□100cm

45. 컴파운드 작업시 양털에 의한 스크래치를 나타내는 것은?

가. 샌딩마크	나. 버핑

다. 난반사	라. 스월마크

46. 다음 중 광택작업에 주의사항으로 잘못 설명한 것은?

가. 폴리셔를 한곳에 장시간 작업하지 말 것         나. 프레스라인 작업시 과도한 힘을 주지 말 것

다. 폴리셔의 작동은 도막면에 밀착 후에 실시       라. 콤파운드를 사용전에 흔들어서는 안된다.

47. 다음 중 크레타링의 원인은?

가. 작업장의 높은 습도	나. 유분이 피도막에 부착

다. 베이스도료의 점도 불량	라. 스프레이 건의 사용미숙

48. 피도면의 바늘로 찌른 것 같이 작은 구멍의 결함은?

가. 핀홀	나 . 흐름

다. 크랙	라. 백화

49. 플라스틱 보수도장시 주의사항으로 바른 것은?

가. 유연제를 적량 첨가한다.                      나. PP소재는 프라이머 작업을 생략할 수 있다.

다. 이형제 유지를 위해 탈지 작업을 생략한다.     라. 열전도가 되지 않기 때문에 80□의 고온으로 건조

50. 다음 중 □PP□로 범퍼에 타각 되었다. 올바른 플라스틱소재는?

가. 폴리우레탄	나. 폴리에틸렌

다. 페놀 수지	라. 폴리플로필렌

51. 다음 사고의 원인 중 직접원인은 무엇인가?

가. 물적요인	나. 기술적요인

다. 교육적원인	라. 정신적요인

52. 제1종 유기용제의 최대 허용농도는 얼마인가?

가. 25ppm	나.  100ppm

다. 200ppm	라. 300ppm

53. 스프레이 작업시 필요한 보호장구로 잘못된 것은?

가. 내화학성 고무장갑	나. 방진마스크

다. 고글	라. 부스 복

54. 산업안전표시 중 □금지표시□는 무슨 색으로 나타내는가?

가. 빨강	나. 노랑

다. 파랑	라. 녹색

55. 퍼티샌딩 작업시 분진이 인체에 유해한 점은 무엇인가?

가. 납중독	나. 진폐증

다. 마취	라. 황달

56. 자동차의 구조에 있어 도장이 적용되는 소재로 잘못된 것은?

가. 아연강판	나. 스테인레스강

다. 플라스틱	라. 알루미늄

57. 자동차 바디의 볼트 온 패널이 아닌 것은?

가. 도어	나. 후드

다. 트렁크	라. 루프

58. 다음중 전륜구동방식을 나타낸 것은?

가. FR                                 나. FF

다. RR	라. RV

59. 승용차의 구조 중 승차감을 좋게하기 위한 장치는 무엇인가?

가. 제동장치	나. 동력전달장치

다. 조향장치	라. 현가장치

60. 자동차의 기관중 점화플러그가 없이 연료 고압으로 압축하여 자기착화에 의한 연소되는 엔진은 무엇인가?

가. LPG엔진	나. 디젤엔진

나. 가솔린엔진	라. 제트엔진

국가기술자격검정 필기모의시험 답안지
년도 기능사 일반검정 제 회				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별
자동차보수도장	0000	1시간	A

번호	가	나	다	라	번호	가	나	다	라	번호	가	나	다	라
1		□			21	□				41	□
2	□				22		□			42			□
3			□		23				□	43				□
4			□		24			□		44		□
5			□		25	□				45				□
6			□		26				□	46				□
7	□				27	□				47		□
8		□			28				□	48	□
9			□		29		□			49			□
10			□		30	□				50				□
11			□		31			□		51	□
12	□				32		□			52	□
13		□			33	□				53		□
14		□			34		□			54	□
15		□			35			□		55		□
16	□				36				□	56		□
17		□			37		□			57				□
18	□				38		□			58		□
19			□		39		□			59				□
20				□	40		□			60		□
합격 점수		36개			정답수					판정

국가기술자격 검정 모의실기시험

직무분야	기 계	자격종목	자동차보수도장 기능사
시험시간	6시간30분	검정방법	작 업 형

□ 시행시 유의사항

(시 행 전)

1) 시험시작 전 수검자들에게 문제를 전달하고 검토할 수 있는 시간을 갖는다.

2) 수검자들이 검토 후 질의응답 시간을 갖고, 공통의 의문사항과 공지할 내용을 전달한다.

3) 준비된 설비, 장비, 도료, 재료 등의 사용법에 대하여 설명한다.

4) 수검자의 지참 공구, 재료 등을 점검하고 다른 수검자에게 불리한 재료들은 공지하여 제외시킬 수 있다.

5) 시험시간은 도장에 적합한 기온과 습도하의 표준시간으로 수검 당일 기상조건에 따라 시험위원 만장일치로 증감할 수 있다.(단, 그 사유는 시험본부에 제출한다.)

6) 지급재료는 개인별, 공용으로 지급하고 수검자가 확인하도록 한다.

7) 조색용 마스터 칩은 시험 전 주어진 도료로 시험위원이 임의로 조색하여 준비하였다가 시험진행 1시간 뒤에 수검자에게 배부한다.

8) 조색은 표준도장작업시의 베이스용으로도 사용하므로 수검인원을 계산하여(1인당 약 400g)부족하지 않게 조색하여 둔다.

9) 시험일자별 조색 내용을 달리하며 조색비율은 보안을 유지하고 만든 조색표는 채점시까지 보관하여 활용하도록 한다.

(시 행 중)

1) 모든 작업은 안전수칙에 따라 진행되어야 하며, 반드시 적합한 보호구를 착용하도록 한다.

2) 설비부족으로 인한 대기하는 시간은 조색작업을 하도록 지시하고, 그 외 대기시간은 작업시간에서 제외할 수 있다.

3) 작업진행 중에 작업장의 청결을 유지하고 폐기물은 지정된 곳에 폐기하도록 한다.

(시 행 후)

1) 시험 종료 후 사용된 도료나 소모재료는 지정된 장소에 폐기한다.

2) 시험 종료 후 사용한 설비, 장비는 원상태로 정리 정돈한다.

3) 사용 공기구의 세정 및 정리정돈을 철저히 한다.

국가기술자격 검정 모의실기시험

자 격 종 목	자동차보수도장기능사	작 품 명	부분도장

비번호(등번호)

0 시험시간 : 6시간30분

1. 요구사항

제 1 과제 : 표준보수도장작업

주어진 베이스코트로 표준도장하는 과제이다.

1) 휀더의 전착면을 적정한 연마지로 연마한다.

2) 주어진 프라이머-서피서로 패널 전체에 적용한다.

3) 색상은 주어진 베이스코트 도료를 이용하여 도장한다.

4) 주어진 크리어를 이용하여 도장한다.

5) 휀더의 내부(안쪽)은 도장하지 않는다.

6) 제1과제는 중식시간 전까지 끝내야 한다. 중식시간에 일괄 열처리(60□□30분)하여 오후에 제3과제를 연속적으로 수행한다. (단, 열처리 시간은 시험시간에서    제외한다.)

7) 열처리 후에도 도막을 연마하거나 폴리싱하지 않는다.(감독위원이 채점)

제 2 과제 : 조색작업

주어진 마스터 칩에 색상을 일치시키는 작업이다.

1) 주어진 조색제 만을 사용하여 목측조색을 해야 한다.

2) 조색 진행용 시편과 제출용 시편을 구분하여  사용하고, 최종 조색이 완료된 색상은 제출용 시편에 도장하여 감독위원에게 제출한다.

3) 크리어는 도장하지 않는다.

4) 조색이 완료된 도료는 반납하지 않고, 수검자가 보관하였다가 제3과제에서 사용한다.

제 3 과제 : 부분도장작업

제1과제에서 도장된 휀더에 감독위원이 손상을 주고, 이를 폴리에스테르 퍼티 로 복원하고 상도도료를 부분 도장하는 과제이다.

1) 손상부위에 구도막제거 및 단낮추기를 한다.

2) 퍼티를 도포한다.(단 퍼티 도포는 2회를 기본으로 한다.)

3) 중도를 도장한다. (프라이머 - 서피서는 주제와 경화제의 혼 합비율을 정확하    게 한다.)

4) 모든 연마작업은 건식 연마를 행한다.

5) 베이스코트는 제2과제에서 조색된 도료를 사용하여 부분도장 한다.

6) 크리어 부분 도장한다.(크리어는 주제와 경화제의 혼합비율을 정확하게 한다.)

7) 베이스와 크리어는 도면에 따라 도장범위를 일치시켜야 한다.

8) 부분 작업시 미드코트를 적용할 수 없다.

9) 부분 시너는 사용할 수 있다.

자 격 종 목	자동차보수도장기능사	작 품 명	부분 도장

2. 수검자 유의사항

1) 시험직전 지급 받은 재료의 이상유무를 확인하여 이상이 있는 재료는 감독위원의 조치를 받는다. (단, 시험 중에는 재지급 및 교환하지 않는 다.)

2) 모든 도장작업의 재작업은 불허한다.

3) 표준도장작업은 3시간을 초과할 수 없다.

4) 지급된 재료 이외 사용 또는 타인의 도료를 사용하지 못한다.

5) 장비, 공구 등은 지정된 품목 이외의 것을 사용하여서는 안 된다.

6) 도장순서를 준수하여 작업하고 도장과정이 누락되어서는 안 된다.

7) 수검시설 사용 후에는 시설의 손상 및 망실이 발생되지 않도록 유의하며, 사용 후에는 깨끗이 세정하여 두고 주변을 정돈한다.

8) 다음의 경우에는 채점대상에서 제외된다.

가. 제한시간을 경과하였을 때

나. 도장과정 중 1과정이라도 누락하여 수검하지 않았을 때

다. 도장상태가 지극히 불량하여 상품성이 결여된 작품이라고 채점위원 전원이 합의된 경우

라. 기타 부정한 방법으로 수검하였을 때

9) 퍼티는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도포하고 연마한다.

(퍼티도포는 2회를 기본으로 하고 2회 이상 도포하면 안 된다.)

10) 프라이머-서피서는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도장작업 한다.

11) 조색은 건조시간이나 작업대기 시간을 활용하여 작업하고, 수검자가 시험시간이 부족하지 않도록 잘 안배해서 작업한다.

12) 표준도장작업 후 강제건조는 60□□30분으로 한다.

3. 도     면

자 격 종 목	자동차보수도장기능사	작 품 명	부분도장	척 도

지 급 재 료 목 록			자 격 종 목	자동차보수도장기능사
일련번호	재료명	규격		단위	수량	비고
1	좌측 프런트휀더	소형자동차		개	1	과제도면참조
2	연마지	P80		매	1	(3과제 손상복원)
3	연마지	P180		매	1	(3과제 손상복원)
4	연마지	P320		매	1	(1,3과제 구도막, 퍼티연마)
5	연마지	P600		매	2	(1,3과제 서피서 연마)
6	연마지	P1200		매	2	(3과제 부분부위 연마)
7	퍼티	폴리에스테르		□	0.2	(3과제 손상복원)
8	프라이머-서피서	우레탄		□	0.4	(1과제 300g) (3과제 100g)
9	칼라베이스 조색제	녹색(1)		□	0.2	(1,2,3과제 포함)
10	칼라베이스 조색제	백색(1)		□	0.2	(1,2,3과제 포함)
11	칼라베이스 조색제	청색(1)		□	0.2	(1,2,3과제 포함)
12	칼라베이스 조색제	황색(1)		□	0.2	(1,2,3과제 포함)
13	크리어	우레탄		□	0.4	(1과제 300g) (3과제 100g)
14	희석제	우레탄		□	0.6	(1,2,3과제 포함)
15	락카 신너	세척용		□	0.6	(1,2,3과제 포함)
16	부분 신너	블렌딩용		□	0.1	(3과제 부분)
17	솔벤트	세정용		□	0.2	(1,2,3과제 포함)
18	마스킹테이프	12□		개	1/5
19	조색 테스트 시편	시행전 감독위 원 에 조색 견본제작 (감독위원포함)		개	10	수검자 조색원 (조색 진행용 및 제출용)

수검자 지참 공구목록			자 격 종 목	자동차보수도장기능사
일련번호	재료명	규격			단위	수량	비고
1	스프레이 건	프라이머-서피서용			대	1
2	스프레이 건	베이스용			대	1
3	스프레이 건	크리어용			대	1
4	퍼티 혼합판	퍼티작업용			대	1
5	퍼티 스프레이더	퍼티용			개	1	퍼티 도포용
6	핸드 블럭	연마용			개	1	퍼티 연마용
7	종이필터	솔리드용			매	6
8	방독면	도장용			개	1
9	방진마스크	샌딩용			개	1
10	택크로스(택래그)				개	1
11	면장갑				켤레	1
12	계량컵	300			개	6
13	비닐컵	500			개	2
14	킴타올즈	소형			개	1
15	에어센더	싱글액션형			개	1
16	에어센더	더블액션형			개	1
17	폴리셔	전기용			개	1
18	에어 더스트 건				개	1
19	스크레이퍼				개	1

검정장소 시설목록			자 격 종 목	자동차보수도장가능사
일련번호	재료명	규격		단위	수량	비고
1	스프레이 부스	4000□6000□2700□		대	1	도장 및 건조용
2	간이 부스	조색패널 도장가능한 곳		대	1	에어라인 연결 (4개이상)
3	건조공간			대	1	먼지 차단되는 곳
4	에어컴프레셔			대	1	15마력이상
5	에어트랜스포머			대	1	부스내 설치
6	조색시편 도장작업대			대	10
7	도장용 스텐드	페널 도장용		대	1/1인
8	작업대	1500□1000□		대	1/1인	연마 및 퍼티 개인 작업대
9	전기오븐	최소 100□까지		대	2	조색 테스트 패널 건조용
10	데일 라이트	조색 작업용		대	1	조색용 광원
11	스프레이 건 세척기	공기식		대	2	건 세척용
12	신너 편의기구			대	2
13	마스킹 편의기구			대	4	5명당 1개
14	폐도료통	18□이상		대	3
15	쓰레기통	50□이상		대	4
16	스프레이건	프라이머-서피서용		대	4	5명당 1개
17	스프레이건	베이스용		대	4	5명당 1개
18	스프레이건	크리어용		대	4	5명당 1개

채 점 기 준 표				자 격 종 목	자동차보수도장기능사
				작 품 명	부분도장
과 제	주요 항목	세부항목	일련번호	항목별채점방법		배점
제1과제 표준 도장 (34점)	탈지	탈지상태	1	작업 전에 패널 전체의 탈지가 완전하면 4점, 불량부위 1개소마다 1점 감점		4
	전착 연마	도막상태	2	철판 소재가 드러나지 않고, 전착면이 올바르게 연마되었으면 4점 불량부위 1개소마다 1점 감점		4
	프라이머 서피서	도막상태	3	도막결함 없이 평활하게 되었으면 4점, 불량부위 1개소마다 1점 감점		4
	중도연마	도막상태	4	연마후 철판 소재가 드러나지 않았으면 4점, 불량부위 1개소마다 1점 감점		4
	베이스 도장	도막상태	5	얼룩, 은폐불량 등의 결함이 없으면 8점, 불량부위 1개소마다 2점 감점		8
	크리어 도장	도막상태	6	크레터링, 흐름, 오렌지필, 핀홀, 레벨링 등의 결함이 없으면 10점, 불량부위 1개소마다 2점 감점		10
제2과제 조색 작업 (18점)	조색	조색작업 (마스터 칩 측정)	7	마스터 칩과 비교하여 70%까지 유사하면 6점		18
				마스터 칩과 비교하여 80%까지 유사하면 10점
				마스터 칩과 비교하여 90%까지 유사하면 14점
				마스터 칩과 비교하여 100%까지 유사하면 18점
제3과제 부분 도장 (48점)	퍼티작업	도막상태	8	단낮추기의 범위가 45 cm이고, 퍼티를 2회에 도포 상태가 양호하면 6점, 불량부위 1개마다 2점 감점		6
	퍼티연마	도막상태	9	상도도장 후 퍼티자국, 기공 등의 결함이 없으면 8점, 불량부위 1개마다 2점 감점		8
	중도작업	도막상태	10	혼합비율준수 및 도장 범위가 적당하고, 도막결함 없이 평활하게 되었으면 4점, 불량부위 1개소마다 1점 감점		4
	중도연마	연마상태	11	상도도장 후 연마자국, 경계자국 등의 결함이 없으면 4점, 불량부위 1개소마다 1점 감점		4
	베이스 부분	부분범위	12	베이스의 부분 범위가 도면에 따라 도장되었으면 4점, 불량부위 1개소마다 1점 감점		4
		도막상태	13	경계면에 얼룩, 은폐불량이 없고 자연스럽게 연결되었으면 10점, 불량부위 1개소마다 2점 감점		10
	크리어 부분	부분범위	14	크리어 및 부분신너의 경계가 양호하고, 범위는 도면에 따라 도장되었으면 4점, 불량부위 1개소마다 1점 감점		4
		도막상태	15	흐름, 핀홀, 오렌지필, 크레터링 등의 결함이 없으면 8점, 불량부위 1개소마다 2점 감점		8

채점상의 유의사항	자 격 종 목	자동차보수도장기능사
	작 품 명	부분도장
1) 시험감독위원은 중간 채점이 있으므로 시험시작 전 반드시 채점기준표를 확인·숙지하고 시험을 진행시킨다. 2) 측정용구의 정밀도를 사전에 점검한다. 3) 불량한 부분이란 도장의 결함이 되는 요소를 말한다. 4) 감점은 주어진 배점이상 하지 않는다. 5) 조색 측정은 수검자가 제출한 마스터 칩과 심사용 마스터 칩과 비교 측정한다. 6) 다음과 같은 경우에는 미완성 또는 오작으로 판정하여 채점대상에서 제외한다. 가. 제한시간을 초과하였을 때 (미완성) 나. 각 과정 중 1과정이라도 누락하여 수검하지 않았을 때(오작) 다. 도장상태가 지극히 불량하여 상품성이 결여된 작품이라고 채점위원 전원이 합의된 경우(오작) 라. 기타 부정한 방법으로 수검하였을 때

Ⅷ. 자동차보수도장관련 도서출판 목록

1. 이문환 □Automotive Painting"  골든벨

2. 이문환 □자동차판금□ 골든벨

3. 김상익 외 □자동차보수도장□ 청호

4. 곽영내 외 □자동차 판금도장 실무□ 동신출판사

5. 권석두 □자동차차체정비□ 세문사

6. 산업인력공단 □자동차도장□

7. 산업인력공단 □자동차판금도장실기□

8. GB기회센터 □도장□ 골든벨

9. 나완용 외 □자동차피부미용실무□ 기한재

10. 황철재 외 □ 자동차바디실무□ 기한재

11. 성낙천 외 □자동차보수도장실습□ 기한재

12. 성낙천 외 □정석자동차도장□ 기한재

13. 김용식 외 □도장·접착□ 기전연구사

Ⅸ. 자동차도장 훈련계획

직종코드 : S-17-5

훈     련     기     준

제정	2001.	12.	28.	고시 제65호

개정	2003.	1.	6.	고시	제49호

자동차도장(Automobile Painting)

1. 훈련직종명 : 자동차도장

2. 훈련기간 : 6월12월 (6월, 12월)

3. 훈련직종 정의

각종 도료, 도장용구 및 장치를 사용하여 자동차의 표면을 보호하고 미적효과 및 특수성을 부여하기 위하여 피도물에 도장을 하는 기능에 관한 직종

4. 교과내용

가. 공통교과

분야공통	훈련시간 (140)	훈 련 내 용	비 고
1. 교 양 2. 기초기술	20 20 20 40 20 20	□A-1 직업생활에 관한 사항 □A-2 건강과 보건위생에 관한 사항 □A-3 재료에 관한 사항 □A-4 도료 및 도장일반에 관한 사항 □A-5 색채에 관한 사항 □A-6 산업안전에 관한 사항

나. 전공교과

고용가능 기능단위 (훈련목표)	훈련 기간 (월/시간)	훈 련 내 용	훈련 수준			이론	실기	주 장 비	단위	장비활용구분	장비 1대당 훈련인원
			상	중	하
AP1 자동차기초도장 (도장용구 및 장비를 사용하여 공정별 기초도장을 할 수 있는 기능습득)	(6/700) 40 40 50 40 30 50 40	□AP1-1 도장용구 및 장비사용 - 분무도장기 - 에어샌더기 - 도장부스 등 □AP1-2 표면조정 및 바탕처리 - 탈지 - 탈청 - 퍼티 - 표면연마 등 □AP1-3 - 육안조색 - 계량조색 등 □AP1-4 도장보조재료 - 연마지 - 퍼티주걱 - 마스킹 테이프 등 □AP1-5 부품 탈거 및 부착 - 도어 - 휀더 - 범퍼 등 □AP1-6 기기별 도장 - 스프레이 도장 - 정전도장 - 전착도장 - 분체도장 등 □AP1-7 도료별 도장 - 하도도료 - 중도도료 - 상도도료 등		□ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□작업대 □분무도장기 □도장부스 □공기압축기 □에어드라이기 □건 세척기 □에어샌더기(집진기포함) □용제회수기 □고압세척기 □현장조색기 □에어리스 도장기 □정전도장기 □분체도장기 □도막두께 측정기 □점도측정기 □적외선건조기 □마스킹디스펜스	대대대대대대대대대대대대대대대대대	공용 공용 공용 공용 공용 공용 현장활용 현장활용 공용 공용 공용	5 5 30 60 60 15 5 60 60 60 60 60 60 20 60 10 60

고용가능 기능단위 (훈련목표)	훈련 기간 (월/시간)	훈 련 내 용	훈련 수준			이론	실기	주 장 비	단위	장비활용구분	장비 1대당 훈련인원
			상	중	하
	20 40 30 70 250	□AP1-8 도막형성과 건조 - 자연건조 - 강제건조 - 가열건조 등 □AP1-9 응용도장과 마스킹 - 도안도장 - 마스킹테이프 등 □AP1-10 도장불량과 대책 - 도장 중 결함 - 도장 후 결함 등 □공통교과 □자율편성		□ □ □		□ □ □	□ □ □
AP2 자동차 보수도장 (도료를 조색하여 자동차 보수도장을 할 수있는 기능습득)	(6/700) 40 40 60 60	□AP2-1 바탕조정 - 탈지 - 탈청 - 퍼티 - 표면연마 등 □AP2-2 도장기기 및 공기구 사용 - 도장부스 - 샌더기 - 스프레이건 - 건조기 등 □AP2-3 도료조색 - 솔리드 색상 - 메탈릭 색상 - 펄 색상 등 □AP2-4 공정별 분무도장작업 - 하도도장 - 중도도장		□ □ □ □		□ □ □ □	□ □ □ □	□작업대 □분무도장기 □도장부스 □공기압축기 □에어드라이기 □건 세척기 □에어샌더기(집진기포함) □용제회수기 □고압세척기 □현장조색기	대대대대대대대대대대	공용 공용 공용 공용 공용	5 5 30 60 60 15 5 60 60 60

고용가능 기능단위 (훈련목표)	훈련 기간 (월/시간)	훈 련 내 용	훈련 수준			이론	실기	주 장 비	단위	장비활용구분	장비 1대당 훈련인원
			상	중	하
	40 40 40 30 30 70 250	- 상도도장 - 크리어도장 등 □AP2-5 도장, 도막결함 보수 - 도장 중 결함 - 건조 중 결함 - 건조 후 결함 등 □AP2-6 응용도장 - 문자도안 - 문양도안 - 도안도장 등 □AP2-7 광택작업 - 수연마 - 콤파운드 연마 - 광택 코팅 등 □AP2-8 블랜딩(숨김)도장 - 숨김도장 등 □AP2-9플라스틱부품 도장 - 백미러 도장 - 범퍼도장 등 □공통교과 □자율편성		□ □ □ □ □		□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□샌딩룸 □도막두께 측정기 □점도측정기 □적외선건조기 □마스킹디스펜스 □폴리셔 □광택측정기	대대대대대대대	공용 공용 공용 공용	60 60 20 10 60 10 60

5. 훈련성취도 평가사항

평가영역	평 가 항 목
훈련성취도	AP-1	- 표면 조정 및 바탕처리를 할 수 있는가? - 육안 및 계량 조색 작업을 할 수 있는가? - 도장불량원인과 대책을 세울 수 있는가?
	AP-2	- 도장기기별 공구 사용법을 이해하고 있는가? - 도장 시스템별 조색 작업을 할 수 있는가? - 블랜딩 도장 작업을 할 수 있는가? - 플라스틱 부품 도장 작업을 할 수 있는가?