1. 자동차 축거의 중심점을 포함한 차체 중심면과 수직면의 가장 낮은 점에서 앞바퀴와 뒷바퀴 타이어의 바깥 둘레에 그은 선이 이루는 각도는?

자동차 보수도장 필기시험문제 B형 (2006년 10월 1일 시행)

http://jwkang7.wo.to/

가. 최소 조향각         나. 앞 오버행 각

나. 적하대 옵셋         라. 램프각

2. 배압의 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 배압은 일종의 피스톤 운동에 저항하는 압력이다.

나. 배압의 증가는 곧 출력의 증가를 초래 한다.

다. 소음기와 같은 배기계통의 막힘이 배압 증가의 원인이 될 수 있다.

라. 크랭크 케이스 내의 압력 증가는 배압 상승의 원인이 될 수 있다.

3. 제동장치에서 드럼식 브레이크의 점검 항목이 아닌 것은?

가. 라이닝의 마모 및 두께

나. 드럼 내경의 마모 및 균열

다. 디스크 런 아웃

라. 라이닝의 표면경화 및 오일오염 여부

4. 외력을 제거하면 원래의 상태로 돌아가는 것을 무엇이라 하는가?

가. 탄성변형               나. 소성변형

다. 항복점                 라. 인장강도

5. 자동차의 차체 모양에 따른 분류로 차의 지붕을 접을 수 있는 구조로 만든 자동차의 종류는?

가. 세단(Sedan)           나. 쿠페(Coupe)

다. 컨버터블(Convertible)  라. 웨건(Wagon)

6.엔진에서 과열이 일어나는 원인이 아닌 것은?

가. 벨트의 장력이 클 때

나. 냉각수가 부족할 때

다. 냉각수 통로가 막혔을 때

라. 수온조절기가 열리지 않았을 때

7물의 끓는점을 212로 하고 얼음의 녹는점을 32로 정하여 그사이를 180등분 한 온도를 무엇이라 하는가?

가. 섭씨온도               나. 화씨온도

다. 절대온도               라. 랭킨온도

8물체가 갖는 운동에너지와 위치 에너지에 무관하나 온도나 압력등에 따라서 내부에 갖는 에너지를 무엇이라 하는가?

가. 관성 에너지            나. 역학적 에너지

다. 외부에너지             라. 내부에너지

9. 미등을 작동하였을 때 같이 작동하지 않는 등은 무엇인가?

가. 후미등                 나. 번호판등

다. 차폭등                 라. 전조등

10. 다음 중 차체(body)를 구성하는 외장부품은?

가. 프레임                 나. 범퍼

다. 계기패널               라. 시트

11. 메탈릭 색상의 조색 작업에서 색상의 비교 시기로 가장 적합한 때는?

가. 투명 건조 전           나. 투명 건조 후

다. 투명 도장 전           라. 투명 도장 직후

12. 다음 보기는 자동차도장 색상 차이의 원인 중 어떤 경우를 설명한 것인가?

보기   □교반이 충분하지 않을 때

□색상 혼합을 잘못 했을 때

□바르지 못한 조색제를 사용한 경우

가. 도료 업체의 원인

나. 자동차 도장 기술자에 의한 원인

다. 자동차 생산업체의 원인

라. 현장 조색시스템관리 도료대리점의 원인

13. 도장 작업 중 도료 끊김이 발생하는 원인이 아닌 것은?

가. 도료 컵 뚜껑의 작은 구멍이 막혀있다.

나. 니들 패킹 너트가 헐겁다.

다. 캡과 노즐 간격이 너무 크다.

라. 노즐 조임 방법이 불량하다.

14.퍼티를 한번에 두껍게 도포를 하면 발생 할 수 있는 문제점으로 틀린 것은?

가. 부풀음이 발생할 수 있다.

나. 핀홀, 균열 등이 생기기 쉽다.

다. 연마 및 작업성이 좋아 진다.

라. 부착력이 떨어진다.

15. 다음 중 색료의 3원색이 아닌 것은?

가. 마젠타(Magenta)     나. 노랑(Yellow)

나. 시안(Cyan)           라. 녹색(Green)

16. 블렌딩 도장에서 메탈릭얼룩도도막의 손상부위를 연      마할 때 가장 적정한 연마지는?

가. #320 ~ 400                나. #400 ~ 500

다. #600 ~ 800                다. #1000 ~ 2000

17. 마스킹 테이프의 구조에 해당하지 않은 것은?

가. 배면 처리제                 나. 펄 재료

다. 접착제                      라. 기초 재료

18. 스프레이 작업 시에 고려해야 할 사항 중 틀린 것      은?

가. 도료 분사 패턴              나. 도료 분사 각도

다. 도료 분사 시간              라. 도료 분사 거리

19. 다음은 워시프라이머의 특징을 설명한 것이다. 틀      린 것은?

가. 수분이나 오염물 등에서 철판을 보호하기 위한 부      식방지 기능을 가지고 있는 하도용 도료이다.

나. 습도에 민감하므로 습도가 높은 날에는 도장을 하      지 않는 것이 좋다.

다. 경화제 및 신너는 전용제품을 사용해야 한다.

라. 물과 희석하여 사용할 때에는 PP(폴리프로필렌)컵      을 사용하여야 한다.

20. P.P(폴리 프로필렌) 재질이 소재인 범퍼의 경우 플      라스틱 프라이머로 도장 해야만 하는데 그 이유로      맞는 것은?

가. 녹슬지 않게 하기 위해서

나. 부착력을 좋게 하여 도막이 박리 되는걸 방지 하기      위해서

다. 범퍼에 유연성을 주기 위해서

라. 플라스틱의 변형을 막기 위해서

21. 다음의 착색안료중 내구성이 가장 약한 안료는?

가. 무기안료                  나. 유기안료

다. 메탈릭 안료               라. 펄 안료

22. 다음 벗겨짐(peeling) 현상의 원인으로 올바르지      않는 것은?

가. 스프레이 후 플레시 타임을 오래 주었을 경우

나. 상도와 하도 및 구도막끼리의 밀착불량

다. 피도물의 오염물질 제거 불량

라. 희석제의 용해력이 약하거나 증발속도가 빠른 경우

23. 다음 중 샌딩작업 설명으로 틀린 것은?

가. 샌딩부스의 배기 송풍기를 작동시킨다.

나. 에어샌더 배출구에 집진기를 부착한다.

다. 방진마스크와 보안경을 착용한다.

라. 바람이 통하기 쉬운 넓은 장소에서 작업한다.

24. 특수안료 중에는 독성안료도 있다. 다음 중 독성안료를 사용하는 도료는?

가. 자동차용 도료            나. 건설용 도료

다. 플라스틱용 도료          라. 선박용 도료

25. 3코트 펄 조색시 컬러베이스의 건조가 불충분할 때 나타나는 현상은?

가. 정면 톤과 측면 톤의 변화가 심해진다.

나. 광택성이 저하되며 도료가 흘러내린다.

다. 연마자국이 나타난다.

라. 펄입자의 배열이 균일하다.

26. 신 제작 자동차의 플라스틱 소재 위에 도장하는 첫 번째 도료는?

가. 퍼티                     나. 프라이머

다. 도료 준비                라. 차량 준비

27. 상도 도장 전 준비 작업으로 틀린 것은?

가. 폴리셔 준비              나. 작업자 준비

다. 도료 준비                라. 차량 준비

28. 다음은 솔리드(solid)색상의 조색에 관한 설명이다.     잘못 된 것은?

가. 도료를 도장하고, 클리어를 도장하면 일반적으로      색상이 선명하고 진해진다.

나. 자동차 도막의 색상은 시간이 갈수록 변색되며 자     동차의 관리 상태에 따라 정도의 차이가 있다.

다. 2액형 우레탄의 경우 주제로 색상 조색을 완료한      후 경화제를 혼합하여 도장하면 생상이 진해진다.

라. 건조 전, 건조 후의 색상이 다르기 때문에 색상비     교는 반드시 건조 후에 해야 한다.

29. 다음 중 하도 작업 불량 시 발생 되는 도막의 결함      은?

가. 오렌지 필(Orange Peel)

나. 핀 홀(Pin Hole)

나. 크레터링(Cratering)

다.메탈릭(Metallic) 얼룩

30. 고온에서 유동성을 갖게 되는 수지로 열을 가해 녹     여서 가공하고 식히면 굳는 수지는?

가. 우레탄 수지               나. 열가소성 수지

다. 열경화성 수지             라. 에폭시 수지

31 광택도를 볼 때 입사각과 반사각이 같을 때는 무엇    이라 하는가?

가. 난 반사                   나. 정반사

다. 측반사                    라. 횡반사

32. 플라스틱 소재인 합성수지의 특징이 아닌 것은?

가. 내식성, 방습성이 우수하다.

나. 고분자 유기물이다.

다. 금속보다 비중이 크다.

라. 투명하고 착색이 자유롭다.

33. 프라이머-서페이서를 분무하기 전에 피 도장면을     점검해야 하는 부분이 아닌 것은?

가. 퍼티 면의 요철, 면 만들기 상태는 양호한가?

나. 기공이나 깊은 연마자국은 남아있지 않는가?

다. 퍼티의 두께가 적절한가?

라. 퍼티의 단차나 에지(edge)면이 정확하게 연마되어     있는가?

34. 하도도장의 워시프라이머 도장 후 점검 사항으로      옳지 않은 것은?

가. 구도막에 도장되어 있지 않은가?

나. 균일하게 분무하였는가?

다. 두껍게 도장하지 않았는가?

라. 거친 연마자국이 있는가?

35. 다음 중 색을 밝게 만드는 조건은 어느 것인가?

가. 도료의 점도가 높다.

나. 분무되는 에어 압력이 낮다.

다. 기온이 낮다.

라. 도료의 도출량이 적다.

36. 공기압축기 설치장소를 설명한 것이다. 맞는 것은?

가. 건조하고 깨끗하며 환기가 잘되는 장소에 경사지게     설치한다.

나. 실내온도가 여름에도 40□ 이상이 되게 하고 직사     광선이 들지 않는 장소가 좋다.

다. 인화폭발의 위험성을 피할 수 있는 광폭벽으로 격     리되지 않고 도장시설물과 같이 설치되어야 한다.

라. 가능하면 소음방지와 유지관리를 위해 특별한 장소     에 설치 한다.

37. 조색시 옳지 않는 것은?

가. 계통이 다른 도료의 혼합을 가급적 피한다.

나. 색상비교는 가능한 여러 각도로 비교한다.

다. 채도-명도-색상 순으로 조색한다.

라. 스프레이로 도장하여 색상을 비교한다.

38. 자동차 보수 도장에 가장 일반적으로 많이 사용하     는 퍼티는?

가. 오일 퍼티              나. 폴리에스테르 퍼티

다. 에나멜 퍼티            라. 락카 퍼티 (레드 퍼티)

39. 동력 공구 사용시 주의사항 중 틀린 것은?

가. 간편한 사용을 위하여 보호구는 사용하지 않는다.

나. 에어 그라인더는 회전수를 점검한 후 사용한다.

다. 규정 공기압력을 유지한다.

라. 압축공기 중의 수분을 제거하여 준다.

40. 응급 치료센터 안전표시등에 사용되는 색으로 가장     알맞은 것은?

가. 흑색과 백색              나. 적색

다. 황색과 흑색              라. 녹색

41. 안전한 작업을 하기 위하여 작업복장을 선정 할 때     의 유의사항 중 맞지 않는 것은?

가. 화기사용 직장에서는 방염성, 불연성의 것을 사용      하도록 한다.

나. 착용자의 취미, 기호 등을 감안하여 적절한 스타일      을 선정한다.

다. 작업복은 몸에 맞고 동작이 편하도록 제작한다.

라. 상의의 끝이나 바지 자락 등이 기계에 말려 들어갈      위험이 없도록 한다.

42. 다음 측정기 중 각도 측정에 사용되는 것은?

가. 사인바아                  나. 다이얼 게이지

다. 마이크로 미터             라. 버어니어 캘리퍼스

43. 실린더 헤드 볼트를 조일 때 회전력을 측정하기 위     해 쓰는 공구는?

가. 토크 렌치                 나. 오픈 렌치

다. 복스 렌치                 라. 소켓 렌치

44. 다음 중 광택장비 및 기구가 아닌 것은?

가. 핸드블록                  나. 샌더기

다. 폴리셔                  라. 버프 및 패드

45. 다음 중 공구의 안전한 취급 방법 중 틀린 것은?

가. 스프레이건의 도료 분무시 방향이 다른 작업자의      인체를 향하지 않도록 한다.

나. 사용한 공구는 현장의 작업장 바닥에 둔다.

다. 작업 종료시에는 반드시 공구의 개수나 파손의 유    무를 점검하여 다음날 작업에 지장이 없도록 한다.

라. 전기 공구를 사용시에는 항상 손에 물기를 제거 하    고 사용한다.

46. 탄소를 함유하고 있는 유기화합물로서 다른 물질을    용해 시킬수 있으며, 상온에서 액체 상태로 휘박하기    쉬운 성질을 가지고 있는 물질은?

가. 유기용제                 나. 무기용제

다. 분진                     라. 액상용제

47. 스프레이건의 세척작업에서 발생하는 유해물질이     아닌 것은?

가. 산                       나. 과산화물

다. 폴리아미드               라. 이소시아네이트

48 도료 희석제가 담긴 용기 취급법 중 틀린 것은?

가. 눈에 들어가지 않도록 조심한다.

나. 인화물질 취급중 이라는 표지를 붙인다.

다. 화기 주변에 놓지 않는다.

라. 햇볕이 잘드는 밝은 곳에 둔다.

49. 빨강과 노랑색이 서로의 영향으로 빩□은 연두색     기미가 많은 빨강으로, 노랑색은 연두색 기미가 많은    노랑으로 변해보이는 현상은?

가. 계시 대비                나. 색상 대비

다. 보색 대비                라. 채도 대비

50. 노랑과 보색 관계에 있는 색은?

가. 자주    나. 빨강    다. 초록    라. 파랑

51. 동일 색상의 배색에서 받는 느낌을 가장 옳게 설명     한 것은?

가. 화려하고 자극적인 느낌

나. 활동적이고 발랄한 느낌

다. 부드럽고 통일성 있는 느낌

라. 강한 대칭의 느낌

52. 색채의 중량감은 색의 3속성 중에서 주로 어느 것     에 의하여 좌우되는가?

가. 명도     나. 색상   다. 채도     라. 순도

53. 가산혼합에서 빨강(red)과 초록(green)색을 혼합하    면 무슨색이 되는가?

가. 파랑(Blue)              나. 청록(Cyan)

나. 자주(Magenta)          다. 노랑(Yellow)

54. 유리컵에 담겨져 있는 포도주나 얼음덩어리를 보듯     이 일정한 공간에 부피감이 있는 것 같이 보이는 색     은?

가. 공간색(bulky color)

나. 경영색(mirrored color)

다. 투명면색(transparent film color)

라. 표면색(surface color)

55. 하나의 색상에서 무채색의 포함량이 가장 적은 색    은?

가. 파랑색                   나. 순색

다. 탁색                     라. 중성색

56. 다음중 일반적으로 가장 무거운 느낌의 색은?

가. 녹색     나. 보라     다. 검정     라. 노랑

57. 우리 눈에 어떤 자극을 주어 색각이 생긴 뒤에 자    극을 제거한 후에도 그 흥분이 남아서 원자극과 같은    성질의 감각 경험을 일으키는 현상은?

가. 정의 잔상                 나. 부의 잔상

다. 조건등색                  라. 색의 연상작용

58. 다음 배색 중 가장 눈에 잘 띄는 색은?

가. 녹색 - 파랑               나. 주황 - 노랑

나. 보라 - 파랑               라. 빨강 - 청록

59 색광의 3원색에 해당되는 것은?

가. 빨강(R) - 파랑(B) - 노랑(Y)

나. 빨강(R) - 초록(G) - 자주(M)

다. 빨강(R) - 파랑(B) - 초록(G)

라. 빨강(R) - 파랑(B) - 자주(M)

60. 다음 배색 중 색상 차가 가장 큰 것은?

가. 녹색과 청록               나. 파랑과 남색

다. 빨강과 주황               라. 주황과 파랑

[ 자동차보수도장기능사 - B ]형 답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	나	다	가	다	가	나	라	라	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	라	다	다	라	다	나	다	라	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	가	라	라	가	나	가	다	나	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	다	다	라	라	라	다	나	가	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	가	가	가	나	가	나	라	나	라
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	가	라	가	나	다	가	라	다	라