1. 냉각수가 8. 가 엔진오일과 희석된ㄴ   리이리어이이가 엔진오일과 희석된 상태에서 운행되었을 경우 가장 가까운 오일의 색깔은?

자동차 보수도장기능사 2회 필기시험문제 (2010년 3월 28일 시행)

http://jwkang7.wo.to/

가. 검은색    나. 붉은색    다. 갈색    라. 우유색

2. 압력의 단위 중 틀린 것은?

가. kgf/cm2   나. psi      다. bar      라. GHz

3. 중력에 대한 다음 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

a. 중력은 물체의 질량에 비례한다.

b. 중력 가속도의 크기는 물체의 질량에 관계없이 일정하다.

c. 지구에서 중력 가속도의 크기는 극 지방으로 갈수 록 커진다.

가. a,b      나. a,c      다. a,b,c      라. b,c

4. 타이어 규격 205/65R15 92H 중 “15”가 의미하는 것은?

가. 타이어 폭(㎜)

나. 편평비(타이어 높이/폭×100)

다. 림의 직경(인치)

라. 최대 하중 지수

5. 일정한 압력하에서 1kg의 액체를 같은 온도의 증기로 만드는데 필요한 열랑을 무엇이라 하는가?

가. 융해잠열               나. 현열

다. 감열                   라. 증발잠열

6. 전기회로에서 옴의 법칙을 틀리게 설명한 것은?

가. 저항이 일정할 때 전압이 증가되면 전류도 증가된다.

나. 전류가 일정할 때 저항이 증가되면 전압도 증가된다.

다. 전압과 저항이 증가되면 전류도 증가된다.

라. 전류와 저항이 증가되면 전압도 증가된다.

7.강과 비교한 주철의 특성이 아닌 것은?

가. 마찰저항이 낮고 절삭가공이 용이하다.

나. 인장강도 및 인성이 작다.

다. 담금질이나 뜨임이 잘 되지 않는다.

라. 고온에서도 소성변형이 잘 일어나지 않는다.

8. 사용 연료에 따른 자동차 기관의 분류가 아닌 것은?

가. 디젤 기관                 나. 가솔린 기관

다. LPG기관                  라. 터보차저 기관

9. 단체구조(unit construction) 또는 모노코크 보디(monocoque body)의 특징이 아닌 것은?

가. 차체의 경량화에 유리하다.

나. 외력을 차체 전체에 분산시키는 구조이다.

다. 트럭 등 주로 중차량에 적용되고 있다.

라. 박판 구조이므로 점용접이 가능하다.

10.다음 중 차체를 구성하는 요소가 아닌 것은?

가. 기관실(engine room)   나. 트렁크실(trunk room)

다. 타이어(tire)            라. 펜더(fender)

11. 상도 작업 중 발생되는 도막 결함이 아닌 것은?

가. 오렌지 필(orange peel)

나. 흐름(sagging)

다. 색 번짐(bleeding)

라. 백아화(chalking)

12. 다음 중 채도가 없는 안료는?

가. 적색안료                   나. 청색안료

다. 황색안료                   라. 백색안료

13. 블렌딩 작업을 하기 전 손상부위에 프라이머 서페이서를 도장할 때 적합한 마스킹 방법은?

가. 일반 마스킹                  나. 터널 마스킹

다. 리버스 마스킹                라. 이중 마스킹

14. 작업성이 뛰어나고 휘발건조에 의해 도막을 형성하는 수지타입의 도료는?

가. 우레탄 도료                나. 1액형 도료

다. 가교형 도료                라. 2액형 도료

15.자동차 보수용 에어 원형 샌더의 일반적인 회전수에 해당하는 것은?

가. 4000~8000rpm           나. 9000~12000rpm

다. 13000~15000rpm         라. 15000~20000rpm

16. 우레탄계 도료에서 사용되는 경화제를 취급할 때 유의사항으로 적합하지 않은 것은?

가. 이소시아네이트(isocyanate) 경화제는 독성이 없어 장갑이나, 보호마스크 착용이 필요 없다.

나. 공기 중의 수분과 반응하므로 경화제 뚜껑을 확실히 닫는다.

다. 경화제가 젤 모양이나 하얗게 탁해진 것은 사용하지 않는다.

라. 경화제의 배합은 분무하기 바로 전에 한다.

17. 도료의 물성을 시험하는 항목이 아닌 것은?

가. 입도      나. 점도       다. 비중       라. 경도

18. 펄 조색용 시편으로 가장 적합한 것은?

가. 종이 시편                 나. 철 시편

다. 필름 시편                 라. 나무 시편

19. 프라이머 서페이서 건조가 불충분 했을 때 발생하는 현상이 아닌 것은?

가. 샌딩을 하면 연마지에 묻어나서 상처가 생긴다.

나. 상도의 광택부족

다. 우수한 부착성

라. 퍼티자국이나 연마자국

20. 생산라인에서 정전도장을 할 때 피도물에 완전 접지를 시키는 이유로 가장 적합한 것은?

가. 도료의 분무가 잘 되게 하기 위하여

나. 도료의 비산을 적게 하기 위하여

다. 감전 방지를 위하여

라. 도료의 부착을 잘 되게 하기 위하여

21. HVLP(High Volume Low Pressure)건에 대한 설명 중 틀린것은?

가. 많은 양의 공기를 저압으로 분무함으로 도료의 높은 흡착율을 갖는 스프레이 건이다.

나. 오버 스프레이에 의한 더스트가 많고 평균 흡착율이 35~40%정도이다.

다. VOC(Volatile Organic Compound) 발생을 억제하고 환경 친화적인 건이다.

라. 도료를 30%까지 절감할 수 있다.

22. 코팅(왁스) 작업 시 유의 해야 될 사항을 잘못 설명한 것은?

가. 보수도장 후 즉시 실리콘 성분이 포함된 코팅제를 사용한다.

나. 광택 전용 타올을 사용한다.

다. 일반적인 경우 페인트의 완전 건조는 90일 정도 걸린다.

라. 표면을 골고루 닦아주면서 광택제가 없어질 때까지 문지른다.

23.도료의 성분 시험에서 가열잔분 이란 무슨 의미인가?

가. 도료 중의 불휘발성분의 비율

나. 도료 중의 안료의 혼합 비율

다. 도료 중의 휘발성성분의 비율

라. 도료 중의 첨가제의 혼합 비율

24. 자동차도장 색상 이색의 원인 중 도료업체에 의해 발생하는 것은?

가. 부적절한 공기압

나. 도료제조용 안료의 변경

다. 강제 건조 온도가 부적절한 경우

라. 스프레이 설비의 변경

25. 다음 중 플라스틱의 특징이 아닌 것은?

가. 비중이 0.9~1.3 정도로 가볍다.

나. 내식성, 방습성이 우수하다.

다. 방진, 방음, 절연, 단열성이 있다.

라. 복잡한 형상의 성형이 불리하다.

26. 색상을 배색하기 위한 조건으로 틀린 것은?

가. 색의 심리적인 작용을 고려한다.

나. 광원에 대해서 배려한다.

다. 미적인 부분과 안정감을 주어야 한다.

라. 주관성이 뚜렷한 배색이 되어야 한다.

27. 용제 퍼핑의 상태를 설명한 것은?

가. 상도나 프라서페에 함유된 용제에 의해 거품이 생긴 형태

나. 상도도장시 혹은 건조시에 표면이 일그러지거나 오그라드는 상태

다. 도막표면에 용제가 흘러 심하게 주름이 생긴 형태

라. 구도막이나 하도를 연마한 자국이 표면에 확대되어 나타난 형태

28. 서로 다른 두 가지 색이 특정한 광원 아래에서 같은 색으로 보이는 현상을 무엇이라고 하는가?

가. 색순응                   나. 연색성

다. 조건 등색                라. 명암순응

29. 자동차 보수도장에서 동력공구를 사용한 폴리에스테르퍼티 연마에 적합한 연마지는?

가. p24 ~ p60               나. p80 ~ p320

다. p400 ~ p500               라. p600 ~ p1200.

30. 메탈릭 도료의 조색에 관련된 사항 중 틀린 것은?

가. 조색과정을 통해 재 수리 작업을 사전에 방지하는 목적이 있다.

나. 여러 가지 원색을 혼합하여 필요로 하는 색상을 만드는 작업이다.

다. 원래 색상과 일치하도록 하기위한 작업으로 상품가치를 향상시킨다.

라. 원색에 대한 특징을 알아 둘 필요는 없다.

31. 도료 및 용제의 보관창고에 가장 우선되어야 할 사항은?

가. 난방      나. 냉방      다. 청소      라. 환기

33. 도막형성 조요소란 무엇인가?

가. 수지를 용해하고 유동성을 부여한다.

나. 부착성, 광택, 경도, 내구성 등의 모든 물성을 부여한다.

다. 도료의 특정한 성능을 향상시킨다.

라. 색채나 은폐력을 부여한다.

34. 플라스틱 부품의 도장에 필요한 도료의 요구조건 중 틀린것은?

가. 고온 경화형 도료 사용

나. 밀착형 프라이머 사용

다. 유연성 도막의 도료 사용

라. 전처리 함유 용제 사용

35. 솔리드 색상을 조색하는 방법의 설명 중 틀린 것은?

가. 주 원색은 짙은 색부터 혼합한다.

나. 견본색보다 채도는 맑게 맞추도록 한다.

다. 색상이 탁해지는 색은 나중에 넣는다.

라. 동일한 색상을 오래 동안 주시하면 잔상현상이 발생되기 때문에 피한다.

36. 메탈릭 색상 도장에서 색상을 밝게 하기 위하여 스프레이거만으로 할 수 있는 기법은?

가. 많은 양의 도료를 중복도장 한다.

나. 스프레이 이동속도를 빠르게 하고 공기압력을 높인다.

다. 스프레이건의 선단과 물체와의 거리를 가깝게 한다.

라. 스프레이 패턴 폭을 좁게 한다.

37. 스프레이 부스의 설치 목적과 거리가 먼 것은?

가. 작업자 위생을 위한 환기

나. 먼지 차단

다. 대기 오염 방지

라. 색상 식별

38. 박리제(리무버)에 의한 구 도막 제거작업에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 박리제가 묻지 않아야 할 부위는 마스킹 작업으로 스며들지 않도록 한다.

나. 박리제를 스프레이건에 담아 조심스럽게 도포한다.

다. 박리제를 도포하기 전에 P80 연마지로 구 도막을 샌딩하여 박리제가 도막 내부로 잘 스며들도록 돕는다.

라. 박리제 도포 후 약 10 ~ 15분 정도 공기 중에 방치하여 구 도막이 부풀어 오를 때 스크레이퍼로 제거한다.

39. 작업시작 전의 안전점검에 관한 사항으로 잘못 짝지어진 것은?

가. 인적인 면 - 건강상태, 기능상태

나. 물적인 면 - 기계기구 설비, 공구

다. 관리적인 면 - 작업내용, 작업순서

라. 환경적인 면 - 작업방법, 안전수칙

40. 드릴머신 작업의 안전사항으로 맞지 않는 것은?

가. 회전하고 있는 주축이나 드릴에 손이나 걸레를 대거나 머리를 가까이 하지 않는다.

나. 드릴의 탈부탁은 회전이 완전히 멈춘 다음 행한다.

다. 가공 중에 드릴에서 이상음이 들리면 회전상태로 그 원인을 찾아서 수리를 한다.

라. 작은 물건은 바이스를 사용하여 고정한다.

41. 전동공구 사용시 발생할 수 있는 감전사고에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 전기감전의 경우 사전 감지가 어렵다.

나. 전기 감전시 사망할 수 있다.

다. 감전으로 인한 2차 재해가 발생할 수 이TEk.

라. 공장의 전기는 저압교류를 사용함으로 안전하다.

42. 안전·보건표지의 종류와 형태에서 안전표지의 종류가 아닌 것은?

가. 금지 표지                 나. 허가 표지

다. 경고 표지                 라. 지시 표지

43. 토크렌치를 사용할 때 안전하지 못한 것은?

가. 볼트나 너트를 조일 때 조임력을 측정한다.

나. 핸들을 잡고 몸 바깥쪽으로 밀어낸다.

다. 조임력은 규정 값에 정확히 맞도록 한다.

라. 손잡이에 파이프를 끼우고 돌리지 않도록 한다.

44. 클리어(투명)가 인체에 유해하여도 사용되는 이유 중 틀린 것은?

가. 도막이 아름답기 때문에

나. 도장용 성능이 우수하기 때문에

다. 도막이 오래가기 때문에

라. 습관상 오래 사용했기 때문에

45. 전기 열풍기 사용시 안전사항으로 틀린 것은?

가. 전원 콘센트를 점검·확인한다.

나. 습기가 많은 곳에 보관한다.

다. 흡입구를 막지 않는다.

라. 전원 코드에 무리한 힘을 가하지 않는다.

46. 폐기물 관리에 있어서 가장 우선적으로 고려하여야 할 사항은?

가. 재활용   나. 재회수   다. 감량화   라. 소각

47. 보수도장 중 구도막 제거시 안전상 가장 주의해야 할 것은?

가. 보안경과 방진 마스크를 꼭 사용한다.

나. 안전을 위해서 습식 연마를 시행한다.

다. 분진이 손에 묻는 것을 방지하기 위해 내용제성 장갑을 착용한다.

라. 보안경 착용은 필수적이지 않다.

48. 유기용제가 인체에 미치는 영향으로 맞는 것은?

가. 피부로는 흡수되지 않는다.

나. 급성중독은 없고 만성중독이 위험하다.

다. 중추신경 등 중요기관을 침범하기 쉽다.

라. 유지류를 녹이고 스며드는 성질은 없다.

49. 색채 계획 과정의 순ㅅ허가 가장 옳은 것은?

가. 색채 환경 분석 → 색채 전달 계획 → 색채 심리 분석 → 디자인의 적용

나. 색채 전달 계획 → 색채 심리 분석 → 디자인의 적용 → 색채 환경 분석

다. 색채 환경 분석 → 색채 심리 분석 → 색채 전달 계획 → 디자인의 적용

라. 색채 전달 계획 → 색채 환경 분석 → 색채 심리 분석 → 디자인의 적용

50. 다음 중 한 색상 중에서 가장 채도가 높은 색을 무엇이라 하는가?

가. 순색                      나. 탁색

다. 명청색                    라. 암탁색

51. 동일 색상의 배색에서 받는 느낌을 가장 옳게 설명한 것은?

가. 화려하고 자극적인 느낌

나. 활동적이고 발랄한 느낌

다. 부드럽고 통일성 있는 느낌

라. 강한 대칭의 느낌

52. 육안으로 색을 알아볼 수 있는 가시광선의 범위로 가장 옳은 것은?

가. 80 ~ 280nm               나. 280 ~ 380nm

다. 380 ~ 780nm              라. 780 ~ 1080nm

53. 다음 중 기억색에 대한 연결이 가장 틀린 것은?

가. 검정 - 어두움, 죽음, 절망

나. 흰색 - 희망, 팽창, 광명

다. 파랑 - 서늘함, 하늘, 우울

라. 빨강 - 정열, 위험, 분노

54. 그림의 A부분이 가장 진출(전진)해 보이려면 다음 색채 중 어느 색이 가장 좋은가?

가. 회색     나. 노랑     다. 검정     라. 파랑

55. 다음중 먼셀표색계에서 채도가 가장 높은 색은?

가. 노랑     나. 청록     다. 연두     라. 파랑

56. 다음 중 헤링의 4 원색은 어느 것인가?

가. 빨강, 초록, 노랑, 파랑

나. 파랑, 자주, 노랑, 흰색

다. 빨강, 파랑, 흰색, 검정

라. 흰색, 검정, 회색, 자주

57.다음 중 일반적으로 가장 무거운 느낌의 색은?

가. 녹색     나. 주황     다. 빨강     라. 파랑

58. 어떤 색이 주변색의 영향을 받아서 실제와 다르게 보이는 현상은?

가. 색의 명시도              나. 색의 주목성

다. 인근색                   라. 색의 대비

59. 다음 그림은 색의 혼합에서 어떤 혼합에 가장 가까운가?

노랑색,  빨강색

가. 감산혼합                  나. 가산혼합

다. 병치혼합                  라. 회전혼합

60. 먼셀(A.H.Munsell) 표색계에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 먼셀 표색계는 우리나라 교육용으로 사용되고 있다.

나. 먼셀 표색계는 색상을 휴(hue), 명도를 밸류(value), 채도를 크로마(chroma)라고 한다.

다. 먼셀의 색상분할은 헤링의 4원색설을 기본으로 하고 있다.

라. 표기 순서로 HV/C로 한다.

정답표