1. 4륜 정렬방식의 승용자동차를 전체 정렬 작업 시 순서로 가장 옳은 것은?

자동차 검사 기능사 3회 필기시험문제A형 (2001년 7월 22일 시행)

자동차 보수도장 기능사 필기시험 문제 (2014년 4월 6일)

http://www.jwkang7.wo.to/

① 후륜캠버 – 후륜 토 – 전륜캠버 및 캐스터 – 전륜 토

② 후륜 토 – 후륜캠버 - 전륜 토 – 전륜캠버 및 캐스터

③ 전륜 토 – 전륜캠버 및 캐스터 – 후륜 토, 후륜캠버

④ 후륜 토 – 전륜 토, 후륜캠버 – 전륜캠버 및 캐스터

2. 충분한 강성과 강도가 요구되며 자동차의 기본 골격이 되는 부분은?

① 패널(panel)	② 엔진(engine)

③ 프레임(frame)	④ 범퍼(bumper)

3. 점화코일에 2차 전압의 기본원리로 가장 옳은 것은?

① 렌쯔의 법칙	② 플레밍의 오른손법칙

③ 자기유도, 상호유도작용	④ 전자파 유도 작용

4. 주어진 온도에서 물질의 단위체적당 질량을 무엇이라 하는가?

① 밀도	② 비체적

③ 비열	④ 압력

5. 승용차의 리어 바디(rear body)를 구성하는 구성품이 아닌 것은?

① 리어 범퍼(rear bumper)

② 트렁크 도어(trunk door)

③ 대쉬 패널(dash panel)

④ 리어 패널(rear panel)

6. 앞바퀴의 중심을 지나는 수직면에서 자동차의 맨 앞부분까지 수평거리는?

① 중심고	② 앞 오버행

③ 램프각	④ 윤거

7. 프런트 사이드 멤버로부터 리어 사이드 멤버에 이르는 보디 전체에 해당되는 것은?

① 리어 보디	② 펜더 보디

③ 사이드 보디	④ 언더 보디

8. 자동차에서 흔히 사용하는 진공압을 %로 나타낼 때 10% 진공압은 얼마(mmHg)인가?

① 76mmHg	② 760mmHg

③ 785mmHg	④ 1033mmHg

9. 타이어 편마모의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 공기압 부족 또는 과다	② 휠 밸런스 불량

③ 토인 불량	④ 디스크 런 아웃 불량

10. 4행정 엔진의 크랭크축이 8회전 하였다면 이 엔진은 몇 사이클을 수행한 것인가?

① 2 사이클	② 4 사이클

③ 6 사이클	④ 8 사이클

11. 베이스코트 건조에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 기온이 높을수록 건조가 빠르다.

② 스프레이건 압력이 낮을수록 건조가 빠르다.

③ 드라이 형태로 스프레이가 되면 건조가 느리다.

④ 토출량이 많을수록 건조가 빠르다.

12. 박리(벗겨짐)현상의 발생 원인이 아닌 것은?

① 구도막이나 도막면의 연마부족 시

② 이물질제거 부족 시

③ 경화제 혼합량 부족 시

④ 구도막의 거친 샌드페이퍼로 연마 시

13. 상도 도장 작업에서 초벌도장의 목적이 아닌 것은?

① 상도부분 은폐 처리

② 도장면의 부착력 증진

③ 크레이터링 발생 여부 판단

④ 프라이머 서페이서 면에 상도 도료 흡수 방지

14. 도료에 높은 압력을 가하여 작은 노즐 구멍으로 도료를 밀어 작은 입자로 분무시켜 도장하는 방법은?

① 에어스프레이 도장	② 에어리스 스프레이 도장

③ 정전도장	④ 전착도장

15. 메탈릭 색상 조색에서 메탈릭 입자의 역할을 바르게 설명한 것은?

① 혼합 시 색상의 명도를 어둡게 한다.

② 혼합 시 거의 모든 광선을 반사시키는 도막 내의 작은 거울 역할을 한다.

③ 혼합 시 채도가 높아진다.

④ 혼합 시 명도나 채도에 영향을 주지 않는다.

16. 자동차도장 색상차이의 원인 중 자동차 생산업체의 원인이 아닌 것은?

① 공장 별로 칼라차이 발생

② 새로운 타입의 상도도료 적용

③ 도료제조용 안료 변경

④ 신차도료의 납품업체의 변경

17. 다음 중 용제 증발형 도료에 해당되지 않는 것은?

① 우레탄 도료	② 래커 도료

③ 니트로셀룰로오스 도료	④ 아크릴 도료

18. 메탈릭 도료의 도장 시 정면 색상을 밝게 보이도록 하는 도장 조건으로 옳은 것은?

① 스프레이건의 운행속도가 느리다.

② 도료 토출량이 많다.

③ 시너의 증발속도가 빠르다.

④ 도장간격이 짧다.

19. 다음 중 도막제거의 방법이 아닌 것은?

① 샌더의 의한 제거

② 리무버에 의한 제거

③ 샌드 블라스터에 의한 제거

④ 에어블로잉에 의한 제거

20. 보수도장 후 상도에서 생길 수 있는 결함이 아닌 것은?

① 오렌지 필	② 퍼티 단차

③ 티 결함	④ 흐름

21. 도장 용어 중 셋팅 타임이란?

① 건조가 되기를 기다리는 시간

② 열을 주지 않고 용제가 자연 휘발하는 시간

③ 열처리를 하는 시간

④ 열처리를 하고 난 후 식히는 시간

22. 보수도장 시 탈지가 불량하여 발생하는 도막의 결함은?

① 오렌지 필(Orange Peel)

② 크레터링(Cratering)

③ 메탈릭(Metallic) 얼룩

④ 흐름(Sagging and Running)

23. 연마재의 구조에서 연마입자의 접착 강도를 높이는 것은?

① 메이크 코트(Make coat)

② 오픈 코트(Open coat)

③ 크로즈 코트(Close coat)

④ 사이즈 코트(Size coat)

24. 수지퍼티를 이용한 플라스틱 부품의 보수방법 중 틀린 것은?

① 수세 및 탈지작업을 철저히 한다.

② 표면조정 작업 및 파손 부위에 V홈 작업을 한다.

③ 수지퍼티의 주제와 경화제의 비율은 보통 100 : 1이다.

④ PP범퍼의 경우 전용 프라이머를 얇게 도정한다.

25. 메탈릭(은분) 색상으로 도장하기 위한 서페이서(중도) 동력공구 연마 시 마무리 연마지로 가장 적합한 것은?

① P220 ~ P300	② P400 ~ P600

③ P800 ~ P1000	④ P100 ~ P1200

26. 다음 중 상도투명용 도료에 사용되는 수지로서 요구되는 성질이 아닌 것은?

① 광택성	② 방청성

③ 내마모성	④ 내용제성

27. 광택용 동력공구 중 공기 공급식에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 전동식에 비해 가볍다.

② 전동식에 비해 싸다.

③ 전압조정기로 회전수를 조정한다.

④ 부하 시 회전이 불안정하다.

28. 자동차 표면의 굴곡 및 요철에 도포하여 평활성을 주는데 가장 적합한 퍼티는?

① 폴레에스테르 퍼티	② 아미노알키드 퍼티

③ 오일 퍼티	④ 래커 퍼티

29. 스프레이 도장 작업시 필요로 하는 설비가 아닌 것은?

① 패널건조대	② 도장부스

③ 콤프레셔	④ 에어트랜스포머

30. 다음 중 플라스틱의 특징이 아닌 것은?

① 복잡한 형상으로 제작하기가 쉽다.

② 유기용제에 침식되거나 변형되지 않는다.

③ 저온에서 경화하고 고온에서 열 변형이 발생한다.

④ 약품이나 용제에 내성을 갖는다.

31. 도막의 골격이 되어 피도물을 보호하고 도료의 화학적 특징을 결정짓는 중요한 역할을 하는 요소는?

① 수지	② 안료

③ 첨가제	④ 용제

32. 블렌딩 도장에서 메탈릭 상도 도막의 작은 손상부위를 연마할 때 가장 적정한 연마지는?

① P240 ~ 320	② P400 ~ 500

③ P600 ~ 800	④ P1200 ~ 1500

33. 3코트 펄에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 알루미늄의 반사효과를 극대화한 도료이다.

② 펄이 가지고 있는 광학적인 성질을 이용한 것이다.

③ 은폐서이 약한 밝은 칼라의 도료 설계가 가능하다.

④ 칼라베이스의 색감을 노출하여 깊은 색감을 나타낸다.

34. 솔리드 색상의 조색 규칙 중 틀린 것은?

① 조색제는 소량씩 첨가하여 색상을 맞춘다.

② 색상환에서 인접한 색상을 혼합하면 선명한 색을 얻을 수 있다.

③ 보색의 사용은 금하는 것이 좋다.

④ 한번에 2가지 이상의 색상을 혼합하여 시간을 단축한다.

35. 다음 중 도료 저장 중(도장 전) 발생하는 결함으로 바른 것은?

① 겔(gel)화	② 오렌지 필

③ 흐름	④ 메탈릭얼룩

36. 다음 중 메탈릭 색상 조색작업 순서로 올바른 것은?

① 명도-채도-색상	② 색상-채도-명도

③ 명도-색상-채도	④ 채도-명도-색상

37. 다음 도료 중 하도 도료에 해당하지 않는 것은?

① 워시 프라이머	② 에칭 프라이머

③ 래커 프라이머	④ 프라이머-서페이서

38. 탈지를 철저히 하지 않았을 때 발생할 수 있는 결함은?

① 흐름	② 연마자국

③ 벗겨짐	④ 흡수에 의한 광택저하

39. 안전·보전표지의 종류와 형태에서 안전표지의 종류로 틀린 것은?

① 금지 표지	② 허가 표지

③ 경고 표지	④ 지시 표지

40. 그리인더 작업 시 안전 및 주의사항으로 틀린 것은?

① 숫돌의 교체 및 시험운전은 담당자만 하여야 한다.

② 그라인더 작업에는 반드시 보호안경을 착용 하여야 한다.

③ 숫돌의 받침대가 3mm이상 열렸을 때에는 사용하지 않는다.

④ 숫돌작업은 정면에서 작업하여야 한다.

3과목 : 임의 구분

41. 토크렌치 사용 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 볼트나 너트를 조일 때는 토크를 반드시 확인한다.

② 토크는 규정 값과 정확히 일치 되도록 한다.

③ 파이프 등 연장대를 이용하여 적은 힘으로 조인다.

④ 토크 렌치는 몸 안쪽으로 당겨서 사용한다.

42. 안전·보건표지의 종류와 형태에서 방진 마스크 착용표지의 종류로 옳은 것은?

① 금지표지	② 경고표지

③ 지시표지	④ 안내표지

43. 볼트나 너트를 조이거나 풀 때 가장 부적합한 공구는?

① 복스 렌치	② 소켓 렌치

③ 오픈 엔드 렌치	④ 바이스 플라이어 렌치

44. 유기 용제의 특징으로 틀린 것은?

① 유기용제는 휘발성이 약하다.

② 작업장 공기 중에 가스로서 포함되는 경우가 많으므로 호흡기로 흡입된다.

③ 유기용제는 피부에 흡수되기 쉽다.

④ 유기용제는 유지류를 녹이고 스며드는 성질이 있다.

45. 스프레이 부스에서 도장 작업할 때 반드시 착용하지 않아도 되는 것은?

① 방독 마스크	② 앞치마

③ 내용제성 장갑	④ 보안경

46. 스프레이 부스 내부의 최상 공기흐름 속도는?

① 0.1 ~ 0.2m/s	② 0.2 ~ 0.3m/s

③ 0.6 ~ 1.0m/s	④ 1.5 ~ 2.0m/s

47. 전기 열풍기 사용 시 안전사항으로 틀린 것은?

① 전원 콘센트를 점검·확인한다.

② 습기가 많은 곳에 보관한다.

③ 흡입구를 막지 않는다.

④ 전원 코드에 무리한 힘을 가하지 않는다.

48. 폴리에스테르수지 도료의 보관법으로 옳은 것은?

① 열이나 빛에 의하여 중합되지 않도록 냉임소에 보관한다.

② 자외선이 많이 비치는 곳에 보관한다.

③ 경화제를 혼합하여 보관한다.

④ 실내온도가 가능한 높은 곳에 보관한다.

49. 그림과 같이 배치하였을 때 회색이 바탕색에 따라 다르게 보이는 현상은?

① 채도대비	② 잔상대비

③ 색상대비	④ 명도대비

50. 빨간색에 흰색을 섞었을 때의 변화로 옳은 것은?

① 명도가 낮아지고, 채도는 높아진다.

② 명도와 채도 모두 높아진다.

③ 명도와 채도 모두 낮아진다.

④ 명도는 높아지고, 채도는 낮아진다.

51. 다음 중 중성색 계통의 색상조화는?

① 주황과 연두	② 녹색과 연두

③ 보라와 빨강	④ 자주와 남색

52. 색의 중량감에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 주로 채도에 따라 좌우된다.

② 무거운 느낌의 색은 경쾌한 색이다.

③ 난색 계통은 무겁게, 한색 계통은 가볍게 느껴진다.

④ 색 기미에 따라 검정, 파랑, 빨강 순서대로 가볍게 느껴진다.

53. 다음 중 가시광선의 설명으로 틀린 것은?

① 가시광선의 파장 영역은 380nm ~ 780nm이다.

② 인간이 볼 수 있는 빛의 파장 영역을 말한다.

③ 인간이 시지각적인 감각을 갖게 되는 가시 영역을 말한다.

④ 자외선과 X-선, 적외선과 전파 등도 가시광선이라고 한다.

54. 색의 3속성 중 인간의 눈에 가장 예민하게 반응을 하는 것은?

① 색상	② 명도

③ 채도	④ 순도

55. 빛의 삼원색은 R, G, B 이다. 이들 빛의 3원색에 대한 2차색이 아닌 것은?

① cyan	② magenta

③ yellow	④ black

56. 다음 중 색채 조화의 공통되는 원리가 아닌 것은?

① 질서의 원리	② 유사의 원리

③ 면적의 원리	④ 대비의 원리

57. 촉각은 시각을 보조하여 색의 특성이나 재료감 등을 더욱 증가 시키는 역할을 한다. 촉각으로 느끼는 감각이 잘못 연결된 것은?

① 윤택감 느낌 – 깊은 톤의 색

② 광택 느낌 – 고명도이고 고채도의 색

③ 부드러운 느낌 – 밝은 핑크, 밝은 하늘색, 밝은 노란색

④ 딱딱한 느낌 – 상대적으로 어둡고 채도가 높은 색

58. 인상파 화가들 가운데서도 점묘파로 불리는 화가 그림에서 볼 수 있는 색의 혼합 기법은?

① 감법혼색	② 가산혼합

③ 병치혼합	④ 감산혼합

59. 한색이나 저명도, 저채도의 색은 실제보다 어떤 성향으로 보이는가?

① 수축	② 팽창

③ 진출	④ 주목

60. 다음 중 조도색차계의 용도를 가장 옳게 설명한 것은?

① 광원의 색 온도를 측정한다.

② 인쇄물의 색 농도를 측정한다.

③ 대상물체의 분광반사율을 측정한다.

④ 도장의 색 변화를 측정한다.

정 답 표

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	③	①	③	②	④	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	②	②	③	①	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	③	②	②	③	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	④	①	③	④	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	①	②	②	②	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	②	④	③	④	③	①	①