제 1과목: 자동차공학

자동차 정비 산업기사  필기시험문제A형 (2004년 9월 5일 시행)

1. 자동차로 15□의 거리를 왕복하는데 40분이 걸렸다. 이 때 연료소비는 1830□였다. 왕복시 평균속도와 연료소비 율은 약 얼마인가?

가. 22.5□/h, 12□/□    나. 45□/h, 16□/□

다. 50□/h, 20□/□      라. 60□/h, 25□/□

2. 전자제어 가솔린 연료 분사장치에 대한 설명 중 틀린 것 은?

가. 연료 분사량은 인젝터 개방시간에 의해 결정된다.

나. 연료 분사시기는 ECU에 의해 제어된다.

다. 각기통에 설치된 인젝터는 동시에 개방되어야 한다.

라. 연료의 기본 분사량은 흡입 공기량과 엔진 회전수       에 따라 결정된다.

3. 제 3속의 감속비 1.5, 종감속 구동피니언 기어의 잇수 5, 링기어의 잇수 22, 구동바퀴 타이어의 유효반경 280□인 자동차의 엔진 회전속도가 3300rpm으로 직진 주행하고 있을 때 주행속도는 약 얼마인가?

가. 약 53□/h         나. 약 59□/h

다. 약 63□/h          . 약 69□/h

4. 4행정 사이클 가솔린 기관을 동력계로 측정하였더니 2000rpm에서 회전력이 23.8kgf-m였다면 축출력(PS)은?

가. 50.6     나. 66.5     다. 70.6      라. 86.6

5. 부동액의 종류로 맞는 것은?

가. 메탄올과 에틸렌 글리콜

나. 에틸렌 글리콜과 윤활유

다. 글리세린과 그리스

라. 알콜과 소금물

6. 니들 밸브가 없어 분사압력을 조정할 수 없고 후적을 일으키기 쉬운 노즐은?

가. 핀틀형               나. 스로틀형

다. 구멍형               라. 개방형

7. 조향장치와 관계 없는 것은?

가. 스티어링 기어        나. 피트먼 암

다. 타이로드             라. 쇽업쇼버

8. 단방향 3단자 사이리스터(thyristor:SCR)는 애노드(A), 캐소드(K), 게이트(G)로 이루어지는데, 다음 중 전류의 흐름방향을 설명한 것으로 틀린 것은?

가. A에서 K로 흐르는 전류가 순방향이다.

나. 순방향은 언제나 전류가 흐른다.

다. G에 (+), K에 (-)전류를 흘려보내면 A와 K사이가 순

간적으로 도통된다.

라. A와 K사이가 도통된 것은 G전류를 제거해도 계속      도통이 유지되며, A전위를 0으로 만들어야 해제된다.

9. 축거를 L(m), 최소회전반경을 R(m), 킹핀과 바퀴접지면과 의 거리를 T(m)라 할 때 조향각 □를 구하는 식은?

10. 액상 LPG의 압력을 낮추어 기체 상태로 변환시켜 공급하 는 역할을 하는 장치는?

가. 베이퍼라이저(vaporizer)

나. 믹서(mixer)

다. 대시 포트(dash pot)

라. 봄베(bombe)

11. 전자식 디스플레이 방식의 계기판에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 음극선관(CRT)은 전자빔의 원리로 작동하며, 동작전

압은 수 kV이다.

나. 플라스마(PD)는 충돌이온으로 가스방전시키는 원리      를 이용한 것으로 동작전압은 200V정도이다.

다. 발광 다이오드(LED)는 반도체의 PN접합의 순방향에      서 전하의 재결합원리를 응용한 것으로, 동작전압은      2∼ 3V로 낮으며 적,황,녹,오렌지 색 등 다양한 색깔      을 나타낸다.

라. 액정(LCD)은 전계내에서 액정을 이용하여 빛의 흡      수 와 전달을 제어하는 것으로 동작전압은 12∼14V       정도 이고, 색깔은 단색이지만 필터를 사용하면          여러 가지 색이 가능하다.

12. 유압식 브레이크는 무슨 원리를 이용한 것인가?

가. 파스칼의 원리

나. 아르키메데스의 원리

다. 보일의 법칙

라. 베르누이의 법칙

13 A - 4 - 2 - 2070 독립 현가장치에서 자동차의 롤링을 작게하고 빠른 평형 상태를 유지시키는 것은?

가. 판 스프링   나. 스테빌라이저 바

다. 토크 튜브   라. 쇽업쇼바

14 주행중 물이 고인 도로를 고속 주행시 타이어 트레드가 물을 완전히 배출시키지 못해 노면과 타이어의 마찰력이 상실되는 현상은?

가. 스텐팅 웨이브        나. 하이드로 플래닝

다. 타이어 동적 밸런스   라. 타이어 매치 마운팅

15. 다음 중 2차 점화 파형의 점화전압이 높을 수 있는   원인은?

가. 2차 점화 회로내 저항이 감소한 경우

나. 실린더내 압축 압력이 감소하는 경우

다. 배전기캡내 단자가 부식되는 경우

라. 연소실내 혼합기가 농후한 경우

16. 다음은 DOHC DLI 동시점화방식의 점화 2차 파형을 측정하 기 위해 1번 고압 케이블에만 스코프 프로브를 연결한 그 림이다. 이에 대한 판단의 설명 중 맞는 것은?

가. 1, 4 순서이므로 4번이 불량이다.

나. 1번은 역극성이므로 높고, 낮은 것은 정극성이기 때

문이다.

다. 1번은 압축상사점이고 4번은 배기행정이기에 차이      가 난 것이다.

라. 높은 것은 1번이므로 정극성이고 낮은 4번은 역극      성 이기 때문이다.

17. 배기가스가 직경 5cm의 배기관을 통과하고 있다. 유속이 50m/s일 때 통과하는 배기가스의 양은?

(단, 배기가스의 밀도는 15kg/m3이다.)

가. 1.471kg/s              나. 1.634kg/s

다. 1.875kg/s              라. 2.121kg/s

18. 전자제어 연료분사식 가솔린 엔진의 공기량 측정에 사용 되는 핫필름 또는 핫와이어식 흡입공기량 센서에 대한 설 명 중 옳은 것은?

가. 흡입되는 공기의 부피를 측정한다.

나. 고도 보상장치가 필요하다.

다. 칼만 볼텍스 방식에 비해 회로가 단순하다.

라. 오염에 강하다.

19. 리지드 액슬(rigid axle)을 킹핀(king pin)으로 조향너클

에 설치하는 방식이 아닌 것은?

가. 엘리옷형               나. 역르모앙형

다. 르모앙형               라. 마몬형

20. 기관에서 점화진각에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

가. 엔진의 회전속도가 빠를 수록 진각시킨다.

나. 공회전시 연소를 원활히 하기 위하여 진각시킨다.

다. 흡기다기관의 부압이 높을 수록 진각시킨다.

라. 노킹이 발생되면 지각시킨다.

21.

제 2과목: 자동차정비

타이어의 반경이 125cm인 차가 2500rpm일 때 총 감속비가 6:1 이면 이차의 주행속도는 약 얼마인가?

가. 196.35 km/h           나. 198.28 km/h

다. 201.34 km/h           라. 202.45 km/h

22. 공연비 피드백(Feed back) 제어시 가장 중요한 역할을 하 는 센서는 어느 것인가?

가. O2센서               나. 수온센서

다. 온도센서             라. 차속센서

23. 그림에서 브레이크 페달의 유격은 어느 부위에서 조정하는 것이 가장 올바른가?

24. 윤활유 소비 증대의 원인이 아닌 것은?

가. 베어링과 핀 저널의 마멸에 의한 간극의 증대

나. 기관 연소실 내에서의 연소

다. 기관열에 의한 증발로 외부에 방출

라. 크랭크 케이스 혹은 크랭크축과 오일 리테이너에서       의 누설

25. 점화플러그 부하시험 시 2차 점화파형에서 점화전압이 1개 이상 높을 때의 원인이 아닌 것은?

가. 점화플러그 간극 과대

나. 점화플러그 저항선 단선

다. 점화플러그 절연체 파손

라. 2차회로 불량

26. 타이어 트래드 한쪽면 만이 편마멸되는 원인에 해당되지 않는 것은?

가. 각 바퀴의 균일한 타이어 최고압력 주입

나. 휠이 런아웃 되었을 때

다. 허브의 너클이 런 아웃

라. 베어링이 마멸되었거나 킹핀의 유격이 큰 경우

27. 다음 중 표현이 잘못된 것은 어느 것인가?

가. 축전지의 용량은 전해액 온도가 내려가면 증가한다.

나. 충전중 전해액의 온도는 45℃를 넘지 않도록 한다.

다. 전류계로 전류를 측정할 때에는 회로에 직렬로 연      결한다.

라. 충전때 발생하는 가스는 주로 수소가스이다.

28. 트렌지스터식 점화장치는 트랜지스터의 무슨 작용을 이용하여 2차 전압을 유기 시키는가?

가. 스위칭 작용         나. 자기 유도 작용

다. 충.방전작용          라. 상호 유도 작용

29. 토크변환기의 펌프가 2800rpm이고, 속도비가 0.6, 토크비 가 4.0인 토크 변환기 효율은?

가. 0.24     나. 2.4     다. 24     라. 0.4

30. 가솔린 기관에 사용되는 일반적인 타이밍라이트(Timing Light)를 사용 할려고 한다. 다음 내용 중 틀린 것은?

가. 타이밍 라이트의 적색클립을 배터리 (+)단자에, 흑색

클립을 배터리 (-)단자에 물린다.

나. 타이밍 라이트의 픽업 클램프를 1번 점화플러그 고      압 케이블에 화살표방향이 점화플러그 쪽으로 향하게      하여 물린다.

다. 전류 측정 픽업 클램프를 배터리 (+)단자에 물린다.

라. 타이밍 라이트의 흑색 또는 녹색 부트 리드선을 점      화 코일 (-)단자에 물린다.

31. 전자제어 엔진에서 점화 코일의 1차전류를 단속하는 기능 을 갖는 부품은 무엇인가?

가. 발광 다이오드       나. 포토 다이오드

다. 파워 트랜지스터     라. 크랭크각 센서

32. 시동 후 수온센서(부특성)의 출력전압은 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는가?

가. 변화 없다.

나. 크게 상, 하로 움직인다.

다. 계속 상승하다 일정하게 된다.

라. 엔진온도 상승에 따라 전압값이 감소한다.

33. 실린더 블록에 장착되어 있으며 압전 소자를 이용하여 실 린더내의 압력변화 및 연소온도의 급격한 증가, 내부염화 등의 이상원인으로 발생한 이상진동을 감지하여 이를 전기신호로 바꾸어 점화시기를 조정하는 센서는?

가. 노크 센서

나. 크랭크 포지션 센서

다. 캠샤프트 포지션 센서

라. 에어컨 압력센서

34. 동력조향장치(Power Steering)가 고장이 났을때 수동

조작을 쉽게하기 위한 밸브는 어느 것인가?

가. 압력조절밸브       나. 안전첵밸브

다. 밸브 스풀          라. 흐름제어밸브

35. 디젤기관에서 연소실 공기온도가 20℃에서 400℃로 상승 할 때 압력이 45ata 되려면 압축비는 얼마로 하여야 하는가?

가. 17.8 : 1            나. 18.3 : 1

다. 19.6 : 1            라. 21.3 : 1

36.앞바퀴 얼라인먼트를 점검하기 전에 점검해야 할 사항 중 거리가 먼것은?

가. 전후 및 좌우 바퀴의 흔들림

나. 타이어의 마모 및 공기압

다. 뒤 스프링의 모양 및 형식

라. 조향 링키지 설치상태와 마멸

37. 주행속도 72km/h의 자동차에서 브레이크를 작동시키면 제동거리는 얼마인가? (단, 차륜과 도로면의 마찰계수는 0.4 일 때)

가. 31 m   나. 41 m   다. 51 m   라. 61 m

38.전자제어 현가 장치(ECS)에 관계되는 구성 부품이 아닌 것은?

가. 버티컬 센서

나. 래터럴 센서

다. 댐퍼 솔레노이드 밸브

라. 인플레이터

39. 기관에서 매니홀드안의 압력변화에 따른 분사량의 변화를 방지하며 다이아프램 스프링에 의해 연료압력과 흡기매니 홀드와의 차압을 항상 일정하게 유지하는 것은?

가. 연료 댐퍼           나. 연료 압력 조정기

다. 연료 여과기         라. 에어 플로우미터

40. 전자제어 엔진에서의 연료 컷(fuel cut)에 대한 내용으로 틀린 것은?

가. 인젝터 분사신호의 정지이다.

나. 연비를 개선하기 위함이다.

다. 배출가스를 정화하기 위함이다.

라. 기관(engine)의 고회전이 가능하도록 하기 위함이다.

제 3과목: 일반기계공학

41. 2줄 나사의 피치가 0.5mm일 때 이 나사의 리드는 얼마인가?

가. 1mm   나. 1.5mm   다. 2mm   라. 0.5mm

42. 다음 중 드릴링 머신 작업의 종류에 속하지 않는 것은 ?

가. 보링                    나. 리밍

다. 카운터보링              라. 브로우칭

43. A - 4 - 4 - 2070 철, 구리, 황동 등의 금속 소성가공에서 냉간가공 중에 나타날 수 있는 현상은?

가. 풀림                    나. 변태

다. 재결정                  라. 가공경화

44. 공기압 회로 중 압축공기 필터의 내용으로 타당하지 않는 것은?

가. 수분 먼지가 침입하는 것을 방지하기 위해 설치한       다.

나. 공기 출구부에 설치한다.

다. 드레인 배출 방식으로 수동식과 자동식이 있다.

라. 필터는 오염의 정도에 따라서 엘리먼트를 선정할        필요가 있다.

45. 고용한계 이상으로 탄소가 고용되면 탄소와 철이 화합하 여 탄화철(Fe3C)이 되며, 특징은 백색이고 매우 단단하며 여린 결정이고, 210℃에서 자기변태를 일으키는 탄소강의 조직은?

가. 페라이트                 나. 펄라이트

다. 시멘타이트               라. 오스테나이트

46. 단면이 사각형인 단순보의 중앙에 집중하중이 작용할 때 최대 처짐에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, 지지점 사이 의 거리를 L 이라 한다.)

가. 보의 높이의 제곱에 반비례한다.

나. L 의 3승에 비례한다.

다. 하중에 정비례한다.

라. 보의 폭에 반비례한다.

47. 판두께 13 □, 인장강도 3500 □f/□2, 안전계수가 4인

연강판으로 5 □f/□2 의 내압을 받는 원통을 만들려면 안지름(내경)은 약 몇 □ 인가?

가. 228    나. 375    다. 455    라. 910

48. 2대 이상의 공작기계군을 컴퓨터에 결합시켜 작업성 및 생산성을 향상 시키는 시스템을 무엇이라 하는가?

가. DNC   나. NC    다. FMS   라. LC

49. 금속재료와 대체할 수 있는 기계재료 중에서 합성 수지의 공통된 성질이 아닌 것은 무엇인가?

가. 가볍고 튼튼하다.

나. 비중과 강도의 비인 비강도는 비교적 낮다.

다. 전기 절연성이 좋다.

라. 가공성이 크고 성형이 간단하다.

50. 100 rpm으로 5 PS를 전달하는 축에 작용하는 토크는 몇 □f-□ 인가?

가. 500    나. 1217    다. 3581    라. 5870

51. 나사 모양의 커터를 회전시키면서 각종 기어를 절삭하는 기계는?

가. 보링머신            나. 셰이퍼

다. 호닝                라. 호빙머신

52. 500 rpm으로 회전하고 있는 볼베어링에 500 kgf의 레이디 얼 하중이 작용하고 있다. 이 베어링의 기본동적 부하용 량(basic dynamic load capacity)이 3000 kgf일 때, 베어 링의 정격수명은? (단, 하중계수는 1로 한다.)

가. 6400시간             나. 7200시간

다. 8400시간             라. 9600시간

53. 비틀림을 받는 원형 봉에서의 최대전단응력을 구하는 식 은?

가. (비틀림 모멘트 抉 봉의 지름) / 극관성 모멘트

나. (비틀림 모멘트 抉 봉의 반지름) / 극관성 모멘트

다. (비틀림 모멘트 抉 봉의 지름) / 극단면계수

라. (비틀림 모멘트 抉 봉의 반지름) / 극단면계수

54. 일정 유량으로 유체가 흐를 때, 관의 지름을 두배로 하면 유속은 몇 배인가 ?

가. 1/4    나. 1/2    다. 2    라. 4

55. 플라스틱으로 경화된 수지로서 수축이 적고, 양호한 화학 적 저항, 우수한 전기적 특성, 강한 물리적 성질을 가지 고 있으며, 판재제작, 용기성형, 페인트, 접착제 등으로 사용되는 열경화성 수지는?

가. 에폭시 수지          나. 페놀 수지

다. 비닐 수지            라. 아크릴 수지

56. 바깥지름 300mm, 안지름 250mm, 클러치를 미는힘 500kgf, 마찰계수가 0.2라고 할 경우 클러치 전달토크(torque)는 몇 kgf · mm인가?

가. 11390   나. 13750   다. 17530   라. 18275

57. 다음 중 유압의 기초적인 원리라 할 수 있는 파스칼의 원리에 대한 설명이 아닌 것은 ?

가. 유체의 압력은 면에 직각으로 작용한다.

나. 각 점에서의 압력은 모든 방향으로 같다.

다. 가한 압력은 유체 각부에 같은 세기로 전달된다.

라. 유체의 압력은 압력을 직접 받는 면이 가장 크다.

58. 절삭, 단조, 주조 및 용접 등이 용이하며 열처리로 재질을 개선시킬수 있어 볼트, 너트, 축계 및 치차류의 용도 로 다양하게 사용할수 있는 강으로 가장 적합한 것은?

가. 연강                나. 반 연강

다. 경강                라. 고 탄소강

59. 모듈이 8인 외접한 한쌍의 표준 평기어의 잇수가 각각 70, 98 일 때 중심거리는 몇 mm 인가?

가. 560    나. 672    다. 782    라. 1344

60. 재료중 수중에서의 내식성이 가장 좋은 것은?

가. 일반 구조용 압연 강제

나. 열간 압연 강판

다. 기계 구조용 압연 강제

라. 스테인레스 강