제 1 과목 : 자동차공학

자동차 정비산업기사 1회 필기시험문제A형 (2005년 3월 6일 시행)

http://jwkang7.wo.to/

1. TR의 일종으로 베이스가 없이 빛을 받아서 콜렉터 전류가 제어되고 광량측정, 광스위치, 각종 sensor에 사용되는 반도체는?

가. 사이리스터         나. 서미스터

다. 다링톤 T.R         라. 포토 T.R

2. 희박 연소 기관에서 스월(swirl)을 일으키는 밸브는?

가. 어큐물레이터    나. 과충전 밸브

다. EGR 밸브       라. 매니폴드 스로틀 밸브(MTV)

3. 타이어의 트레드 패턴(Tread pattern)의 필요성에 합당하지 않은 것은?

가. 타이어의 열을 흡수

나. 트래드에 생긴 절상 등의 확대를 방지

다. 구동력이나 견인력의 향상

라. 타이어의 옆 방향에 대한 저항이 크고 조향성 향상

4. 자차, 타차의 교통, 도로환경 등의 상황에서 위험정도가 증대될 때 운전자를 보호해 주는 첨단 안전기술 장치가 장착된 것으로 가장 적절한 것은?

가. 고장진단(Diagnostics)

나. LSD(Limited Slip Differential)

다. ASV(Advanced Safety Vehicle)

라. 페일 세이프

5. 자동차용 부동액으로 사용되고 있는 에틸렌 글리콜의 특징으로 틀린 것은?

가. 비점이 높다.        나. 불연성이다.

다. 응고점이 높다.      라. 금속을 부식한다.

6. 착화지연기간이 1/1000초, 착화 후 최고 압력에 달할 때까지의 시간이 1/1000초일 때, 2000rpm으로 운전되는 기관의 착화 시기는? (단, 최고 폭발압력은 상사점 후 12□ 이다.)

가. 상사점 전 32°    나. 상사점 전 36°

다. 상사점 전 12°    라. 상사점 전 24°

7. 밸브 스템이 가열되는 것을 고려하여 설정하는 것은?

가. 타이밍 기어       나. 사이드 밸브

다. 밸브 개폐시기     라. 밸브 간극

8. 브레이크 오일이 비등하여 제동압력의 전달작용이 불가능 하게 되는 현상은?

가. 페이드 현상       나. 싸이클링 현상

다. 베이퍼록 현상     라. 브레이크록 현상

9. 흡기다기관의 부압으로 기본 분사량을 제어하는 방식은?

가. K-Jetronic 방식     나. L-Jetronic 방식

다. D-Jetronic 방식     라. Mono-Jetronic 방식

10. 가솔린 연료분사 장치의 인젝터는 무엇에 의해 연료를 분사하는가?

가. ECU의 펄스 신호

나. 연료압력 조정기

다. 다이어프램의 상하운동

라. 연료펌프의 연료압력

11. SAE 마력을 산출하는 방식이 맞는 것은? (단, D는 실린더 지름, N은 실린더수를 나타내며, 단위는 inch 임)

가. D2N / 2.5         나. TR / 716

다. DN / 1613         라. DN /2.5

12. 옆방향 미끄럼에 대하여 저항이 크고 조향성이 좋으며 소음도 적기 때문에 포장도로를 주행하는데 적합한 타이어의 패턴은?

가. 리브패턴(Rib Pattern)

나. 러그패턴(Lug Pattern)

다. 블록패턴(Block Pattern)

라. 오프더로드패턴(Off the road Pattern)

13. 총중량 1톤인 자동차가 72□/h로 주행할 때 브레이크를 걸어 정차시켰다. 주행 중 운동에너지가 모두 브레이크 드럼에 흡수되어 열로 되었다면 몇 □가 되겠는가?

가. 47.79      나. 52.30   다. 54.68     라. 60.25

14. 피드백 기화기(FBC) 장치의 구성부품이 아닌 것은?

가. 인젝터                나. ECU

다. 스로틀포지션센서      라. 산소센서

15. 다음 그림은 스로틀포지션센서(T.P.S)의 내부회로이다. 스로틀 밸브가 그림과 같이 닫혀 있는 현재 상태의 출력전압

가. 0        나. 0.5        다. 2.5      라. 5

16. 가솔린엔진의 사이클을 공기 표준 사이클로 간주하기 위한 가정에 속하지 않는 것은?

가. 급열은 실린더 내부에서 연소에 의해 행하여진다.

나. 동작유체는 이상기체이다.

다. 비열은 온도에 따라 변화하지 않는 것으로 보며, 압      축 행정과 팽창행정의 단열지수는 같다.

라. 사이클 과정을 하는 동작물질의 양은 일정하다.

17. 희박 상태일 때 질코니아 고체 전해질에 정(+)의 전류를 흐르게 하여 산소를 펌핑 셀내로 받아들이고, 그 산소는 외측 전극에서 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO2)를 환원 하는 특징을 가진 것은?

가. 티타니아 산소센서     나. 질코니아 산소센서

다. 압력 산소센서         라. 전 영역 산소센서

18. 1단 2상 3요소식 토크 컨버터의 주요 구성요소에 해당되는 것은?

가. 임펠러, 터빈, 스테이터

나. 클러치, 터빈축, 임펠러

다. 임펠러, 스테이터, 클러치

라. 터빈, 유성기어, 클러치

19. 차량속도와 기타 조향력에 필요한 정보에 의해 고속과 저속 모드에 필요한 유량으로 제어하는 조향장치에 해당되는 것은?

가. 전동 펌프식        나. 공기 제어식

다. 속도 감응식        라. 유압반력 제어식

20. 전자제어 현가장치(E.C.S)의 기능으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 급제동시 노즈 다운(Nose Down)방지

나. 급커브 또는 급회전시 원심력에 의한 차량의 기울     어짐 방지

다. 노면상태 또는 차속에 따라 차량 높이 조정

라. 차량 고속주행 중 뒷바퀴 차고만을 낮춤

제 2 과목 : 자동차정비

21.기관 시험장비를 사용하여 점화코일의 1차코일 파형을 점검한 결과 그림과 같다면 파워TR의 ON구간은 어느 구간인가?

가. 가     나. 나        다. 다       라. 라

22. 방향지시등이 깜박거리지 않고 점등된 채로 있다면 예상되는 고장원인으로 적당한 것은?

가. 전구의 용량이 크다.

나. 퓨즈 또는 배선의 접촉불량

다. 플래셔 유닛의 접지불량

라. 전구의 접지불량

23. 앞 바퀴 구동 수동변속기 설치 차량에서 변속시 기어가 잘물리지 않을 경우의 고장 원인이다. 부적절한 것은?

가. 컨트롤 레버의 불량

나. 싱크로나이저링의 마모

다. 싱크로나이저링 스프링의 약화

라. 오일시일 0링 및 개스킷 파손

24. 다음 자동변속기의 선기어 고정, 링기어 증속, 캐리어 구동 조건에서 변속비를 구하면? (단, 선기어 잇수 : 20, 링기어 잇수 : 80)

가. 1.25      나. 0.2      다. 0.8      라. 5

25. 최근 점화코일을 폐자로형 HEI(High Energy Ignition)형식을 쓰는 이유는?

가. 기존코일보다 1차 코일의 저항을 증가시키기 위하여

나. 코일의 굵기를 가늘게해서 큰 전류를 통과할 수 있      으므로

다. 자기유도 작용으로 생성되는 자속을 외부로 방출       하는 것을 방지하기 위하여

라. 방열효과가 좋아지기 때문에 HEI형식을 쓰지만 기      존 코일보다 고전압이 발생하지 않는다.

26. 신품 라디에이터 주수량이 25□이다. 사용중(신품과 동일 형)인 라디에이터 막힘이 22%였다면 이때 이 라디에이터의 주수량은 얼마인가?

가. 17.5□      나. 19.5□   다. 21.5□  라. 23.5□

27. 디젤기관용 연료의 발화성 척도를 나타내는 세탄가에 관계 되는 성분들은 어느 것인가?

가. 노말헵탄과 이소옥탄

나. □메칠 나프탈린과 세탄

다. 세탄과 이소옥탄

라. □메칠 나프탈린과 헵탄

28. 전자제어 엔진의 공회전 속도를 적절히 유지해주는 부품은 ?

가. 스탭모터            나. 분사밸브

다. 스로틀 포지션 센서  라. 스로틀 밸브 스위치

29. 제동 안전 장치 중 안티스키드 장치(Antiskid system)에 사용되는 밸브가 아닌 것은?

가. 언로더 밸브(unloader valve)

나. 프로 포셔닝 밸브(proportioning valve)

다. 리미팅 밸브(limiting valve)

라. 이너셔 밸브(inertia valve)

30. 디스크 브레이크의 장점이 아닌 것은?

가. 낮은 유압으로 큰 제동력을 얻는다.

나. 페이드 현상이 잘 일어나지 않는다.

다. 점검과 조정이 용이하고 간단하다.

라. 편제동이 적어 방향의 안정성이 좋다.

31. 오버 드라이브 장치의 프리휠링 주행(free-wheeling

travelling)에 대하여 알맞는 것은?

가. 추진축의 회전력을 엔진에 전달한다.

나. 프리휠링 주행 중 엔진브레이크를 사용할 수 있다.

다. 프리휠링 주행 중 유성기어는 공전한다.

라. 오버드라이브에 들어가기 전에는 프리 휠링 주행이

안된다.

32. 전자제어 파워 스티어링 중 차속 감응형에 대한 내용으로 틀린 것은?

가. 자동차의 속도에 따라 핸들의 무게를 제어한다.

나. 저속에서는 가볍고, 중고속에서는 좀더 무거워 진다.

다. 차속이 증가할수록 파워 피스톤의 압력을 저하 시     킨다.

라. 스로틀 포지션 센서(TPS)로 차속을 감지한다.

33. 암전류를 측정하는 방법을 설명한 것중 틀린 것은?

가. 점화스위치를 OFF한 상태에서 점검한다.

나. 전류계를 밧데리와 병렬로 연결한다.

다. 암전류 규정치는 약 20-40mA이다.

라. 암전류 과다는 밧데리와 발전기의 손상을 가져온다.

34. 터보차져(Turbo charger)가 장착된 엔진에서 출력부족 및 매연이 발생한다면 원인으로 알맞지 않은 것은?

가. 에어크리너가 오염 되었다.

나. 흡기매니홀드에서 누설이 되고있다.

다. 발전기의 충전전류가 발생하지 않는다.

라. 터보차져 마운팅 플랜지에서 누설이 있다.

35. 전자제어식 연료분사장치에서 분사량의 제어는 무엇으로 하는가?

가. 인젝터의 니들밸브가 열리는 시간으로 제어한다.

나. 인젝터의 분사압력으로 제어한다.

다. 기관의 회전속도에 따라 연료펌프가 조정한다.

라. 압력조절 밸브로 제어한다.

36. 다음 중 유압태핏의 장점에 해당하는 것은?

가. 냉각시에만 밸브간극 조정을 한다.

나. 오일펌프와 관계가 없다.

다. 밸브간극 조정이 필요없다.

라. 구조가 간단하다.

37. 전자제어 기관에서 연료분사량은 기본분사량에 대하여 운동성 및 배출가스 대책 등의 면에서 증량수정을 하고 있는데 연료증량 수정에 속하지 않는 것은?

가. 흡기온 증량 수정     나. 수온 증량 수정

다. 시동 증량 수정       라. 쵸크 증량 수정

38. 가솔린엔진에서 불규칙한 진동이 일어날 경우의 정비사항 중 틀린 것은?

가. 마운팅 인슐레이터 손상 유,무 점검

나. 점화플러그 손상 유,무 점검

다. 진공의 누설 여부 점검

라. 연료펌프의 압력 불규칙 점검

39. 어떤 단판클러치의 마찰면 외경이 30cm, 내경이 18cm 전스프링의 힘이 400kgf이고 압력판 마찰계수가 0.34이다. 전달토크는 얼마인가?

가. 3264kgf-cm        나. 2856kgf-cm

다. 1428kgf-cm        라. 714kgf-cm

40. 자동변속기 차량의 자동 변속기를 D와 R위치에서 기관 회전수를 최대로 하여 자동변속기와 기관의 상태를 종합적으로 시험하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 로드 테스트        나. 킥 다운 테스트

다. 스톨 테스트        라. 유압 테스트

제 3 과목 : 일반기계공학

41. 비철금속 중 황동(놋쇠)은 Cu와 어떤 원소를 첨가하여야 하는가?

가. Zn       나. Si        다. Fe     라. Al

42. 소성가공에서 열간가공과 냉간가공을 구분하는 기준은?

가. 재결정온도           나. 탄소함유량

다. 각 재료의 변형량     라. 열팽창계수

43. 리벳이음에서 1피치 내의 리벳 전단면의 수가 증가함에 따라 리벳의 효율은?

가. 증가한다.            나. 감소한다.

다. 관계없다.            라. 반비례한다.

44. 공압실린더와 연결되어 스로틀 밸브를 조정하여 정밀한 속도제어를 위해 사용되는 것은?

가. 어큐물레이터         나. 루브리케이터

다. 속도제어 밸브        라. 하이드로 체크 유닛

45. 유효낙차 100m, 유량 200m3/sec 인 수력 발전소의 수차에 서 이론 출력을 계산하면 몇 kW 인가 ?

가. 400 ×103           나. 300 ×103

다. 196 ×103           라. 100 ×103

46. 15 ton의 인장하중을 받는 보울트 호칭 지름으로 다음 중 가장 적합한 것은 ? (단, 안전율 3, 재료 인장강도는 5400 □f/□2 이며, 골지름/바깥지름(d1/d) = 0.62 로 가정한다)

가. M30     나. M36      다. M42     라. M48

47. 두줄 나사의 피치가 0.75 □ 일 때 5 회전시키면 축방향으로 몇 □ 이동하는가 ?

가. 1.5      나. 7.5       다. 3.75     라. 37.5

48. 단면적 5□2 인 막대에 수직으로 20□f의 압축하중이 작용한다면 이 때의 압축응력은 몇 □f/□2 인가 ?

가. 1       나. 2         다. 4       라. 8

49. 보스와 축 사이의 윗면과 아랫면을 죄고 측면에 틈새를 둔 끼워맞춤으로 키의 상단과 하단면에 압축응력이 발생하는 키의 종류가 아닌 것은?

가. 경사키   나. 평키   다. 평행키    라. 성크키

50. 다음 공작기계 중 부속장치로 척, 센터, 돌림판, 돌리개, 심봉, 방진구 등이 있는 것은?

가. 선반                나. 플레이너

다. 보링머신            라. 밀링머신

51. 3kW, 1800 rpm인 전동기로 300rpm인 펌프를 회전시킬 경우 두축간 거리가 600mm 인 V 벨트에서 원동풀리의 지름이 D1=120 mm 일 때, 종동 풀리지름 D2는 몇 mm인가?

가. 360      나. 480         다. 720        라. 900

52. 단면적 20 cm2의 재료에 6000 kgf의 전단하중이 작용하고 있을 때 이 재료의 전단 변형률은? ( 단, G = 0.8 x 106 kgf/cm2 이다.)

가. 2.81 x 10-4             나. 3.75 x 10-4

다. 2.81 x 10-3             라. 3.75 x 10-3

53. 자동차 스프링등에 응용되는 섬유강화 플라스틱의 특징이 아닌 것은?

가. 비중은 강의 약 1/3∼1/4 정도이다.

나. 비탄성 에너지가 크다.

다. 내식성이 우수하다.

라. 층간 전단강도가 높다.

54 .일명 가스따내기라고 하며 가공물의 일부를 용융시켜 불어 내어 홈을 만드는 가공방법은?

가. 수중 절단법           나. 가스 가우징

다. 분말혼합 절단법       라. 아크 절단법

55. 총 양정이 90m, 공급수량 1.56 m3/min인 펌프의 동력은 약 몇 PS가 필요한가? (단, 물의 비중은 1 이고, 효율은 0.9 이다.)

가. 18.72       나. 31.20     다. 34.67   라. 62.40

56. 다음은 화이트메탈(white metal)에 대한 설명이다. 틀린것은?

가. Pb, Sn을 주성분으로 하고 여기에 적당한 양의 Sb,      Cu 등을 첨가한 합금이다.

나. 강과 Sn을 주성분으로 한 베어링 합금이다.

다. Babbit metal 이라고도 한다.

라. Cu에 Pb 25.40% 첨가한 합금으로서 항공기, 자동차      의 main bearing 에 사용한다.

57. 보스를 축방향으로 미끄럼 이송시킴과 동시에 회전력을 전달하기 위한 키로 다음 중 가장 적합한 것은?

가. 안장 키  나. 페더 키   다. 반달 키   라. 접선 키

58. 중공단면축의 바깥지름 d0=5cm, 안지름di=3cm, 허용전단응력 w=300kgf/cm2일 때 비틀림모멘트는?

가. 4528 kgf·cm2         나. 5510 kgf·cm2

다. 6409 kgf·cm2         라. 7405 kgf·cm2

59.나사에서 3침법의 측정이 가장 적합한 것은?

가. 유효지름       나. 피치  다. 골지름  라. 외경

60.다음 중 스폿(spot)용접에 관한 설명으로 맞는 것은?

가. 알미늄 용접이 불가능하다.

나. 가스용접의 일종이다.

다. 가압력이 필요없다.

라. 로봇을 이용한 자동화가 용이하다.