국가기술자격검정 필기시험문제
2008년도 3월 2일				수검번호	성 명
자격종목 및 등급(선택분야) 자동차정비 산업기사	종목번호 2070	시험시간 1시간30분	문제지형별

자동차 공학

제1과목

1. 현재 대부분의 자동차에서 2회로 유압 브레이크를 사용하는 주된 이유는?

㉮ 더블 브레이크 효과를 얻을 수 있기 때문에

㉯ 리턴 회로를 통해 브레이크가 빠르게 풀리게 할 수 있기 때문에

㉰ 안전상의 이유 때문에

㉱ 드럼브레이크와 디스크 브레이크를 함께 사용할 수 있기 때문에

2. 내부에는 고탄소강의 강선(피아노선)을 묶음으로 넣고 고무로 피복한 링 상태의 보강 부위로 타이어를 림에 견고하게 고정시키는 역할을 하는 부품은?

㉮ 카커스(carcass)부

㉯ 트레드(tread)부

㉰ 숄더(should)부

㉱ 비드(bead)부

3. 조향기어의 종류에 속하지 않는 것은?

㉮ 토르센형	㉯ 볼 너트형

㉰ 웜 섹터 롤러형	㉱ 랙 피니언형

4. 어떤 오토사이클 기관의 실린더 간극체적이 행정체적의 15% 일 때 이 기관의 이론열효율은 약 몇 % 인가?(단 비열비 = 1.4)

㉮ 39.23%	㉯ 46.23%

㉰ 51.73%	㉱ 55.73%

5. 반도체의 접합이 이중 접합인 것은?

㉮ 광도전 셀	㉯ 서미스터

㉰ 제너 다이오드	㉱ 발광 다이오드

6. 바퀴의 지름이 70cm, 엔진의 회전수 3800rpm, 총감속비가 5.2일 때 자동차의 주행속도는?

㉮ 약 76km/h	㉯ 약 86km/h

㉰ 약 96km/h	㉱ 약 106km/h

7. 열선식(hot wire type) 흡입공기량 센서의 장점으로 맞는 것은?

㉮ 기계적 충격에 강하다.

㉯ 먼지나 이물질에 의한 고장 염려가 적다.

㉰ 출력 신호 처리가 복잡하다.

㉱ 질량 유량의 검출이 가능하다.

8. 기관 정지 중에도 정상 작동이 가능한 제동장치는?

㉮ 기계식 주차 브레이크

㉯ 와전류 리타더 브레이크

㉰ 배력식 주 브레이크

㉱ 공기식 주 브레이크

9. 도로 구배 30% 인 경사로를 중량 1000kgf 인 자동차가 시속 72km/h의 속도로 내려오고 있다. 이 자동차의 공기저항은 얼마인가?(단, 이 자동차의 전면 투영면적은 1.8m², 공기저항계수 0.025kgf⋅s² / m⁴이다)

㉮ 0.9kgf	㉯ 90kgf

㉰ 18kgf	㉱ 180kgf

10. 트랜지스터의 일종으로 베이스가 없이 빛을 받아서 출력 전류가 제어되고 광량 측정, 광 스위치, 각종 sensor에 사용되는 반도체는?

㉮ 사이리스터	㉯ 서미스터

㉰ 다링톤 TR	㉱ 포토 TR

11. 연료 탱크 내의 연료펌프에 설치된 릴리프 밸브가 하는 역할이 아닌 것은?

㉮ 연료압력의 과다 상승을 방지한다.

㉯ 모터의 과부하를 방지한다.

㉰ 과압의 연료를 연료탱크로 보내준다.

㉱ 첵 밸브의 기능을 보조해준다.

12. 다음 중 디젤기관에서 분사노즐의 조건이 아닌 것은?

㉮ 폭발력	㉯ 관통도	㉰ 무화	㉱ 분산도

13. 대기압 센서의 출력 파형은 압력과 전압에 대해 어떤 관계가 있는가?

㉮ 지수감소 관계	㉯ 정비례 관계

㉰ 스텝 응답 관계	㉱ 임펄스 응답 관계

14. 가솔린 기관의 열손실을 측정한 결과 냉각수에 의한 손실이 25%, 배기 및 복사에 의한 손실이 35% 였다. 기계효율이 90% 이라면 정미효율은 몇 % 인가?

㉮ 54%	㉯ 36%

㉰ 32%	㉱ 20%

15. 점화순서가 1-3-4-2인 기관에서 2번 실린더가 배기행정을 한다면 1번 실린더는 어떤 행정을 하는가?

㉮ 흡입	㉯ 압축

㉰ 폭발	㉱ 배기

16. 기계식 점화장치에서 드웰각(캠각)이란?

㉮ 캠이 열릴 때의 각도

㉯ 캠이 닫힐 때의 각도

㉰ 단속기 접점이 열려 있는 동안 캠이 회전한 각도

㉱ 단속기 접점이 닫혀 있는 동안 캠이 회전한 각도

17. 전자제어 기관의 기본 분사량 결정 요소는?

㉮ 수온	㉯ 흡기온

㉰ 흡기량	㉱ 배기량

18. 12V―0.3 μF, 12V―0.6 μF 의 축전기를 병렬로 접속하였다. 두 개의 축전기에는 얼마의 전기량이 축전되는가?

㉮ 0.9 μC	㉯ 10.8 μC

㉰ 13.3 μC	㉱ 60 μC

19. 이상기체의 정의에 속하지 않는 것은?

㉮ 이상기체 상태 방정식을 만족한다.

㉯ 보일 샤를의 법칙을 만족한다.

㉰ 완전가스라고도 부른다.

㉱ 분자 간 충돌시 에너지가 변화한다.

20. 자연계에서 엔트로피의 현상을 바르게 나타낸 것은?

㉮[eqn: OINT {δ``Q} over T ≤``0]	㉯[eqn: OINT {δ``Q} over T ≺``0]

㉰[eqn: OINT {δ``Q} over T ≻``0]	㉱[eqn: OINT {δ``Q} over T ≥``0]

자동차 정비

제2과목

21. 자동차 발전기의 출력 신호를 측정한 결과이다. 이 발전기는 어떤 상태인가?

㉮ 정상 다이오드 파형

㉯ 다이오드 단선 파형

㉰ 스테이터 코일 단선 파형

㉱ 로터코일 단선 파형

22. 피스톤 링 이음 간극으로 인하여 기관에 미치는 영향과 관계 없는 것은?

㉮ 소결의 원인

㉯ 압축가스의 누출 원인

㉰ 연소실에 오일유입의 원인

㉱ 실린더와 피스톤과의 충격음 발생원인

23. 전자제어 분사차량의 분사량 제어에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉮ 엔진 냉간시 공전시 보다 많은 량의 연료를 분사한다.

㉯ 급감속시 연료를 일시적으로 차단한다.

㉰ 축전지 전압이 낮으면 무효 분사 시간을 길게 한다.

㉱ 산소센서의 출력값이 높으면 연료 분사량은 증가한다.

24. 차동제한장치(differential lock system)에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

㉮ 수렁을 지날 때 양쪽 바퀴에 구동력을 전달한다.

㉯ 선회시 바깥쪽의 바퀴가 안쪽의 바퀴보다 더 많이 회전하게 한다.

㉰ 논 슬립(non-slip)장치 또는 논 스핀(non-spin)장치가 있다.

㉱ 미끄러운 노면에서 출발이 용이하다.

25. 다음 계기장치 중 밸런싱 코일식을 사용하지 않는 계기 장치는?

㉮ 전류계	㉯ 온도계	㉰ 속도계	㉱ 연료계

26. 조향 휠의 조작을 가볍게 하는 방법이 아닌 것은?

㉮ 조향 기어비를 크게 한다.

㉯ 타이어 공기압을 높인다.

㉰ 동력 조향장치를 설치한다.

㉱ 토인을 규정보다 크게 한다.

27. 기관의 회전력이 14.32kgf-m 이고 2500rpm으로 회전하고 있다. 이때 클러치에 의해 전달되는 마력은?(단, 클러치의 미끄럼은 없다)

㉮ 40PS	㉯ 50PS	㉰ 60PS	㉱ 70PS

28. 25℃ 에서 양호한 상태인 100AH 축전지는 300A 의 전류를 얼마 동안 발생시킬 수 있는가 ?

㉮ 5분	㉯ 10분	㉰ 15분	㉱ 20분

29. ABS 장착 차량에서 휠 스피드 센서의 설명이다. 틀린 것은?

㉮ 출력 신호는 AC 전압이다.

㉯ 일종의 자기유도센서 타입이다.

㉰ 고장시 ABS 경고등이 점등하게 된다.

㉱ 앞바퀴는 조향 휠이므로 뒷바퀴에만 장착되어 있다.

30. 자동차 중량 3260kgf의 자동차가 10° 의 경사진 도로를 주행할 때의 전체주행 저항은 약 얼마인가?(단, 구름저항 계수는 0.023 이다)

㉮ 586kgf	㉯ 641kgf

㉰ 712kgf	㉱ 826kgf

31. 다음 중 디젤 인젝션 펌프의 시험 항목이 아닌 것은?

㉮ 누설 시험	㉯ 송출압력 시험

㉰ 공급압력 시험	㉱ 충전량 시험

32. 방향지시등이 깜박거리지 않고 점등된 채로 있다면 예상되는 고장 원인은?

㉮ 전구의 용량이 불량

㉯ 퓨즈 또는 배선의 접촉 불량

㉰ 플래셔 유닛의 접지 불량

㉱ 전구의 접지 불량

33. 디젤기관의 조속기에서 헌팅(hunting) 상태가 되면 어떠한 현상이 일어나는가?

㉮ 공전운전 불안정	㉯ 공전속도 정상

㉰ 중속 불안정	㉱ 고속 불안정

34. 가솔린 기관에 일반적인 타이밍 라이트(Timing Light)를 사용하려고 한다. 다음 내용 중 틀린 것은?

㉮ 타이밍 라이트의 적색클립을 배터리 (+)단자에, 흑색클립을 배터리 (-)단자에 물린다.

㉯ 타이밍 라이트의 픽업 클램프를 1번 점화 플러그 고압 케이블에 화살표 방향이 점화 플러그 쪽으로 향하게 하여 물린다.

㉰ 전류 측정 픽업 클램프를 배터리 (+)단자에 물린다.

㉱ 타이밍 라이트의 흑색 또는 녹색 부트 리드선을 점화 플러그 (-) 단자에 물린다.

35. 다음 배출가스 중 삼원촉매 장치에서 저감되는 요소가 아닌 것은?

㉮ 질소(N₂)

㉯ 일산화탄소(CO)

㉰ 탄화수소(HC)

㉱ 질소산화물(NOx)

36. 브레이크 페달을 강하게 밟을 때 후륜이 먼저 로크되지 않도록 하기 위하여 유압이 어떤 일정 압력이상 상승하면 그 이상 후륜 측에 유압이 상승하지 않도록 제한하는 장치는?

㉮ 리미팅 밸브(Limiting Valve)

㉯ 프로포셔닝 밸브(Proportioning Valve)

㉰ 이너셔 밸브(Inertia valve)

㉱ EGR 밸브

37. 전자제어 현가장치(ECS)에서 목표 차고(車高)와 실제 차고(車高)가 다르더라도 차고(車高) 조정이 이루어지지 않는 경우는?

㉮ 엔진시동 직후

㉯ 주행 중 엔진 정지시

㉰ 직진 경사로를 주행할 시

㉱ 커브길 급회전시

38. 자동변속기 자동차에서 TPS(Throttle Position Sensor)에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉮ 변속시점과 관련 있다.

㉯ 주행 중 선회시 충격 흡수와 관련 있다.

㉰ 킥 다운(kick down)과는 관련 없다.

㉱ 엔진 출력이 달라져도 킥 다운과 관계 없다.

39. 수온 센서의 역할이 아닌 것은?

㉮ 냉각수 온도 계측

㉯ 점화시기 보정에 이용

㉰ 연료 분사량 보정에 이용

㉱ 기본 연료 분사량 결정

40. 자동차의 에어컨에서 냉방효과가 저하되는 원인이 아닌 것은?

㉮ 냉매량이 규정보다 부족할 때

㉯ 압축기 작동시간이 짧을 때

㉰ 압축기의 작동시간이 길 때

㉱ 냉매주입시 공기가 유입되었을 때

일반기계공학

제3과목

41. 좌 2줄 M50 × 2―6H 로 표시된 나사의 호칭 설명으로 올바른 것은?

㉮ 오른나사. 2줄

㉯ 미터보통나사. 수나사

㉰ 호칭지름 50mm. 피치 2mm

㉱ 바깥지름 25mm. 공차 등급 6급

42. 주철의 결점인 여리고 약한 인성을 개선하기 위하여 먼저 백주철을 만들고 이것을 장시간 열처리하여 탄소상태를 분해 또는 소실시켜 인성 또는 연성을 증가시킨 주철은?

㉮ 회주철	㉯ 칠드 주철

㉰ 합금 주철	㉱ 가단 주철

43. 70m 의 물속의 수압은 수은주의 높이로 약 몇 m 인가?

㉮ 0.68	㉯ 36.4	㉰ 3.68	㉱ 5.15

44. 50℃ 의 물을 30m 높은 곳으로 양수하자면 펌프의 전양정을 몇 m 로 하면 되는가?(단, 흡수면에는 대기압이 작용하고 송수면 출구에서는 39.2 N/cm² 의 압력이 작용한다. 전 손실수두는 6m 이며, 흡입관과 송출관의 지름은 같고 50℃ 물의 비중량은 γ = 9800 N/m³ 이다)

㉮ 36	㉯ 40

㉰ 76	㉱ 84

45. 중앙에 집중하중 P 를 받는 길이 ℓ 의 단순보에 대한 설명 중 틀린 것은?(단, 보의 자중은 무시하고 굽힘 강성은 E I 로 한다)

㉮ 보의 최대 처짐은 중앙에서 일어난다.

㉯ 보의 양 끝단에서의 굽힘 모멘트는 0(zero)이다.

㉰ 보의 최대 처짐을 나타내는 값은 [eqn: {P``ℓ^3} over {3``E`I}]이다.

㉱ 보의 한 지점에서의 반력은 P/2 이다.

46. 서브머지드 아크용접의 특징 설명으로 틀린 것은?

㉮ 용접 홈의 가공 정밀도가 좋아야 한다.

㉯ 일정 조건하에서 용접이 시공되므로 강도가 크고 신뢰도가 높다.

㉰ 열에너지의 손실이 적고 용접속도가 수동용접과 비교하여 10배 정도 이상이다.

㉱ 비드가 불규칙할 경우와 하향용접 이외의 경우에도 매우 적합한 자동용접이다.

47. 드릴이 용이하게 재료를 파고 들어갈 수 있도록 드릴의 절삭 날에 주어진 각의 명칭은?

㉮ 날 여유 각	㉯ 보링 각

㉰ 평면 가공 각	㉱ 홈 절삭 각

48. 구리의 일반적인 성질 설명으로 틀린 것은?

㉮ 용융점 이외는 변태점이 없다.

㉯ 전기 및 열전도도가 높다.

㉰ 연하고 전연성이 커서 가공하기 어렵다.

㉱ 철강 재료에 비하여 내식성이 커서 공기 중에서는 거의 부식되지 않는다.

49. 윤활유의 사용 목적이 아닌 것은?

㉮ 밀폐작용	㉯ 밀봉작용

㉰ 청정작용	㉱ 보온작용

50. 2개의 너트를 사용하여 충분히 죈 다음 2개의 스패너를 사용하여 바깥쪽 너트를 스패너로 고정한 후 너트를 다른 스패너로 풀리는 방향으로 돌려 조여 너트의 풀림을 방지하는 것은?

㉮ 자동 죔 너트에 의한 방법

㉯ 로크너트에 의한 방법

㉰ 멈춤 나사에 의한 방법

㉱ 톱니붙이 와셔에 의한 방법

51. 피치원 지름이 500mm, 잇수가 100개인 표준 평 기어의 모듈은 얼마인가?

㉮ m = 2.5	㉯ m = 3

㉰ m = 4	㉱ m = 5

52. 합성수지의 일반적인 성형가공 방법이 아닌 것은?

㉮ 압축성형	㉯ 사출성형

㉰ 단조성형	㉱ 주조성형

53. 소성가공의 종류가 아닌 것은?

㉮ 인발가공	㉯ 압출가공

㉰ 전단가공	㉱ 밀링가공

54. 폭이 5cm, 높이가 10cm 의 단면을 갖는 보에 굽힘 모멘트 10000kgf⋅cm 가 작용할 때 보에 생기는 최대 굽힘응력 [eqn: σ_max]은 약 몇 kgf/cm² 인가?

㉮ 120	㉯ 240	㉰ 340	㉱ 480

55. 한 변의 길이가 8cm 인 정 4각 단면의 봉에 온도를 20℃ 상승시켜도 길이가 늘어나지 않도록 하는데 28000 N 이 필요하다면 이 봉의 선팽창 계수는?(단, 단성계수는 E = 2.1 × [eqn: 10`^6] N/cm² 이다)

㉮[eqn: 1.14``times``10^-5]	㉯[eqn: 1.04``times``10^-5]

㉰[eqn: 1.14``times``10^-6]	㉱[eqn: 1.04``times``10^-4]

56. 스프링 상수가 5kgf/cm 인 코일 스프링에 30kgf 의 하중을 작용시키면 처짐은 몇 mm 인가?

㉮ 10	㉯ 30	㉰ 60	㉱ 90

57. 동일한 동력을 전달하는 평 벨트 전동과 비교한 V 벨트 전동의 특징이 아닌 것은?

㉮ 미끄럼이 적고 속도비가 크다.

㉯ 벨트 이음부 없이 운전이 가능하여 정숙하다.

㉰ V 홈이 있어 벨트가 벗겨질 염려가 없다.

㉱ 장력이 크므로 베어링에 걸리는 부하가 크다.

58. 일반적인 표면 경화법의 종류가 아닌 것은?

㉮ 노멀라이징	㉯ 청화법

㉰ 고체 침탄법	㉱ 질화법

59. 한 축에서 다른 축으로 운전 중 단속을 할 필요가 있는 경우 사용되는 축 이음은?

㉮ 유니버설 조인트	㉯ 올덤 커플링

㉰ 물림 클러치	㉱ 플렉시블 커플링

60. 선반을 이용하여 300rpm 으로 지름이 45cm 인 환봉을 절삭하려 한다. 이 때 절삭속도는 약 몇 m/min 인가?

㉮ 254	㉯ 25.4	㉰ 424	㉱ 42.4

정답

1과목  자동차 공학

1. ㉰	2. ㉱	3. ㉮

4. ㉱	5. ㉱	6. ㉰

7. ㉱	8. ㉮	9. ㉰

10. ㉱	11. ㉱	12. ㉮

13. ㉯	14. ㉯	15. ㉰

16. ㉱	17. ㉰	18. ㉯

19. ㉱	20. ㉱

2과목  자동차 정비

21. ㉯	22. ㉱	23. ㉱

24. ㉯	25. ㉰	26. ㉱

27. ㉯	28. ㉱	29. ㉱

30. ㉯	31. ㉱	32. ㉰

33. ㉮	34. ㉰	35. ㉮

36. ㉮	37. ㉱	38. ㉮

39. ㉱	40. ㉰

3과목  일반기계공학

41. ㉰	42. ㉱	43. ㉱

44. ㉰	45. ㉰	46. ㉱

47. ㉮	48. ㉰	49. ㉱

50. ㉯	51. ㉱	52. ㉰

53. ㉱	54. ㉮	55. ㉯

56. ㉰	57. ㉱	58. ㉮

59. ㉰	60. ㉰