자동차 검사 기능사 3회 필기시험문제A형 (2001년 7월 22일 시행)

자동차 정비산업기사 필기시험 문제 (2016년 3월 6일)

http://www.jwkang7.wo.to/

제1과목 : 일반기계공업

1. 탄소강에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 탄소량이 증가하면 비중도 증가한다.

② 탄소강의 탄성율은 온도가 증가함에 따라 감소한다.

③ 탄소강은 200~300℃에서 청열 취성(메짐)이 발생한다.

④ 아공석강 영역에서 탄소량이 증가하면 공도는 증가하나, 연신율은 감소한다.

2. 성크 키의 길이가 200mm, 키의 측면에 발생하는 전단력이 80kN 이고, 키 폭은 높이의 1.5배라고 하면 키의 허용전단응력이 20MPa 일 경우 키 높이 는 약 몇 mm 이상으로 하면 되는가?

① 13.33    ② 18.05    ③ 25.42   ④ 30.06

3. 양단에 베어링으로 지지되어 있으며 그 중앙에 회전체 1개를 가진 원형 단면 축에 대한 위험속도의 계산에 필요한 설계인자로서 가장 거리가 먼 것은?

① 축의 길이          ② 전단탄성계수

③ 회전체의 무게      ④ 축의 단면 2차 모멘트

4. 두랄루민은 알루미늄에 무엇을 첨가한 합금인가?

① 구리, 마그네슘, 주석  ② 구리, 마그네슘, 망간

③ 주석, 마그네슘, 철    ④ 주석, 마그네슘, 아연

5. 축에 작용하는 비틀림모멘트를 T, 전단탄성계수를 G, 극관성모멘트를 [eqn: IOTA _{RHO 1}],길이를 τ이라 할 때, 전체 비틀림각은?

①  [eqn: REL LRARROW {TAU IOTA _{RHO }} {G IOTA }] □ ② [eqn: REL LRARROW {TAU IOTA _{}} {G IOTA _{RHO }}]□□□  ③ [eqn: REL LRARROW {TAU G} { IOTA _{RHO } IOTA }]□□□□ ④ □[eqn: REL LRARROW {G IOTA } {TAU IOTA _{RHO }}]□

□

6. 공작물을 회전시키고, 공구는 직선운동으로 공ㅈ가물을 가공하는 공작기계는?

① 드릴     ② 밀링     ③ 연삭     ④ 선반

7. 2개의 축이 같은 평면 내에 있으면서 그 중심선이 30° 이내의 각도로 교차하는 경우의 축 이음으로 가장 적합한 것은?

① 고정 커플링(fixed coupling)

② 올덤 커플링(Oldham's coupling)

③ 플렉시블 커플링(flexible coupling)

④ 유니버셜 커플링(universal coupling)

8. 길이 300mm인 구리봉 양단을 고정하고 20℃에서 70℃로 가열하였을 때 열응력에 의해 발생되는 압축응력[N/mm²]은?

(단, 구리봉의 세로탄성계수는 9.2×10³ N/mm², 선팽창계수(∝)는 1.6×10-5□}□/℃ 이다.)

① 6.28     ② 7.36     ③ 8.39     ④ 10.2

9. 아공석강에서는 Ac3점에서 40~60℃ 높은 범위에서 가열하여 노내에서 서냉시키는 방법으로 주로 가공 경화된 재료를 연화시키거나 내부용력 제거 및 불순물의 방출 등을 할 수 있는 열처리 방법은?

① 불림(normalizing)   ② 뜨임(tempering)

③ 담금질(quenching)   ④ 풀림(annealing)

10. 다음 중 언더컷에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 과잉의 용융금속이 용착부 밖으로 덮인 비드의 상태를 말한다.

② 용접 중에 용착 금속 내에 녹아 들어간 슬래그가 용착 금속 내에 혼입되어 있는 결함을 말한다.

③ 용착 금속 내에 포함되어 있는 가스나 응고할 때 생긴 일산화탄소 또는 슬래그 등의 수분에서 생긴 수소 등의 가스가 밖으로 방출되지 못하여 생긴 작은 공간을 말한다.

④ 용접전류가 과다할 경우 용융이 지나치게 되어 비드 가장자리에 홈또는 오목한 형상이 생기는 것을 말한다.

11. 유압펌프의 종류 중 회전식이 아닌 것은?

① 피스톤 펌프       ② 기어 펌프

③ 베인 펌프         ④ 나사 펌프

12. 안전율을 나타내는 식으로 옳은 것은?

① [eqn: {인장강도} over {허용응력}]        ② [eqn: {사용응력} over {허용응력}]

③ [eqn: {허용응력} over {인장강도}]        ④ [eqn: {허용응력} over {사용응력}]

13. 드럼의 지름이 400mm인 브레이크 드럼에 브레이크 블록을 누르는 힘 280N이 작용하고 있을 때 브레이크의 제동력은 몇 N인가?

(단, 마찰계수는 0.15이다.)

① 42     ② 60     ③ 8400     ④ 16800

14. 측정은 방법에 따라 직접측정, 비교측정, 간접측정, 절대측정으로 구불할 수 있는데, 다음 중 비교측정법으로 측정하는 것은?

① 마이크로미터      ② 다이얼 게이지

③ 사인바         ④ 테보 게이지

15. 다이 또는 롤러를 사용하여 재료를 회전시키면서 압력을 가하여 제품을 만드는 가공방법으로 나사의 가공에 적합한 것은?

① 압연가공(rolling)

② 압출가공(extruding)

③ 전조가공(form rolling)

④ 프레스가공(press working)

16. 길이가 □인 단순보의 중앙에 집중하중□P 가 작용할 때 최대 처짐은 중앙에서 발생한다. 이때 처짐량([eqn: delta]:max)을 산출하는 식으로 옳은 것은?

(단,E 는 세로탄성계수,□I 는 단면 2차 모멘트이다.)

17. 유압펌프에서 송출량이 10L/min 이고 0.5MPa로 압력이 작용할 경우 유압펌프의 동력은 약 몇 W인가?

① 45.06    ② 66.67    ③ 83.33    ④ 102.42

18. 유압기는 작은 힘으로 큰 힘을 얻는 장치인데, 이것은 무슨 이론을 이용한 것인가?

① 보일의 법칙       ② 베르누이 정리

③ 파스칼의 원리     ④ 아르키메데스의 원리

19. 매분 200회전하는 지름 300mm의 평 마찰차를 400N으로 밀어붙이면 약 몇 kW의 동력을 전달시킬 수 있는가? (단, 접촉부 마찰계수는 0.3 이다.)

① 0.268    ② 0.377    ③ 268    ④ 377

20. 다음 중 축과 보스의 양쪽에 키 홈을 파며 가장 널리 사용되는 일반적인 키는 무엇인가?

① 안장 키  ② 납작 키   ③ 둥근 키  ④ 묻힘 키

제2과목 : 자동차 기관

21. 가솔린 기관의 유해 배출물 저감에 사용되는 차콜 캐니스터(charcoalcanister)의 주 기능은?

① 연료 증발가스의 흡착과 저장

② 질소산화물의 정화

③ 인산화탄소의 정화

④ PM(입자상 물질)의 정화

22. 삼원 촉매장치를 장착하는 근본적인 이유는?

① HC, CO, NOx를 저감   ② CO2, N2, H2O를 저감

③ HC, SOx를 저감       ④ H2O, SO2, CO2 를 저감

23. 디젤 기관에서 분사노즐의 구비조건에 해당되지 않는 것은?

① 연소실 구석구석까지 분사되게 할 것

② 미세한 안개모양으로 분사하여 쉽게 착화되게 할 것

③ 분사 완료시 완전히 차단하여 후적이 일어나지 않을 것

④ 고온, 고압의 가혹한 조건에서는 단시간 사용할 수 있을 것

24. 자동차 기관에 사용되는 수온센서는 주로 어떤 특성의 서미스터를 사용하는가?

① 정특성  ② 부특성  ③ 양특성  ④ 일방향 특성

25. 디젤기관에서 착화지연기간이 1/1000초, 착화 후 최고 압력에 도달할 때까지의 시간이 1/1000초일 때, 2000rpm으로 운전되는 기관의 착화 시기는?

(단, 최고 폭발압력은 상사점 후 12° 이다.)

① 상사점 전 32°    ② 상사점 전 36°

③ 상사점 전 12°    ④ 상사점 전 24°

26. 운행차 배출가스 정밀검사를 받아야 하는 자동차에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 대기환경규제 지역에 등록된 자동차는 정밀검사 대상 자동차이다.

② 서울특별시에서 운행되는 승용자동차는 정밀검사 대상 자동차이다.

③ 피견인자동차는 정밀검사를 받아야 하는 자동차에서 제외한다.

④ 천연가스를 연료로 사용하는 자동차는 정밀검사를 받아야 한다.

27. 디젤기관의 노킹 발생 원인이 아닌 것은?

① 착화지연 기간이 너무 길 때

② 세탄가가 높은 연료를 사용할 때

③ 압축비가 너무 낮을 때

④ 착화온도가 너무 높을 때

28. 기관 작동 중 실린더 내 흡입효율이 저하되는 원인이 아닌 것은?

① 흡입 및 배기의 관성이 피스톤 운동을 따르지 못할 경우

② 밸브 및 피스톤링의 마모로 인한 가스 누설이 발생되는 경우

③ 흡·배기 밸브의 개폐시기 불안정으로 인한 단속 타이밍이 맞지 않을 경우

④ 흡입압력이 대기압보다 높은 경우

29. 휘발유사용자동차의 차량중량이 1224kg이고 총중량이 2584kg인 경우 배출 가스 정밀검사 부하검사방법인 정속모드(ASM2525)에서 도로 부하마력(PS)은?

① 10     ② 15     ③ 20     ④ 25

30. 총배기량 1400cc인 4행정 기관이 2000rpm으로 회전하고 있다. 이 때의 도시평균 유효압력이  10kgf/cm2  이면 도시마력은 몇 PS인가?

① 약 31.1  ② 약 42.1   ③ 약 52.1 ④ 약 62.1

31. 전자제어 가솔린 연료분사장치의 인젝터에서 분사되는 연료의 양은 무엇으로 조정하는가?

① 인젝터 개방시간

② 연료 압력

③ 인젝터의 유량계수와 분구의 면적

④ 니들 밸브의 양정

32. 복합사이클의 이론열효율은 어느 경우에 디젤사이클의 이론열효율과 일치하는가?

33. 흡입공기량을 간접 계측하는 센서의 방식은?

① 핫 와이어식      ② 베인식

③ 칼만와류식       ④ 맵센서식

34. 압력식 캡을 밀봉하고 냉각수의 팽창과 동일한 크기의 보조 물탱크를 설치하여 냉각수를 순환시키는 방식은?

① 밀봉 압력방식     ② 압력 순환방식

③ 자연 순환방식     ④ 강제 순환방식

35. 윤활유의 유압 계통에서 유압이 저하되는 원인이 아닌 것은?

① 윤활유 부족

② 윤활유 공급펌프 손상

③ 윤활유 누설

④ 윤활유 점도가 너무 높을 때

36. 기관의 윤활방식 중 윤활유가 모두 여과기를 통과하는 방식은?

① 전류식   ② 분류식   ③ 중력식  ④ 샨트식

37. 디젤기관 후처리장치(DPF)의 재생을 위한 연료분사는?

① 점화 분사            ② 주 분사

③ 사후 분사            ④ 직접 분사

38. 가변저항의 원리를 이용한 것은?

① 스로틀 포지션 센서   ② 노킹 센서

③ 산소 센서            ④ 크랭크각 센서

39. 가변용량제어 터보차저에서 저속 저부하(저유량) 조건의 작동원리를 나타낸 것은?

① 베인 유로 좁힘→배기가스 통과속도 증가→터빈 전달 에너지 증대

② 베인 유로 넓힘→배기가스 통과속도 증가→터빈 전달 에너지 증대

③ 베인 유로 넓힘→배기가스 통과속도 감소→터빈 전달 에너지 증대

④ 베인 유로 좁힘→배기가스 통과속도 감소→터빈 전달 에너지 증대

40. 전자제어 가솔린 기관에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 흡기온도 센서는 공기밀도 보정시 사용된다.

② 공회전속도 제어는 스텝 모터를 사용하기도 한다.

③ 산소센서 신호는 이론공연비 제어신호로 사용된다.

④ 점화시기는 크랭크각 센서가 점화 2차 코일의 전류로 제어한다.

제3과목 : 자동차 새시

41. 전륜 구동형(FF) 차량의 특징이 아닌 것은?

① 추진축이 필요하지 않으므로 구동손실이 적다.

② 조향방향과 동일한 방향으로 구동력이 전달된다.

③ 후륜 구동에 비해 빙판 언덕길 주행에 유리하다.

④ 후륜 구동에 비해 최소회전 반경이 작다.

42. 브레이크 내의 잔압을 두는 이유가 아닌 것은?

① 제동의 늦음을 방지하기 위해

② 베이퍼 록(Vapor Lock)현상을 방지하기 위해

③ 휠 실린더 내의 오일 누설을 방지하기 위해

④ 브레이크 오일의 오염을 방지하기 위해

43. 직경이 2cm²인 마스터실린더 내의 피스톤로드가 40kgf의 힘으로 피스톤을 밀어낸다면, 직경 4cm² 휠실런더의 피스톤은 몇 kgf으로 브레이크 슈를 작동시키는가?

① 40kgf    ② 60kgf    ③ 80kgf    ④ 100kgf

44. 자동차가 주행하면서 클러치가 미끄러지는 원인으로 틀린 것은?

① 클러치 폐달의 자유간극이 크다.

② 압력판 및 플라이휠 면이 손상되었다.

③ 마찰면의 경화 또는 오일이 부착되어있다.

④ 클러치 압력스프링이 쇠약 및 손상되었다.

45. 공압식 전자제어 현가장치에서 저압 및 고압 스위치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고압 스위치가 ON 되면 컴프레서 구동조건에 해당된다.

② 저압 스위치는 리턴 펌프를 구동하기 위한 스위치이다.

③ 고압 스위치가 ON 되면 리턴 펌프가 구동된다.

④ 고압 스위치는 고압 탱크에 설치된다.

46. 전자제어 자동변속기에서 변속기 제어유닛(TCU)의 입력 요소가 아닌 것은?

① 입력 속도 센서      ② 출력 속도 센서

③ 산소센서            ④ 유온센서

47. 자동차 앞바퀴 정렬 중 캐스터에 관한 설명은?

① 자동차의 전륜을 위에서 보았을 때 바퀴의 앞부분이 뒷부분보다 좁은 상태를 말한다.

② 자동차의 전륜을 앞에서 보았을 때 바퀴 중심선의 위부분이 약간 벌어져 있는 상태를 말한다.

③ 자동차의 전륜을 옆에서 보면 킹핀의 중심선이 수직선에 대하여 어느 한쪽으로 기울어져 있는 상태를 말한다.

④ 자동차의 전륜을 앞에서 보면 킹핀의 중심선이 수직선에 대하여 약간 안쪽으로 설치된 상태를 말한다.

48. 자동차에 사용하는 휠 스피드 센서의 파형을 오실로스코프로 측정하였다. 파형의 정보를 통해 확인 할 수 없는 것은?

① 최저 전압         ② 최고 전압

③ 평균 전압        ④ 평균 저항

49. 자동차의 바퀴가 동적 언밸런스(Unbalance)일 경우 발생할 수 있는 현상은?

① 트램핑(Tramping)  ② 정재파(Standing wave)

③ 요잉(Yawing)      ④ 시미(Shimmy)

50. 자동변속기에서 스톨테스트로 확인할 수 없는 것은?

① 엔진의 출력 부족  ② 댐퍼클러치의 미끄러짐

③ 전진클러치의 미끄러짐 ④ 후진클러치의 미끄러짐

51. 자동차의 앞바퀴 윤거가 1500mm, 축간거리가 3500mm, 킹핀과 바퀴접지면의 중심거리가 100mm인 자동차가 우회전할 때, 왼쪽 앞바퀴의 조향각도가 32°이고 오른쪽 앞바퀴의 조향각도가 40°라면 이 자동차의 선회 시 최소회전 반지름은?

① 약 6.7m  ② 약 7.2m  ③ 약 7.8m  ④ 약 8.2m

52. 소형 승용차가 제동 초속도 80km/h에서 제동을 하고자 할 때 공주시간이 0.1초일 경우 이동한 공주거리는 얼마인가?

① 약 1.22m ② 약 2.22m  ③ 약 3.22m ④ 약 4.22m

53. 조향기어의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 토르센형          ② 볼 너트형

③ 웜 섹터 롤러형    ④ 랙 피니언형

54. 공압식 전자제어 현가장치의 기본 구성품에 속하지 않는 것은?

① 컴프레셔           ② 공기저장 탱크

③ 컨트롤 유닛        ④ 동력 실린더

55. 차축의 형식 중 구동 차축의 스프링 아래 질량이 커지는 것을 피하기 위해 종감속기어와 차동장치를 액슬 축으로부터 분리하여 차체에 고정 한 형식은?

① 3/4 부동식(three quarter floating axle type)

② 반부동식(half floating axle type)

③ 벤조식(banjo axle type)

④ 데 디온식(de dion axle type)

56. 가솔린 승용차에서 주행 중 시동이 꺼졌을 때 제동력이 저하되는 이유로 가장 적절한 것은?

① 진공 배력 장치 작동 불능

② 베이퍼 록 현상

③ 엔진 출력 상승

④ 하이드로 플래닝 현상

57. ABS 장착 차량에서 인덕티브 형식 휠 스피드 센서의 설명으로 틀린 것은?

① 출력신호는 AC 전압이다.

② 일종의 자기유도센서 타입이다.

③ 고장 시 즉시 ABS 경고등이 점등하게 된다.

④ 앞바퀴는 조향 휠이므로 뒷바퀴에만 장착되어 있다.

58. TPMS(Tire Pressure Montoring System)의 설명으로 틀린 것은?

① 타이어 내부의 수분량을 감지하여 TPMS 전자제어 모듈(ECU)에 전송한다.

② TPMS 전자제어 모듈(ECU)는 타이어 압력센서가 전송한 데이터를 수신 받아 판단 후 경고등 제어를 한다.

③ 타이어 압력센서는 각 휠의 안쪽에 장착되어 압력, 온도 등을 측정한다.

④ 시스템 구성품은 전자제어 모듈(ECU), 압력센서, 클러스터 등이 있다.

59. 기관 플라이휠과 직결되어 기관 회전수와 동일한 속도로 회전하는 토크 컨버터의 부품은?

① 터빈 런너         ② 펌프 임펠러

③ 스테이터          ④ 원웨이 클러치

60. 검사기를 이용하여 운행 자동차의 주 제동력을 측정하고자 한다. 다음 중 측정방법이 잘못된 것은?

① 바퀴의 흙이나 먼지, 물 등의 이물질을 제거한 상태로 측정한다.

② 공차상태에서 사람이 타지 않고 측정한다.

③ 적절히 예비운전이 되어 있는지 확인한다.

④ 타이어의 공기압은 표준 공기압으로 한다.

제4과목 : 자동차 전기

61. 에어백 시스템에서 모듈을 탈거나 각종 에어백 회로가 전원과 접지되어 에어백이 펼쳐 질 수 있다. 이러한 사고를 미연에 방지 하는 것은?

① 프리 텐셔너          ② 단락 바

③ 클럭 스프링          ④ 인플레이터

62. 부특성 서미스터를 적용한 냉각수 온도센서는 수온이 올라감에 따라 저항 은 어떻게 변화하는가?

① 변화없다.           ② 일정하다.

③ 상승한다.           ④ 감소한다.

63. 점화플러그에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 열가는 점화플러그의 열방산 정도를 수치로 나타내는 것이다.

② 방열효과가 낮은 특성의 플러그를 열형플러그라고 한다.

③ 전극의 온도가 자기청정온도 이하가 되면 실화가 발생한다.

④ 고 부하 고속회전이 많은 기관에서는 열형플러그를 사용하는 것이 좋다.

64. 하이브리드 시스템에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 직렬형 하이브리드는 소프트타입과 하드타입이 있다.

② 소프트타입은 순수 EV(전기차) 주행 모드가 없다.

③ 하드타입은 소프트타입에 비해 연비가 향상된다.

④ 플러그-인 타입은 외부 전원을 이용하여 배터리를 충전한다.

65. 자동차의 점화스위치를 작동(ON) 하였으나 기동전동기의 피니언이 작동되지 않을 시, 점검항목이 아닌 것은?

① 점화코일         ② 축전지

③ 점화스위치       ④배선 및 휴즈

66. 논리회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

① AND회로 : 모든 입력이 “1”일 때만 출력이 “1”이 되는 회로

② OR회로 : 입력 중 최소한 어느 한쪽의 입력이 “1”이면 출력이 “1”이되는 회로

③ NAND회로 : 모든 입력이 “0”일 경우만 출력이 “0”이 되는 회로

④ NOR회로 : 입력 중 최소한 어느 한쪽의 입력이 “1” 이면 출력이 “0”이 되는 회로

67. 자동차 CAN통신 시스템의 특징이 아닌 것은?

① 양방향 통신이다.

② 모듈간의 통신이 가능하다.

③ 싱글 마스터(single master) 방식이다.

④ 데이터를 2개의 배선(CAN-HIGH, CAN-LOW)을 이용하여 전송한다.

68. 디젤기관에 병렬로 연결된 예열플러그(0.2Ω)의 합성 저항은 얼마인가? (단, 기관은 4기통이고 전원은 12V이다.)

① 0.05Ω   ② 0.10Ω   ③ 0.15Ω   ④ 0.20Ω

69. 방향지시등의 작동조건에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 좌측·우측에 설치된 방향지시등은 한 개의 스위치에 의해 동시 점멸하는 구조일 것

② 1분 간 90±30회로 점멸하는 구조일 것

③ 방향지시등 회로와 전조등 회로는 연동하는 구조일 것

④ 시각적·청각적으로 동시에 작동되는 표시장치를 설치할 것

70. 자동차 에어컨 시스템에서 제어모듈의 입력요소가 아닌 것은?

① 차속센서           ② 산소센서

③ 외기온도센서       ④ 증발기 온도 센서

71. 전압 24V, 출력전류 60A인 자동차용 발전기의 출력은?

① 0.36kW    ② 0.72kW    ③ 1.44kW    ④ 1.88kW

72. 자동차 에어컨 냉매의 구비조건이 아닌 것은?

① 임계온도가 높을 것

② 증발잠열이 클 것

③ 인화성과 폭발성이 없을 것

④ 전기 절연성이 낮을 것

73. 수광부 중앙의 집광렌즈와 상·하·좌·우 4개의 광전지를 설치하고 스크린에 전조등의 모양을 비추어 광도 및 광축을 측정하는 전조등 시험기의 형식은?

① 수동형    ② 자동형    ③ 집광식    ④ 투영식

74. 변환빔 전조등의 설치 기준에서 발광면의 관측각도 범위로 잘못된 것은?

① 상측 15° 이내         ② 하측 10° 이내

③ 외측 15° 이내         ④ 내측 10° 이내

75. 배터리 규격 표시 기호에서 “CCA 660A"가 뜻하는 것은?

① 저온시동 전류         ② 예비 용양율

③ 20시간 충전전류       ④ 25암페어율

76. 자동차 정기검사에서 매연검사방법으로 틀린 것은?

① 중립상태에서 급가속과 공회전을 3회 반복하여 기관을 예열시킨다.

② 측정기의 시료채취관을 배기관의 벽면으로부터 10mm 이상 떨어지도록 설치한다.

③ 가속페달을 밟고 놓는 시간을 4초 이내로 급가속 하여 시료를 채취한다.

④ 3회 연속 측정한 매연 농도를 평균 산출한다.

77. 회로의 임의의 접속점에서 유입하는 전류의 합과 유출하는 전류의 합은 같다고 정의하는 법칙은?

① 키르히호프의 제 1법칙  ② 옴의 법칙

③ 줄의 법칙              ④ 뉴턴의 제 1법칙

78. 자동 전조등에서 오토모드의 점멸 장치회로에 사용되는 반도체 소자의 센서는?

① 피에조 센서       ② 마크네틱 센서

③ 조도 센서         ④ NTC 센서

79. 플레밍의 왼손법칙에서 엄지손가락 방향으로 회전하는 기동전동기의 부품은?

① 로터  ② 계자 코일  ③ 전기자   ④ 스테이터

80. 점화장치에서 파워트랜지스터의 B(베이스) 단자와 연결된 것은?

① 점화코일 (-)단자    ② 점화코일 (+)단자

③ 접지                ④ ECU

정  답   표