국가기술자격검정 필기시험문제
2008년도 3월 2일				수검번호	성 명
자격종목 및 등급(선택분야) 자동차 정비기사	종목번호 1070	시험시간 2시간	문제지형별

일반기계 공학

제1과목

1. 18-8 스테인리스강의 주성분으로 적합한 것은?

㉮ Fe, Cr, Zn	㉯ Fe, Ni, Al

㉰ Fe, Cr, Ni	㉱ Fe, Sn, Ni

2. 선반작업에 사용되는 절삭공구의 일반적인 명칭은?

㉮ 숫돌	㉯ 커터	㉰ 탭	㉱ 바이트

3. 용접부의 미소한 균열이나 작은 구멍 등을 신속하고 용이하게 검출하는 방법으로 철, 비철재료 및 비자성 재료에도 널리 이용되며, 형광물질을 기름에 녹인 것을 표면에 칠하는 검사방법은?

㉮ 와류 탐상검사	㉯ 외관 검사

㉰ 자분탐상 검사	㉱ 침투 탐상검사

4. 유압 작동유의 구비조건 설명으로 틀린 것은?

㉮ 비압축성이어야 한다.

㉯ 열을 방출시키지 않아야 한다.

㉰ 녹이나 부식 발생 등이 방지되어야 한다.

㉱ 장시간 사용하여도 화학적으로 안정하여야 한다.

5. 급수펌프에 연결된 흡입관을 저수 탱크에 넣을 때 수면으로부터 흡입이 시작되는 관 끝까지의 최소 길이는?

㉮ 10cm	㉯ 흡입관 지름의 1배

㉰ 20cm	㉱ 흡입관 지름의 2배

6. 어큐뮬레이터(accumulator) 용도 설명으로 틀린 것은?

㉮ 밸브를 개폐하는 것에 의하여 오일 해머나 압축 노이즈에 의한 충격 압력을 방지한다.

㉯ 폐회로에서의 유온 변화에 의한 오일의 팽창, 수축에 의하여 생기는 유량의 변화를 보충을 해준다.

㉰ 유압펌프에서 발생하는 맥동을 흡수하고 진동이나 소음방지에 사용한다.

㉱ 직선 왕복운동을 주로 하는 실린더와 회전운동을 하는 실린더로 사용한다.

7. 축의 휨, 원통의 진원도 측정에 가장 적합한 측정기는?

㉮ 다이얼 게이지	㉯ 하이트 게이지

㉰ 버니어캘리퍼스	㉱ 각도 게이지

8. 비중이 작은 것부터 큰 것의 순서대로 나열된 기계재료 기호는?

㉮ Fe ＜ Cu ＜ Pb	㉯ Cu ＜ Mg ＜ Pb

㉰ Mg ＜ Pb ＜Fe	㉱ Fe ＜ Pb ＜ Mg

9. 1000rpm으로 2000N∙cm 의 비틀림 모멘트를 전달하는 축의 전달 동력은 약 몇 kW 인가?

㉮ 2	㉯ 4	㉰ 20	㉱ 40

10. 지름이 20mm인 시험편을 인장 시험한 결과 최대하중이 4082kgf 이었다. 이 시험편의 인장강도는 약 몇 kgf/mm² 인가?

㉮ 10.42	㉯ 104.20

㉰ 12.99	㉱ 129.93

11. 표준 스퍼기어에서 모듈이 10이고 피치원 지름이 180mm 일 때 잇수는 몇 개 인가?

㉮ 36	㉯ 18	㉰ 10	㉱ 9

12. 10m/s 의 속도로 회전하는 원통 마찰차의 두 차를 밀어주는 힘이 74kgf, 접촉 면의 마찰계수가 [eqn: μ^max]= 0.2 일 때 전달 동력은 약 몇 kW 인가?

㉮ 0.85	㉯ 1.20	㉰ 1.45	㉱ 1.80

13. 그림과 같이 브레이크 축에 6670kgf-mm의 토크가 작용하고 있을 때 레버에 15kgf 의 힘을 가하여 제동하려면 브레이크 축의 지름 D는 약 몇 mm 인가?(단, 접촉면 마찰계수는 μ = 0.3.)

㉮ 98mm	㉯ 225mm

㉰ 198mm	㉱ 327mm

14. 동일 규격의 인장코일 스프링에서 유효권수 만을 2배로 하면 같은 조건의 하중에 대하여 처음 처짐량 [eqn: δ] 에 비교한 유효권수 만을 2배로 한 스프링의 처짐량은?

㉮ [eqn: 1 over 2 δ]	㉯ [eqn: δ]	㉰ [eqn: 2``δ]	㉱ [eqn: 4``δ]

15. 그림과 같이 10 KN의 집중하중을 받는 단순보에서 Rb 에서의 반력이 8 KN 일 때 X 값은?

㉮ 2m	㉯ 4m	㉰ 6m	㉱ 8m

16. 폭이 B 이고 높이가 h 인 직사각형 단면의 중심축 X-X' 에 대한 단면계수는?

㉮[eqn: Z = h^2 over 12]	㉯[eqn: Z = bh^3 over 6]

㉰[eqn: Z= bh^3 over 12]	㉱[eqn: Z = bh^2 over 6]

17. 볼 베어링에서 처음 수명이 [eqn: L_n] 인 경우 동일조건에서 베어링 하중만을 2배로 하면 수명은?

㉮ [eqn: 1 over 2 L_n]	㉯[eqn: 1 over 4 L_n]

㉰[eqn: 1 over 8 L_n]	㉱[eqn: 1 over 16 L_n]

18. 연삭 숫돌의 결합재는 숫돌입자를 결합하여 숫돌의 형상을 갖도록 하는 재료이다. 결합재의 필요조건이 아닌 것은?

㉮ 열과 연산액에 대하여 안전할 것.

㉯ 고속회전에 대한 안전강도를 가질 것.

㉰ 입간 간에 기공이 생기지 않도록 할 것.

㉱ 균일한 조직으로 임의의 형상 및 연삭액에 대하여 안전할 것.

19. 전기저항 용접의 종류인 것은?

㉮ 경납 땜	㉯ 심 용접

㉰ 아크 용접	㉱ 테르밋 용접

20. 재료의 인장강도가 48kgf/cm² 인 강재가 안전율이 8 이면 허용 인장응력은 몇 kgf/mm² 인가?

㉮ 560	㉯ 600	㉰ 640	㉱ 680

기계열역학

제2과목

21. 분자량이 30인[eqn: rmC_2 H_6](에탄)의 기체상수는 몇 kJ/kgK 인가?

㉮ 0.277	㉯ 2.018	㉰ 19.33	㉱ 265.43

22. 정압 비열이 0.8418 kJ/kgK 이고 기체 상수가 0.18892 kJ/kgK 인 이상기체의 정적 비열은 약 얼마인가?

㉮ 4.456 kJ/kgK	㉯ 1.220 kJ/kgK

㉰ 1.031 kJ/kgK	㉱ 0.653 kJ/kgK

23. 포화증기를 정적 하에서 압력을 높이면 어떻게 되며, 압력 일정하에서 온도를 높이면 어떻게 되겠는가?

㉮ 모두 포화증기 그대로이다.

㉯ 모두 과열증기로 변화한다.

㉰ 정적 하에서 압력을 높이면 포화증기가 되나 압력 일정 하에 온도를 높이면 과열증기가 된다.

㉱ 정적 하에서 압력을 높이면 과열증기가 되나 압력 일정 하에 온도를 높이면 포화증기가 된다.

24. 카르노 열기관 사이클 A는 0℃와 100℃ 사이에서 작동되며, 카르노 사이클 B는 100℃와 200℃ 사이에서 작동된다. 사이클 B 의 효율은 사이클 A 의 효율보다 어떠한가?

㉮ 높다,	㉯ 낮다

㉰ 같다.	㉱ 비교할 수 없다.

25. 폴리트로피 변화의 관계식 [eqn: PV`^n = C] 에서 [eqn: n = 0] 이면 다음 중 무슨 변화가 되는가?

㉮ 정적변화	㉯ 정압변화

㉰ 등온변화	㉱ 단열변화

26. 비열이 0.475 kJ/kgK 인 철 10kg 을 20℃ 에서 80℃ 로 올리는데 필요한 열량은 몇 kJ 인가?

㉮ 222	㉯ 232	㉰ 285	㉱ 315

27. 온도 150℃ 압력 0.5MPa 의 공기 0.287kg 이 압력이 일정한 과정에서 원래 체적의 2배로 늘어난다. 이 과정에서의 열전달량은 약 얼마인가?(단, 공기의 기체상수는 0.287 kJ/kgK 이고 정압비열과 정적비열은 각각 1.004kJ/kgK, 0.717 kJ/kgK 이다)

㉮ 98.8 kJ	㉯ 111.8kJ

㉰ 121.9 kJ	㉱ 134.9kJ

28. 일과 열에 대한 표현 중 옳지 않는 것은?

㉮ 일과 열은 경로 함수이다.

㉯ 일은 힘의 크기와 힘의 방향으로 이동한 거리의 곱이다.

㉰ 열은 검사 체적의 경계면에서 관찰할 수 있다.

㉱ 일과 열은 에너지이다.

29. 재열 및 재생 사이클에 대한 설명 중 맞는 것은?

㉮ 재생 사이클은 터빈 출구의 건도를 증가시킨다.

㉯ 재열 사이클은 터빈 출구의 건도를 감소시킨다.

㉰ 추기재생 사이클은 단수가 너무 많으면 효율의 증가에 따른 에너지 절약의 효과보다 추가적인 장비의 가격이 높아져서 경제성이 떨어진다.

㉱ 개방형 급수가열기를 이용한 재생 사이클에서는 급수가열기와 동일한 숫자의 급수펌프가 필요하다.

30. 체적이 1m³ 인 용기에 물이 5kg 들어 있으며, 그 압력을 측정해보니 500kPa 이었다. 이 용기의 물 중 수증기는 몇 kg 인가?(단 500kPa 에서 포화수와 포화증기의 비체적은 각각 0.001093m²/kg, 0.37488m²/kg 이다)

㉮ 0.005kg	㉯ 0.94kg

㉰ 1.87kg	㉱ 2.66kg

31. 그림과 같은 피스톤―실린더로 구성된 용기가 있다. 피스톤 아래의 공간에는 공기가 들어있으며, 피스톤 위에는 물이 채워져 있고 실린더와 마찰이 없이 움직일 수 있는 피스톤이 정지 상태에 있다. 용기 안에 들어있는 공기의 압력은 약 얼마인가?(단, 대기압은 100kPa, 물의 높이는 0.5m, 물의 밀도는 1000kg/m³, 중력가속도는 9.807m/s², 피스톤 질량은 2kg, 피스톤의 단면적은 0.01m² 이다)

㉮ 101kPa	㉯ 107kPa

㉰ 5765kPa	㉱ 6905kPa

32. 어떤 재생사이클의 혼합형 급수 가열기에서는 터빈에서 추기된 습증기(h₁= 2690kJ/kg)와 저압 펌프에서 공급되는 물(h₂= 190kJ/kg)이 혼합되어 고압 펌프에 엔탈피 h₃= 600kJ/kg 인 상태로 공급된다. 터빈에 공급된 증기 1kg 당 터빈에서 추기되는 수증기의 양은?

㉮ 0.142kg	㉯ 0.164kg

㉰ 0.223kg	㉱ 0.317kg

33. 이상적인 역카르노 냉동사이클에서 응축 온도가 330K, 증발온도가 270K 이면 성능계수는 얼마인가?

㉮ 2.7	㉯ 3.3	㉰ 4.5	㉱ 5.4

34. 다음 동력 사이클에서 두 개의 정압과정이 포함된 사이클은?

㉮ 랭킨 사이클	㉯ 오토 사이클

㉰ 디젤 사이클	㉱ 카르노 사이클

35. 열역학 제2법칙은 여러 가지로 서술될 수 있다. 열역학 제2법칙에 대한 다음 서술 중 잘못된 것은?

㉮ 열을 일로 변환하는 것은 불가능하다.

㉯ 열효율이 100% 인 열기관을 만들 수 없다.

㉰ 열은 저온 물체로부터 고온 물체로 자연적으로 전달되지 않는다.

㉱ 역류되는 일 없이 작동하는 냉동기를 만들 수 없다.

36. 다음 중 증기압축 냉동사이클의 구성품이 아닌 것은?

㉮ 응축기	㉯ 증발기

㉰ 팽창밸브	㉱ 터빈

37. 내부에너지가 100kJ, 압력 600 Pa, 체적 3m³ 인 공기의 엔탈피는 몇 kJ 인가?

㉮ 98.2kJ	㉯ 101.8kJ

㉰ 125.6kJ	㉱ 1800kJ

38. 두 물체가 제3의 물체와 온도가 같을 때는 두 물체도 역시 서로 온도가 같다는 것을 말하는 법칙으로 온도측정의 기초가 되는 것은?

㉮ 열역학 제0법칙	㉯ 열역학 제1법칙

㉰ 열역학 제2법칙	㉱ 열역학 제3법칙

39. 다음 중 스테판-볼츠만의 법칙과 관련이 있는 열전달은?

㉮ 대류	㉯ 복사

㉰ 전도	㉱ 응축

40. 클라우지우스(Clausius)의 부등식을 바르게 표현한 것은?(단, T는 절대온도, Q는 열량을 표시한다)

㉮ [eqn: OINT δQ over T``≥``0]	㉯ [eqn: OINT δQ over T``≤``0]

㉰ [eqn: OINT δQ ``≥``0]	㉱ [eqn: OINT δQ ``≤``0]

자동차공학

제3과목

41. 다음 그림은 ISA(Idle speed actuator) 타입의 공회전 제어 회로이다. 열림 코일과 닫힘 코일 2개로 구성되어 있는 방식으로 맞는 것은?

㉮ 타임 제어 방식이다.

㉯ (+)듀티제어 방식이다.

㉰ (-)듀티제어 방식이다.

㉱ 정전류 제어방식이다.

42. 압축비 18인 디젤기관의 흡입 끝의 온도가 50℃ 인 경우 가역 단열 압축 가정하면 압축 끝의 온도는 약 몇 ℃ 인가?(단 비열비 [eqn: k = 1.4] 이다)

㉮ 1026℃	㉯ 753℃

㉰ 685℃	㉱ 623℃

43. 피스톤의 행정이 90mm, 기관의 회전수가 3000rpm 일 때 피스톤의 평균속도는 몇 m/s 인가?

㉮ 6.5m/s	㉯ 7.5m/s

㉰ 8.0m/s	㉱ 9.0m/s

44. 전자제어 제동장치(ABS)에서 바퀴의 회전속도를 감지하는 것은?

㉮ 차속 센서	㉯ 휠 스피드 센서

㉰ 스톱스위치	㉱ 점화 신호

45. 자동차 수동변속기에 사용되는 단판 마찰 클러치 디스크의 지름이 50cm, 전달토크가 100N⋅m 인 경우 디스크를 누르는 클러치 스프링 1개당의 힘은 약 몇 N 인가?(단, 마찰계수 0.3, 클러치 스프링은 6개이다)

㉮ 1333N	㉯ 660N

㉰ 111N	㉱ 222N

46. 공기유량 센서 고장시 ECU는 임의보정(fail safe)을 결정한다. 이 때 참고해야 할 가장 기본적인 신호로 맟는 것은?

㉮ 기관 회전수, 차속센서

㉯ TPS, WTS

㉰ 기관 회전수, TPS

㉱ WTS, 기관 회전수

47. 애커먼 쟝토식(Ackerman-Jeantaud type) 조향장치의 회전 조향각도로 맞는 것은?

㉮ 바깥쪽 바퀴각도가 안쪽 바퀴 각도보다 크다.

㉯ 바깥쪽 바퀴각도와 안쪽 바퀴 각도는 같다.

㉰ 안쪽 바퀴각도가 바깥쪽 바퀴 각도보다 크다.

㉱ 경우에 따라서 클 때도 있고 작을 때도 있다.

48. 전자제어 가솔린 연료분사 엔진에서 흡입공기 온도는 20℃, 냉각수 온도는 80℃를 기준으로 분사량이 보정된다고 할 때 현재 엔진의 흡입공기 온도는 15℃, 냉각수 온도는 60℃ 라면 연료분사량은 각각 어떻게 보정되는가?

㉮ 흡기온도 보정-증량, 냉각수온 보정-증량

㉯ 흡기온도 보정-증량, 냉각수온 보정-감량

㉰ 흡기온도 보정-감량, 냉각수온 보정-증량

㉱ 흡기온도 보정-감량, 냉각수온 보정-감량

49. 온도에 따라 전기 저항값이 변하는 반도체 소자로서 연료 잔량 경고등, 흡입공기온도 센서, 오일온도 센서 등에 쓰이는 것은?

㉮ 압전소자	㉯ 다이오드

㉰ 서미스터	㉱ 트랜지스터

50. 가솔린 기관의 연소실 안이 고온⋅고압이고 공기 과잉일 때 주로 발생되는 가스로 광화학 스모그의 원인이 되는 것은?

㉮ NOx	㉯ CO	㉰ HC	㉱ CO₂

51. 전자제어 서스펜션(ECS) 장착 차량에 적용된 부품이 아닌 것은?

㉮ 하이트 센서

㉯ 차속 센서

㉰ 스티어링 휠 각도 센서

㉱ 크랭크각 센서

52. 교류 발전기에서 기전력 발생 요소에 대한 설명 중 틀린 것은?

㉮ 로터 코일의 회전이 빠를수록 많은 기전력을 얻을 수 있다.

㉯ 로터 코일에 흐르는 전류가 클수록 기전력이 커진다.

㉰ 자극의 수가 많은 경우 기전력의 변화를 적게 할 수 있다.

㉱ 권수가 많고 도선(코일)의 길이가 짧을수록 자력이 크다.

53. 기본 점화시기 및 연료 분사시기와 밀접한 관계가 있는 센서는?

㉮ 수온 센서	㉯ 대기압 센서

㉰ 크랭크각 센서	㉱ 흡기온 센서

54. 전자제어 자동변속기에서 변속 개시점을 검출하여 최적의 변속단을 얻기 위해 제공하는 직접적인 신호 정보가 아닌 것은?

㉮ 스로틀 포지션 센서

㉯ 차속 센서

㉰ 흡기온도 센서

㉱ 인히비터 스위치

55. 주행저항 선도에 포함되지 않는 저항은?

㉮ 구름 저항	㉯ 공기 저항

㉰ 등판 저항	㉱ 가속 저항

56. 에어백 시스템의 구성요소가 아닌 것은?

㉮ 조향휠 클럭스프링	㉯ 충격 센서

㉰ 에어백	㉱ 차고 센서

57. 듀어 서보형 브레이크 설명으로 맞는 것은?

㉮ 전진시 브레이크를 작동할 때만 2개의 브레이크 슈가 자기배력 작용을 한다.

㉯ 후진시 브레이크를 작동할 때만 1개의 브레이크 슈가 자기배력 작용을 한다.

㉰ 전⋅후진 모두 브레이크가 작동할 때 2개의 브레이크 슈가 자기배력 작용을 한다.

㉱ 후진시 브레이크를 작동할 때만 2개의 브레이크 슈가 자기배력 작용을 한다.

58. 축전지에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉮ 축전지는 화학적 에너지를 전기적 에너지로 변환시킨다.

㉯ 1차 전지란 방전되었을 때 충전을 할 수 없으므로 제사용이 불가능한 전지를 말한다.

㉰ 2차 전지란 방전되었을 때 재사용이 가능하도록 재충전이 가능한 전지를 말한다.

㉱ 알칼리 축전지는 납산 축전지에 비하여  과부하에 불리하고 수명이 짧다.

59. 가솔린 자동차와 비교한 LPG 자동차에 대한 설명으로 맞는 것은?

㉮ 아황산가스가 많이 발생된다.

㉯ 혼합기의 분배가 나빠 부조현상이 심하다.

㉰ 유해 배기가스가 비교적 적게 배출된다.

㉱ 저속에서는 출력저하가 있지만 고속에서는 출력저하가 없다.

60. 주행중인 자동차에는 노면으로부터의 충격 외에 여러 가지 힘이 작용하는데 여기에 해당되지 않는 것은?

㉮ 구동력과 제동력	㉯ 원심력과 중력

㉰ 풍력과 선회력	㉱ 다짐력과 점착력

자동차정비

제4과목

61. 자동차의 기어 변속시 기어의 클래시(clash)를 방지하기 위하여 장치한 변속기 내의 부품 명칭은?

㉮ 카운터 기어(counter gear)

㉯ 싱크로나이저(synchronizer)

㉰ 헤리컬 기어(helical gear)

㉱ 자동변속기

62. 반도체 점화장치 중 트랜지스터(transistor) 점화장치의 특성 설명으로 틀린 것은?

㉮ 점화시기가 가장 적당하여 NOx 가 감소한다.

㉯ 고속성능이 향상된다.

㉰ 엔진성능 개선을 위한 전자제어가 가능하다.

㉱ 착화성이 향상된다.

63. [eqn: 0.5μF], [eqn: 0.7μF]의 축전기를 병렬로 연결하고 12V의 전압을 가할 때 합성 정전용량은 [eqn: μF] 인가?

㉮ 1.2[eqn: μF]	㉯ 0.7[eqn: μF]	㉰ 0.5[eqn: μF]	㉱ 0.3[eqn: μF]

64. 전자제어 차량의 연료펌프 작동 여부를 시험하고자 한다. 시험 및 점검 방법이 잘못된 것은?

㉮ 연료펌프 체크 단자에 전압을 가한 후 연료 주입구에 귀를 대고 들어본다.

㉯ 리턴 호스를 손으로 잡는다.

㉰ 연료펌프 릴레이에서 점검한다.

㉱ 눈으로 연료펌프 작동 여부를 확인한다.

65. 그림과 같이 12V 배터리 2개를 직렬로 연결하여 충전하고자 한다. 각각의 용량이 50AH 라면 전압 E(V)와 전류 I(A)는 얼마의 값으로 선정하여야 적절한가?(단, 충전기는 정전류 충전기이다.)

㉮ 12V, 5A	㉯ 24V, 5A

㉰ 12V, 20A	㉱ 24V, 20A

66. 차량총중량이 2000kgf 일 때 속도가 80km/h 인 자동차의 제동거리는 몇 m 인가?(단, 관성상당중량 5%, 제동력이 850kgf, 공주시간 1/10초)

㉮ 25.93m	㉯ 29.56m

㉰ 62.24m	㉱ 64.47m

67. 자동차의 전자제어 현가장치에서 차고조정의 정지조건을 열거하였다. 부적합한 것은?

㉮ 커브길 급선회시	㉯ 급정지시

㉰ 가속시	㉱ 주행중

68. 후륜에 장착된 ABS의 경우 셀렉트 로우 방식을 많이 채용한다. 셀렉트 로우 방식이란 어떤 것인가?

㉮ 정지시 제동성능을 향상시키기 위하여 유압을 최대로 상승시키는 시스템

㉯ 4바퀴의 속도를 감지하여 유압을 고르게 분배하는 시스템

㉰ 바퀴의 감속도를 비교하여 먼저 미끄러지는 바퀴를 기준으로 유압을 제어하는 시스템

㉱ 급정지시 자동차의 선회를 막기 위하여 뒷바퀴를 고정하는 시스템

69. ECU에 의하여 전자제어 되는 에어컨의 경우 컷오프(cut off) 기능의 작동에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉮ 급출발 성능을 향상시키기 위하여

㉯ 가속 성능을 좋게 하기 위하여

㉰ 등판 성능을 향상시키기 위하여

㉱ 냉방효과를 높이기 위하여

70. 실린더 헤드 가스킷이 기밀불량이다. 직접적인 관계가 없는 것은?

㉮ 출력손실

㉯ 압축압력 저하

㉰ 냉각수에 가스 유입 또는 윤활유에 냉각수 혼입

㉱ 윤활유 퇴적물에 의한 자기착화

71. 전자제어 연료 분사장치 엔진의 블로바이 가스 제어와 관계있는 것은?

㉮ 차콜 캐니스터(Charcoal Canister)

㉯ P.C.S.V(Purge Control Solenoid Valve)

㉰ P.C.V(Positive Crankcase Ventilation)

㉱ E.G.R(Exhaust Gas Recirculation)

72. 자동변속기의 라인압에 대해 바르게 설명한 것은?

㉮ 라인압은 거버너 압력과 함께 시프트 업 또는 시프트 다운이 이루어지도록 하는 압력이다.

㉯ 라인압이 너무 낮으면 변속시기가 빠르게 이루어진다.

㉰ 라인압이 너무 높으면 변속 쇼크가 있고 변속점이 높아진다.

㉱ 라인압이 낮으면 D, R 레인지에서 스톨 포인트가 낮아져 클러치 슬립이 발생하여 다운시프트가 불량해 진다.

73. 동력 조향장치의 구조 중에서 동력부가 고장 났을 때 수동 조작을 가능하게 해주는 것은?

㉮ 릴리프 밸브

㉯ 유량조절 밸브

㉰ 압력조절 밸브

㉱ 안전 체크 밸브

74. 윤활장치와 관련된 사항에 대한 설명 중 옳은 것은?

㉮ 자동차 윤활방식 중 압력에 의해 윤활하는 방식만을 사용해야 한다.

㉯ 전류식 윤활 펌프는 오일 전부를 여과하여 공급한다.

㉰ 윤활유 소비증대의 원인은 비산과 압력이다.

㉱ 윤활유가 연소실에서 타게 되면 옅은 검은 연기가 발생한다.

75. 브레이크 제동력 시험과 관련된 설명 중 틀린 것은?

㉮ 측정할 차량의 타이어 공기압력을 점검하고 차량에는 운전자 1인이 탑승한다.

㉯ 변속기는 1단으로 위치하고 배력식 브레이크의 경우 엔진은 2000rpm으로 유지시킨다.

㉰ 차량의 고유저항이 클 경우에는 차축 베어링 프리로드, 타이어 공기압, 라이닝의 끌림 등을 점검한다.

㉱ 제동력을 판정하기 위해서는 차량중량, 앞축중, 뒤축중 등을 알아야 한다.

76. 에어백 시스템의 인플레이터(에어백 모듈) 정비시 유의 사항 중 틀린 것은?

㉮ 인플레이터의 배선 측이 위로 가도록 보관한다.

㉯ 차량 도장 건조 작업시에는 탈거 후에 하는 것이 좋다.

㉰ 취급시 충격을 가하지 않도록 한다.

㉱ 화기 근처에 놓지 말아야 한다.

77. 전자제어 시스템을 적용한 엔진의 공기유량 센서(AFS)가 핫필름(hot film) 형식인 경우 공기유량 센서가 고장나면 공기량은 어떻게 결정되는가?(단, 스로틀 위치 센서(TPS)는 정상이다.)

㉮ 엔진 회전수, 흡기온, TPS 개도에 따라 정해진다.

㉯ 엔진 회전수와 변속위치 센서에 따라 정해진다.

㉰ 냉각수온과 TPS 개도에 따라 정해진다.

㉱ 엔진보호를 위해 시동이 걸리지 않도록 한다.

78. 자동차 전조등의 광도가 30000cd 일 때 10m 떨어진 지점의 조도는?

㉮ 3Lux	㉯ 30Lux

㉰ 300Lux	㉱ 3000Lux

79. 흡입공기량 검출방식 중 에어플로우 미터를 사용하지 않는 방식은?

㉮ 흡기부압 감지식	㉯ 열선식

㉰ 칼만맴돌이식	㉱ 베인플레이트식

80. 고속도로 주행시 타이어의 공기압을 10~15% 높이는 이유로 타당한 것은?

㉮ 타이어의 방열을 좋게 하기 위해

㉯ 제동력을 크게 하기 위해

㉰ 승차감을 좋게 하기 위해

㉱ 스탠딩 웨이브 현상을 방지하기 위해

정답

1과목  일반기계 공학

1. ㉰	2. ㉱	3. ㉱

4. ㉯	5. ㉱	6. ㉱

7. ㉮	8. ㉮	9. ㉮

10. ㉰	11. ㉯	12. ㉰

13. ㉱	14. ㉰	15. ㉱

16. ㉱	17. ㉰	18. ㉰

19. ㉯	20. ㉯

2과목  기계열역학

21. ㉮	22. ㉱	23. ㉯

24. ㉯	25. ㉯	26. ㉰

27. ㉰	28. ㉰	29. ㉰

30. ㉱	31. ㉯	32. ㉯

33. ㉰	34. ㉮	35. ㉮

36. ㉱	37. ㉯	38. ㉮

39. ㉯	40. ㉯

3과목  자동차 공학

41. ㉰	42. ㉯	43. ㉱

44. ㉯	45. ㉰	46. ㉰

47. ㉰	48. ㉮	49. ㉰

50. ㉮	51. ㉱	52. ㉱

53. ㉰	54. ㉰	55. ㉱

56. ㉱	57. ㉰	58. ㉱

59. ㉰	60. ㉱

4과목  자동차 정비

61. ㉯	62. ㉮	63. ㉮

64. ㉱	65. ㉯	66. ㉱

67. ㉱	68. ㉰	69. ㉱

70. ㉱	71. ㉰	72. ㉰

73. ㉱	74. ㉯	75. ㉯

76. ㉮	77. ㉮	78. ㉰

79. ㉮	80. ㉱