1과목 : 일반기계공학

정비기사 기출 문제 (2019년 03월 03일)

1. 그림과 같은 외팔보의 자유단 끝단에서 최대처짐량을 구하는 식은? (단, L=a+b)

① 	②

③ 	④

2. 하중이 5kN 작용하였을 때, 처짐이 200mm인 코일스프링에서 소선의 지름이 20mm일 때 이 스프링의 유효 감김수는? (단, 스프링지수(C)는 10, 전단탄성 계수(G)는 8×102N/mm2, 왈의 수정계수(K)는 1.2이다.)

① 6	② 8

③ 10	④ 12

3. 그림과 같은 원통 용기의 하부 구멍A의 단면적이 0.05m2이고 이를 통해서 물이 유출할 때 유량은 약 m3/s 인가? (단, 유량계수는 C=0.6, 높이는 H=2m 로 일정하다.)

① 0.19	② 0.38

③ 1.8	④ 3.74

4. 다음 키의 종류 중 일반적으로 가장 큰 토크를 전달할 수 있는 키는?

① 묻힘 키	② 납작 키

③ 접선 키	④ 스플라인

5. 왁스, 파라핀 등으로 만든 주형재를 사용하여 치수가 정밀하고 면이 깨끗한 복잡한 주물을 얻을 수 있는 주조법은?

① 셀몰드법	② 다이캐스팅법

③ 이산화탄소법	④ 인베스트먼트법

6. 탄소강에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

① 용융온도는 탄소함유량에 따라 다르다.

② 탄소강은 다른 재료에 비하여 대량 생산이 가능하다.

③ 탄소함유량이 많을수록 인장강도는 커지나 연성은 낮다.

④ 탄소함유량이 적은 것은 열간가공과 냉간가공이 어렵다.

7. 기어, 클러치, 캠 등과 같이 내마모성과 더불어 인성을 필요로 하는 부품의 경우는 강의 표면 경화법으로 처리한다. 강의 표면 경화법에 해당하지 않는 것은?

① 질화법	② 템퍼링

③ 고체체침탄법	④ 고주파경화법

8. 절삭가공에 이용되는 성질로 적합한 것은?

① 용접성	② 연삭성

③ 용해성	④ 통기성

9. 보일러와 같이 기밀을 필요로 할 때 리베팅 작업이 끝난 뒤에 리벳머리의 주위와 강판의 가장 자리를 75º ~85º 가량 정(chisel)과 같은 공구로 때리는 작업은?

① 굽힘작업	② 전단작업

③ 코킹작업	④ 펀칭작업

10. 평벨트 풀리의 종류는 림의 폭 중앙이 볼록한 C형과 림의 폭 중앙이 편평한 F형이 있다. 여기서 C형 림의 폭 중앙에 크라운 붙임(crowning)을 두는 이유로 가장 적적한 것은?

① 벨트의 손상을 방지하기 위하여

② 벨트의 끊어짐을 방지하기 위하여

③ 벨트가 벗겨지는 것을 방지하기 위하여

④ 주조할 때 편리하도록 목형 물매를 두기 위하여

11. 길이 L의 환봉을 압축하였더니 30cm로 되었다. 이 때 변형률은 0.0006 이라고 하면 원래의 길이는 약 몇cm인가?

① 30.09	② 30.18

③ 30.27	④ 30.36

12. 그림과 같이 원형단면의 지름 d인 관성모멘트는 이다. 원에 접하는 접선축에 대한 평행축의 정리를 활용하여 관성 모멘트(Ix)를 구하면?

①     	②

③     	④

13. 단면적 1cm2, 길이 4m 인 강선에 2kN의 인장하중을 작용시키면 신장량은 약 몇cm인가? (단, 연강의 탄성계수는 2×106N/cm2이다.)

① 6	② 4

③ 0.6	④ 0.4

14. 일반적인 알루미늄의 성질로 틀린 것은?

① 전기 및 열의 양도체이다.

② 알루미늄의 결정구조는 면심입방격자이다.

③ 비중이 2.7로 작고, 용융점이 660℃ 정도이다.

④ 표면에 산화막이 형성되지 않아 부식이 쉽게 된다.

15. 펌프의 분류를 크게 터보식과 용적식으로 분류할 때 다음 중 용적식 펌프에 속하는 것은?

① 베인 펌프	② 축류 펌프

③ 터빈 펌프	④ 벌류트 펌프

16. 철사를 여러 번 구부렸다 폈다를 반복했을 때 철사가 끊어지는 현상은?

① 시효경화	② 표면경화

③ 가공경화	④ 화염경화

17. 축(shaft)의 종류 중 전동축의 특수한 형태로 축의 지름에 비하여 길이가 짧은 축을 의미하는 것으로 형상과 치수가 정밀하고 변형량이 극히 작아야 하는 것은?

① 자축	② 스핀들

③ 유연축	④ 크랭크축

18. 대량의 제품 치수가 허용공차 내에 있는지 여부를 검사하는 게이지로 통과측과 정지측으로 구성되어 있는 것은?

① 옵티미터	② 다이얼 게이지

③ 한계 게이지	④ 블록 게이지

19. 피복 아크 용접봉에서 피복제의 역할이 아닌 것은?

① 아크의 세기를 크게 한다.

② 용접금속의 탈산 및 정련 작용을 한다.

③ 용융점이 낮은 가벼운 슬래그를 만든다.

④ 용접 금속에 적당한 합금 원소를 첨가한다.

20. 유체기계에서 유압 제어밸브의 종류가 아닌 것은?

① 압력제어밸브	② 유량제어밸브

③ 유속제어밸브	④ 방향제어밸브

2과목 : 기계열역학

21. 계의 엔트로피 변화에 대한 열역학적 관계식 중 옳은 것은? (단, T는 온도, S는 엔트로피, U는 내부 에너지, V는 체적, P는 압력, H는 엔탈피를 나타낸다.)

① TdS=dU-PdV	② TdS=dH-PdV

③ TdS=dU-VdP	④ TdS=dH-VdP

22. 다음 중 강도성 상태량 (Intensive property)이 아닌 것은?

① 온도	② 압력

③ 체적	④ 밀도

23. 그림과 같은 단열된 용기 안에 25℃의 물이 0.8m 들어있다. 이 용기 안에 100℃, 50kg의 쇳덩어리를 넣은 후 열적 평형이 이루어 졌을 때 최종 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 물의 비열은 4.18kJ/(kgㆍK), 철의 비열은 0.45kJ/(kgㆍK)이다.)

① 25.5	② 27.4

③ 29.2	④ 31.4

24. 어떤 기체 동력장치가 이상적인 브레이턴 사이클로 다음과 같이 작동할 때 이 사이클의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 온도(T)-엔트로피(S) 선도에서 T1=30℃, T2=200℃, T3=1060℃, T4=160℃이다.)

① 81%	② 85%

③ 89%	④ 92%

25. 이상기체 1kg이 초기에 압력 2kPa, 부피 0.1m3를 차지하고 있다. 가역등온과정에 따라 부피가 0.3m3로 변화했을 때 기체가 한 일은 약 몇 J인가?

① 9540	② 2200

③ 954	④ 220

26. 이상적인 오토사이클에서 열효율을 55%로 하려면 압축비를 약 얼마로 하면 되겠는가? (단, 기체의 비열비는 1.4이다.)

① 5.9	② 6.8

③ 7.4	④ 8.5

27. 실린더에 밀폐된 8kg의 공기가 그림과 같이 P1=800kPa, 체적 V1=0.27m3에서 P2=350kPa, 체적 V2= 0.80m3으로 직선 변화하였다. 이 과정에서 공기가 한 일은 약 몇 kJ 인가?

① 305	② 334

③ 362	④ 390

28. 체적이 일정하고 단열된 용기 내에 80℃, 320kPa의 헬륨 2kg이 들어 있다. 용기 내에 있는 회전 날개가 20W의 동력으로 30분 동안 회전한다고 할 때 용기 내의 최종 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 헬륨의 정적비열은 3.12kJ/(kgㆍK)이다.)

① 81.9℃	② 83.3℃

③ 84.9℃	④ 85.8℃

29. 밀폐계가 가역정압 변화를 할 때 계가 받은 열량은?

① 계의 엔탈피 변화량과 같다.

② 계의 내부에너지 변화량과 같다.

③ 계의 엔트로피 변화량과 같다.

④ 계가 주위에 대해 한 일과 같다.

30. 유리창을 통해 실내에서 실외로 열전달이 일어난다. 이때 열전달량은 약 몇 W인가? (단, 대류열전달계수는 50W/(m2ㆍK), 유리창 표면온도는 25℃, 외기온도는 10℃, 유리창면적은 2m2이다.)

① 150	② 500

③ 1500	④ 5000

31. 600kPa, 300K 상태의 이상기체 1kmol이 엔탈피가 등온과정을 거쳐 압력이 200kPa로 변했다. 이 과정동안의 엔트로피 변화량은 약 몇 kJ/K인가? (단, 일반기체상수(R)은 8.31451 kJ/(kmolㆍK)이다.)

① 0.782	② 6.31

③ 9.13	④ 18.6

32. 어느 내연기관에서 피스통의 흡기과정으로 실린더 속에 0.2kg의 기체가 들어 왔다. 이것을 압축할 때 15kJ의 일이 필요하였고, 10kJ의 열을 방출하였다고 한다면, 이 기체 1kg당 내부에너지의 증가량은?

① 10kJ/kg	② 25kJ/kg

③ 35kJ/kg	④ 50kJ/kg

33. 다음 중 기체상수(gas constant, R[kJ/(kgㆍK)]) 값이 가장 큰 기체는?

① 산소(O2)    	② 수소(H2)

③ 일산화탄소(CO)    	④ 이산화탄소(CO2)

34. 압력 2MPa, 300℃의 공기 0.3kg이 폴리트로픽과정으로 팽창하여, 압력이 0.5MPa로 변화하였다. 이때 공기가 한 일은 약 몇kJ인가? (단, 공기는 기체상수가 0.287kJ/(kgㆍK)인 이상기체이고, 폴리트로픽 지수는 1.3이다.

① 416	② 157

③ 573	④ 45

35. 공기1kg이 압력 50kPa, 부피 3m3인 상태에서 압력 900kPa, 부피 0.5m3인 상태로 변화할 때 내부에너지가 160kJ증가하였다. 이 때 엔탈피는 약몇 kJ이 증가하였는가?

① 30	② 185

③ 235	④ 460

36. 그림과 같은 Rankine 사이클로 작동하는 터빈에서 발생하는 일은 약 몇 kJ/kg인가? (단, h는 엔탈피, s는 엔트로피를 나타내며, H1=191.8kJ/kg, H2=193.8kJ/kg, H3=2799.5kJ/kg, H4=2007.5kJ/kg이다.)

① 2.0 kJ/kg	② 792.0 kJ/kg

③ 2605.7 kJ/kg	④ 1815.7 kJ/kg

37. 이상기체에 대한 다음 관계식 중 잘못된 것은? (단, Cu는 정적비열, Cp는 정압비열, u는 내부에너지, T는 온도, V는 부피, h는 엔탈피, R은 기체상수, k는 비열비이다.)

① 	②

③ Cp-Cu=R    	④

38. 열역학 제2법칙에 관해서는 여러 가지 표현으로 나타낼 수 있는데, 다음 중 열역학 제2법칙과 관계되는 설명으로 볼 수 없는 것은?

① 열을 일로 변환하는 것은 불가능하다.

② 열효율이 100%인 열기관을 만들 수 없다.

③ 열은 저온 물체로부터 고온 물체로 자연적으로 전달되지 않는다.

④ 입력되는 일 없이 작동하는 냉동기를 만들 수 없다.

39. 터빈, 압축기, 노즐과 같은 정상 유동장치의 해석에 유용한 몰리에(Mollier) 선도를 옳게 설명한 것은?

① 가로축에 엔트로피, 세로축에 엔탈피를 나타내는 선도이다.

② 가로축에 엔탈피, 세로축에 온도를 나타내는 선도이다.

③ 가로축에 엔트로피, 세로축에 밀도를 나타내는 선도이다.

④ 가로축에 비체적, 세로축에 압력을 나타내는 선도이다.

40. 시간당 380000kg의 물을 공급하여 수증기를 생산하는 보일러가 있다. 이 보일러에 공급하는 물의 엔탈피는 830kJ/kg이고, 생산되는 수증기의 엔탈피는 3230kJ/kg 이라고 할 때, 발열량이 32000kJ/kg인 석탄을 시간당 34000kg씩 보일러에 공급한다면 이 보일러의 효율은 약 몇 %인가?

① 66.9%	② 71.5%

③ 77.3%	④ 83.8%

3과목 : 자동차기관

41. 디젤기관의 노크를 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

① 착화성을 좋게 한다.

② 압축비를 높게 한다.

③ 착화지연기간을 길게 한다.

④ 흡입공기의 온도를 상승시킨다.

42. 자동차 배출가스의 주된 생성원이 아닌 것은?

① 배기가스	② ERG가스

③ 연료증발가스	④ 블로우바이가스

43. 자동차엔진의 실린더 내 압력변화를 측정하여 작성한 지압선도를 통해 파악 가능한 것이 아닌 것은?

① 회전속도	② 점화시기

③ 압력상승속도	④ 사이클 진행과정

44. 피스톤 지름이 100mm, 크랭크축의 회전반경이 50mm인 엔진에서 압축비를 9:1로 만들려면 연소실 체적은 약 몇 cc인가?

① 72	② 78

③ 88	④ 98

45. 자동차엔진에 사용되는 LPG의 특징으로 틀린 것은?

① 공기보다 가볍다.

② 증발 잠열이 크다.

③ 액화시 체적이 감소한다.

④ 기화 및 액화가 용이하다.

46. 디젤엔진의 기계식 분사펌프에서 캠축의 캠 형상과 연료분사특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 캠의 형상은 연료의 분사율에 영향을 준다.

② 캠의 형상은 연료의 분사량에 영향을 준다.

③ 캠의 형상은 연료의 분사각도에 영향을 준다.

④ 캠의 형상은 연료의 분사시기에 영향을 준다.

47. 엔진에서 사용되는 캠축의 구동방식이 아닌 것은?

① 체인 구동식	② 밸트 구동식

③ 기어 구동식	④ 오일 구동식

48. 엔진에서 패스트 아이들 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 엔진 워밍업 시간을 단축한다.

② 연료계통 내의 연료 빙결을 방지한다.

③ 고속주행 후 감속

④ 급감속시 공기가 갑자기 차단되는 것을 방지한다.

49. 산소센서의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 유해배출가스 중 NOx를 감소시키는 역할을 한다.

② 흡기 매니폴드에 산소를 공급하는 역할을 한다.

③ 직접적으로 연료와 산소 혼합비를 적절하게 조정한다.

④ 배기가스 중 산소의 농도를 감지하여 출력전압을 보내준다.

50. 가솔린엔진과 비교한 디젤엔진의 장점은?

① 열효율이 좋다.

② 시동성이 좋다.

③ 매연 발생이 적다.

④ 마력 당 엔진의 중량이 무겁다.

51. LPG엔진의 특징으로 틀린 것은?

① 증기폐쇄가 일어나지 않는다.

② 연소효율이 낮아 출력이 떨어진다.

③ LPG의 연속속도는 가솔린 보다 느리다.

④ 옥탄가가 높아 노킹이 잘 일어나지 않는다.

52. 자동차엔진의 축출력(PS)을 구하는 식은? (단, W는 동력계 하중(kgf), L은 동력계 암 길이(m), n은 회전수(rpm)이다.)

①       ②

③     ④

53. 전자제어 가솔린엔진에서 연료펌프의 릴리프 밸브의 역할로 옳은 것은?

① 베이퍼록을 방지한다.

② 연료의 리턴을 방지한다.

③ 연료의 압력을 높여 준다.

④ 일정압력 이상이 되지 않도록 한다.

54. 다음 선도는 자동차엔진의 성능곡선을 나타낸 것이다. 성능곡선 A, B, C는 각각 무엇을 나타내는 곡선인가? (단, F는 연료소비율, P는 축출력, T는 축토크)(문제 오류로 A, B, C 표시가 없습니다. 정확한 내용을 아시는분 께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다. 정답은 4번 입니다.)

① A : F곡선, B : T곡선, C : P곡선

② A : T곡선, B : P곡선, C : F곡선

③ A : T곡선, B : F곡선, C : P곡선

④ A : P곡선, B : T곡선, C : F곡선

55. 디젤 산화촉매기(DOC)의 설명으로 틀린 것은?

① HC 가스를 포집한다.

② 촉매물질은 Pt, Pd, Rh 등이 있다.

③ 담체 재료는 AlO3, CeO2, ZrO2등이 있다.

④ 세라믹 또는 금속의 담체로 구성되어 있다.

56. 가변 흡기제어장치의 구성요소가 아닌 것은?

① 서보모터    	② 배기제어밸브

③ 흡기제어밸브    	④ 흡기제어밸브 위치센서

57. 가솔린엔진의 윤활장치에서 유압이 낮아지는 원인으로 거리가 먼 것은?

① 오일여과기 막힘

② 오일펌프의 마멸

③ 엔진오일의 점도가 높음

④ 유압 조절밸브 스프링 장력의 약화

58. 경유사용자동차의 정기검사에서 매연농도를 측정한 결과 45%, 42%, 35%이었다. 최대치와 최소치의 편차가 5%를 벗어나 2회 추가 측정한 값이 42%, 39%라면 산술 평균한 최종측정치는 몇 %인가?

① 40	② 41

③ 42	④ 43

59. 점화시기가 늦을 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?

① 열효율이 높게 된다.

② 엔진 출력이 낮아진다.

③ 배거색이 청색이 된다.

④ 커넥팅로드에 변형이 생긴다.

60. 디젤엔진의 기계식 연료분사장치에서 연소과정에 영향을 주는 변수와 가장 거리가 먼 것은?

① 분사 방향    	② 무효 분사 시간

③ 연료 분사 시기    	④ 분사지속 시간과 분사율

4과목 : 자동차새시

61. 자동차 섀시 스프링의 스프링 위 질량 진동과 관계없는 것은?

① 서징	② 바운싱

③ 롤링	④ 피칭

62. 빙판이나 진흙탕에서 구동바퀴가 공회전만 하고 차가 움직이지 못하는 경우가 있다. 이러한 현상을 방지하기 위한 것은?

① MPS (Motor Position Senor)

② ABS (Anti-lock Brake System)

③ TCS(traction Control System)

④ ECS (Electronic Control System)

63. 제동 시 후륜에서 전륜으로 하중이 이동된 만큼 후륜의 휠실린더에 작용하는 유압을 감소시켜 타이어의 잠김 현상을 방지하는 유압 구성품이 아닌 것은?

① 언로더 밸브

② 프로포셔닝 밸브

③ 듀얼 프로포셔닝 밸브

④ 로드 센싱 프로포셔닝 밸브

64. 차륜 정렬작업을 위한 예비점검 내용으로 틀린것은?

① 타이어의 공기압을 점검한다.

② 현가장치의 절손 상태를 점검한다.

③ 등속 조인트이 마모 여부를 점검한다.

④ 브레이크 밟지 않은 상태에서 디스크와 라이닝에 제동현상이 일어나는지를 점검한다.

65. 수동변속기에서 주축 입력기어 잇수 Z1=25,부축 입력 기어 잇수 Z2=41, 부축 1단 기어 잇수 Z3=21, 주축 1단 기어 잇수 Z4=45이다. 엔진회전수가 3600rpm일 때, 이 수동 변속기의 1단 변속비와 1단에서의 변속기 출력축 회전수는?

① 약 0.285, 약 1026rpm   ② 약 0.765, 약 2754rpm

③ 약 1.306, 약 2757rpm   ④ 약 3.514, 약 1024rpm

66. ABS(Anti-lock Brake System)의 기능이 아닌 것은?

① 스핀 증대	② 조향성 확보

③ 제동 안정성 유지	④ 방향 안정성 확보

67. 선회 시 코너링 포스에 영향을 미치는 것으로 거리가 먼 것은?

① 제동능력    	② 현가방식

③ 타이어의 분담하중	④ 현가스프링의 롤링 강성

68. 전진 또는 후진에서 모두 자기작동작용이 일어나 강력한 제동력을 발생시키는 브레이크는?

① 넌 서보 브레이크	② 유니 서보 브레이크

③ 듀오 서보 브레이크	④ 멀티 서보 브레이크

69. 추진축의 회전토크 14kgfㆍm, 타이어 반경 0.35m, 종감속비 6.5인 자동차에서 타이어에 작용하는 구동력은 약 몇 kgf인가? (단, 기계손실은 무시한다.)

① 250	② 260

③ 270	④ 280

70. 전자제어 자동변속기를 구성하는 주요부품 중 출력축의 회전수를 검출하는 부품은?

① 인히비터 스위치	② 펄스 제너레티어-B

③ 펄스 제너레이터-A	④ 파워/노멀/홀드 스위치

71. 공기식 브레이크 장치에서 캠축을 회전시키는 역할을 하면서 브레이크 드럼 내부의 브레이크 슈와 드럼 사이의 간극을 조정하는 부품은?

① 슬랙 조정기	② 브레이크 밸브

③ 브레이크 챔버	④ 브레이크 릴레리 밸브

72. 자동 변속기의 변속 패턴에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고부하 시 기어 변속단은 고단이 된다.

② 차량의 주행 속도가 빨라지면 기어는 저단으로 변속된다.

③ 고단기어 주행 모드에서 가속 페달을 놓으면 기어의 위치는 고단으로 유지된다.

④ 스포츠 모드에서의 변속은 이코노미 모드에서 보다 기어의 변속이 빠르게 고단으로 바뀐다.

73. 수동변속기 차량에서 기어 변속 레버를 중립 위치에 놓아도 소음이 발생하는 원인으로 가장 적합한 것은?

① 변속 포크가 변형되었다.

② 오일이 과다 주입되었다.

③ 싱크로나이저가 손상되었다.

④ 구동기어 베어린이 손상되었다.

74. 공기저항에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 자동차 표면에 흐르는 공기와의 마찰 저항

② 자동차가 속도를 감속 시 발생되는 관성에 의한 저항

③ 자동차가 고속 주행할 때 양력의 발생으로 생기는 유도 저항

④ 차체 앞부분에서의 압력과 뒷부분에서 생기는 부압과의 압력 차이로 발생되는 저항

75. 전자제어 현가장치의 입력요소가 아닌 것은?

① 조향각센서	② 충격센서

③ 차고센서	④ G센서

76. 타이어 공기압이 규정보다 낮은 상태에서 고속주행 시 일정 속도 이상이 되면 타이어 접지부의 부근이 부풀어 물결처럼 주름이 생기는 현상은?

① 플랫 스폿	② 베이퍼 록

③ 스탠딩 웨이브	④ 하이드로 플래닝

77. 스러스트 각에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 스러스트 각이 크면 좌우 선회 시 오버 스티어링 현상만 발생한다.

② 스러스트 각은 뒷바퀴가 정렬에서 벗어난 상태의 각을 확인하기 위한 것이다.

③ 스러스트 각이 크면 바퀴의 궤적이 다르게 통과되어 운전감각이 흐트러진다.

④ 자동차의 기하학적 중심선과 뒷바퀴의 추진선이 이루는 각도를 의미한다.

78. 주행 중 조향핸들이 무거워지는 원인으로 틀린 것은?

① 앞 타이어의 마모가 심하다.

② 앞 타이어 공기가 과다하다.

③ 볼 조인트가 과도하게 마모되었다.

④ 조향기어 박스의 오일이 부족하다.

79. 다음은 TPMS의 압력센서를 설명한 것이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

① ㉠ RF, ㉡ LF	② ㉠ MF, ㉡ TF

③ ㉠ TF, ㉡ MF	④ ㉠ LF, ㉡ RF

80. 종감속 기어의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 스퍼 베벨 기어	② 하이포이드 기어

③ 더블 헬리컬 기어	④ 스파이럴 베벨 기어

5과목 : 자동차전기

81. 하이브리드 자동차의 모터 컨트롤 유닛 (MCU)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고전압을 12V로 변환하는 기능을 한다.

② 회생제동 시 컨버터(AC→DC변환)의 기능을 수행한다.

③ 고전압 배터리의 직류를 3상 교류로 바꾸어 모터에 공급한다.

④ 회생제동 시 모터에서 발생되는 3상 교류를 직류로 바꾸어 고전압 배터리에 공급한다.

82. 주행 조향 보조 시스템(LKAS)에 대한 구성 요소별 역할에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 클러스터 : 동작 상태 알림

② 레이더 센서 : 전방 차선, 광원, 차량

③ LKAS 스위치 : 운전자에 의한 시스템 ON/OFF제어

④ 전동식 파워스티어링 : 목표 조향 토크에 따른 조향력 제어

83. 에어백이 장착된 차량의 계기판에 에어백 경고등이 점등되는 원인으로 틀린 것은?

① 클럭 스프링 단선	② 점화 스위치 불량

③ 충돌감지 센서 불량	④ 에어백 모듈 제어선 단락

84. 자동차에 사용되는 CAN 통신에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, HI-Speed CAN의 경우)

① 표준화된 통신 규약을 사용한다.

② CAN 통신 종단저항은 120 을 사용한다.

③ 연결된 모든 네트워크의 모듈은 종단저항이 있다.

④ CAN 통신은 컴퓨터들 사이에 신속한 정보 교환을 목적으로 한다.

85. 자동차의 안전기준에서 각 등화장치별 등광색 기준으로 틀린 것은?

① 번호등 - 황색	② 후미등 - 적색

③ 후퇴등 - 백색	④ 제동등 - 적색

86. 기상 엔진 사운드 시스템(VSS)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 엔진 구동 소리와 유사한 소리를 발생한다.

② 자동차 속도 약 40km/h 이상부터 작동한다.

③ 차량 주변 보행자 주의환기로 사고 위험성이 감소한다.

④ 전기차 모드에서 보행자가 차량을 인지할 수 있도록 작동한다.

87. 기동전동기 전류소모 시험을 하였더니 80A였다. 이 때 배터리 전압이 12V일 경우 기동전동기의 출력은 약 몇 PS인가?

① 0.90	② 0.96

③ 1.30	④ 1.50

88. 운행차 정기검사에서 경음기의 검사기준 및 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 승인받지 않은 경음기가 추가로 부착되지 않아야 한다.

② 자동차의 원동기를 가동시키지 아니한 정차 상태에서 측정한다.

③ 자동차의 경음기를 3초 동안 작동시켜 최대 소음도를 측정한다.

④ 2개 이상의 경음기가 장치된 자동차는 경음기를 동시에 작동시킨 상태에서 측정한다.

89. 자동차의 에어백 장치에서 에어백 컨트롤 유닛에 입력되는 신호가 아닌 것은?

① 버클 센서 신호    	② 가속도 센서 신호

③ 충돌 감지 센서 신호	④ 브레이크 압력 센서 신호

90. 자동차 납산 배터리의 자기방전에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 양극판은 과산화납으로 음극판은 해면상납으로 변하면서 방전된다.

② 전해액 중에 불순물이 혼입되어 국부전지가 형성 되었을 때 방전된다.

③ 탈락한 작용물질이 극판의 아래 부분이나 측면에 퇴적되었을 때 방전된다.

④ 배터리 케이스의 표면에 부착된 전해액이나 먼지 등에 의한 누전으로 방전된다.

91. 점화장치에서 점화코일에 고압의 2차 전압이 발생되는 시기로 옳은 것은?

① 파워트랜지스터가 통전 시작 전

② 파워트랜지스터가 통전 중 일 때

③ 파워트랜지스터가 'OFF'상태에서 'ON'되는 순간

④ 파워트랜지스터가 'ON' 상태에서 'OFF'되는 순간

92. 자동차에서 3상 교류발전기의 권선결선을 △결선 대신 Y결선으로 하는 이유로 가장 적합한 것은?

① 3배의 높은 전압을 얻을 수 있다.

② 3배의 높은 전력을 얻을 수 있다.

③ 선간전압은 상전압의 배 전압을 얻을 수 있다.

④ 선간 전류는 상전류보다 높은 전류를 얻을 수 있다.

93. 계기판의 TPMS 표시등에 대한 내용 중 틀린 것은?

① 표시등이 점멸 후 점등되면 시스템이 정상이다.

② 타이어의 공기압이 규정 이하로 부족한 경우 표시등이 점등한다.

③ TPMS 시스템에 이상이 없으면 점화스위치 ON시 점등 후 소등된다.

④ 주변 노이즈의 영향으로 TPMS 경고등 오작동이 발생할 수도 있다.

94. 자계와 자력선에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 자계란 자기력이 작용하는 영역이다.

② 자기유도는 물체를 자기장 속에 두면 자화되는 현상이다.

③ 자속은 자력선이 방향과 같은 방향이며, 단위로는 Wb/m2 사용한다.

④ 자계강도는 단위자기량을 가지는 물체에 작용하는 자기력의 크기를 나타난다.

95. 교류발전기에서 충전전류를 측정하는 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 엔진회전수를 공회전 상태로 유지시킨 상태에서만 측정한다.

② 전류계가 열을 받기 전에 전류값 측정을 마치도록 한다.

③ 충전전류를 측정할 때에는 차량의 모든 전기장치를 작동시킨 후 측정한다.

④ 전류계로 측정한 전류값이 (-)이면 전류계를 반대로 설치하여 재측정한다.

96. 하이브리드 차량에서 화재발생 시 조치해야 할 사항이 아닌 것은?

① 화재 진압을 위해 적절한 소화기를 사용한다.

② 차량의 시동 키를 off하여 전기 동력 시스템 작동을 차단시킨다.

③ 메인 릴레이(+)를 작동시켜 고전압 배터리 (+)전원을 인가한다.

④ 화재 초기 상태라면 트렁크를 열고 신속히 세이프티 플러그를 탈거한다.

97. 엔진 노킹에 의한 실린더 블록의 진동을 검출하는 반도체 소자는?

① G 센서	② 트랜지스터

③ 피에조 소자	④ NTC 서미스터

98. 기동전동기의 회전력이 4N.m, 기동전동기의 기어 잇수가 8, 엔진의 플라이휠 링기어 잇수가 112이면 엔진을 기동시키는 회전력은 약 몇 N.m인가?

① 56	② 58

③ 60	④ 62

99. 전자제어 냉ㆍ난방에장치(FATC)에서 압축기의 작동이 컷 오프(cut off)제어되는 경우로 틀린것은?

① 냉방 효과를 높이기 위해

② 가속 성능을 높이기 위해

③ 등판 성능을 향상시키기 위해

④ 급출발 성능을 향상시키기 위해

100. 배터리 전원이 12V이고 전조등 전구가 60W 일 때 퓨즈용량을 몇 A로 설계 하여야 하는가? (단, 배선의 안전계수는 1.5이다.)

① 5.0	② 7.5

③ 8.5	④ 10.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	④	④	④	②	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	④	①	③	②	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	②	④	③	①	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	④	④	②	②	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	④	①	③	④	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	④	①	②	③	②	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	③	④	①	①	③	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	④	②	②	③	①	②	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	②	③	①	②	③	③	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	①	③	①	③	③	①	①	②