1. 연소실 중 복실식에 해당되지 않는 것은?

자동차 정비 기능장 필기시험문제A형 (2004년 7월 18일 시행)

http://jwkang7.wo.to/

가. 예 연소실식        나. 와류실식

다. 직접 분사실식      라. 공기실식

2. 연료에서 방향족의 일반식에 속하는 것은?

가. Cn H2n+2          나. Cn H2n-6

다. Cn H2n           라. Cn H2n-2

3. 보슈형 분사장치에서 노즐 분사압력을 조정하는 부위는?

가. 여과기 오버 플로우 밸브 스프링

나. 노즐 홀더

다. 분사펌프의 딜리버리 밸브

라. 분사펌프의 플런져

4. 전자식 연료 분사장치에서 L-제트로닉의 장점 중 틀린 것 은?

가. L-제트로닉은 공기 흡입계통에 기화기와 같이 벤튜      리를 설치할 필요가 없어 흡입저항이 적다.

나. 연료의 과잉공급이 억제되어 운전조건에 이상적인       혼합기 공급으로 동일 출력에 대한 연비가 절감된다.

다. 희박한 혼합기에서도 운전이 가능하나 유해 배출가      스가 다량 발생된다.

라. 연료의 무화가 양호하기 때문에 시동성이 매우 좋다.

5. 압축압력 측정시 규정값이 나오지 않아 오일을 넣고 측정 하니 규정값이 나왔다. 그 원인은?

가. 밸브 틈새 과다      나. 피스톤링 마모

다. 연소실 카본 누적    라. 밸브 틈새 과소

6. 전자제어 연료 분사방식에 사용되는 지르코니아 방식의 산소센서에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

가. 이론공연비 부근에서 센서의 전압변화가 급격하게       일어난다.

나. 산소센서에서 발생되는 전압은 O ~ 1V 이다.

다. 농후한 혼합기로 연소시켰을 경우에 기전력은 0V에      가까워 진다.

라. 센서 표면의 산소 농도차이가 클수록 기전력의 발생

이 커진다.

7. 1998년에 출고된 휘발유 승용차의 운행차 배출가스 허용 기준과 측정 방법은?

가. CO 1.4% 이하 HC 260ppm이하, 무부하 급가속시 측정

나. CO 1.2% 이하 HC 220ppm이하, 공전시 측정

다. CO 4.5% 이하 HC 1200ppm이하, 공전시 측정

라. CO 2.0% 이하 HC 800ppm이하, 무부하 급가속시 측정

8. 피스톤 재료의 특성이 아닌 것은?

가. 열팽창계수가 작아야 한다.

나. 열전달이 양호해야 한다.

다. 비중량이 커야 한다.

라. 내마모성이 커야 한다.

9. 기관의 회전속도가 3000rpm이다. 연소지연 시간이 0.001 초(sec) 라고 하면 연소지연 시간 동안에 크랭크 축의 회전각은 몇 도(° ) 인가?

가. 30     나. 18       다. 45      라. 27

10. 가솔린기관에서 연료분사장치를 사용할 때의 장점에 해당 되지 않는 것은?

가. 체적효율이 증대된다.

나. 소기에 의한 연료손실이 없다.

다. 역화의 염려가 없다.

라. 증기 폐쇄가 발생시 연료분사량이 정확하다.

11. 디젤기관의 연소과정 중에서 디젤노크에 직접적인 영향을 미치는 기간은?

가. 착화지연기간        나. 폭발적 연소기간

다. 제어연소기간        라. 후기 연소기간

12. 자동차의 EGR(Exhaust Gas Recirculation)밸브는 유해

배출가스 중 주로 어떤 것을 줄이기 위한 것인가?

가. CO    나. HC       다. NOx      라. 흑연

13. 4행정 싸이클 기관의 구조가 스퀘어엔진(square engine) 이며 실제 흡입 공기량이 1117.5cc일 때 체적효율은 몇 % 인가? (단, 실린더의 수는 4개 이며 행정은 78mm이다.)

가. 80       나. 75      다. 70      라. 65

14. 기관에 과급기를 설치하는 가장 주된 목적에 해당하는 것 은?

가. 압축압력이 높아 착화지연기간을 길게 하기 위해서

나. 기관회전수를 높이기 위해서

다. 연소 소비량을 많게 하기 위해서

라. 공기밀도를 증가시켜 출력을 향상시키기 위해서

15. 어떤 내연기관의 윤활장치에서 오일여과기의 막힘에 의해 과열이 생겨 마찰부에 고장이 생겼다면 이 기관은 어떤 여과방식을 사용했는가?

가. 분류식   나. 샨트식    다. 합류식   라. 전류식

16. 전자제어 가솔린기관의 인젝터에서 분사하는 분사시간의 결정요소에 들지 않는 것은?

가. 기본 분사시간

나. 기본 분사시간의 보정계수

다. 인젝터의 무효 분사시간

라. 가솔린의 옥탄가

17. 수냉식기관의 냉각장치 냉각의 역할과 거리가 먼 것은?

가. 배출가스의 온도를 낮추어 배기손실을 줄이기 위하여

나. 윤활유를 냉각시켜 열화 및 성능저하를 방지하기        위하여

다. 기관 각부의 과열을 방지하여 부품의 내구성을 확보      하기 위하여

라. 연소실의 온도를 최적으로 유지하여 출력과 연비성      능을 향상시키기 위하여

18. 4행정 싸이클 디젤기관의 지시평균 유효압력이 7kgf/cm2, 실린더 직경이 100mm, 행정이 100mm인 4기통 기관이 1200 rpm으로 회전할 때 지시마력은?

가. 14.7ps   나. 29.3ps   다. 58.6ps    라. 117.2ps

19. 미리 정해진 일정 단위중에 포함된 부적합(결점)수에 의 거 공정을 관리할 때 사용하는 관리도는?

가. p관리도        나. nP관리도

다. c관리도        라. u관리도

20. 도수분포표에서 도수가 최대인 곳의 대표치를 말하는

것은?

가. 중위수  나. 비 대칭도  다. 모우드(mode)  라. 첨도

21. 로트수가 10 이고 준비작업시간이 20분이며 로트별 정미작업시간이 60분이라면 1로트당 작업시간은?

가. 90분   나. 62분     다. 26분    라. 13분

22. 더미활동(dummy activity)에 대한 설명중 가장 적합한

것은?

가. 가장 긴 작업시간이 예상되는 공정을 말한다.

나. 공정의 시작에서 그 단계에 이르는 공정별 소요시간      들 중 가장 큰 값이다.

다. 실제활동은 아니며, 활동의 선행조건을 네트워크에       명확히 표현하기 위한 활동이다.

라. 각 활동별 소요시간이 베타분포를 따른다고 가정할      때의 활동이다.

23. 단순지수평활법을 이용하여 금월의 수요를 예측할려고 한다면 이때 필요한 자료는 무엇인가?

가. 일정기간의 평균값, 가중값, 지수평활계수

나. 추세선, 최소자승법, 매개변수

다. 전월의 예측치와 실제치, 지수평활계수

라. 추세변동, 순환변동, 우연변동

24. 다음 중 검사항목에 의한 분류가 아닌 것은?

가. 자주검사       나. 수량검사

다. 중량검사       라. 성능검사

25. 자동변속기에서 1차 스로틀압력(모듈레이터 압력)은 기관 흡기다기관의 진공도에 따라 어떻게 변하는가?

가. 반비례한다.           나. 비례한다.

다. 제곱에 비례한다.      라. 제곱에 반비례한다.

26. 종감속비(final reduction gear ratio)의 설명에서 틀린

것은?

가. 종감속비는 링기어의 잇수와 구동 피니언의 잇수의      비로 표시된다.

나. 종감속비는 엔진의 출력, 차종, 중량 등에 의해 정해      진다.

다. 종감속비를 크게하면 감속성능(구동력)이 향상된다.

라. 종감속비를 크게하면 고속성능이 향상된다.

27. 사이드 슬립 시험결과 왼쪽바퀴가 바깥쪽으로 4mm, 오른 쪽 바퀴는 안쪽으로 6mm 움직일 때 전체 미끄럼량은 얼마인가?

가. 안쪽으로 1mm      나. 안쪽으로 2mm

다. 바깥쪽으로 1mm    라. 바깥쪽으로 2mm

28. 제동장치에서 텐덤 마스터 실린더의 사용 목적은?

가. 브레이크 라이닝의 마모를 적게한다.

나. 브레이크 오일의 소모를 줄일 수 있다.

다. 브레이크 드럼의 마모를 적게한다.

라. 앞, 뒤바퀴의 브레이크 제동을 분리시켜 제동안정을      얻게 한다.

29. 어떤 자동차의 축거가 2.4m, 조향각이 내측이 35도, 바깥 쪽 30도이다. 이 자동차의 최소 회전반경은 얼마인가? (단, 바퀴의 접지면 중심과 킹핀과의 거리는 20cm)

가. 4.1m    나. 4.3m    다. 4.8m    라. 5.0m

30. 타이어에 표시되는 사항이 아닌 것은?

가. 타이어의 폭      나. 타이어의 종류

다. 허용최소속도 라. 허용최대하중

31. 장력 300N의 코일스프링이 6개 설치된 클러치가 있다. 이 클러치의 정지마찰계수는 0.3이다. 페이싱 한면에 작용하는 마찰력은 몇 N 인가?

가. 90     나. 540       다. 600     라. 150

32. 기관의 회전수가 3000rpm이고, 제2속 변속비가 2:1, 최종 감속비가 3:1인 자동차의 타이어 반지름이 50cm라 할 때 이 자동차의 속도는 몇 약 km/h인가?

가. 47     나. 60        다. 94      라. 141

33. 릴리스 레버의 상호간의 차이가 너무 심할 때 일어나는 현상은?

가. 클러치 판이 빨리 마모된다.

나. 클러치 페달 유격이 많아진다.

다. 클러치 단속이 잘 안된다.

라. 클러치가 미끄러진다.

34. 자동차 검사 시행 요령에서 등화장치 후부반사기등의 세 부검사내용을 설명한 것이다. 틀린 것은?

가. 반사기의 손상유무 및 설치위치 적합여부

나. 반사기의 규격 적합여부

다. 반사기의 형상 및 색상 적합여부

라. 반사광의 색상 적정여부

35. 다음 내용은 ABS경고등이 점등되는 조건에 대하여 설명한 것이다. 틀린 것은?

가. ABS ECU로 전원전압이 인가되지 않을시

나. 알터네이터 "L"단자 전압이 7V 이하로 떨어진 경우

다. ABS 시스템이 정상적으로 작동 중 일때

라. ABS시스템 이상발생시 페일세이프 기능에 따라 기능

정지하여 자기 보정시

36. 자동차용 현가장치에서 공기스프링의 장점에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 구조가 간단하고 고장이 없으며, 영구 사용한다.

나. 고유 진동을 낮게 할 수 있어 유연하다.

다. 자체에 감쇄성이 있기 때문에 작은 진동을 흡수한다.

라. 차체의 높이를 일정하게 유지한다.

37. 전자제어 현가장치의 설명 중 틀린 것은?

가. 승차감과 주행 안전성을 동시에 향상시킬 수 있다.

나. 차고 센서는 앞, 뒤 차축에 기본으로 2개씩 설치되어

차체와 차축 위치를 검출한다.

다. 에어 라인에 에어가 누설되면 경고등이 점등된다.

라. 배기 솔레노이드 밸브 제어 배선 단선시 경고등이    점등된다.

38. 구동력 조절장치(traction control system)의 구성품 중

가속 페달의 조작 상태를 검출하는 센서는?

가. APS(Accelerator Position Sensor)

나. 조향휠 각속도 센서

다. 요 레이트 센서

라. 횡 G 센서

39. 속도제한장치를 부착하지 않아도 되는 자동차는?

가. 차량총중량 10톤 이상인 운송 사업용 승합자동차

나. 비상 구급 자동차

다. 차량 총중량 16톤 이상인 화물자동차

라. 덤프형 및 콘크리트 운반전용의 화물자동차

40. 압축 공기식 브레이크에서 공기 탱크의 압력을 일정하게 유지하고 공기 탱크내의 압력에 의해 압축기를 다시 가동 시키는 역할을 하는 장치는?

가. 드레인 밸브(Drain Valve)

나. 언로더 밸브(Unloader Valve)

다. 체크 밸브(Check Valve)

라. 로드 센싱 밸브(Load Sensing Valve)

41. 수동 변속기의 종류에 해당하지 않는 것은?

가. 섭동 기어식      나. 상시 물림식

다. 위상 물림식      라. 동기 물림식

42. 자동차에서 부압과 대기압과의 차압을 이용하는 형식의 배력장치를 무엇이라고 하는가?

가. 진공식           나. 압축공기식

다. 유압식           라. 자석식

43. 동력 조향장치의 세프티 첵 밸브(safety check valve)에

대한 역할이다. 잘못된 것은?

가. 세프티 첵 밸브는 컨트롤 밸브에 설치되어 있다.

나. 세프티 첵 밸브는 엔진의 정지, 오일펌프의 고장 등      유압이 발생할 수 없는 경우 기계적으로 작동이 가능

하게 해준다.

다. 세프티 첵 밸브는 압력차에 의해 자동으로 열린다.

라. 세이프티 첵 밸브는 유압계통이 정상일 경우 밸브        시트에서 열려 오일이 잘 통과하도록 되어 있다.

44. 코일의 권수 150회선 코일에 5A의 전류를 흐르게 하였을 때 6 × 10-2 Wb의 자속이 쇄교하였다. 이 코일의 자기 인덕턴스는 얼마인가?

가. 0.75 H    나. 1.30 H    다. 1.80 H   라. 2.20 H

45. 전자제어 자동차 ECU의 기억장치 중 미리 정해진 데이터를 장기적으로 기억하는 소자는?

가. ROM 나. RAM    다. MSI      라. ECM

46. 차량용 냉방장치에서 냉매교환 및 충진시의 진공작업에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 시스템내부의 공기와 수분을 제거하기 위한 작업이다

나. 시스템내부의 압력을 낮게 함으로써 수분이 쉽게 기      화되도록 한다.

다. 실리카겔등의 흡수제로 수분을 제거한다.

라. 진공펌프나 컴프레셔를 이용한다.

47. 링기어 잇수 130, 피니언 잇수 13일 때 총배기량은 1600 cc 이고, 기관의 회전저항이 6kgf.m이라면 기동전동기가 필요로 하는 최소 회전력은 몇 kgf.m인가?

가. 0.45     나. 0.60     다. 0.75      라. 0.90

48. 20시간율의 전류로 방전하였을 경우 축전지의 셀당 방전 종지 전압은 몇 V인가?

가. 1.65V    나. 1.75V   다. 1.90V     라. 2.0V

49. 20,000cd의 전조등(광원)으로부터 10m 떨어진 위치에서의 밝기는 몇 룩스(lux) 인가?

가. 2,000   나. 200      다. 20        라. 20,000

50. AC발전기에서 B단자를 떼어내고 발전기를 회전시킬 때 다이오드가 손상 됨을 방지하기 위한 방법은?

가. N 단자를 떼어낸다.  나. L 단자를 떼어낸다.

다. F 단자를 떼어낸다.  라. IG 단자를 떼어낸다.

51. 시동이 걸렸을 때 시동 스위치를 계속 누르고 있을 때의 결과 중 틀린 것은?

가. 피니언 기어가 소손된다.   나. 베어링이 소손된다.

다. 아마튜어가 소손된다.      라. 충전이 잘 된다.

52. 점화플러그의 열값에 대한 설명이 옳은 것은?

가. 열값이 크면 냉형이다.

나. 열값이 크면 열형이다.

다. 냉형은 냉각효과가 적다.

라. 냉형은 저속회전 엔진에 사용한다.

53. 전기 스포트 용접 과정에 속하지 않는 것은?

가. 가압밀착시간       나. 통전융압시간

다. 냉각고착시간      라. 전극접촉시간

54. 자동차의 차체 제작성형은 철금속의 어떤 성질을 이용한 것인가?

가. 가공경화    나. 소성   다. 탄성    라. 가단성

55. 데이텀 게이지는 무엇을 측정하는 게이지인가?

가. 프레임 각 부의 부속품 접속 위치

나. 프레임의 일그러짐

다. 프레임 기준선에 의한 프레임의 높이

라. 프레임 사이드 멤버와 크로스 멤버의 위치

56. 다음 중 자동차 프레임의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 사다리형 프레임       나. X형 프레임

다. 페리미터 프레임       라. 박스형 프레임

57. 도장후 도막을 얻기 위하여 급격히 가열시키면 어떤현상 이 발생하는가?

가. 균열(cracking)            나. 핀홀(pinhole)

다. 오렌지필(orange - peel)   라. 흐름(sagging)

58. 상도도장 중 도막의 색상을 견본보다 밝게 나타나게 하는 방법은?

가. 중복도장을 실시한다.

나. 여러 방향에서 반복 도장한다.

다. 스프레이 건의 선단과 물체와의 거리를 길게 한다.

라. 스프레이 건의 운행속도를 규정보다 느리게 한다.

59. 상도 도료에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 보수 도장시 모든 메탈릭 칼라는 투명 작업을 필요      로 한다.

나. 자동차에 사용되는 펄 칼라인 경우도 투명 작업이        필요하다.

다. 최근 펄 칼라의 경우는 2코트 도장시스템 뿐만 아니      라 3코트 도장시스템으로도 자동차에 적용되고 있다.

라. 모든 솔리드 칼라는 투명을 도장하지 않는 싱글 스      테이지(S/S)로만 적용이 가능하다.

60.  도장 중 스프레이건을 조절하는 3가지 방법이 아닌 것은?

가. 공기 압력 조절

나. 팁(노즐) 사이즈 조절

다. 패턴폭 조절

라. 도료 분출량 조절