기술사    제 83 회                                    제 1 교시  (시험시간: 100분)

국가기술 자격검정 시험문제

분야	기 계	자격 종목	차량 기술사	수험 번호		성명

※ 다음 문제중 10문제를 선택하여 설명하시오.  (각10점)

1. 가소홀(Gasohol)

2. 홀효과 스위치(Hall Effect Switch)

3. 타이어의 편평비(Aspect Ratio)

4. 가용성 링크(Fusible Link)

5. 와전류 동력계(Eddy Current Dynamometer)

6. OBD2에 규정된 감지(Monitoring)항목 중 3가지 항목 이상

7. 연소실의 S/V(Surface/Volume)비

8. 층상 급기(Stratified Charge)

9. 브레이크 저더(Judder)

10. 독립현가장치의 SLA(Short, Long Arm) Type

11. 요레이트센서(Yaw Rate Sensor)

12. 연료 전지(Fuel Cell) 장점

13. 디젤엔진의 착화 지연 원인 3가지

기술사    제 83 회                                    제 2 교시  (시험시간: 100분)

국가기술 자격검정 시험문제

분야	기 계	자격 종목	차량기술사	수험 번호		성명

※ 다음 문제중 4문제를 선택하여 설명하시오.  (각25점)

1. 프루빙 그라운드(Proving Ground)의 목적과 ①고속주회로 ②종합시험로 ③선회시험로에 대해서 상세히 설명하시오.

2. OBD2 항목별 진단 방법 중 촉매열화감지(Catalyst Deterioration Monitoring)에 대하여 상세히 설명하시오.

3. 비출력을 상승시키기 위한 방법 중 2단 터보 과급 시스템(Two Stage Turbocharging System)에 대하여 상세히 설명하시오.

4. 핸들 회전 시 발생하는 복원력에 대하여 설명하시오.

5. 일반적인 보수 도장 공정에 대하여 상세히 설명하시오.

6. 엔진의 토크(Torque) 변동과 진동의 관계를 아래 그림을 참조하여 상세히 설명하시오.

기술사    제 83 회                                    제 3 교시  (시험시간: 100분)

국가기술 자격검정 시험문제

분야	기 계	자격 종목	차량기술사	수험 번호		성명

※ 다음 문제중 4문제를 선택하여 설명하시오.  (각25점)

1. 차체 수정 실무 중에서 ①바디 수정(Body Repair)과 패널 수정의 차이점,

②바디 수정의 3요소를 상세히 설명하시오.

2. 5 ps의 엔진을 1/2 부하(負荷)로 8시간 사용하였을 때, 이 엔진의 전열공급량(全熱供給量) 중 냉각수에 잃은 부분은 30%였다. 연료의 저발열량(低發熱量)은 10,150 kcal/kg, 연료소비율은 285g/ps-h 였다. 이 엔진의 방열량(放熱量)을 구하시오.

3. 엔진 흡입공기량 센서의 종류와 특징에 대하여 설명하시오. (3가지 이상)

4. 고급승용차 등에는 헤드업디스플레이(Head Up Display)를 적용하고 있다.

이에 대해서 상세히 설명하시오.

5. NOx를 저감시키는 방법 중의 하나인 SCR(Selective Catalytic Reduction)에 대하여 상세히 설명하시오.

6. 차량총중량이 5000kg의 트럭이 구배 5%의 자갈길을 20km/h의 일정한 속도로 올라갈 때의 전주행저항을 구하시오.

(단, 전면 투영면적=5m2, 구름저항계수=0.035, 공기저항계수=0.005)

기술사    제 83 회                                    제 4 교시  (시험시간: 100분)

국가기술 자격검정 시험문제

분야	기 계	자격 종목	차량기술사	수험 번호		성명

※ 다음 문제중 4문제를 선택하여 설명하시오.  (각25점)

1. 유로-4(EURO-IV) 등 배기가스 규제의 대응기술로 적용되고 있는 디젤엔진의 배기가스 후처리장치(CPF: Catalyzed Particulate Filter)에 대하여 상세히 설명하시오.

2. 터보차저(Turbocharger)에서 발생할 수 있는 서지 소음(Surge Noise)에 대하여 설명하시오.

3. 실린더의 직경(Bore)을 크게 하는 경우 ①잇점과 ②결점을 상세히 서술하고, 피스톤의 작동행정(Stroke)을 짧게 하는 경우 ③잇점과  ④결점을 상세히 설명하시오.

4. 다음과 같은 제원을 가진 자동차의 최대안전 경사각을 구하시오.

(단, 전좌륜하중=300kg, 전우륜하중=300kg, 후좌륜하중=250kg, 후우륜하중=250kg,

축거=2500mm, 전륜윤거=1400mm, 후륜윤거=1400mm, 타이어반경=0.5m,

전축을 0.5m들어 올렸을 때 후축중이 540kg으로 증가하였다.)

5. 평균유효압력을 증가시키는 방법에 대하여 상세히 설명하시오.

6. 엔진의 희박연소에서 Swirl과 Tumble이 있는데 이에 대하여 상세히 설명하시오.