그린자동차직업학교

▣ 정비 기능사 1안-30안 실기문제(기관)

◉ 기관 1항 : 탈거 및 조립 ( 기관 1항 문제 )

01. 가솔린 엔진에서 에어 클리너(어셈블리)와 점화 플러그를 모두 탈거 및 조립(8. 22안)

02. 가솔린엔진에서 실린더 헤드와 밸브 스프링(1개)을 탈거 및 조립 (2. 30안)

03. 가솔린 엔진에서 크랭크축을 탈거 및 조립 (6. 9. 23. 24안)

04. 가솔린 엔진에서 크랭크축과 메인 베어링을 탈거 및 조립 (10. 25안)

05. DOHC 가솔린 엔진에서 캠축과 타이밍 벨트를 탈거 및 조립 (4. 19안)

06. DOHC 가솔린 엔진에서 실린더 헤드를 탈거 및 조립 (7. 29안)

07. DOHC 가솔린 엔진에서 실린더 헤드와 캠축을 탈거 및 조립 (11. 16안)

08. DOHC 가솔린 엔진에서 실린더 헤드와 피스톤(1개)을 탈거 및 조립 (14. 15. 17. 20안)

09. 디젤엔진에서 실린더 헤드와 분사 노즐(1개)을 탈거 및 조립 (1. 26안)

10. 디젤엔진에서 워터펌프와 라디에이터 압력식 캡을 탈거 및 조립 (3. 18안)

11. 디젤 엔진에서 크랭크축을 탈거 및 조립 (5. 12. 21. 27안)

12. 전자제어 디젤(CRDI) 엔진에서 인젝터(1개)와 예열 플러그(1개)를 탈거 및 조립 (13. 28안)

◉ 기관 1항 : 측정 문제 (답안 기록표)

▣ 분사노늘 압력시험 (1. 26안)

항 목	① 측정(또는 점검)			2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	후적 유무 (□에□✔□표)	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
분사노즐분사압력			□ 유 □ 무	□ 양 호 □ 불 량

▣ 밸브 스프링 장력 점검 (2. 30안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
밸브스프링 장력			□ 양 호 □ 불 량

▣ 라이에이터 압력식 캡 점검 (3. 18안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
압력식 캡			□ 양 호 □ 불 량

▣ 캠축 캠높이 저검 (4. 19안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
캠 높이			□ 양 호 □ 불 량

▣ 크랭크축 휨 점검 (5안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
크랭크 축 휨			□ 양 호 □ 불 량

▣ 크랭크축 외경점거(U/S) (6. 23안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
( )번 저어널 크랭크축 외경			□ 양 호 □ 불 량

▣ 실린더 헤드 변형도 점검 (7. 29안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
헤드 변형도			□ 양 호 □ 불 량

▣ 압축압력 점검 (8. 22안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
( )번 실린더 압축압력			□ 양 호 □ 불 량

▣ 크랭크축 엔드 플레이 점검 (9. 24안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
크랭크축 방향 유격			□ 양 호 □ 불 량

▣ 저널 베어링 오일 간극 점검 (10. 25안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
크랭크축 ( )번 메인베어링 오일 간극			□ 양 호 □ 불 량

▣ 캠축 휨 점검 (11. 16안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
캠축 휨			□ 양 호 □ 불 량

▣ 플라이휠 런 아웃 점검 (12. 21. 27안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
플라이휠 런 아웃			□ 양 호 □ 불 량

▣ 에열 플러그 저항 점검 (13. 28안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
예열플러그 저항			□ 양 호 □ 불 량

▣ 피스톤과 실린더 간극 점검 (14. 20안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
피스톤과 실린더 간극			□ 양 호 □ 불 량

▣ 압축링 피스톤 절개구 간극 점검 (15. 17안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
피스톤링 이음간극 압축링			□ 양 호 □ 불 량

◉ 기관 2항 : 시동 문제

01. 주어진 전자제어 가솔린 엔진에서 감독위원의 지시에 따라 시동에 필요한 점화회로의 고장부분 1개소를 점검 및 수리하여 시동하시오.(1. 4. 7.10. 13. 19. 25. 26. 28. 29안)

02. 주어진 전자제어 가솔린 엔진에서 감독위원의 지시에 따라 시동에 필요한 연료장치 회로의 고장부분 1개소를 점검 및 수리하여 시동하시오.(2. 5. 8. 11. 14. 16. 20. 22. 30안)

03. 주어진 전자제어 가솔린 엔진에서 감독위원의 지시에 따라 시동에 필요한 크랭킹 회로의 고장부분 1개소를 점검 및 수리하여 시동하시오.(3.6. 9. 12.15.17. 18. 21. 23. 24. 27안)

◉ 기관 3항 : 가솔린 및 디젤 기관 부품 탈거 및 조립하여 자기진단 시험

01. 전자제어 가솔린 엔진의 공회전 조절장치 탈거 및 조립 (1. 26안)

02. 전자제어 가솔린 엔진의 인젝터 1개 탈거 및 조립 (2. 30안)

03. 전자제어 가솔린 엔진의 공기 유량센서 탈거 및 조립 (3. 13. 14. 15. 17. 18. 20. 28안)

04. 전자제어 디젤(CRDI) 엔진의 연료 압력 조절 밸브를 탈거 및 조립 (4. 19안)

05. 전자제어 디젤(CRDI) 엔진의 예열 플러그(예열장치) 1개를 탈거 및 조립 (5안)

06. 전자제어 가솔린 엔진의 스로틀 보디 (6. 23안)

07. LPI 엔진의 점화 플러그와 배선 (7. 29안)

08. LPI 엔진의 점화코일 (8. 22안)

09. LPI 엔진의 맵 센서(공기 유량 센서) (9. 24안)

10. 가솔린 엔진의 연료 펌프 (10. 11. 12. 16. 21. 25. 27안)

▣ 엔진 자기진단 (1-30안)

항 목	① 측정(또는 점검)			2. 고장 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	고장부위	측정값	규정값	고장 내용	정비 및 조치사항
센서(액추에이터) 점검

◉ 기관 4항 :  매연 및 배기가스 측정(검사기준)

매연 측정(1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 16. 17. 18. 24. 26. 28. 29안)

① 측정(또는 점검)					2. 판정		득 점
차종	연식	기준값	측정값	측정	산출근거(계산)기록	판정(□에□✔□표)
				1회： 2회： 3회：		□ 양 호 □ 불 량

2. 배기가스 측정(2. 4. 6. 8. 10 . 12. 14. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 27. 30안)

항 목	① 측정(또는 점검)		② 판정 (□에□✔□표)	득 점
	측정값	기준값
CO			□ 양 호 □ 불 량
HC

▣ 정비 기능사 1안-30안 실기문제(새시)

◉ 새시 1항 :  분해 (탈거)및 조립

01. 앞 쇽업소버(shock absorber) 스프링을 탈거 및 조립 (1. 23안)

02. 좌 또는 우측 앞 허브 및 너클 탈거 (2. 22안)

03. 림(휠)에서 타이어 1개 탈거 (3. 18안)

04. 좌 또는 우측 로어 암(lower control arm) 탈거 (4. 29안)

05. 좌 또는 우측 앞 등속축(drive shaft) 탈거 (5. 20안)

05. 앞 또는 뒤 범퍼 탈거 (6. 24안)

07. 수동변속기에서  후진 아이들 기어 탈거 (7. 27안)

08. 후륜 구동(FR형식) 자동차에서 액슬 축 탈거 (8. 16안)

08. 뒤 쇽업소버(shock absorber) 및 현가 스프링 1개 탈거 (9. 19안)

10. 자동변속기에서 오일 필터 및 유온 센서 탈거 (10. 21안)

11. 자동차에서 추진축(또는 propeller shaft) 탈거 (11. 25안)

12. 후륜 구동(FR 형식) 자동차에서 종감속 장치에서 차동기어를 탈거 (12. 26안)

13. 자동변속기에서 오일펌프 탈거 (13. 30안)

14. 수동변속기에서 1단 기어 탈거 (14. 28안)

15. 자동변속기에서 밸브 보디 탈거 (15. 17안)

◉ 새시 2항 :  측정 및 점검

01. 휠 얼라인먼트 시험기를 사용하여 캐스터, 캠버 각 점검 (1. 2. 4. 22. 23. 29안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
캐스터 각			□ 양 호 □ 불 량
캠버 각

02. 수동변속기 입력축 엔드 플레이 점검 (3. 18안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
엔드 플레이			□ 양 호 □ 불 량

03. 자동차에서 1개의 휠을 탈거하여 휠 밸런스 상태 점검 (5. 20안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
휠 밸런스	IN :	IN :	□ 양 호 □ 불 량
	OUT ;	OUT ;

04. 자동차에서 주차 브레이크 레버의 클릭 수(노치) 점검 (6. 24안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
주차 레버 클릭수(노치)			□ 양 호 □ 불 량

05. 한 쪽 브레이크 디스크의 두께 및 흔들림(런아웃) 점검 (7. 27안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
디스크 두께			□ 양 호 □ 불 량
흔들림(런 아웃)

06. 자동변속기 오일량을 점검 (8. 15. 16. 17안)

항 목	① 측정(또는 점검)	2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
		판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
오일 량	오일 레벨을 게이지에 그리시요	□ 양 호 □ 불 량

07. 종감속 기어의 백래시를 점검 (9. 19안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
백래시			□ 양 호 □ 불 량

08. 브레이크 페달의 작동상태 점검 (10. 21안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
작동거리			□ 양 호 □ 불 량
폐달 유격

09. 자동차에서 토(toe) 점검 (11. 25안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
토(TOE)			□ 양 호 □ 불 량

10. 클러치 페달의유격 점검 (12. 26안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
클러치 페달 유격			□ 양 호 □ 불 량

11. 자동차에서 사이드슬립 측정 (13. 30안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
사이드 슬립			□ 양 호 □ 불 량

12. ABS 자동차에서 톤 휠 간극 점검 (14. 28안)

항 목	① 측정(또는 점검)			2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값		규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
톤 휠 간 극	□ 앞축 □ 뒤축			□ 양 호 □ 불 량

◉ 새시 3항 :  탈거 및 조립 후 작동상태 확인

01. ABS 차량에서 브레이크 패드(좌또는 우측)를 탈거 및 조립하여 브레이크 작동상태 확인 (1.4.13.23.29.30안)

02. 좌 또는 우측 브레이크 라이닝(슈) 탈거 및 조립하여 브레이크의 작동상태 확인 (2안)

03. 릴리스 실린더를 탈거 및 조립하여 공기빼기 작업 후 클러치의 작동 상태를 확인 (3안)

04. 타이로드 엔드(좌 또는 우측)를 탈거 및 조립하여 조향 휠의 직진 상태 확인 (5.7.20.27안)

05. 파워스티어링의 오일펌프 탈거 후 조립하여 오일량 점검 및 공기빼기 작업 후 스티어링의 작동상태 확인(6.10.21.24안)

06. 브레이크 캘리퍼를 탈거 및 조립하여 공기빼기 작업 후 브레이크의 작동상태를 확인 (8.16안)

07. 휠 실린더를 탈거 및 조립하여 공기빼기 작업 후 브레이크의 작동상태 (9.14. 9. 28안)

08. 브레이크 마스터 실린더를 탈거 조립하여 공기빼기 작업 후 브레이크의 작동상태를 확인 (11. 25안)

09. 브레이크 라이닝(슈)을 탈거 및 조립하여 브레이크의 작동상태를 확인 (12. 22.2 6안)

10. 클러치 릴리스 실린더를 탈거 및 조립하여 공기빼기 작업 후 클러치의 작동상태 확인 (15. 17.1 8안)

◉ 새시 4항 :  새시 전자제어장치 측정 및 자기진단

01. 인히비터 스위치와 선택 레버 위치 점검 (1. 8. 16. 23안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	점검위치	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
인히비터 스위치			□ 양 호 □ 불 량
변속 선택레버

02 진단기(스캐너)로 자동변속기 점검 (2  5. 6. 11. 14. 20. 22. 24. 25. 28안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	이상부위	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
변속기 자기진단			□ 양 호 □ 불 량

03. 진단기(스캐너)로 전자제어 현가장치(ECS) 점검 (3. 10. 15. 17. 18. 21안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	이상부위	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
전자제어 현가장치 자기진단			□ 양 호 □ 불 량

04. 진단기(스캐너)로 전자제어 제동장치(ABS) 점검 (4. 9. 12. 19. 26. 29안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	이상부위	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
ABS 자기진단			□ 양 호 □ 불 량

05. 자동변속기 오일 압력 점검 (7. 13. 27. 30안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
변속기 자기진단			□ 양 호 □ 불 량		`

◉ 새시 5항 :  새시 검사(제동력, 최소 회전반경)(검사기준)

01. 제동력(앞,뒤) 측정(1. 3. 5. 9. 11. 13. 15. 17. 18. 19. 20. 23. 25. 27. 30안)

① 측정(또는 점검)					② 판정 및 조치사항			득점
항 목	구분	측정값	기준값 (□에□✔□표)		산출근거		판 정 (□에□✔□표)
제동력 위치 (□에□✔□표) □ 앞 □ 뒤	좌		□ 앞 축중의 □ 뒤		편차		□ 양 호 □ 불 량
	우		제동력 편차		합
			제동력 합

2. 좌 또는 우회전시 최소회전 반경 측정 (2. 4. 6. 7. 8. 10. 12. 14. 16. 21. 22. 24. 26. 28. 29안)

항 목	① 측정(또는 점검)			② 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	최대조향각 (□에□✔□표)	기준값 (최소회전반경)	측정값 (최소회전반경)	산출근거	판정 (□에□✔□표)
회전방향 (□에□✔□표) □ 좌 □ 우	□ 좌측바퀴 □ 우측바퀴 조향각：				□ 양 호 □ 불 량

▣ 정비 기능사 1안-30안 실기문제(전기)

◉ 전기 1항 :  전기 부품 탈 부착 후 작동확인

01. 윈드실드 와이퍼모터를 탈거 및 부착하여 와이퍼 브러시가 작동되는지 확인 (1. 28안)

02. 발전기를 탈거 후 부착하여 벨트장력이 규정 값에 맞는지 확인 (2. 20안)

03. DOHC 엔진의 점화플러그 및 고압 케이블을 탈거 및 부착하여 시동이 되는지 확인 (3. 18안).

04. 기동모터를 탈거 및 부착하고 크랭킹하여 기동모터가 작동되는지 확인 (4. 23안)

05. 에어컨 시스템의 에어컨 냉매(R-134a)를 회수 후 재충전하여 에어컨이 정상 작동되는지 확인 (5. 16안)

06. 다기능 스위치(콤비네이션 S/W)를 탈거 및 부착하여 다기능 스위치가 작동되는지 확인 (6. 19안)

07. 경음기와 릴레이를 탈거 및 부착하여 작동을 확인 (7. 22안)

08. 윈도우 레귤레이터(또는 파워 윈도우 모터)를 탈거 및 부착하여 윈도우모터가 원활하게 작동되는지 확인 (8. 25안)

09. 전조등(헤드라이트)을 탈거 및 부착하여 조사방향(육안검사) 및 작동 여부 확인한 후 필요하면 조정 (9. 21안)

10. 에어컨 필터(실내 필터)를 탈거 및 부착하여 블로워 작동상태를 확인 (10. 27안)

11. 라디에이터 전동 팬을 탈거 및 부착하여 전동 팬이 작동하는지 확인 (11. 29안)

12. 발전기를 탈거 후 부착하여 충전전압 규정 값에 맞는지 확인 (12. 30안)

13. 히터 블로어 모터를 탈거 및 부착하여 모터가 정상적으로 작동되는지 확인 (13. 26안)

14. 에어컨 벨트를 탈거 및부착하여 벨트 장력까지 점검한 후 에어컨 컴프레서가 작동되는지 확인 (14. 24안)

15. 계기판을 탈거 및 부착하여 계기판의 작동여부를 확인 (15. 17안)

◉ 전기 2항 :  전기 부품  점검하여 답안 기록

01. 시동 모터의 크랭킹 부하시험 (1. 28안)  ◉ 전압강하 시험 (11. 29안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
전류 소모			□ 양 호 □ 불 량
전압 강하			□ 양 호 □ 불 량

02. 점화코일의 1차, 2차 저항을 측정 (2. 15. 20안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
1처 저항			□ 양 호 □ 불 량
2차 저항

03. 발전기에서 충전되는 전류와 전압을 점검 (3. 9. 18. 21안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
충전 전류			□ 양 호 □ 불 량
충전 전압

04. 메인 컨트롤 릴레이 고장부분 점검 (4. 14. 23. 24안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
코일이 여자 되었을 때	□ 양 호 □ 불 량		□ 양 호 □ 불 량
코일이 여자 안 되었을 때	□ 양 호 □ 불 량

05.ISC밸브 듀티값 측정 (5. 16안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
밸브 듀티 (열림 코일)			□ 양 호 □ 불 량

06. 축전지의 비중 및 전압 축전지 용량시험 (6. 19안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
축전지 전해액 비중			□ 양 호 □ 불 량
축전지 전압

07. 에어컨 라인 압력 점검 (7. 22안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
고 압			□ 양 호 □ 불 량
저 압

08. 축전지를 급속 충전한 후 충전된 축전지의 비중과 전압을 측정 (8. 25안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
축전지 비중			□ 양 호 □ 불 량
축전지 전압

09. 인젝터 코일 저항(1개)을 점검 (10. 12. 27안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
인젝터 저항			□ 양 호 □ 불 량

10. 스텝 모터(공회전 속도조절 서보)의 저항을 점검 (12. 13. 26. 30안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	측정값	규정(정비한계)값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
저항			□ 양 호 □ 불 량

◉ 전기 3항 :  회로 점검

01. 미등 및 번호등 회로의 고장부분을 점검 (1. 28안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
미등 및 번호등 회로			□ 양 호 □ 불 량

02. 전조등등 회로의 고장부분을 점검 (2. 20안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
전조등 회로			□ 양 호 □ 불 량

03. 와이퍼 회로의 고장부분을 점검 (3. 14. 18. 24안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
와이퍼 회로			□ 양 호 □ 불 량

04. 방향지시등 회로의 고장부분을 점검 (4. 13. 26안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
방향지시등 회로			□ 양 호 □ 불 량

05. 경음기 회로의 고장부분을 점검 (5. 16. 23안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
경음기 (혼)회로			□ 양 호 □ 불 량

06. 기동 및 점화회로의 고장부분을 점검 (6. 10. 19. 27안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
기동 및 점화회로			□ 양 호 □ 불 량

07. 라디에이터 전동팬 회로의 고장부분을 점검 (7. 22안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
전동팬 회로			□ 양 호 □ 불 량

08. 충전회로의 고장부분을 점검 (8. 25안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
충전회로			□ 양 호 □ 불 량

09. 에어컨 회로의 고장부분을 점검 (9. 21안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
에어컨 회로			□ 양 호 □ 불 량

10. 제동 및 미등 회로의 고장부분을 점검 (11. 29안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
제동 및 미등회로			□ 양 호 □ 불 량

11. 실내등 및 열선회로의 고장부분을 점검 (12. 30안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
싷내등 및 열선 회로			□ 양 호 □ 불 량

12. 퍼워 윈도우회로의 고장부분을 점검 (15. 17안)

항 목	① 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득 점
	고장 부분	내용 및 상태	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
파워 윈도우 회로			□ 양 호 □ 불 량

◉ 전기 4항 :  전조등 및 경음기 음량 측정(검사기준)

01. 좌 또는 우측의 전조등을 측정 (1. 3. 5. 7. 10. 11. 13. 15. 16. 17. 18. 22. 26. 27. 28 .29안)

① 측정(또는 점검)				② 판정	득점
구분	측정 항목	측정값	기준값	(□에□✔□표)
□에□✔□표 위 치 □ 좌 □ 우 등 식 □ 2등식 □ 4등식			이상	□ 양 호 □ 불 량

02. 경음기 음량측정 (2. 4. 6. 8. 9. 12. 14. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 30안)

항 목	① 측정(또는 점검)		② 판정 및 정비(또는 조치) 사항		득점
	측정값	기준값	판정(□에□✔□표)	정비 및 조치할 사항
경음기 음량		이상 이하	□ 양 호 □ 불 량